Login
Uživatel
Heslo
English
Espańol
Français
Italiano
Vložené heslo není správné.....
Suomi
//10
Identifikace systému
Volba
Hodnota
Popis
ID instalace
Jméno instalace
Název instalacní firmy
Telefon na instalacní firmu
Zobrazit instalacní firmu
//20
Císelná identifikace této ústredny, použitá pro všechny prenosy
k jednoznačné identifikaci této instalace ( 1-999999 )
Popis této instalace
Jméno instalacní firmy pro úcely tech. podpory
Telefonní císlo instalacní firmy pro úcely tech. podpory
Vyberte, jestliže mají být detaily o insatalacní firme zobrazeny na klávesnicích
Uložit


//30
Identifikace
Standardy
Volby
Casovace
Vstupy
Výstupy
Hodiny
Jazyk

//40
Nová instalace
Zpet
Systém
Expandery
Bezdrát
Zóny
Uživatelé
Nápoveda

//50
Nastavení shody se standardem
Vyberte pro shodu s požadavky UK PD6662
Vyberte pro shodu Irskými standardy
Vyberte pro shodu s Evropským standardem
Vyberte pro inženýrskou konfiguraci
Stupen 2
Stupen 3
Stupen zabezpecení

//60
Nic
Jednoduché
Dvojité






//70
Nepoužito
Venkovní siréna
Maják venkovní sirény
Vnitrní siréna
Poplach
Poplach potvrzen
Panik
Prepadení
Požár
//80
Tamper
Lékarská pohotovost
Porucha
Technická
Porucha napájení
Porucha baterie
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí B
Úplné zapnutí
//90
Nelze zapnout
Príchod/Odchod
Latch
Požární východ
Gong
Kour
Krokový test


//100
Vstupy ústredny
Vstup
Vyvážení
Analyzovaná
Cítac pulzu
Celkové napadení
Uložit


//110
Systémové volby
Volba
Hodnota
Popis
Oblasti
Vyberte, jestliže je v systému požadováno více oblastí.
Zápis výstupu do deníku
Vyberte, jestliže je vyžadován zápis zmeny stavu všech výstupu do deníku.
Siréna pri prvním
//120
Jestliže je zaškrtnuto, príslušné venkovní a vnitrní sirénové výstupy
budou aktivovány pri nepotvrzeném poplachu. Když není zaškrtnuto, sirény budou
aktivovány pouze pri potvrzeném poplachu, nebo když detektor, který vyvolal
nepotvrzený poplach bude znovu aktivován.
Opakované spuštení sirény
Jestliže je zaškrtnuto, sirény se znovu aktivují pri opetné aktivaci zóny
po uplynutí casu houkání sirény. Když není zaškrtnuto (default),
externí sirény budou aktivovány pouze jednou.
Délka kódu
//130
Pocet císlic v uživatelských kódech.
Automatická obnova
Jestliže je zaškrtnuto, dojde k automatické obnove výstrah, jestliže není
výstrahy vyžadují manuální obnovu
Povolit inženýrský prístup
Jestilže je vybráno, uživatel musí povolit prístup inženýra
Povolit prístup výrobce
Jestilže je vybráno, uživatel musí povolit prístup výrobce
Systémové výstrahy
//140
Nastavení reakcí systému na systémové výstrahy na klávesnicích
Poplach ze zóny
Nastavení voleb pro poplachy na zóne
Tamper ze zóny
Nastavení voleb pro tampery na zóne
Upravit
Uložit


//150
Nic
Jednoduché 1K
Jednoduché 2K2
Jednoduché 4K7
Dvojité 1K/1K
Dvojité 2K2/2K2
Dvojité 4K7/2K2
PIR Masking

//160
Ústredna porucha napájení
Ústredna porucha baterie
Ústredna porucha výstupní pojistky
Ústredna porucha pojistky venkovní sirény
Ústredna porucha pojistky vnitrní sirény
Ústredna tamper sirény
Ústredna tamper krytu
Ústredna príd. tamper 1
Ústredna príd. tamper 2
//170
Ústredna tamper antény
Ústredna RF rušení
Modem 1 porucha
Modem 1 porucha linky
Modem 2 porucha
Modem 2 porucha linky
E-BUS porucha kabelu
E-BUS expander porucha komunikace
E-BUS expander porucha napájení
//180
E-BUS expander porucha pojistky
E-BUS expander porucha baterie
E-BUS expander rf rusení
E-BUS expander tamper krytu
E-BUS expander tamper antény




//190
Poplach
Príchod/Odchod
Ukoncení odch. zpoždení
Požár
Požární východ
Linka
Panik
Prepadení
Tamper
//200
Tech
Lékarská pohotovost
Nepoužito






//210
Nastavení
Prijímac 1
Prijímac 2
Prijímac 3
Prijímac 4




//220
Stav
Deník
Nastavení narušení
Nastavení komunikace
Pokrocilé
Nápoveda



//230
AT   Porucha AC napájení
AR   Obnova AC napájení
BA   Poplach vloupáním
BB   Premostení popl. vloupáním
BC   Zrušení popl. vloupáním
BD   Porucha Swinger
BE   Obnova poruchy Swinger
BJ   Obnova poruchy popl. vloupáním
BR   Obnova popl. vloupáním
BT   Porucha popl. vloupáním
BU   Zruš. premostení popl. vloupáním
BV   Overený poplach vloupáním
BX   Test popl. vloupáním
CD   Chyba zapnutí
CF   Vynucená aktivace
CG   Zapnutí oblasti
CI   Nelze zapnout
CL   Hlášení uzamcení
CP   Automatické zapnutí
CQ   Dálkové zapnutí
CS   Zapnutí klícem
EA   Poplach pri odchodu
EJ   Obnova tamperu expanderu
ES   Tamper expanderu
FA   Požární poplach
FB   Premostení požární
FC   Zrušení požárního popl.
FJ   Obnova poruchy požár. zóny
FR   Obnova požár
FT   Porucha požár. zóny
FU   Zruš. premostení požár. zóny
HA   Poplach prepadení
HB   Premostení prepadení
HJ   Obnova poruchy prepadení
HR   Obnova popl. prepadení
HT   Porucha zóny prepadení
HU   Zruš. premostení prepadení
JA   Tamper uživ. kódu
JT   Zmena casu
LB   Místní programování
LR   Obnova tel. linky
LT   Porucha tel. linky
LX   Ukoncení místního programování
MA   Lékarský poplach
MB   Premostení lékar. pohotovost
MJ   Obnova poruchy lékar.
MR   Obnova lékar.
MT   Porucha lékar.
MU   Zruš. premostení lékar.
NL    Perimetr zapnut
NR   Obnova IP spojení
NT   Porucha IP spojení
OA   Automatické vypnutí
OG   Vypnutí oblasti
OP   Hlášení odemcení
OQ   Dálkové vypnutí
OR   Vypnutí po poplachu
PA   Panik poplach
PB   Premostení panik
PJ   Obnova poruchy panik
PR   Obnova panik
PT   Porucha panik
PU   Zruš. premostení panik
RC   Relé uzavreno
RN   Dálkový reset
RO   Relé otevreno
RR   Napájení
RS   Dálkový program úspešný
RT   Ztráta dat
RX   Manuální test
TA   Tamper
TB   Premostení tamperu
TR   Obnova tamperu
TU   Zruš. premostení tamperu
TX   Testovací volání
UA   Nedefinovaný poplach
UB   Nedefinované premostení
UJ   Nedefinovaná obnova poruchy
UR   Nedefinovaná obnova
UT   Nedefinovaná porucha
UU   Nedefinované zruš. premostení
YA   Porucha sirény
YC   Porucha komunikace
YF   Chyba checksum
YH   Obnova sirény
YK   Obnova komunikace
YM   Chybející baterie
YP   Porucha nap. zdroje
YQ   Obnova poruchy zdroje
YR   Obnova por. baterie
YS   Porucha komunikace
YT   Porucha baterie
YW   Watchdog Reset
YX   Vyžadován servis
YZ   Servis kompletní




//330
Aktivace - výstup
Aktivace - zóna
Aktivace - cas
VYPNOUT
ZAPNOUT
ZAP
VYP


//340
Pridat novou aktivaci X10
Typ aktivace
Výstup:
Stav:
Pridat




//350
Pokrocilé - X10
Varování: Tento program je chránen autorskými právy.
Jednotka
Aktivní
Popis
Aktivace ZAP
Aktivace VYP
RKD
Uložit
//360
Konfigurace oblasti
Editace oblasti
Oblast
Aktivní
Popis
Príchodový cas
Odchodový cas
Sekund
Tato oblast je spolecná pro následující oblasti:
//370
SIA
Contact ID
Fast Format
Primární
Záloha
Nastavení komunikace - PCO
Pridat PCO
Popis
Objekt
//380
Protokol
Priorita
Císlo 1
Císlo 2
Identifikace PCO
Císlo objektu
Protokol použitý pro komunikaci
Priorita PCO
Telefonní císlo 1
//390
Telefonní císlo 2
Uložit
PCO
Nic
Nastavení komunikace - EDP
Nastavení EDP
ID zarízení
Casový limit události
Cítac opakování
//400
Pokusy volání
Prodleva vytácení
Uzamcení vytácení
Unikátní identifikace tohoto zarízení
Pocet sekund mezi opakovanými prenosy nepotvrzených událostí
Max. pocet opakování prenosu (5-199)
Max. pocet neúspesných pokusu volání pred uzamcením modemu (1-199)
Pocet sekund pred opakováním volání po neúspesném pokusu (1-199)
Sekund pro pozastavení volání, po dosažení max. poctu neúspesných pokusu
//410
Uložit
Prijímac 1 Nastavení
Prijímac 2 Nastavení
Prijímac 3 Nastavení
Prijímac 4 Nastavení
Prijímac 1 Filtr událostí
Prijímac 2 Filtr událostí
Prijímac 3 Filtr událostí
Prijímac 4 Filtr událostí
//420
Unikátní ID
Jméno
Kryptování povoleno
Kryptovací klíc
Sítová nastavení
IP Adresa
IP Port
Polling povolen
Interval IP Pollingu
//430
Aktivace - porucha IP Poll
Nastavení modemu
Císlo modemu
Test modemu povolen
Test. Interval 1
Test. Interval 2
Nastavení událostí
Prenos povolen
Primární prijímac
//440
Povolení IP
Povolení modemu
Záloha
Nastavení príkazu
Príkazy povoleny
32 Hex císlic
UDP port pro príjem dat
Vyberte pro povolení IP pollingu z tohoto prijímace
Sekund mezi kontrolními prenosy - IP polls (1 - 9999)
//450
Pocet chybejících kontrolních paketu (polls) pred poruchou sítového pripojení
Telefonní císlo pro volání
Automatická testovací volání modemu
Minut mezi testovacími voláními v prípade, že sítové spojení je v porádku
Minut mezi testovacími voláními v prípade poruchy sítového spojení
Vyberte, jestliže události mají být prenášeny na tento prijimac
Vyberte jestliže je primární, nevyplnujte pro zálohu
Vyberte, jestliže události mají být prenášeny pomocí IP
Vyberte, jestliže události mají být prenášeny pomocí modemu
//460
Vyberte záložní prijimac
Vyberte, jestliže má být povolen príjem príkazu z tohoto prijímace
Nakonfigurovaná PCO
PCO
Úcet
Protokol
Priorita
Císlo 1
Císlo 2
//470
Nastavení komunikace - Modem
Nastavení modemu
Modem
Typ
Stav
Odpoved na príchozí
PIN kód


//480
Nastavení komunikace - Sít
Nastavení Ethernetu
IP Adresa
IP Sít
IP Adresa brány
DHCP povoleno
EDP Port
Vyberte pro používání dynamické adresy
IP Port pro príjem EDP dat pomocí síte (Enhanced Datagram Protocol)
//490
Uložit
Sitové služby
HTTP povoleno
HTTP Port
Telnet povolen
Telnet Port
ENMP povoleno
ENMP Port
ENMP Update povolen
//500
ENMP zmena hesla
Vyberte pro povolení web serveru
Port pro naslouchání web serveru
Vyberte pro povolení telnet serveru
Port pro naslouchání telnet serveru
Vyberte pro povolení Enhanced Network Management Protokolu
Port pro naslouchání ENMP
Vyberte pro povolení zmen sítové konfigurace pomocí ENMP
Heslo pro zmenu konfigurace ENMP
//510
Nastavení komunikace - Sériové porty
Konfigurace sériového portu
Sériový port :
Typ :
Bitu za sekundu :
Data Bitu :
Parita :
Stop Bitu :
Rízení toku :
//520
X10
Terminál
Tiskárna
Int.Modem
Ext.Modem
Terminál
Tiskárna


//530
Pridat novou skupinu
Jméno skupiny
Pridat novou skupinu






//540
Pripojení
Výber komunikacních tras:
Pripojit k
IP pripojení
Príme pripojení (Sériové/USB)
Modem 1
Modem 2
Pripojit

//550
Upravit instalaci
ID instalace :
Jméno instalace :
Adresa instalace :
Typ ústredny :
Skupina :
IP Adresa :
Telefonní císlo 1 :
Telefonní císlo 2 :
//560
Pridat/Upravit skupinu
Uložit novou konfiguraci
Filtr událostí
Vybrat/Vymazat vše
Uložit




//570
Uložit detaily o instalaci SPC
Detaily o instalaci :
ID instalace :
Císlo musí být unikátní ID (1-999999)
Jméno instalace :
Adresa instalace :
Typ ústredny :
Skupina :
IP Adresa :
//580
Telefonní císlo 1 :
Telefonní císlo 2 :
Zrušit
Uložit
Pridat/Upravit úcty
ID
Jméno instalace
Adresa
Typ ústredny
//590
Skupina
Upravené datum
Instalace SPC
Filtr úctu :
Vymazat
Upravit
Pracovat Offline
Pracovat Online

//600
Import z Flash
Export do Flash
Detaily o instalaci
SPC
Prehled systému
IP Adresa :
ID instalace :
Jméno instalace :
Jméno instalacní firmy :
//610
Telefon na instalacní firmu :
Poslední Download do ústredny :
Poslední Upload z ústredny :
Konfigurace oblasti
Oblast
Aktivní
Text
Príchod
Odchod
//620
Spolecné
Uložit
Volby pro narušení - Expandery
Konfigurované expandery
Expander
Stav
Typ
Sériové#
Popis
//630
Vstupy
Výstupy
Uložit
Volby pro narušení - Uživatelé
Konfigurace uživatelu
Uživatel
Jméno
Úroven
Oprávnení
//640
Casový limit
Omezení datem
Uložit
Volby pro narušení - Zóny
Konfigurace zón
Zóna
Aktivní
Vstup
Text zóny
//650
Typ
Oblast
Atributy
Uložit
Nastavení metody
UZIVATELSKE VOLBY
INZENYRSKE VOLBY
SYSTEM
Výstraha
//660
Obnova
Premostit
Vyradit
Obnova
Premostit
Vyradit
Poplach
Zapnutí
Uložit
//670
Omezený
Standardní
Manager
Vypnutí
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí B
Úplné zapnutí
Obnova
Premostení
//680
Test sirény
Gong
Krokový test
Nastavení data
Zobrazit deník
Uživatelé
Inženýr
Upgrade
Web prístup
//690
X-10
Zmenit kód
Vynucené zapnutí
SMS
<Nepoužito>
Konfigurovat uživatele ústredny
Konfigurovat uživatele
Uživatel :
Jméno uživatele :
//700
Kód uživatele :
Úroven :
Práva tohoto uživatele (ústredna) :
Oblasti, do kterých má tento uživatel prístup :
Omezení casem
Omezení datem
Povolit omezení
Od :
Do :
//710
Hod
Min
Uložit
X-10 aktivace
X-10 Aktivace ZAP :
X-10 Aktivace VYP :
Typ zarízení
Stav zarízení
Zarízení Jméno / Cas
//720
Pridat
Vymazat
Zavrít
Konfigurace zón
Editace zóny
Zóna :
Aktivní :
Popis :
Vstup :
//730
Typ :
Oblast :
Atributy :
Uložit
Jazyk
Soubor
Nápoveda
Import instalace ze souboru
Export instalace do souboru
//740
Ctení z USB Flash Programátoru
Zápis do USB Flash Programátoru
Odchod
Obsah
O




//750
Instalacní nastavení/Prehled
Opustit konfig. režim
Zpet
Sít
Sériová kom.
Modem
PCO
EDP
Oblasti
//760
X-10
Soubor
Zobrazit všechny instalace
Pridat novou instalaci
Prehled
Zóny
Systémové výstrahy
X-BUS
Seznam
//770
Auto konfigurace
Ethernet
Služby
Seznam
Pridat
Nastavení
Aktivace


//780
Výstup
Zóna
Casovac
Nastavení X-10
Povolit:
Radic X-10
Deník:
Vyberte pro povolení X-10
Vyberte pro záznam príkazu X-10 do deníku
//790
Vyberte typ radice X-10 pripojeného k sériovému portu SPC X-10
Jazyk
Vymazat instalaci
ID
Jste si jistý?
Opravdu chcete opustit Konfiguracní režim?
Systémové casovace
Casovac
Hodnota
//800
Popis
Vnitrní sirény
Venkovní sirény
Maják venkovní sirény
Prodleva venkovní sirény
Gong
Potvrdit
Dvojí narušení
Soak
//810
Casový limit RKD
Príchod
Odchod
Doba aktivace vnitrních sirén po aktivaci poplachu.
Doba aktivace venkovních sirén po aktivaci poplachu.
Doba aktivace výstupu pro maják po aktivaci poplachu, 0 = stálý
Zpoždená aktivace venkovních sirén.
Max. cas mezi poplachy ze 2 nezávislých zón,
které vyvolají potvrzený poplach. (Minuty)
//820



Pocet sekund, po které je povolen vstup do objektu pri vypínání.
Pocet sekund, po které je povoleno opuštení objektu pri zapínání.
Uložit
Výstupy ústredny
Výstup
Text
//830
Typ
Negativní
Uložit
Volba jazyka
Jazyk
Vybere jazyk, použitý na klávesnicích, webovém rozhraní a pro prenos událostí
Uložit
<Prirazeno>

//840
Zádná
Sudá
Lichá
Vyp
Není instalováno
Povoleno
SIA Kód

Filtr událostí pro prijímac
//850
Prijímac
Událost
Všechny skupiny
ID instalace
Nenalezen soubor prirazený k této instalaci ...
Je treba pripojit se k ústredne a uploadovat aktuální konfiguraci
pro možnost offline úprav....
Varování konfig. souboru!
Instalace
//860
Oblast
<Nelze priradit>
<Prirazena jako spolecná>
Ústredna
Vstup
Expander
ZAP
VYP
ZAPNUTÍ
//870
VYPNUTÍ
Cas
Zóna
Online
(Minut)
(Sekund)
Doba aktivace výstupu Gong, pri otevrení zóny s atributem Gong.
Max. prodleva mezi aktivacemi zón s atributem dvojí narušení
pro aktivaci poplachu. (Sekundy)
//880
Pocet dní, po které zóna zustane v testu zemení pred
návratem na normální funkci. (Dny)
Pocet sekund po které bude RKD cekat na vstup z klávesnice pred tím, než opustí
aktuální menu. (Sekundy)
DEFAULTNI SKUPINA
Jste si jist, že chcete vymazat vybranou událost pro aktivaci?



//890
Volby
Pokrocilé
Zmena prihlašovacího hesla
Systémové volby
Upgrade firmwaru (Pouze v režimu Plný inženýr)
Skupina
Datová znacka
IP
Modem
//900
SPC Programátor
Pridat nove
Konfigurovat
Pridat/Upravit instalacní skupiny
Instalace SPC Pro
Instalace mohou být filtrovány po skupine použitím roletového menu níže ....



//910
O
Verze
Varování: Tento program je chránen autorskými právy.
Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, pujcování a jiné šírení
Inercní
Kompatibilní s následujícími typy ústreden:
Vymazat instalaci
Upravit detaily instalace
Konfigurovat instalaci
//920  '-- Wireless Detector Types
Neznámý
Magnetický kontakt
Inercní
PIR
Univerzální
Kourový detektor
Detektor zaplavení
Detektor plynu
Tísnové tlacítko
Detektor CO
Rucní


Zapnutí klícem
Shunt
X-Shunt



//940  '-- Node Types
Klávesnice
I/O Expander
I/O Analyzované
PSU
Bezdrát
Neznámý typ



//950
Export konfigurace do souboru...
SPC Konfig. formát
Export pro
Konfiguracní soubory SPC
Vyberte konfig. soubor SPC pro import do SPC Pro...
Restart ústredny... Prosím cekejte....
Príjem konfiguracního souboru
Ctení stavu výstupu....
Získávám informaci o nové datové znacce....
//960
Hlavní
Stav ústredny
Zobrazí detaily a stav ústredny.
Zobrazit deník
Zobrazí deník událostí ústredny.
Nastavení uživatelu
Zobrazi/Upravit/Pridat uživatele ústredny.
Konfigurace X-10
Konfigurovat X10 a aktivace.
//970
Nastavení ústredny
Nasatvení systému
Inženýrské nastavení, Volby, atd....
Vstupy & Výstupy ústredny
Zmenit vstupy a výstupy ústredny....
Expandery & Klávesnice
Zmenit nebo Pridat nové expandery do systému
Bezdrát
Zobrazení bezdrátových detektoru prihlášených do systému
//980
Všechny zóny
Konfigurace zón v systému
Komunikace
Sériové porty
Nastavení modemu
PCO
Nastavení EDP


//990
Pred opuštením programu prosím ukoncete konfiguracní režim.....
Konfigurace byla vyexportována do souboru :
Problém behem otevírání
souboru
Prosím, ujistete se, že máte nainstalován Acrobat Reader...
Nelze najít
Vypršelo casování pro poslední príkaz do SPC!!
Problém s komprimací souboru - Konfigurace nebyla zaslána do ústredny!!!
Nelze rozbalit konfiguracní soubor...
//1000
Nelze nacíst konfiguracni soubor z ústredny...
Funkce dostupná pouze behem online spojení s ústrednou....
Chyba pri dekryptování konfig. souboru!!!
Problém s komprimací souboru - Konfigurace nebyla zaslána do ústredny!!!
Uložit provedené zmeny?
Uložit a zaslat konfiguracní soubor do ústredny?
Downloadovat konfiguracní soubor z ústredny?
Tato operace prepíše všechny zmeny provedené v SPC Pro....
Nekteré zmeny ješte nebyly uloženy....Uložit do souboru?
//1010
Prejete si downloadovat konfiguraci do pripojené ústredny?
Soubor existuje - Prepsat?
Potvrdit
Problém behem komprimace souboru!...
Oblasti
Konfigurace oblastí ústredny.
Svátky
Konfigurace svátku.

//1020
Automatické zapnutí
Nastavení automatického zapnutí ústredny.
Sítová nastavení
Konfigurace sítových nastavení a služeb.
Nastavení EDP
Nastavení voleb pro EDP.



//1030
www.siemens.com
SPC Pro Konfiguracní aplikace pro ústrednu
Siemens
SPC Pro
OK
Pripojit k Programátoru...
Programátor
Vybrat
Pripojit
//1040
SPC Programátor není detekován!
Správce programátoru
Soubory nalezené na Programátoru
Port
Verze
Varování :Neodpojujte Programátor dokud je formulár
'Správce programátoru' otevren....
Obnovit
Smazat všechny soubory
//1050
Smazat soubor
Zavrít
Import z Programátoru
Export do Programátoru
% použito
% volných
Kapacita
Bytu

//1060
ID
JménoSouboru
Velikost (Bytu)
Datum
Aktualizuji seznam souboru...
Import souboru z Programátoru:
Prijímám soubor z Programátoru....
Export souboru do Programátoru:

//1070
Vymazat soubor
z Programátoru?
Behem pokusu o smazání souboru došlo k problému!!
Vymazat všechny soubory z Programátoru?
Import souboru
Vyberte soubor pro import!
Toto je soubor Deníku.
SPC Pro rozbalí a otevre tento soubor v Notepadu.
Pokracovat?
//1080
Import konfiguracního souboru
Chyba dekryptování konfiguracního souboru!!!
Behem získávání souboru z programátoru došlo k chybe!!
Behem pokusu o smazání souboru došlo k chybe!!
Prosím vyberte soubor pro import....




//1090
Export souboru Programátoru
Vyberte instalaci pro export
Jméno souboru na Programátoru
Prubeh
Export
Vyberte instalaci....
Prosím zadejte platné jméno souboru....
Na programátoru není dostatek volného místa
pro uskutecnení tohoto požadavku!...
//1100
Jméno souboru v programátoru již existuje!
Prepsat?
Export souboru...
Obnovuji....
Prosím cekejte......
Varování
Pridat EDP prijímac
Detaily konfigurace pro nový EDP prijímac....
Popis
//1110
ID prijímace
Sítová adresa
Telefonní císlo 1
Telefonní císlo 2
Popis prijímace
Unikátní identifikacní císlo.
IP adresa prijímace. (Nevyplnujte v prípade, že používáte pouze telefon)
Telefonní císlo prijímace. (Nevyplnujte v prípade, že používáte pouze IP)
Záložní tel. císlo prijímace. (Nevyplnujte v prípade, že používáte pouze IP)
//1120
OK
Zrušit
Prosím, pred uložením vložte ID prijímace....
Prijímac s tímto ID je již vytvoren!...
Pridat expander
Pridat nový expander
Výber detailu typu Expanderu
ID expanderu
Sériové #
//1130
Popis
Typ
Vstup
Výstup
Bylo dosaženo max. poctu expanderu!...
Bylo dosaženo max. poctu klávesnic!...
Bylo dosaženo max. poctu vst./výst. expanderu!...


//1140    'Zone Attributes
Prístup
Vyjmout A
Vyjmout B
24 Hod.
Lokální
Dvojí narušení
Gong
Premostení
Normálne otevrená
Tichá
Deník
Pouze vyp.
Pouze hlášení
Ukoncení odch. zpoždení
Klícový prepínac Úplné zapnutí
Klícový prepínac Vypnutí
Shunt


//1160  'Output Types
Automatické zapnutí
Tísen uživatel
PIR Maskováno
Zóny vynechány





//1170
Leden
Únor
Brezen
Duben
Kveten
Cerven
Cervenec
Srpen
Zárí
//1180
Ríjen
Listopad
Prosinec

Konfig. zóny
Upravit detaily zóny....
OK
Zrušit

//1190
Prosím vyberte platný typ zóny ze seznamu...
Upravit skupiny
Upravit instalacní skupiny
Vymazat
Pridat nové
Prejmenovat
Zavrít
Popis skupiny
Nemužete vymazat defaultní skupinu!...
//1200
Prosím vyberte skupinu ze seznamu...
Vymazat skupinu
Instalace v této skupine budou znovu prirazeny do skupiny 'DEFAULT'....
Zmena prihlašovacích parametru
Zmena prihlasovacího hesla
Staré prihlašovací heslo
Nové prihlašovací heslo
Potvrzení nového hesla
Uložit
//1210
Zrušit
Prosím zadejte nové prihlašovací heslo!...
Nový a potvrzený kód nejsou shodné!
Prihlašovací heslo bylo zmeneno...
Musíte downloadovat konfig. soubor, aby zmena mela efekt na ústrednu...
Staré heslo je chybné!!



//1220
Systémové volby
Hlavní
Volby modemu
Kontrola datové znacky konfig. souboru pri pripojení k ústredne...
Retezec predvolby
Cas cekání
1-60 sek
OK
Zrušit
//1230
Pridat aktivaci ZAP X-10
Pridat aktivaci VYP X-10
Typ aktivace
Aktivace
Aktivace - výstup
Aktivace - zóna
Aktivace - cas
Bezdrátová klícenka (FOB)
Hodina
//1240
Minuta
Zóna
Stav
Klícenka uživatel
Zrušit
Uživatel
Vybraný soubor není platným souborem firmwaru SPC.....


//1250
Upgrade firmwaru
Detaily vybraného souboru firmwaru....
Cesta k souboru:
Typ firmwaru
Typ ústredny
Verze firmwaru
Délka
CRC
Upgrade...
//1260
Zrušit
N.B. : Po zaslání souboru firmwaru se ústredna zrestartuje.
Ztratíte spojení a bude se treba znovu pripojit
jakmile bude ústredna plne rebootována....
Firmware aktualizován!....
Aktualizace firmwaru úspešná... SPC Pro se nyní odpojí...
POZNÁMKA: Musíte odpojit a znovu pripojit USB kabel k ústredne
aby bylo možné opetovné pripojení!
Varování: Jakmile zacne procedura upgradu, nelze ji zrušit... Pokracovat?
//1270
Prímé - USB
Prímé - Serial RS232
Kom. port :
Prijímám soubor....
Zrušit....
Není detekován žádný kom. port SPC!...
Pripojit
Získávám informaci o zarízení....

//1280
Firmware této ústredny obsahuje funkce, které nejsou podporovány touto
verzí SPC Pro....
Pro pripojení k této ústredne je treba nainstalovat poslední verzi SPC Pro....
Firmware této ústredny není podporován SPC Pro....
Prosím, pred opetovným pripojením upgradujte firmware ústredny....
Soucasná verze firmwaru ústredny
Neshoda verze firmwaru
Presto pripojit?

//1290
Jste pripojen k
Konfig. soubor uložený na disku je chybný... Pokracovat?
Ústredna SPC není na vybraném portu detekována..
Není detekována platná ústredna SPC....
SPC Pro detekoval, že konfig. soubor v ústredne
nelze synchronizovat s konfig. souborem na PC:
Datová znacka konfig. souboru ústredny
Datová znacka konfig. souboru PC

//1300
Je doporuceno provést upload nebo download souboru
pro synchronizaci konfig. souboru.
Získávám informaci o stavu....
K USB není pripojena žádná ústredna SPC!
Prosím vyberte zpusob pripojení!....
Nahrávám konfiguracní soubor instalace.....
INSTALACE
Prosím provedte výber ze seznamu instalací...
Prosím vložte platné ID instalace!....
//1310
Instalace s tímto ID již existuje
prosím zmente ID instalace
Prejete si zaslat konfig. soubor pro ID
Aktivace - výstup
Aktivace - zóna
Aktivace - cas
Aktivace bezdrátovou klícenkou


//1320
Pridání aktivací a detailu....
Povoleno
Popis
X-10 Klávesnice
Test zarízení X-10 -
VYP
ZAP
OK
Zrušit
//1330
Bezdrátová klícenka
Uživatel klícenka
Zóna
Uživatel
Zasílám príkaz pro prepnutí zarízení X10
Nic
Aktivace pro zarízení X-10
Nastavení
Aktivace zarízení X-10
//1340
Hlavní - Konfigurace X10
Pripojení k ústredne
Odpojení od ústredny
Zaslat konfig. soubor do ústredny
Získat konfig. soubor z ústredny
Emulace klávesnice
Prepnutí inženýrského režimu
Tisk sestavy konfigurace
Uložit zmeny konfig. souboru
//1350
Opustit konfig. režim
Lišta konfig. režimu
ONLINE
Offline
Získávám info o nové datové znacce....
Prijímám konfiguracní soubor....
Obnovuji konfiguracní data...
Aktivuji režim Soft inženýr...
Aktivuji režim Plný inženýr...
//1360
Problém s kompresí souboru - Konfigurace nebyla zaslána do ústredny!!!
Chyba pri rozbalování konfig. souboru...
Uložit všechny zmeny provedené v konfig. souboru?
Odpojit od ústredny?
Uložit zmeny & Zaslat konfig. soubor do ústredny?
Nacíst konfig. soubor z ústredny?
Konfigurovat uživatele
Upravit oprávnení, oblasti, omezení, atd...
Nastavení SMS
//1370
Povolit
Císlo
Události
Vyberte pro povolení zasílání SMS událostí Inženýrovi
Aktivace poplachu
Poplachy potvrzené z více zón
Poruchy a Tampery
Zapínání a Vypínání
Premostení a vyrazení
//1380
Všechny ostatní typy událostí
OK
Vymazat
Zrušit
Prosím vyberte jiný uživatelský kód...
Opravdu si prejete vymazat uživatele?
RFID prívesek
Bezdrátová klícenka (FOB)
Pridat uživatele
//1390
Zmena inženýrského kódu
Nastavení inženýrských SMS zpráv
Inženýrský Web kód
Všichni uživatelé
Hlavní - Nastavení uživatelu
Vyradit
Prodleva automatického zapnutí


//1400
Deník ústredny
Hlavní - Deník ústredny
Deník systému
Z
Do
Datum
Cas
Nacíst deník
Uložit deník do souboru
//1410
Deník
Textový formát
Žádost o soubor deníku....
Pocátecní datum musí být starší než konecné datum!!....
Prosím pripojte ústrednu pred spuštením výpisu....
Soubor již existuje - Prepsat?
Soubor deníku pro
Potvrzení

//1420
Vybrat režim Soft inženýr
Vybrat režim Plný inženýr
Instalacní kód
Zmena instalacního kódu
PIN kód
Starý kód
Nový kód
Potvrdit nový kód
OK
//1430
Zrušit
N.B. Zmena nebude mít efekt, dokud nebude konfig. soubor zaslán do ústredny
Kód Web prístupu
Povolit Web kód
Nechte nezatrženo pro použití PIN kódu pro web prístup
Inženýrský PIN kód zmenen!
Jestli má mít zmena efekt na ústrednu, musíte downloadovat konfig. soubor...
Nový a potvrzený PIN kód nejsou shodné!
Starý inženýrský kód chybný!...
//1440
Inženýrský Web kód zmenen!
Nový a potvrzený Web kód nejsou shodné
Prosím zadejte platný Web kód....
Nastavení SMS
Nastavení Inženýrských SMS
OK
Zrušit
Nastavení ústredny - Zóny
Seznam
//1450
Bezdrátový senzor
Nastavení ústredny - Bezdrát
Bezdrátové senzory
Odstranit bezdrátové senzory
Zobrazit deník senzoru
Zobrazit neprihlášená bezdrátová zarízení
Seznam
Nastavení

//1460
Vnitrní
Venkovní
Tamper zakázán
Tamper povolen
Nastavení bezdrátu
Anténa
Vyberte, jaký typ antény je pripojen k bezdrátovému modulu.
Supervize
Vyberte, zda chybející supervize senzoru vyvolá tamper zóny.
//1470
OK
Požadavek na deník událostí pro senzor ID
Rychlý deník - Senzor ID
Není vybráno žádné bezdrátové zarízení!...
Prosím vyberte bezdrátový senzor z tabulky...
Prejete si smazat Senzor ID



//1480
Senzor
ID
Typ
Zóna
Baterie
Supervize
Neprihlášená zarízení
Neprihlášená bezdrátová zarízení
Vyberte bezdrátové zarízení pro prihlášení
//1490
Obnovit
Zavrít
ID senzoru
Typ
Prijato
Stav
Prijímac
Signál

//1500
Bezdrát
ID
Všechny zóny už byly prirazeny!....
Prihlásit senzor
Prihlašování bezdrátového senzoru
Detaily o bezdrátovém senzoru....
ID senzoru
Popis
Typ senzoru
//1510
Typ zóny
Pridat
Zrušit
N.B. K prihlášení tohoto bezdrát. senzoru k ústredne musíte
downloadovat konfig. soubor do ústredny.
Test
Zasílám testovací príkaz SMS....


//1520
Gong
Automatické zapnutí
Konfigurace oblastí
Pridat oblast
Seznam
Oblast
Upravit
Už jste vytvorili maximální pocet oblastí pro tuto ústrednu....

//1530
Ano
Ne
Konfiguracní detaily oblasti....
Gong
Modifikátory Cástecného zapnutí
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí B
Cástecné zapnutí casováno
Prístup Cástecné zapnutí
//1540
Cástecné zapnutí Príchod/Odchod
Cástecné zapnutí lokální
Vymazat
OK
Zrušit
Nemužete deaktivovat Oblast 1...
Oblast 1 musí být vždy aktivní...
Vymazat tuto oblast?

//1550
Hlavní - Stav ústredny

N.B. Informace níže zobrazuje informaci o online stavu ústredny
(dostupné pouze pri pripojené ústredne...)
Prehled
Systém
Ethernet
Napájení
Modem1
//1560
X-BUS
Modem2
Jméno instalace
ID instalace
IP Adresa
Jméno instalacní firmy
Telefon na instalacní firmu
Datum instalace
Oblasti
//1570
Uživatelé
Zóny
Expandery
Verze firmwaru
Panel S/N
Obnovit všechny poplachy
Obnovit
Plný inženýr
Modem 1 Log
//1580
Modem 2 Log
Systémový cas
Tamper skríne
Aux. Tamper 1
Aux. Tamper 2
Tamper sirény
Tamper bezdrátu
Tamper antény
MAC Adresa
//1590
IP Adresa
Maska síte
Brána
Príjem
Zasílání
Napájení
Baterie
Napetí baterie
Výstupní napetí
//1600
Výstupní proud
Výst. pojistka
Pojistka venkovní sirény
Pojistka vnitrní sirény
Stav modemu
Nainstalovaný typ
Stav linky
Príchozí volání
Délka príchozího volání
//1610
Odchozí hovory
Délka odchozího volání
Chybné pokusy volání
Stav kabeláže
Expandery online
Komunikace
Tamper krytu
Tamper antény
RF rušení
//1620
Pojistka
Napájení
Baterie
Offline
Prehled
Zóny
Oblasti
Systémové výstrahy
X-BUS
//1630
Prehled zon
Obnovit zóny
Deník
Obnova poplachu
Premostit
Vyradit
Test zemení
Prehled E-Bus
Obnovit
//1640
Prehled systémových výstrah
Obnovit
Obnova poplachu
Premostit
Vyradit
Obnova
Prehled oblastí
Obnovit
Vypnout
//1650
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí B
Úplné zapnutí
Výstraha
Vstup
Stav
Oblast
Popis
Režim
//1660
ID Expanderu
Popis
Mapa kabeláže
Typ
Firmware
Komunikace
Stav


//1670
Zóna
Popis
Oblast
Typ zóny
Vstup
Stav
Online
Offline
Informace o stavu ústredny
//1680
Zasílám príkaz Premostit...
Zasílám príkaz Zrušití premostení...
Zasílám príkaz Vyradit...
Zasílám príkaz Zrušit vyrazení...
Zasílám zónu
Príkaz Vyradit...
Príkaz Zrušit vyrazení...
Príkaz Premostit...
Príkaz Zrušit premostení...
//1690
Príkaz Test zemení...
Príkaz Ukoncení testu zemení...
Aktivuji režim Soft Inženýr...
Aktivuji režim Plný Inženýr...
Žádost o deník zóny
deník
Rychlý deník - Zóna
Mazání všech poplachu ze zón...
Žádost o deník událostí pro modem
//1700
Rychlý deník - Modem
Mazání všech výstrah...
Mazání systémových výstrah...
Zasílám oblast
Príkaz pro Úplné zapnutí...
Ústredna - Kan.1
Ústredna - Kan.2
ID expanderu

//1710
Porucha kabelu
Mezi
a
Výpis konfiguracních dat ústredny
Souhrnný výpis konfigurace ústredny...
POZNÁMKA : Tento výpis obsahuje informace z
konfiguracního souboru uloženého SPC Pro.
Obnovení informace o konfig. datech
Tisk
//1720
Zrušit
Porovnávám konfiguracní data....
Zasílám data do tiskárny....
Omezený
Standardní
Manager
Vyradit
Prodleva Aut. zapnutí

//1730
Detaily o instalaci
Systémové volby
Hodnoty casovace
Konfigurace uživatelu
Pocet uživatelu
Konfigurace oblastí
Pocet oblastí
Konfigurace zón
Pocet zón
//1740
Zóna
Oblast
Uživatel
Konfigurace expanderu
Pocet expanderu
ID
Bezdrátová zařízení
Pocet bezdrátových zarízení
Zarízení
//1750
Jméno instalace
ID instalace
Typ ústredny
IP Adresa
Telefon 1
Telefon 2
Typ
Region
Stupen zab.
//1760
Tísen
Siréna pri prvním
Opakovaná aktivace sirény
Siréna pri Nelze zapnout
Maják pri Nelze zapnout
Obnova klícenkou
Délka PIN kódu
Vždy zobrazovat stav
Automatická onova
//1770
Povolit Inženýra
Povolit Výrobce
Vnitr. sirény
Venk. sirény
Prodleva venk. sirény
Maják venk. sirény
Gong
Cas potvrzení
Dvojí narušení
//1780
Test zemení
Prodleva napájení
Prodleva komunikátoru
Casový limit RKD
Bezdrát - Nelze zapnout
Ztráta bezdr. vysílace
Inženýrský prístup
Siréna pri Úplném zapnutí
Maják pri Úplném zapnutí
//1790
Odchodový cas
Príchodový cas
Ukoncení odch. zpoždení
Varování aut. zapnutí
Jméno
Typ
Volby
Oblasti
Popis
//1800
Expander
Typ
Oblast
Atributy
Popis
Seriové #
Typ


//1810
ID senzoru
Typ senzoru
ID zóny
Domácí
Komercní
shoda s UK PD6662
shoda s Irskými standardy
shoda s Evropskými standardy
shoda s Canadian ULC
//1820
shoda s U.S. UL
Inženýr
Stupen 2
Stupen 3
Povoleno
Zakázáno
Minut
Sekund
Dní
//1830
Vstup
Výstup
Komunikace - Sériový port
Nastavení





//1840
Komunikace - Konfigurace modemu
Nastavení modemu
Modem 1 primární
Modem 2 záložní
Povoleno

Predvolba tel.c.


//1850
0 až 999 sekund
Povoleno
Typ modemu
Zeme
Režim odpovedi
Pocet vyzvánení
Predvolba
Monitoring linky
Casovac monitoringu linky
//1860
Povoleni SMS
SMS císlo serveru
SIM PIN
Test SMS
(Pouze PSTN)
(Pouze GSM)
Test
Typ modemu RedCare
Mapování výstupu Redcare
//1870
Kan.1
Kan.2
Kan.3
Kan.4
Kan.5
Kan.6
Kan.7
Kan.8

//1880
Nikdy neodpovídat na Telefon
Odpoved po 'x' ZAZVONENICH
Vyzvánení/Zavešení/Sekvence vyzvánení
Irsko
UK
Španelsko
Francie
Nemecko
Itálie
//1890
Indie
USA
Kanada
Singapur
Finsko


Zakázáno
Poplach
//1900
Potvrzený poplach
Panik
Prepadení
Požár
Tamper
Porucha
Lékarská pohotovost
Zapnutí

//1910
Zakázáno
Povoleno
Úplné zapnutí
PSTN
GSM
REDCARE
Classic
GSM
Nastavení
//1920
SMS Test
SMS Prijímac zpráv
Císlo
Zpráva
OK
Zrušit



//1930
Prosím vložte císlo pro zaslání SMS...
SMS Test úspešný!
SMS císla serveru

Seznam známých SMS serveru....
Císla serveru zpráv
N.B. ID volajícího musí být povoleno
Zavřít

//1940
Zeme / Spolecnost
Odchozí císlo
Registrace
Komunikace - PCO
Pridat
Seznam



//1950
SIA
Contact ID
Fast Format
SIA Extended 1
SIA Extended 2
Primární
Záloha


//1960
Zakázáno
Hodina
Hodin
Dní
PCO
Pridat/Upravit PCO
Pridat/Upravit detaily PCO....
Popis
Úcet
//1970
Protokol
Priorita
Císlo 1
Císlo 2
Pocet pokusu volání
Testovací volání
Identifikace PCO
Císlo objektu
Protokol použitý pro komunikaci
//1980
Priorita PCO
Telefonní císlo 1
Telefonní císlo 2
Pocet pokusu volání pro pripojení k prijímaci
Interval mezi automatickými testovacími voláními
PCO Modem Test. volání
POZNÁMKA: V ústr. musí být naprogramováno PCO, aby test. volání bylo úspešné...
Filtry
OK
//1990
Vymazat
Zrušit
Zasílám testovací príkaz PCO modemu...
PCO Test úspešný!
PCO s tímto císlem již existuje!....
Nelze vymazat tento záznam, protože ješte není uložen....
Jste si jist, že chcete vymazat tento PCO?


//2000
Filtry PCO....
Filtry PCO
Konfigurace nastavení PCO....
Filtr událostí
Poplachy
Potvrzené poplachy
Poruchy
Zapínání
Premostení
//2010
Ostatní
Poplachy a Obnovy
Poplachy potvrzené z více zón
Poruchy a Tampery
Zapínání a Vypínání
Premostení a Vyrazení
Všechny ostatní typy událostí
Oblasti
Filtr kanálu pro Fast Format
//2020
Kanál
Rozsah
systém
OK
Zrušit




//2030
Povolit
Zatrhnete pro povolení EDP
UDP Port
UDP Port pro príjem IP paketu (Default je 50000)
Vzdálená konfigurace
Zatrhnete pro povolení vzdálené konfigurace EDP
Heslo vzdálené konf.
Heslo použité pro vzdálenou konfiguraci
Konfigurované prijímace
//2040
Pridat nový prijímac
ID
Popis
IP Adresa
Telefon 1
Telefon 2
Komunikace - Enhanced Data Protocol
Seznam
Nastavení
//2050
Prosím zadejte ID prijímace pred uložením....
Prijímac s tímto ID již existuje!...
Upravit EDP prijímac
Upravit prijímac
Upravit nastavení EDP prijímace....
Popis
ID prijímace
Sítová adresa
Telefonní císlo 1
//2060
Telefonní císlo 2
Popis prijímace.
Císelná identifikace používaná EDP pro unikátní identifikaci prijímace.
Sítová IP adresa prijímace.
Telefonní císlo prijímace.
Telefonní císlo prijímace.
Pokrocilé
OK
Vymazat
//2070
Zrušit
Jste si jist, že chcete vymazat ID prijímace
EDP prijímac - Pokrocilá nastavení
Pokrocilá nastavení prijímace
Nastavení EDP - Pokrocilé
Zabezpecení
Sít
Volání
Události
//2080
Filtr
OK
Zrušit
Povolení príkazu
Kryptování povoleno
Kryptovací klíc
Vyberte, jestliže jsou povoleny príchozí príkazy z tohoto prijímace.
Vyberte, jestliže data do a z tohoto prijímace mají být kryptována.
32 Hexadecimálních znaku
//2090
Povolení síte
Sítová adresa
Sítový port
Polling povolen
Interval pollingu
Aktivace Polling
Zatrhnete, když události mají být zasílány pomocí síte
Sítová IP adresa prijímace. (Nevyplnujte, když bude použ. pouze vytácené prip.)
Sítový UDP port prijímace.
//2100
Zatrhnete pro povolení IP pollingu z tohoto prijímace
Sekund mezi kontrolními prenosy (polls)
Pocet chybejících kontrolních prenosu (polls) pred indikací poruchy sít. pripoj.
Povolení telefonního prenosu
Tel. prenosy pri poruše síte
Interval volání 1
Interval volání 2
Zatrhnete pro zasílání událostí pomocí tel.
Zatrhnete, když má porucha sítového pripoj. generovat testovací volání
//2110
Minut mezi testovacími voláními, když je sítové pripojení v porádku
Minut mezi testovacími voláními, pri poruše sítového pripojení
Primární prijímac
Zaradit události do fronty
Filtr událostí
Vyberte pro primární, nevyplnujte pro zálohu
Vyberte, zda události, které se nepodarilo odeslat, budou znovu zar. do fronty
Vyberte, které události budou hlášeny na tento prijímac

//2120
Filtr událostí prijímace
Filtr událostí
Nastavení filtru událostí EDP....
Poplachy
Potvrzené poplachy
Poruchy
Zapínání
Premostení
Ostatní
//2130
Aktivace poplachu a obnovy
Filtr událostí prijímace
Poruchy a Tampery
Zapínání a Vypínání
Premostení a Vyrazení
Všechny ostatní typy událostí
Oblasti
OK
Zrušit
//2140
Komunikace - Sítová nastavení
SSL povoleno
Zatrhnete pro povolení kryptovaného web serveru
SNMP povoleno
SNMP Community
Zatrhnete pro povolení Simple Network Management Protokolu
Community id pro SNMP protokol
Registrace portálu
Povoleno
//2150
Portal IP Adresa
Portal Port
WAN IP adresa
WAN Port
Interval aktualizace
ID registrace:
Poslední registrace:
Vyberte pro povolení registrace portálu
IP adresa portálové služby
//2160
Port pro naslouchání portálového serveru
IP adresa SPC z externí síte
Adresa portu SPC z externí síte
Interval registrace v minutách
Ethernet
Portal
Služby


//2170
Svátky
Nastavení ústredny - Svátky
Nastavení svátku
Svátek platný pro tento rok
Svátek platný každý rok (Pri výberu stisknete a držte klávesu  'shift')
Svátek platný pro budoucí nabo predešlý rok
(Pri výberu stisknete a držte klávesu  'shift')
[Tip: Pridržením kurzoru na svátku zobrazíte císlo svátku a datum...]
Zobrazení kalendáre
//2180
Zobrazení seznamu
Jakýkoli
Každý rok
Svátek
Bylo dosaženo maximálního poctu svátku, které lze vytvorit
Prirazení svátku
Vyberte rok pro tento svátek
Priradit

//2190
Svátek ID
Aktivní
Den
Mesíc
Rok
Automatické zapnutí
Konfigurace Automatického zapínání systému
Konfigurace automatického zapínání pro systém....
Automatické vypnutí
//2200
Automatické zapnutí
Nedele
Pondelí
Úterý
Streda
Ctvrtek
Pátek
Sobota
Svátek
//2210
Hod
Min
Rychlé nastavení
Po-Pá
OK
Uložit
Výše vložte casy automatického zap/vyp a kliknete na tlac. 'Aktualizovat'
pro automatické prirazení techto hodnot pro Po-Pá

//2220
Nastavení Oblasti
automatické zapnutí
Konfigurace Automatického zapnutí pro Oblast
Systémové casovace
Kliknete na casovou hodnotu pro editaci záznamu....
U každého záznamu musí být dodržena minimální a maximální hodnota.....
Identifikace
Standardy
Volby
//2230
Casovace
Hodiny
Jazyk
Casovac
Hodnota
Jednotky
Min
Max
Popis
//2240
Minut
Sekund
Dní
Vnitrní sirény
Venkovní sirény
Prodleva Venk. sirény
Maják Venk. sirény
Gong
Cas potvrzení
//2250
Dvojí narušení
Test zemení
Prodleva napájení
Prodleva komunikátoru
Casový limit RKD
Bezdrát - Nelze zapnout
Ztráta bezdr. vysílace
Inženýrský prístup
Siréna pri Úplném zapnutí
//2260
Maják pri Úplném zapnutí
Odchod
Príchod
Ukoncení odch. zpoždení
Varování Automatického zapnutí
Doba aktivace vnitrních sirén po spuštení poplachu.
Doba aktivace venkovních sirén po spuštení poplachu.
Zpoždená aktivace venkovních sirén.
Doba aktivace výstupu pro maják po aktivaci poplachu.
//2270
Doba aktivace výstupu gong, když je otevrena zóna s atributem GONG.
Max. cas mezi poplachy ze dvou ruzných zón pro vyhlášení potvrzeného poplachu.
Max. prodleva mezi aktivacemi zón s atributem dvojí naruš. pro vyhlášení popl.
Pocet dní, po které zóna zustane v testu zemení pred návratem do normální funkce
Cas, po který musí být prítomna porucha napájení, pred jejím hlášením.
Prodleva komunikátoru.
Pocet sekund, po které bude klávesnice cekat na stisk kláv. pred opuštením menu.
Pocet minut bez supervize, po kterých dojde k zamezení zapnutí.
Pocet minut bez supervize, po kterých dojde k hlášení ztráty senzoru.
//2280
Pocet minut, po kterých bude automaticky ukoncen Inženýrský prístup.
Mžiková aktivace venkovní sirény jako potvrzení úplného zapnutí.
Mžiková aktivace majáku venkovní sirény jako potvrzení úplného zapnutí.
Pocet sekund povolených k opuštení objektu behem zapínání.
Pocet sekund povolených pro vstup do objektu behem vypínání.
Pocet sekund pro prodlevu zapnutí po uzavrení zóny Final Exit.
Pocet minut pro zobrazení varování pred automatickým zapnutím.


//2290
Nastavení Data/Casu
Datum
Cas
Získat Datum/Cas z PC
Zaslat do ústredny
Povolit
Vyberte pro povolení pripojení k ústredne pomocí SPC Pro.
Inženýrský prístup
Vyberte, jestliže pro pripojení pomocí SPC Pro musí být povolen inženýrský príst
//2300
Heslo
Heslo používané SPC Pro.
Povolení IP
Zatrhnete pro povolení pripojení aplikace SPC Pro k systému pomocí IP.
IP Port
Vyberte IP Port pro pripojení SPC Pro.



//2310
Tísen
Siréna pri Nelze zapnout
Maják pri Nelze zapnout
Obnovení klícenkou
Prejmenovat Cást. zapnutí A
Prejmenovat Cást. zapnutí B
Volby cástecného zapnutí
Povolit CS zprávu
CS zpráva rádek 1
//2320
CS zpráva rádek 2
Vždy zobrazovat stav
Potvrzení
Zaškrtnete, jestliže uživatelský kód +1 má vyvolat tísnový poplach.
Zaškrtnete pro aktivaci sirén/majáku pri nepotvrzeném poplachu.
Zatrhnete pro opetovné spuštení sirén pri druhé aktivaci zóny.
Když je zatrženo, vnitrní sirény budou aktivovány pri události Nelze zapnout
Když je zatrženo, maják venk. sirény bude aktivován pri události Nelze zapnout.
Když je zatrženo, druhé vypnutí pomocí klícenky vyvolá obnovu výstrah.
//2330
Zmenit jméno pro Cástecné zapnutí A.
Zmenit jméno pro Cástecné zapnutí B.
Zmena voleb pro Cástecné zapnutí A a B....
Povolení zobrazení zprávy když ústredna kontaktuje PCO....
Zpráva PCO rádek 1 (16 znaku)
Zpráva PCO rádek 2 (16 znaku)
Jestliže je zaškrtnuto, stav zapnutí je vždy zobrazen na klávesnici.
Režim sekvencního potvrzení
Upravit
//2340
Datum instalace
Nastavení ústredny - Systémová nastavení
Domácí
Komercní
Region
Vyberte pro shodu s požadavky Canadian ULC
Vyberte pro shodu s požadavky U.S. UL


//2350
Volby cástecného zapnutí
Zmenit modifikátory Cást. zap. A a Cást. zap. B
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí B
Cást. zapnutí casováno
Cást. zapnutí prístup
Cást. zapnutí Príchod/odchod
Cást. zapnutí místní
Uložit
//2360
Zrušit
Prosím vložte hodnotu pro tento casovac...
Zasílání Data/Casu....
Konfigurovat zásady Systémových výstrah
Konfigurovat zásady Poplachu ze zón
Konfigurovat zásady Tamperu ze zó
Zaslání Data/Casu selhalo!!...
Funkce dostupná pouze v online režimu!....

//2370
Varování!!.... Zakazujete
prístup....
Jestliže downloadujete tuto zmenu, nebude možno
pripojit se k ústredne pomocí
Jste si jistý?...
Vybral jste zmenu na stupen zab., která muže ovlivnit nastavené casové hodnoty.
Jakékoli hodnoty mimo min/max, povolené pro tento stupen zab.
budou nastaveny automaticky.
Prejete si pokracovat?
//2380
Zmena stupne zab. - Varování casovacu....
Vaše uživatelské kódy jsou nyní nastaveny jako ctyrmístné.
Zmena na tento stupen zab.
automaticky zmení kódy na 5-místné
Prejete si pokracovat?
Zmena stupne zab. - Varování uživatelských kódu....



//2390
Porucha napájení ústredny
Porucha baterie ústredny
Porucha výst. pojistky ústredny
Porucha pojistky venkovní sirény na ústredne
Porucha pojistky vnitrní sirény na ústredne
Ústredna tamper sirény
Tamper krytu ústredny
Ústredna Príd. Tamper 1
Ústredna Príd. Tamper 2
//2400
Ústredna tamper antény
Ústredna RF rusení
Modem 1 Porucha
Modem 1 Porucha linky
Modem 2 Porucha
Modem 2 Porucha linky
E-BUS Porucha kabelu
Porucha komunikace
Tísen uživatel
//2410
Stav expanderu

Detaily stavu expanderu....
ID expanderu
Typ
S/N
Verze firmwaru
Napetí
Napetí baterie
//2420
Proud
Obnova výstrah
Premostit
Vyradit
Uzavreno
N/A



//2430
Komunikace
Tamper krytu
Porucha pojistky
Napájení
Baterie
RF rušení
Tamper antény
Panik
Test zemení
//2440
Vyradit
Premostit
Obnova
Zrušit vyrazení
Zrušit premostení
Zasílám príkaz Premostit...
Zasílám príkaz Zrušit premostení...
Zasílám príkaz Vyradit...
Zasílám príkaz Zrušit vyrazení...
//2450
Vymazání výstrah expanderu
Prosím vyberte výstrahu z tabulky výše ....
Ukoncení testu zemení
Konfigurováno jako Kruh
Kan.1 - Pozice
Kan.2 - Pozice
Zasílám oblast
Príkaz Cástecné zap. A...
Príkaz Cástecné zap. B...
//2460
Ctení stavu....
Príkaz Vypnout...
Neznámý typ
bytu
Modem vyrazen
Sekund
Vstup
Výstup

//2470
Funkce dostupná pouze když je ústredna online....
Prosím vyberte zónu z tabulky výše....
Prosím vyberte oblast z tabulky...
Nastavení ústredny - Expandery && Klávesnice
Pridat nový expander
Zmenit prirazení ID Expanderu / Sériových císel
Automatická zmena prirazení z uzlu ústredny
Nastavení
Seznam
//2480
<Neprirazeno>
Bylo dosaženo maximálního poctu expanderu!...
Funkce dostupná pouze pri online spojení s ústrednou...
Bylo dosaženo maximálního poctu klávesnic!...
Bylo dosaženo maximálního poctu I/O expanderu!...
Nejsou konfigurovány žádné expandery!



//2490
E-BUS Nastavení
Konfigurace nastavení ENET....
E-BUS Typ
Opakování
Casový limit
Pocet pokusu o opakování prenosu v prípade rušení.
(Default je 25).
Pocet sekund, po které musí být prítomno rušení pripojení pred hlášením výstrahy
(Default je 10)
//2500
OK
Zrušit
Uzavrená smycka
Otevrená linka
Expandery
Zmena prirazení expanderu
Vyberte expander a použijte tlacítka NAHORU/DOLU pro zmenu pozice...
Použijte šipky vpravo pro zmenu prirazení ID expanderu.
Pro zámenu sériových císel dvakrát kliknete na expander....
//2510
N.B. Všechny konfigurované zóny/výstupy zustanou provázány s ID expanderu.
Posunout vybraný expander nahoru v seznamu ID
Posunout vybraný expander dolu v seznamu ID
Nyní provést zmeny v konfig. souboru...
Pozice
Expander
Typ
Seriové #
Popis
//2520
Zamenit sériové císlo expanderu
s
[8Vst / 2Výst]
[8Výst]
Tyto expandery budou nyní znovu prirazeny- Pokracovat?
Prosím vyberte expander z tabulky...
Zámena sériových císel je možná pouze mezi expandery stejného typu...
Nejsou konfigurovány žádné další expandery tohoto typu....
Problém se sériovým císlem expanderu!!!
//2530
Zóna
Popis
Typ
Atributy
Oblast
Upravit vyvážení všech systémových vstupu
Vstupy
Výstupy

//2540
Nastavení ústredny - Vstupy && Výstupy
Výstup
Popis
Typ
Prirazeno jako:
Typ
Invertovat
Deník
Test výstupu
//2550
Obnovit stav výstupu
<Prirazeno>
Trvalý
Mžikový
Pulzní
<Výstup oblasti>
<Systémový výstupt>
<Zóna namapována>
<Vstupní dvere>
//2560
Oblast
System O/P
Zóna
Zasílání výstupu
Príkaz VYP...
Príkaz ZAP...
Ctení stavu výstupu....


//2570
Upravit vstup
Konfigurace nastavení Vstupu....
Vstup
Vyvážení
Analyzovaná
Cítac pulzu
Celkové napadení
Zóna
Popis
//2580
Typ
Oblast
Atributy
OK
Zrušit
Prosím vyberte platný typ zóny ze seznamu...
Úprava výstupu
Upravit výstup
Konfigurace nastavení výstupu....
//2590
Typ výstupu (Mapování)
Systémový výstup
Výstup oblasti
Mapování zón
Popis
Režim
Cas Zap
Cas Vyp
Invertovat
//2600
Deník
[100ms]
OK
Zrušit
Vyberte funkci systémového výstupu....
Vyberte císlo oblasti a funkci výstupu v této oblasti ....
Vyberte zónu, ke které bude namapován tento výstup....


//2610
Upravit expander
Konfigurace nastavení pro tento expander
ID expanderu
Typ
Sériové #
Popis
Výstup
Popis
Typ
//2620
Prirazeno jako:
Režim
Invertovat
Deník
Obnovit stav výstupu
Test výstupu
OK
Vymazat
Zrušit
//2630
Vstup
Vyvážení
Analyzovaná
Cítac pulzu
Celkové napadení
Zóna
Popis
Typ
Atributy
//2640
Oblast
Volby klávesnice
Oblasti prirazené této klávesnici
Podsvícení
Indikátory
Bzucák
Priložení prívesku (PACE)
Panik
Zap pri stisku klávesy
//2650
Vždy ZAP
Vždy VYP
Povolit LED indikaci
Povolit bzucák klávesnice
Zakázat klávesy behem príchodového casu
Použití 2 soft kláves
Vstupy
Výstupy

//2660
Zakázáno
Povoleno
Povoleno (Tichý)
Editovat vstup expanderu
Zaslání výstupu
Príkaz VYP...
Príkaz ZAP...
Trvalý
Mžikový
//2670
Pulzní
Nacítám stav výstupu....
Systém O/P
Zóna
Vymazat ID expanderu
Opravdu?
Zrušit
<Nenalezeny žádné události>

//2680
Datum/Cas
Událost
Prijímac
Signál
Stav
Baterie
Typ
Císlo
Výsledek
//2690
Zmena vyvážení - systém
Hodnota vyvažovacích odporu systému
Nastavení vyvážení všech vstupu (Ústredna & Expandery)....
Výber typu vyvážení
OK
Zrušit



//2700
Zámena expanderu......
Zámena expanderu
Vyberte expander, se kterým chcete zanenit sériové císlo...
Zrušit
Zamenit
ID
Typ
Sériové #
Popis
//2710
Zamenit sériové císlo
s
Prosím vyberte expander ze seznamu...
Downloadujete celý konfig. soubor... Jste si jistý?
Zmeny v konfiguraci expanderu budou nyní provedeny... Pokracovat?
VAROVÁNÍ - Ústredna je v režimu Plný inženýr!!
Jestliže se odpojíte nyní, všechny poplachy na ústredne budou stále blokovány...
Jste si jistý? (A/N)

//2720
Problém s komprimací souboru - Konfigurace nebyla zaslána do ústredny!!!
Soubor neexistuje!!!
Prosím, vyberte soubor pro import....
Chyba pri dekryptování konfig. souboru!!!
SPC Pro nemuže alokovat sériová císla
stále existují nekterá nealokovaná...
Zasílání souboru Firmwaru do ústredny....
Iport konfiguracního souboru

//2730
Neshoda expanderu!....
Pocet expanderu v konfig. souboru neodpovídá poctu
expanderu pripojených k ústredne....
expandery na ústredne
expandery v konfig. souboru
Zrušit
Neshoda typu expanderu!....
Typ expanderu v konfig. souboru neodpovídá typu
expanderu pripojených k ústredne....
//2740
v konfig. souboru
na ústredne
Nelze zaslat konfig. soubor do ústredny, protože typy všech exp. se neshodují
mezi ústrednou a  SPC Pro!...
Klávesnice
I/O [8Vst/2Výst]
I/O [8Výstupu]
Analyzovaný
PSU
//2750
Bezdrát
Neshoda expanderu!....
Pocet expanderu v konfig. souboru neodpovídá poctu
expanderu pripojených k ústredne....
expandery na ústredne
expandery v konfig. souboru
Zrušit
Ctu info o X-BUS expanderech....
SPC Firmware
//2760
!!! Problém behem pokusu o analýzu deníku ústredny....
Získávám stav zóny....
Prosím vyckejte na vymazání souboru....
Získávám neprihlásená bezdrátová zarízení....
Zarízení není SPC Programátor....
Pripojené zarízení není ústredna SPC5000 nebo SPC6000...
Chyba komunikace - Pripojení k ústredne selhalo...
Pripojený typ ústredny je jiný než je uložen v tomto konfig. souboru
Ústredna
//2770
Soubor
Prejete si zmenit nastavení souboru tak, aby odpovídal této nové ústredne?
Bezdrát - ID
Vstup
Výstup
Soft Inženýr
Plný Inženýr


//2780
Príkaz Premostit/Zrušit premostení selhal!
Príkaz Vyradit/Zrušit vyrazení selhal!
Príkaz Test zemení/Ukoncení testu zemení selhal!
Príkaz pro zmenu Inženýrského režimu selhal!
Chyba behem provádení príkazu Deník zóny...
Chyba príkazu Vymazání všech poplachu ze zón!
Problém behem nacítání deníku modemu...
Chyba príkazu Vymazání všech výstrah!
Chyba behem provádení príkazu Úplné zapnutí oblasti...
//2790
Chyba behem provádení príkazu Úplné zapnutí...
Chyba behem provádení príkazu Cástecné zapnutí oblasti A...
Chyba behem provádení príkazu Cástecné zapnutí oblasti B...
Chyba behem provádení príkazu Cástecné zapnutí B...
Chyba behem provádení príkazu Vypnutí oblasti...
Chyba behem provádení príkazu Vypnutí...
Chyba pripojení k ústredne!....
Chyba príkazu zmena stavu výstupu X10!
Problém behem získávání souboru z programátoru
//2800
Problém se ctením detailu Informace o zarízení z Programátoru
Aktualizace stavu zón selhala!...
Aktualizace stavu ústredny selhala!...
Aktualizace stavu výstupu selhala!...
Chyba behem nacítání informace o zarízení...
Chyba pri zjištování neprihlášených bezdrátových zarízení!...
Chyba príkazu pro Zmenu stavu výstupu!
Chyba behem zasílání souboru do programátoru....
Chyba behem komprimace souboru!...
//2810
Test PCO selhal!....
Chyba behem provádení príkazu Deník senzoru...
Problém behem pokusu o nactení deníku....
Chyba odeslání stisku klávesy!...
Chyba zaslání souboru do ústredny....
Získání informace o datové znacce selhalo....
Nelze nacíst konfig. soubor z ústredny...
Príkaz Zmena inženýrského režimu selhal!
Príkaz Vymazání výstrah expanderu selhal!
//2820
SMS Test selhal!....
Získání informace o datové znacce selhalo....
Upgrade firmwaru selhal!...
Chyba pri dekryptování konfig. souboru!!!
Volné místo
Použito
Bytu


//2830  '-- Error messages start
OK
Nelze resetovat po aktualizaci firmwaru (ztráta spojení)
Nelze volat
Inicializace modemu selhala
Modem nereaguje na inicializacní retezec
Modem se po vytocení nemuže spojit
Ztráta spojení (Socket connection)
Komunikace uzavrena (Socket connection)
Není nosná
Prekrocen casový limit pro príkaz
Nelze alokovat pamet
Nelze dekomprimovat
Prijata chybná velikost dekomprimovaného souboru
Nelze otevrít cílový soubor
Y-modem porucha prenosu
Neplatné argumenty
Povoleno pouze v inženýrském režimu
Není povoleno v inženýrském režimu
Vnitrní chyba
Neplatná oblast
Nelze zapnout - zóny otevreny
Nelze zapnout - zóny v poplachu
Nelze zapnout - tampery na zónách
Nelze zapnout - systémové výstrahy
Nelze alokovat pamet
Neplatné id zóny
Nepoužité id zóny
Neplatné id uzlu
Neplatné id výstrahy
Nelze reagovat na Uživatelský tísnový kód
X-10 není povoleno v ústredne
Modem obsazen
Porucha modemu
Nelze zaslat
Prístup odepren! Pripojeni SPC Pro zakázáno v ústredne
Prístup odepren! Vyžadován inženýrský prístup
Prístup odepren! Chybné heslo
V inženýrském režimu
Nelze opustit inženýrský režim, nejdríve musí být smazány poruchy a tampery!
Není v inženýrském režimu
Neplatné id senzoru
Tel. císlo je prílis dlouhé
Neplatné císlo modemu
Modem nepovolen
Nepodporovaný príkaz
Neplatný typ souboru (interní chyba)
Príjem souboru selhal
Odeslání souboru selhalo
Neplatný soubor
Nedostupný jazyk
Nelze uložit soubor do flash
Neznámá chyba!!!
ID skupiny je neplatné






//2890  '-- OCX return codes
Ok a kompletní
Ok a probíhá
Nelze otevrít port/soubor pro ctení
Ctení z portu/souboru selhalo
Nelze zapisovat na port/souboru pro zápis
Soubor je neplatný
Chyba: zaneprázdnen predchozím príkazem
Nepripojeno k ústredne/programátoru
Nelze otevrít COM port
Nelze zaslat príkaz do ústredny nebo fp (chyba pripojení)
Nelze získat velikost souboru
Chybné argumenty
Winsock error
Nelze alokovat pamet
Neplatný typ souboru
Neplatná velikost souboru
Neplatné CRC souboru
Nelze se pripojit - již pripojeno nebo probíhá pripojování
Interní chyba
Není nosná
Chyba pripojení pomocí TCP/IP (neplatná nebo nedostupná IP adresa nebo TCP port)
Chyba inicializacního retezce modemu
Chyba vytácení modemu
Neznámá chyba!!!
Nepripraveno
Príkaz není implementován...
Došlo k vypršení casového limitu
Selhání prenosu
Selhání pripojení
//2920









//2930
Port 1 používán - X10 povoleno
Port 2 používán - Modem 2 povolen
Anglicky (Severní Amerika)
Francouzsky (Kanada)





//2940
Klávesnice
Prehled kláv.
Konfigurované klávesnice
Expandery
Bylo dosaženo maximálního poctu klávesnic!
Vymazat ID klávesnice



//2950
Heslo SPC Pro bylo zmeneno!....
Prejete si zmenit instalacní datový soubor SPC Pro aby odpovídal?
Verze ústredny






//2960
Dvojité 6K8/4K7
Dvojité 4K7/4K7
Dvojité 3K0/3K0
Dvojité 3K3/3K3
Dvojité 5K6/5K6
Dvojité 2K7/8K2
Dvojité 3K9/8K2
Dvojité 1K0/470

//2970
Verze
Konfig. soubor SPC Pro není kompatibilní s
verzí firmwaru pripojené ústrednyl!!
Verze ústredny
Konfiguracní soubor
SPC Pro se nyní odpojí....
Upgrade
Instalace s tímto ID již existuje
prosím zmente ID instalace
//2980
Upgrade verze firmwaru
Upgrade na verzi 1.3
Upgrade verze firmwaru na
Upgrade na
kompletní!...
Ver. firmwaru.
Funkce pro upgrade firmwaru zmení konifg. soubor SPC Pro
pro tuto instalaci....
Nelze vrátit zpet - Jste si jist, že chcete pokracovat?
//2990
N/A
Pripraveno
Detekuji
Inicializace
Vytácení
Odpoved
Pripojeno
Odpojování
Obsazeno
//3000
Neznámý
Zakázáno
Ok
Není odezva
Porucha
Chybný Pin
Porucha linky


//3010
PSTN
GSM
Redcare
OK
Výstraha
Premostit
Vyradit
Porucha

//3020
Vypnutí
Cást. zap. A
Cást. zap. B
Úplné zap.
Neznámý
Uzavreno
Otevr.
Zkrat
Odpojit
//3030
Maskováno
DC Sub
Chybející senzor
Neznámý





//3040
OK
Premostit
Vyradit
Test zemení
Tamper
Poplach
Neznámý


//3050
Online
Offline
Ztráta
Cekající
Zatrhnete pro povolení inženýrovi ovládat ústrednu pomocí SMS
SMS události
SMS ovládání
Zobrazení otevrených zón
Jestliže je zatrženo, otevrené zóny budou zobrazeny na kláv. ve vypnutém stavu
//3060
Uzavren
Tamper
Otevren
Ústredna
Expander
Vysoký
Nízký


//3070
Stav klávesnice
Detaily stavu klávesnice....
ID klávesnice
Prosím vložte platné jméno skupiny!....
Jméno skupiny již existuje....




//3080
Anglicky (S.Amerika)
Francouzsky (Kanada)
Svédsky
Norsky
Dánsky
Cesky
Polsky


//3090
Hlášení tech. zón
Zobrazení tech. zón
Tech. zóny hlasité
Prodleva tech. zón
Tech. prodleva
Pocet sekund pro prodlevu aktivace tech. zón
s atributem tech. prodleva.


//3100
Pokrocilé
Kalendáre
Aktivace
Uživatelské výstupy
X-10
Licence
Typ týdne


//3110
Zobrazit/Upravit vybranou aktivaci
Vytvorit novou aktivaci
Pridat novou aktivaci ZAP
Pridat novou aktivaci VYP
Pozitivní
Negativní
ID
Popis aktivace
<Nenakonfigurovány žádné aktivace>
//3120
Prosím vyberte aktivaci z tabulky...
Nacítám data aktivace....
Prosím vyberte aktivaci z tabulky...
Bylo dosaženo max. poctu aktivací!
Nacítám data aktivace....
Vyberte aktivaci
Hrana
Priradit
Zrušit
//3130
Vytvorit novou aktivaci
Zobrazit vybranou aktivaci
Aktivace uživatelských výstupu
Konfigurace aktivací ZAP/VYP pro uživatelské výstupy....
Aktivace ZAP
Aktivace VYP
Odstranit aktivaci
Pridat aktivaci ZAP
Pridat aktivaci VYP
//3140
Uzavreno
Prosím vyberte aktivaci z tabulky...
ID
Aktivace
Hrana
Pokrocilá nastavení - Uživatelské výstupy
Seznam uživatelských výstupu
Výstup
ID PCO v ústredne neexistuje...
//3150
Aktivace
<NENÍ>
Aktivace priraz.
Nacítám data aktivace uživ. výstupu....
Pokrocilá nastavení - Aktivace
Seznam aktivací
Prehled aktivací
Pridat novou aktivaci
ID
//3160
Popis
Pocet podmínek aktivace
Konfigurace všeobecných státních svátku
Podmínky aktivace
Nacítám data aktivace....




//3170
Konfigurace aktivace
Nastavené podmínky pro tuto aktivaci
Císlo aktivace
Popis aktvace
Cas aktivace
Casové omezení
do
Kalendár
Zoraz. nastavení vybraného kalendeáre
//3180
Vytvorit nový kalendár
Podmínky aktivace
Zóna
Systémový výstup
Výstup oblasti
Bezdrátová klícenka (FOB)
Kód z klávesnice
Casová podmínka
Kalendár
//3190
Vymazat tuto aktivaci
Odstranit vybranou podmínku
Zrušit
OK
<Žádný kalendár>
ID
Podmínky vstupu/výstupu
SYSTÉMOVÝ VÝSTUP
VÝSTUP OBLASTI
//3200
ZAP
VYP
Oblast
Zóna
OTEVRENA
UZAVRENA
ODPOJENA
ZKRAT
Pred (cas)
//3210
Po (cas)
Stejný s
Bezkontaktní prívešek
Jakýkoli uživatel
Uživatel
Kód z klávesnice
Podmínka aktivace
Nastavené podmínky pro tuto aktivaci....
Systémový výstup
//3220
Stav
Zrušit
Priradit k aktivaci
Podmínka zóny
Systémový výstup
Bezdrátová klícenka
Platný kód z klávesnice
Casová podmínka
Kalendár
//3230
Podmínka systémového výstupu
Podmínka bezdrátové klícenky
Podmínka kódu z klávesnice
Casová podmínka
Podmínka kalendáre
Podmínka výstupu oblasti
Výber zóny a stavu zóny....
Výber výstupu a stavu výstupu....
Vyberte konkrétní klícenku nebo JAKOUKOLI klícenku....
//3240
Vyberte konkrétní kód nebo JAKÝKOLI kód....
Vyberte casovou podmínku....
Vyberte kalendár (používá casy aktivace)....
Vyberte Oblast, Výstup a Stav výstupu....
<Není konfigurován žádný kalendár>
Pocet sekund, po které musí být splneny podmínky aktivace.
Zóna
Podmínka zóny
Platný kód z klávesnice
//3250
Oblast
Výstup oblasti
Stav výstupu
Smazat tuto aktivaci - Vymaže aktivaci a všechny její podmínky!...
Pokracovat?
Vymazat varování
Odstranit podmínku
Prosím vyberte podmínku aktivace k odstranení...

//3260
Cas ZAP
Cas VYP
Cas Zap/Vyp
Odstranit vybranou aktivaci ze seznamu?...
Pokracovat
Odstranit
Režim adresace
Manuální
Automatický
//3270
Opakované spuštení
Vyberte uživatelský výstup, který bude namapován k tomuto výstupu...
Mapování výstupu
Konfigurace výstupu
Kalendár
Zakázáno
Automaticky
Supervize
Úplné zapnutí
//3280
Vypnutí
Automatické Zapínání/Vypínání oblasti
Konfigurovat automatické Zapnutí/Vypnutí pro oblast
Automatizované # SMS
Automatizovaný interval SMS
Príchozí hovory
Odpoved pouze když je povolen inženýrský prístup


//3290
Zakázáno
1 Hodina
24 Hodin
48 Hodin
7 Dní
30 Dní



//3300
Verze protokolu
Vyberte verzi EDP protokolu pro použití s tímto prijímacem
Verze 1
Verze 2
Celkový test
Zatrhnete, jestliže mají být testovány všechny modemy
Bylo dosaženo maximálního poctu kalendáru!...
<Uživatelský výstup>

//3310
Švédsky
Norsky
Dánsky
Cesky
Polsky




//3320
PACE + PIN
Obnova pri Vypnutí
Offline Tamper
Když je zatrženo, je vyžadován PIN kód a bezkont. prívešek (PACE).
Jestliže je zatrženo, výstrahy budou automaticky smazány 30 sek. po vypnutí.
Jestliže je zatrženo, zóny na exp., které jsou offline, budou generovat tamper.
Tísen
Hlášení uživ. tísne pri zadání 'kódu + 1' nebo 'kódu + 2' z klávesnice
Zakázáno
//3330
Kód + 1
Kód + 2
Tech.prodleva
Pocet sekund pro prodlevu aktivace tech. zón s atributem tech. prodleva.
Zatrhnete pro povolení príjmu událostí pomocí SMS uživatelem
Hlášení tech. zón
Zobrazení tech. zón
Tech. zóny hlasité
Prodleva tech. zón
//3340
Nahrávám data kalendáre....
ID
Popis
Pocátecní datum
Konecné datum
Bylo dosaženo maximálního poctu dnu vyjímek!...
Státní svátek
Vymazat tento den vyjímek?
Priradit tento den vyjímek?
//3350
Týden
Stav
Od
do
Cas ZAP
Cas VYP
Typ týdne


//3360
Plánovac Data/Casu
Priradit typy týdnu císlum týdnu
Císla týdnu :
Kalendár :
Popis :
Výber roku :
Typy týdnu :
Prirazené dny vyjímek :
Zobrazit/Definovat typy týdne
//3370
Zrušit prirazení vybraného dne
Pridat/Upravit dny vyjímek
Priradit vybraný typ týdne všem císlum týdnu
Vymazat typy týdnu pro všechny císla týdnu
Priradit všechny týdny jako Typ týdne
Odnovuji data kalendáre....
Vymazat všechny prirazení typu týdne?
Aktualizuji kalendár......

//3380
Nový den vyjímek
Vytvorit nový den vyjímek...
Priradit jako všeobecný státní svátek
Zobrazit/Upravit den vyjímek
Existující dny vyjímek
Vymazat den vyjímek
Data týdne
Zobrazení rozvrhu Zap/Vyp pro tento týden
Vymazání tohoto kalendáre - Opravdu?
//3390
Filtr skupin :
Prícina & Následek
<Neprirazeno>
Overení SMS
Overení prijatých SMS ovládacích príkazu.
Pouze Pin kód
Pouze ID volajícího
Pin a ID volajícího
Pouze SMS Pin kód
SMS Pin a ID volajícího
Neshoda klávesnic!....
Pocet klávesnic v konfig. souboru neodpovídá poctu
klávesnic pripojených k ústredne....
klávesnic pripojených k ústredne
klávesnic v konfig. souboru
Zrušit



//3410
Vybraný soubor není konfiguracní soubor SPC Pro....
Kopírovat firmware do programátoru
Kopíruji...
Okno programátoru bylo uzavreno...
Žádné klávesnice nejsou ješte konfigurovány!
Automatická obnova stavu
Není instalováno
Typ
Zobrazit stav príd. zdroje
//3420
Chybející spojení
12V režim
7AH Baterie
17AH Baterie
--
Jestliže je zatrženo, signály prijaté s nízkou sílou signálu budou ignorovány.
Filtr


//3430
RF Typ
RF Verze
Datum && Cas
Automatický prechod na zimní/letní cas
Synchronizovat hodiny s napájením
Uživatelská tísen
Technická
Zóny vynechány

//3440
Zmena na manuální adresaci bude mít vliv na automatickou
Rekonfiguraci expandéru
Nekteré zóny mohou být behem tohoto procesu presunuty....
Ústrednu nelze konfigurovat na manuální X-BUS, protože již jsou
konfigurovány neadresovatelné typy expanderu...
ID expanderu je již používáno!
Zobrazení všech zón


//3450
Pozice
ID
Stav
Typ
S/N
Popis
Seznam - online X-BUS Mapa
Seznam Expanderu/Klávesnic fyzicky pripojených k ústredne....
Obnovit
//3460
Kruh
Multidrop
Uzavr.
Topologie
Port
Typy konfigurovaných expanderu nepodporují manuální adresaci...
AKTUÁLNE PRIRAZENO K....
Na ústredne nelze nastavit manuální adresaci X-BUS, protože
jsou k ní pripojeny neadresovatelné expandery!
//3470
Kliknout na OK pro zmenu nastavení konfig. souboru na automatickou adresaci X-BU
pred downloadem?
N.B. : Když je adresace X-BUS nastavena na 'Manuální', expandery s ID
vyšším než 63 nebudou mít prirazeny ŽÁDNÉ zóny!...
DULEŽITÉ! - Update konfigurace....
Aplikace detekovala, že Vaše konfig. soubory byly zrejme vygenerovány
starší verzí SPC Pro.
Vaše konfig. soubory budou nyní aktualizovány....
OK
//3480
Kontroluji a aktualizuji konfiguracní soubory... Prosím cekejte....








//3490









//3500
SPC4000
SPC5000
SPC6000
SigNET310





//3510
Konfigurace klávesnic
Pocet klávesnic
ID PCO v ústredne neexistuje...
K ústredne je pripojen nejméne 1 nelicencovaný expander/klávesnice!
Na ústredne nejsou nastaveny Oblasti...
Nastavení SMS
SMS události
SMS ovládání
Zobrazit/Upravit SMS události

Zobrazit/Upravit SMS ovládání
SMS prenos událostí uživateli
Pred vytvorením/zmenou SMS voleb musíte nejprve uložit tohoto uživatele...
SMS ovládání pro uživatele
SMS hlášení událostí
Konfigurace detailu pro SMS hlášení událostí.....
Povolit
Císlo
Poplach

Potvrzené poplachy
Porucha & Tamper
Zapnutí & Vypnutí
Premostení & Vyrazení
Vše ostatní
(Pro vymazání záznamu nechte císlo nevyplnené)
Uložit
Zrušit


Povolit
Císlo
PIN
Príkazy povoleny tomuto uživateli
Zatrhnete pro povolení SMS hlášení
ID volajícího telefonu uživatele
Overení PIN
Príkaz
Popis

Povolí Úplné zapnutí pomocí SMS
Povolí Vypnutí pomocí SMS
Povolí prístup ke zobrazení Stavu
Povolí prístup do Deníku událostí
Povolí ovládání Inženýrského prístupu
Povolí ovládání prístupu Výrobce
Povolí ovládání výstupu
Povolí ovládání výstupu X10
OK

Zrušit
Pocet sekund pro zobrazení zprávy Nelze zapnout (0 = do zadání platného kódu)
Typ instalace
Zobrazit mapu sbernice
Pridat novou klávesnici
Detekce RF rušení
Když je zatrženo, v prípade detekce RF interference, bude hlášena výstraha.
Deník PCO


Seznam nastavených voleb Prícina && Následek
Seznam Prícina/Následek
Prehled Prícina && Následek
ID
Typ
Položka
Popis
Pocet Aktivací
Pridat novou Prícina/Následek

Pruvodce nastavením Prícina && Následek
Vytvorení a konfigurace objektu Prícina && Následek....
Krok
z
Vyberte položku, kterou chcete Aktivovat :
Vyberte typ položky, kterou chcete aktivovat.
Muže to být bud zarízení X10 nebo Uživatelský výstup.
Kliknete na 'Další' pro zacátek konfigurace tohoto zarízení a podmínek,
pri kterých bude aktivováno.

Další
Zavrít
Vyberte typ zarízení pro aktivaci
<Vyberte položku>
Zarízení X-10
Ovládání výstupu
NIC
Vložte Popis pro Uživatelský výstup :
Klávesa # pro tento výstup (volitelné) :
Priradte popis k Uživatelskému výstupu a klávesu, která prepne
tento výstup (jestliže je požadováno)....
Pridat Aktivaci ZAP
Odstranit Aktivaci
Pridat Aktivaci VYP
Pridat/Odstranit aktivace pro ZAP nebo VYP vybraného zarízení....
Každá aktivace má nekolik podmínek, které pri jejich splnení prepnou zarízení.
Kliknete na aktivaci pro zobrazení podmínek pro aktivaci.
Aktivace ZAP
Aktivace VYP

Vyberte císlo uživatelského výstupu :
Vyberte Uživatelský výstup ze seznamu. To je zarízení, které bude aktivováno.
Prirazení výstupu expanderu
Pridat nové prirazení
Uživatel. výstup MUSÍ být namapován k výstupu na jednom z pripojených expanderu.
Když je Uživ. výstup prepnut, namapovaný výstup(y) na expanderu je aktivován(y).
Uživatelský výstup muže být prirazen/namapován k více než 1 výst. expanderu...
Vložte popis pro zarízení X10 :
Klávesa # pro zarízení X10 (volitelné) :

Vyberte zarízení X10, Popis a Císelnou klávesu (jestliže je požadováno)....
Vyberte zarízení X10 :
Vyberte zarízení X10
Prícina & Následek muže být konfigurována pouze pro X-10 a Uživatelské výstupy!.
Prosím, vyberte Typ zarízení ze seznamu....
Konfigurace popisu X10/Klávesnice
Priradit/Vytvorit Aktivace
Vyberte císlo Uživatelského výstupu
Vložte popis Uživatelského výstupu & Klávesu #

Namapovat Uživatelský výstup k výstupu expanderu
Priradit/Vytvorit Aktivace pro prepínání Uživatelského výstupu
Prosím, vyberte Uživatelský výstup ze seznamu!...
Uživatelský výstup
ID expanderu
Sériové #
Popis expanderu
Výstup expanderu
Ústredna

Ústredna/Expandery - Výstupy && Prirazení :
Priradit vybraný výstup jako Uživatelský výstup
Vymazat vybraný výstup
Zavrít
Priradit vybraný výstup jako Uživatelský výstup
Zmenit typ výstupu z
Smazat typ výstupu?
Upravit expander
Výstup

Systémový výstup
Oblast
Zónový výstup - Zóna #
Dverní výstup - Dvere #
Uživatelský výstup
Neznámý!!!
ID expanderu
SN:
Ústredna

Upravit ústrednu - Výstup
Dokoncit
Zpet
Seznam konfigurovaných kalendáru
Seznam Kalendáru
Prehled Kalendáru
ID
Popis
Typ týdne prirazen

Pridat nový Kalendár
Konfigurovat státní svátek
Zobrazit/Nastavit dny vyjímek
Dny vyjímek
Tyto casové záznamy vyradí casy normálního typu týdne prirazené
príslušnému kalendári....
Pridat nový den vyjímek
Odstranit nepoužité vyjímky
Odstranit prošlé vyjímky

Zavrít
ID
Popis
Pocátecní datum
Konecné datum
Používán
ZAP
VYP
Vymaže všechny záznamy dnu vyjímek, které nejsou prirazeny kalendári..

Pokracovat?
Bylo dosaženo maximálního poctu dnu vyjímek!...
Vymaže všechny záznamy dnu vyjímek, které mají prošlou platnost...
Pokracovat?
Konfigurace Dne vyjímek
Každý den má 4 casy pro ZAP a 4 pro VYP....
Popis
Od data
Do

Cas Zap
Cas Vyp
Kalendáre prirazeny k
Automaticky priradit ke všem
Vymazat
Zrušit
Uložit
Den vyjímek
Jste si jist, že chcete odstranit tento Den vyjímek?

Každý den má 4 casy pro ZAP/ODSTREŽENÍ a 4 pro VYP/ZASTREŽENÍ....
Zap/Odstrežit
Vyp/Zastrežit
POZNÁMKA: Pro vyrazení tohoto casu zrušte casový box.
Jeden cas pro ZAP nebo VYP bude považován za okamžitý cas aktivace....
Uložit
Modifikace deních parametru....
Státní svátek - casy Zap/Vyp....


Zobraz. položek, kterým je prirazen tento kalendár....
Vymazat tento kalendár
OK
Konfigurace typu týdnu
Definice nastavení dnu/casu Typu týdne....
Typ 1 popis :
Typ 2 popis :
Typ 3 popis :
Den v týdnu

ZAP/Odstrežit
VYP/Zastrežit
Zobraz. týdne
Zavrít
Kopírovat casy Zap/Vyp
Vložit casy Zap/Vyp
Smazat casy Zap/Vyp
Typ týdne
Povolit

Rozvrh usporádání týdnu
Tabulka níže zobrazuje casy Zap/Vyp pro vybraný týden.....
Den
AM
PM
Zavrít
N.B. Tato aktivace se stane aktivní v prípade, že VŠECHNY podmínky níže, jsou
splneny soucasne.
Když této aktivaci priradíte 'Omezení casem' nebo 'Kalendárem' je to další

limit pro aktivaci výstupu - bude akt. pouze když jsou splneny VŠECHNY podmínky
A během platného casového okna Zap/Vyp.
ZAP
VYP
Priradit nyní
Není prirazeno!!!
Uživatelský výstup #
Mapováno k
Rychlá klávesa z klávesnice

Zobraz. prirazení expanderu
N.B. Když JAKÁKOLI aktivace z tohoto seznamu splnuje VŠECHNY podmínky tak
Uživatelský výstup bude ZAP...
Uživatelský výstup bude VYP...
Smazat
OK
Zasílám príkaz pro prepnutí Uživatelského výstupu
VYP...
ZAP...

Zmena stavu uživatelského výstupu neuspešná!...
Vymazat uživatelský výstup?
N.B. Když JAKÁKOLI aktivace z tohoto seznamu splnuje VŠECHNY podmínky tak
potom zarízení X10 bude prepnuto na ZAP...
potom zarízení X10 bude prepnuto na VYP...
!!! FILTR JE ZAPNUT !!!
Filtr zón :
Všechny zóny
Kalendár není prirazen žádným položkám....

Výstup ústredny
Expander
Klávesnice
Zóna
Oblast
Uživatel
Aktivace
ID
Výstup

Prirazení kalendáre...
Varování : Tento kalendár je v soucasné dobe prirazen položkám výše!....
Zrušit
Vymazat kalendár
AKTUÁLNE PRIRAZENO K....
Nižsí verze ústredny - Príkaz není podporován
Syntaktická chyba
Znacka ústredny nespuhlasí s uploadem

//3800
Inženýrský reset
Vyžaduje inženýrskou obnovu zón po potvrzeném poplachu.
Prosím zadejte uzivatelsky kod...

Švédsko
Norsko
Dánsko
Ceská rep.
Polsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Holandsko
Litva
Turecko
Rumunsko
Lotyssko
Portugalsko
Švýcarsko
//3820
Príkaz není podporován
Rámcová chyba syntaxe
Sériový port povolen
Hledání USB povoleno
Prístup odepren
Prístup odepren - Inženýr
Prístup odepren - Heslo
Neplatný príkaz
Prenos kompletní
//3830
Chyba prenosu
Neplatný soubor príkazu
Aktivní
Licencováno
Nelicencováno
Jazyková volba není na ústredne dostupná
Bylo dosaženo maximálního poctu aktivací!
Nacítám data aktivace....

//3840
Pro bližší informace prosím nahlédnete do konfiguracního manuálu SPC Pro
Hlavní - Deník prístupu ústredny
Deník prístupu ústredny
Jakýkoli uživatel
Jakékoli dvere
Dvere
Deník prístupu
Uživatel
Dvere
//3850
Získat aktuální datum/cas
Získat deník prístupu
Cas
Uživatel
Dvere
Událost
Uložit deník do souboru
Prístup
Zádám o soubor deníku prístupu....
//3860
Vzálené hlášení údržby
Hlášení údržby
Filtr údržby






//3870
Vsechny ústredny
Není konfigurováno pro hlášení údržby
Poslední hlášení údržby ok
Poslední hlášení údržby selhalo
Hlášení údržby vypršelo
Ocekávám první hlášení
Nové hlášení - Ješte nebylo zobrazeno...


//3880
Poslední servis v porádku
Vyžadována pozornost
Vypršení servisu
Ocekávám první hlášení
Nový - Vyžadováno zobrazení...




//3890
Kopírovat/vytvorit novou instalaci
Vzdálené hlášení údržby
Získat hlášení údržby pro tuto instalaci
Zobrazit uložená hlášení údržby pro tuto instalaci
Kopírovat nastavení oblasti
Vložit nastavení oblasti
Kopírovat nastavení zóny
Vložit nastavení zóny
Kopírovat nastavení kalendáre
//3900
Vložit nastavení kalendáre
Kopírovat nastavení kalendáre
Vložit nastavení kalendáre
Kopírovat nastavení výstupu
Vložit nastavení výstupu
Zadejte detaily pro tuto instalaci....
Rozvrh hlášení údržby
OK
Úprava detailu k uložení pro tuto instalaci
//3910
Rozvrh vzdáleného hlášení údržby
Povolit
Príští naplánované datum hlášení
Frekvence
OK
Zrusit
Mesícu


//3920
Volby hlášení údržby
Požadavek na hlášení údržby
Zobrazit archiv hlášení údržby
Zavrít
Archiv vzdálených hlášení údržby pro ID instalace
Zobrazit vybrané hlášení
Zavřít
Datum hlášení
ID hlášení
//3930
Stav
Nacítám hlášení....
V archivu nejsou uloženy žádná hlášení údržby pro vybranou instalaci..
Požadavek na hlášení údržby pro instalaci
ceká ve fronte
Kopírovat soubor firmwaru do programátoru
Update nového vzdáleného hlášení údržby
Instalace

//3940
Nastavení vzdálené údržby
Konfigurace vzdáleného hlášení údržby
Povolit
ID instalace
Heslo
Trasa hlášení
Další ocekávané datum hlášení
Primární IP Adresa serveru
Primární IP Port serveru
//3950
Záložní IP Adresa serveru
Záložní IP Port serveru
Server primární modem #
Server záložní modem #
Povolit vzdálenou údržbu
Unikátní ID vzdálené údržby (1 až 999999)
Heslo vzdálené údržby
Trasa naplánovaných hlášení
Datum/cas, kdy má ústredna zaslat další hlášení..
//3960
IP adresa nebo DNS primárního serveru
IP Port primárního serveru
IP adresa nebo DNS záložního serveru
IP Port záložního serveru
Císlo modemu primárního modemu serveru
Císlo modemu záložního modemu serveru
Nastavení servis
Není naplánováno
Zaslat IP
//3970
Zaslat Modemem
Vsechny dvere
Konfigurace dverí na ústredne.
Vzdálené servisní hlášení pro ID instalace
Souhrnné hlášení vzdáleného servisu ústredny....
POZNÁMKA: Toto je souhrnné hlášení vzdáleného servisu....
Zobrazit úplné hlášení servisu
Uložit jako...
Tisk
//3980
Zavrít
Znovu nacítám hlášení... prosím cekejte....
Zorazit zkrácené hlášení servisu
POZNÁMKA : Toto je úplné hlášení vzdáleného servisu....
Zobrazit úplné hlášení servisu
POZNÁMKA : Toto je souhrnné hlášení vzdáleného servisu....
Uložit hlášení vzdáleného servisu jako soubor...


//3990
HLÁŠENÍ VZDÁLENÉHO SERVISU - Datum
INSTALACE
ADRESA
INST. ID
KONTROLY SYSTÉMOVÉ INTEGRITY
CAS NA ÚSTREDNE PRED VOLÁNÍM :
POSLEDNÍ ZAPNUTÍ SYSTÉMU
POSLEDNÍ VYPNUTÍ SYSTÉMU
POSLEDNÍ POPLACH V OBLASTI/OBLASTECH
//4000
KOMUNIKACE OTESTOVÁNA A FUNKCNÍ
KONTROLY ZÓN/DETEKTORU
TEST ZEMENÍ DETEKTORU
TEST PREMOSTENÍ/VYRAZENÍ DETEKTORU
DETEKTORY HLASÍ PLATNÉ STAVY
ELEKTRICKÉ KONTROLY SYSTÉMU
STAV STRÍDAVÉHO NAPÁJENÍ
BATERIE ÚSTREDNY
KONTROLA POJISTEK ÚSTREDNY
//4010
KONTROLA TAMPERU ÚSTREDNY
KONTROLA KABELU X-BUS
KONTROLA ZARÍZENÍ X-BUS
KONTROLA SÍTE X-BUS
KONTROLA STAVU/TAMPERU EXPANDERU
KONTROLA STAVU/TAMPERU KLÁVESNIC
DENÍK UDÁLOSTÍ ÚSTREDNY


//4020
Dverní kontroléry
Dvere
Dvere
DPS
DRS
Režim dverí
Zamknout
Odemknout
Normální
//4030
Mžikový
Obnovit dvere
Stav dverního kontroléru
Stav kontroléru
Detaily o stavu dverního kontroléru....
Získávám stav dverí....
Update stavu dverí selhal!...


//4040
Uzavrena
Otevrena
Zkrat
Rozpojena
N/A
DC substituce
Offline


//4050
OK
Otevreno príliš dlouho
Zustalo otevreno
Vynucené otevrení
Tamper
Offline
Normální
Zamceno
Odemceno
//4060
Zasílám príkaz pro zamcení dverí
Zasílám príkaz pro odemcení dverí
Zasílám príkaz pro návrat dverí do normálního stavu
mžikove....
Konfigurace dverí
Konfigurace nastavení I/O pro tyto dvere....
Vstupy dverí
Atributy dverí
Casovace dverí
//4070
Kalendáre dverí
Spouštece dverí
Zóna
Popis
Typ zóny
Atributy zóny
Oblast
Pozice dverí - vyvážení
DPS NO
//4080
Uvolnení dverí - EOL
DRS NO
Skupina dverí
Karta a PIN
Pouze PIN
PIN pro odchod
PIN pro vypnutí
Pohotovost
Doprovod
//4090
Zabránení Passback
Soft Passback
Správce
Bzucák
Ignorovat vynucené
Dvere zamceny
Dvere odemceny
Upravit aktivace dverí
OK
//4100
Zrusit
Není seskupeno
Skupina dverí
Parametr
Hodnota
Popis
Jednotky
Min
Max
//4110
Zona
Vyberte alokaci zóny
Popis
Vlozte popis dverí/zón.
Typ zóny
Vyberte typ zóny
Atributy zóny
Kliknete pro editaci atributu zóny.
Pozice dverí
//4120
Vyberte konfiguraci vyvažovacích odporu pro vstup pozice dverí.
DPS NO
Zaškrtnete, jestliže je senzor ve vstupu pozice dverí normálne otevrený
Uvolnení dverí
Vyberte konfiguraci vyvažovacích odporu pro vstup uvolnení dverí
DRS NO
Zaškrtnete, jestliže je senzor ve vstupu uvolnení dverí normálne otevrený


//4130
Prístup povolen
Cas, po který zustane otevrený zámek po povolení vstupu
Prístup odepren
Cas cekání kontroléru po neplatné události
Dvere otevreny
Poplach 'Dvere otev. príliš dlouho', když jsou otevreny déle, než je tento cas
Dvere zustaly otevreny
Poplach 'Dvere zustaly otevreny', když jsou otevreny déle, než je tento cas
Prodlouženo
//4140
Dodatecný cas po povolení vstupu karte s atributem 'Prodl. casu'
Doprovod
Doba povolení vstupu s doprovodem po priložení karty s atr. 'Doprovod'
Sekund
Minut
Zádný
Zobrazit nastavení vybraného kalendáre
Vytvorit nový kalendár
Upravit
//4150
Ješte nemáte vybráno císlo zóny pro úpravu...
Nacítám data kalendáre....
Prosím vyberte Kalendár...
Dverní kontrolér
Vstup
Atributy zóny pro Zónu
Upravit atributy zóny
OK
Zrušit
//4160
Spouštece - Dvere
Pridat spouštece pro Zamcení, Odemcení a Normální funkci dverí....
Aktivace, které Zamknou dvere
Aktivace, které Odemknou dvere
Aktivace, které nastaví dvere na Normální funkci
Pridat aktivaci
Odstranit aktivaci
Zavrít

//4170
Aktivace dvere Normální
Aktivace Zamcení dverí
Aktivace Odemcení dverí
Dvere
Umístení
Zóna
Skupina
Oblast
Nastavení ústredny - Dvere
//4180
Dverní kontrolér
I/O
Skupina dverí
Seznam dverí
Vstup
Dverní kontrolér - Souhrn
Dvere - Souhrn
Dverní kontroléry

//4190
Konfigurované dverní kontroléry
Expander
Typ
Sériové #
Popis
Vstupy
Výstupy
Pridat nový dverní kontrolér

//4200
Volby dverí
Dvere I/O
Upravit
Prirazení dverí bylo zmeneno...
Pred úpravou dat dverí musíte nejprve uložit tyto zmeny.
Uložit nyní?....
Nemužete priradit stejné císlo dverí obema dverním výstupum!!.....
Vstup
Výstup
//4210
Zóny/Výstupy
Konfigurace dverí
Konfigurace nastavení I/O pro tyto dvere....
Vstup dverí 1 (DPS) :
Zóna :
Popis :
Typ zóny :
Atributy zóny :
Oblast :
//4220
Vyvážení :
Upravit
Výstup dverí :
Popis :
Konfigurovat výstup
OK
Zrusit
Vstup dverí 2 (DRS) :

//4230
Ješte nemáte vybráno císlo zóny pro editaci...
Uživatelský výstup
Výstup dverí
ZÓNOVÝ VÝSTUP
DVERNÍ VÝSTUP
UŽIVATELSKÝ VÝSTUP
Císlo dverí
Prirazení kalendári

//4240
ID dverí
Umístení
Zóna
Skupina
Oblast
Vstup povolen
Vstup zakázán
Odchod povolen
Odchod zakázán
//4250
Dvere otevreny príliš dlouho
Dvere zustaly otevreny
Dvere vynucené
Dvere normální
Dvere zamceny
Dvere odemceny
Porucha komunikace
Zamcení dverí
Odemcení dverí
//4260
Uživatelská karta
Ovládání dverí
ID dverí je neplatné (príliš velké)
Dvere s prideleným ID dverí nejsou použity
Neplatné ID uživatele
Neaktivní ID uživatele
Nelze reagovat na Panik uživatele
Nelze reagovat na uživatelský MDT poplach
Dvere
//4270
Události dverí
Uživatel
Jméno uživatele
Dvere
Popis dverí
Událost
Podmínka dverí
Vyberte Císlo dverí a Stav dverí....
Inženýr - uzamcení
//4280
PIN uzamcení Inženýr
Když je zatrženo, PIN uzamcení Inženýr je vyžadován pro tovární nastavení pa
Ctyrmístný kód uzamcení - Inženýr.
RF FOB Panik
Vyberte, jak mají fungovat Panik tlacítka na RF klícence.
Zakázáno
Povoleno
Povoleno (Tichý)
Pouze hlášení Zapnuto
//4290
Vyberte kalendár pro casy auto zapnutí/vynutí.
Mužete povolit nabo zakázat funkce Úplného zapnutí a vypnutí -
když je nastaveno 'Hlídaný', signál bude zaslán na PCO
když selže zapnutí/vypnutí cásti...
Automatické ZAP/VYP
Konfigurace automatického zap. pro systém....
Tísen
Tech
Vynechání zóny
//4300
Nastavení GPRS
Externí modem
CDMA Reset relé
Povoleno
GPRS nastavení pro modem
GPRS Jméno prístup. bodu
GPRS Uživatel
GPRS Heslo
OK
//4310
Zrušit
DNS Server
Zkopírováno z tohoto zarízení - Nelze vložit!...
Vložit nastavení z Oblasti
do Oblasti
Pokracovat?
Vložit nastavení oblasti
Vložit nastavení z Kalendáre
do Kalendáre
//4320
Pokracovat?
Vložit nastavení kalendáre
Vložit nastavení ze Zóny
do Zóny
Vložit nastavení zóny
Vložit nastavení z Výstupu
do Výstupu
Vložit nastavení výstupu

//4330
Uživatelský výstup
Výstup
Jednotka
Prirazeno k následujícím výstupum ústredny/expanderu
Pridat nové prirazení výstupu ústredny/expanderu
OK
Kontrola vstupu
Pridat/Upravit prístupovou kartu
Pred úpravou voleb pro prístup musíte uložit tohoto uživatele....
//4340
Konfig. kontroly vstupu pro Uživatele
Detaily karty/dverí....
Detaily karty
Atributy karty
Prirazení dverí
Formát karty
Císlo karty
Site kód
Vyberte formát prístupové karty
//4350
Vložte císlo karty
Vlozte site kód. (Pouze formát karet Wiegand a HID)
Prodloužený cas
Vypnutí venku
Vypnutí uvnitr
Úplné zapnutí venku
Úplné zapnutí uvnitr
PIN premostení
Priorita
//4360
Doprovod
Správce
Vyberte pro prodloužení casu dverí, když je priložena tato karta.
Ústredna/Oblast se VYPNE priložením karty k príchodové ctecce.
Ústredna/Oblast se VYPNE priložením karty k odchodové ctecce.
Ústredna/Oblast se ÚPLNE ZAPNE dvojím priložením karty k príchodové ctecce.
Ústredna/Oblast se ÚPLNE ZAPNE dvojím priložením karty k odchodové ctecce.
Vstup dvermi bez PINu na dverích spojených s PIN padem.
Prioritní karty povolí vstup, když jsou dvere offline.
//4370
Karta muže povolit ostatním kartám vstup dvermi, vyžadujícími Doprovod.
První osoba pro príchod do oblasti a poslední osoba pro odchod.
Smazat tuto kartu!
OK
Zrusit
Bez prístupu
24 Hod.
Smazat tuto kartu uživatele?
<Neprirazeno>
//4380
Typ firmwaru nekompatibilní s ústrednou!...
Pouze bezdrát
Nacítám data kalendáre....
Prosím vyberte kalendár...
Prístup
Vlozit nastavení z Dverí
do Dverí
Pokracovat?
Vložit nastavení dverí
//4390
Zobrazení historického deníku prístupu.
!! Volba jazyka není dostupná v
Neshoda prístupových uzlu!....
Pocet prístupových uzlu v konfig. souboru neodpovídá poctu
prístupových uzlu na ústredne....
Prístupové uzly na ústredne
Prístupové uzly v konfig. souboru
Požadavek na dvere
Rychlý deník - Dvere
//4400
Ztráta data/casu
Stisknuto uživatelské RF Panik tlacítko
Uživatel man. preruší poplach vysílace






//4410
INFORMACE O ÚSTREDNE
TYP ÚSTREDNY
VERZE FIRMWARU
SÉRIOVE #
CAS POSLEDNÍ KONFIGURACE
CAS ÚSTREDNY
INŽENÝRSKÝ REŽIM
ELEKTRICKÉ KONTROLY SYSTÉMU
NAPETÍ BATERIE
//4420
HLAVNÍ PSU NAPETÍ
HLAVNÍ PSU PROUD
HLAVNÍ PSU FREKV.
TEST STRÍD. NAPÁJENÍ
TEST PORUCHY BATERIE
PRÍD. POJISTKA
POJISTKA VENKOVNÍ SIRÉNY
POJISTKA VNITRNÍ SIRÉNY
TAMPER VSTUP SIRÉNY
//4430
TAMPER KRYTU
PRÍD. TAMPER 1
PRÍD. TAMPER 2
BEZDRÁT ANTÉNA
BEZDRÁT RUŠENÍ
MODEM 1
MODEM 1 TEL. LINKA
MODEM 2
MODEM 2 TEL. LINKA
//4440
CHYBA KABELU
FTC TEST
TÍSEN UŽIVATEL
KONTROLA ZARÍZENÍ X-BUS
ID KLÁVESNICE
KONTROLA STAVU
KONTROLA STAVU VSTUPU
ID EXPANDERU
KONTROLY ZÓNY/DETEKTORU
//4450
ID ZÓNY
V TESTU ZEMENÍ
PREMOSTENO/VYRAZENO
TEST STAVU SELHAL
TESTOVÁNO
CASTY CHYBA POUZITI
Cesta hlášení
Heslo
Volání na ústrednu povolena
//4460
Rumunsky
Holandsky
Rusky
Cas Castý
Hodin
Doba, behem které je ocekáváno, že budou alespon 1 otevreny casto používané zóny
Casté použití
Požadavek na získání selhal
Rozbití skla
//4470
Nelze najít soubor Databáze vzdál. servisu.... Vzdál. servis je zakázán...
Vzdálená údržba
Povolit vzdálenou údržbu
Cesta k DB
Vyberte cestu k DB...
DB vzdálené udržby
Vyberte databázi Vzdálené údržby k použití....
Soubor neexistuje!!

//4480
Pripojené zarízení není podporovaný typ ústredny SPC....
Vzdálená správa není na ústredne možná
Profil
Obnovy poplachu
Obnovy tamperu
Obnovy poplachu Zón + Systému
Obnovy tamperu Zón + Systému
Porucha napájení
Porucha baterie
//4490
Obnovy poplachu
Obnova tamperu
Nelze najít
soubor
Je treba restartovat aplikaci, aby se tato zmena projevila
Soubor
neexistuje
Vyberte firemní logo, které se bude objevovat nahore na Reportech údržby...
Obnova poplachu
//4500
Obnova tamperu
Nelze získat servisní report z Databáze vzdálené údržby!
Nelze aktualizovat Stav reportu v Databázi vzdálené správy!
STAV DVERNICH KONTROLERU/KONTROLA TAMPERU
Datum/Cas
ID reportu
CHYBA
Behem získávání  'Reportu vzdálené údržby' doslo ke komunikacní chybe...
Zpráva prijata
//4510
Behem aktualizace 'Data/Casu ' doslo ke komunikacní chybe...
Report/Aktualizace selhala
Chyba Serveru vzdálené správy...
Chyba požkození reportu...
Chyba pripojení modemu...
Chyba pripojení IP...
Komun. Chyba prenosu...
Komun. Chyba Timeout...
Modem Timeout pripojení...
//4520
Chyba komunikace
Povolit príchozí IP
Povolí príchozí IP pripojení...
Príchozí IP Port
Tyto parametry jsou také soucástí konfigurace pripojení SPC Pro.
Provedené zmeny mohou také ovlivnit nastavení SPC Pro....
Nastavení Príchozího IP pripojení
Nastavení odchozích pripojení Modem && IP

/4530
ID Vzdálené údržby
Stejné jako
Neplatná karta
Oznacte pro docasné zrusení této karty.
Vypnutí na Príchodové ctecce
Vypnutí na Odchodové ctecce
Úplné zapnutí na Príchodové ctecce
Úplné zapnutí na Odchodové ctecce
Nelze císt Stav reportu údržby instalace z databáze !
//4540
Problém Vzdálené správy!!
Výstraha - Server vzdálené údržby se zastavil!!!!
Zavrít
Uložit nastavení - Jste si jistý?
Nastavení vzdáleného serveru
Nemohu nalézt konfiguracní soubor!...
Soubor deníku
Hlásení/IP nastavení
Modem
//4550
Systémový deník událostí
Soubor
Zádný deník
Uroven 1 [Nejnižsí]
Uroven 2 [Nízká]
Uroven 3 [Strední]
Uroven 4 [Vysoká]
Uroven 5 [Nejvyssí]
Chyby
//4560
Varování
Informace
Vsechny události
Selhal start monitoringu databáze vzdálené správy!
Nelze pridat požadavek na report databáze vzdálené správy!
Ctu seznam reportu...
Prosím cekejte....
Nelze císt Reporty vzdálené správy z databáze!
Nelze císt stav reporu serveru instalace z databáze!
//4570
Služba vzdálené správy spustena...
Služba vzdálené správy zastavena!!
Tyto parametry jsou také soucástí konfigurace pripojení vzdálené správy
Zde provedené zmeny mohou také ovlivnit nastavení vzdálené správy....
Vložte autorizacní kód
Požadována autorizace...
Vložen neplatný autorizacní kód!
Automaticky analyzovat vsechny 'Nové' reporty údržby?
Reporty údržby
//4580
Ctu seznam nových reportu...
Prosím cekejte....
Nelze císt seznam nových reportu ze vzdálené databáze údržby!
Nalezeny 'Nové' reporty údržby - Analyzovat nyní?
Prosím cekejte - Analyzuji reporty.....
z
Nelze získat Report údržby z databáze!
Nelze aktualizovat Stav reportu ve vzdálené databázi údržby!
Nebyly nalezeny žádné nové Reporty údržby...
//4590
Nelze smazat Záznam instalace ze vzdálené databáze údržby
Nelze smazat reporty instalace ze vzdálené databáze údržby
CHYBA TYPU USTREDNY
Máte vybránu práci s instalací s typem ústredny
Tento typ ústredny není podporován touto verzí
Auto-analýza & prirazení podle stavu pro nové reporty...
Problém - chyba komunikace
Nelze císt stav Reportu údržby z databáze!
Nelze aktualizovat záznam instalace ve vzdálené databázi údržby!
//4600
Selhala úprava databáze vzdáleného serveru údržby s novým stavem servisu
Vyrazeno
Premosteno
Výstraha
Vstup
ANO
NE
Zakázáno
OK
//4610
Není odezva
Porucha
Chybný pin
Porucha linky
Chybná SIM
INFORMACE OBLASTI
OBLAST
POSLEDNI ZAPNUTI
POSLEDNI VYPNUTI
//4620
POSLEDNI POPLACH
Uživatelem
DVERNI KONTROLER
TESTY PCO
ID PCO
Uzel byl vyresetován!
Uzel nízké napájení 12V!
Kryt je otevren!
Zadní tamper je otevren!
//4630
Porucha baterie!
Porucha napájení!
Pretížení!
Detekováno RF rusení!
Tamper antény!
Uzel pojistka 1 prepálena!
Uzel pojistka 2 prepálena!
Uzel pojistka 3 prepálena!
Uzel pojistka 4 prepálena!
//4640
Uzel již nekomunikuje!
Uzel tamper krytu!
Uzel porucha pojistky!
Uzel porucha napájení!
Uzel porucha baterie!
Detekováno RF rusení!
Detekován tamper antény!
Tísnové tlacíto je stisknuto!
Jumper PSU není osazen!
//4650
MODEM
TEST OK
NENI POVOLENO
JESTE NENI DOKONCEN ZADNY TEST
TEST SELHAL
PORUCHA MODEMU
Prosím zadejte platné ID instalace!....
Prosím zadejte jméno instalace....
Už máte instalaci s tímto ID - prosím, zmente ID
//4660
Selhalo pridání záznamu instalace do vzdálené databáze údržby!
Nelze aktualizovat záznam ve vzdálené databázi údržby!
Kopíruji soubor firmwaru do Rychlého programátoru
Konfigurace nastavení serveru...
Použít default
Vyberte novou grafiku...
Report údržby Grafika loga záhlaví dopisu


//4670
Konfig. serveru vzdálené údržby...
Uprava nastavení serveru vzdálené úsržby...
POZNÁMKA : Musíte restartovat Službu vzdálené údržby po
uložení techto nastavení, aby zmena mela efekt...
Pridat nový modem
Uložit
Zrusit
Cíl
Cesta k souboru
//4680
Uroven deníku
Typ událostí do deníku
Max. velikost souboru deníku
Pocet událostí ústredny pridaných do hlásení
Povolit príchozí IP pripojení z ústreden
TCP Port naslouchání
Odstranit modem z konfigurace
Port modemu
Retezec pred nasloucháním
//4690
Retezec po naslouchání
Retezec predvolby
Cekání pred voláním
Povolit pro príchozí volání
Povolit pro odchozí volání
Nacítám data kalendáre....
Prosím vyberte kalendár...
Hlásené poplachy jsou obnoveny
Obnova poruchy
Obnovy Poruch a Tamperu
Indikace Uplného zapnutí
Cervená' LED bliká v Úplném zapnutí
Aktivace, které mžikove Odemknou dvere
Reset karet
Když je zatrženo, stav passback karet bude vyresetován každý den o pulnoci.
Varování!! - Pred provedením této aktualizace se ujistete, že ústredna již
byla upgradována na správnou verzi nového firmwaru!!


//4710
Ctecka
Povolí Cástecné zap. A pomocí SMS
Povolí Cástecné zap. B pomocí SMS
Povolí vymazání výstrah pomocí SMS
'--- SMS príkazy, které mohou být zaslány do ústredny....
FSET
USET
SSTA
LOG
ENGA
MANA
O
X
ASET
BSET
CLR



//4730
Nahrávám data kalendáre....
Prosím vyberte kalendár...
Klícový prepínac
<None>
Na stred
Vpravo
Vlevo
Zakázáno
Systémový výstup
//4740
Výstup oblasti
Zona namapována
Vyberte funkci dverního výstupu....
Vyberte ID klícového prepínace....
Upravit svátek
Existují klávesnicové audio soubory propojené s touto ústrednou...
Prejete si zaslat tyto soubory do ústredny?
Odesílám klávesnicové audio soubory...
Typ
//4750
Datová znacka konfig.
Chyba tiskárny!... Chyba pripojení k tiskárne....
<Zádné dvere>
Akce
Vyp.
Cást. zap. A
Cást. zap.  B
Uplné zap.
Spoustec akce oblasti
//4760
Dosáhl jste max. poctu soustecu oblastí, které mohou být prirazeny!!
Aktivace
Hrana
Akce
N.B. Toto je stejné císlo jako je použito pro konfigu SMS ovládání.
Jakákoli zde provedená zmena bude mít také vliv na nastavení SMS ovládání...
N.B. Toto je stejné císlo jako je použito pro hlásení SMS událostí.
Jakákoli zde provedená zmena bude mít také vliv na nastavení SMS hlásení...
Nelze nalézt/dekomprimovat Hlásení o údržbe!
//4770
TEST POUZITE FREKVENCE DETEKTORU
Není prirazena žádná výchozí tiskárna...
Prosím nastavte výchozí tiskárnu pro toto PC...
Chyba komprimace dat
Není nosná
Chyba pripojení modemu
Uzavrené pripojení vzdálené cásti
Y-modem - chyba prenosu
Nelze otevrít pripojení
//4780
Chybná IP adresa
Tato karta již byla prirazena jinému uživateli!...
Uživatelé musí mí prirazeny unikátní karty!!...
Kopírovat/Vložit konfiguraci dverí
Vyberte položky konfig. dverí, které si prejete zkopírovat....
Nastavení dverí
Povolit vložení
Nastavení zony:
Casovace / Atributy dverí :
//4790
Prirazení kalendári :
Prirazení aktivací :
Vyberte konfigurace dverí, které si prejete zkopírovat....
OK
Zrusit
Konfigurace Skupiny oblastí
Vyberte oblasti prirazené k této skupine...
Popis
Oblasti prirazené k této skupine oblastí
//4800
Pridat novou oblast
Vymazat skupinu
OK
Zrusit
Skupina oblastí
Vybral jste odstranení adresáre pro Import/Export parametr. serveru
Jste si jistý?
Adresár pro Import/Export odstranen!...
Nelze odstranit adresár pro Import/Export!...
//4810
Vyberte adresár pro konfiguraci
Vyberte adresár konfigurací pro použití v této relaci....
Adresár pro Import/Export SPC Safe
byl nalezen na tomto PC...
Prosím vyberte zda nacíst instalace nalezené v tomto
adresári nabo použít normální instalace SPC Pro.
Nacíst importované instalace SPC Safe
Ignorovat importované instalace - Použít výchozí umístení
Nacíst data instalací z výchozího umístení
//4820
Nacíst Importované/Exportované instalace SPC Safe
Soubor nenalezen
Sluzba Vzdálené údržby spustena...
SPC Pro/SPC Safe
Soubor neexistuje!!
Nelze nacíst konfig. soubor!...
Požár
Lékarská pohotovost
Duální klávesy
//4830
Logo
Analogové hodiny
Požární poplach (použití 2 soft kláves)
Lékarský poplach (použití 2 soft kláves)
Zobrazení Soft kláves
V klidovém stavu zobrazit logo
Viditelné v klidovém stavu
Zakázáno
Vlevo
//4840
Uprostred
Vpravo
Uprostred
Vpravo
Vlevo
Klícový prepínac
Prosím zadejte heslo...


//4850
Cas Požárního predpoplachu
Perioda ve které není hlásen požární poplach
pro zóny s atributem 'Požární predpoplach'
Cas overení požáru
Pridaný cas pro verifikaci požáru
pro zóny s atributy 'Požární predpoplach' a 'Overení požáru'
Obnova s kódem
Povolí uživateli obnovit neuživatelské poplachy použitím jednorázového kodu.

//4860
Nastavení príchozích spojení
Nastavení odchozích spojení
SPC Pro/SPC Safe
Vyberte pro povolení pripojení SPC Pro/SPC Safek ústredne
Vyberte když pro pripojení SPC Pro/SPC Safe musí být povolen prístup technika
Heslo použité SPC Pro/SPC Safe
Vyberte pro povolení pripojení SPC Pro/SPC Safe po IP
TCP port ústredny pro sledování príchozího pripojení SPC Pro/SPC Safe

//4870
Povolit hlásení
Casovac hlásení
Vyberte pro povolení ustredne kontaktovat server
po zmene její konfigurace
Jak dlouho po poslední zmene konfigurace má ústredna
kontaktovat server pro hlásení zmeny její konfigurace (v minutách)
Adresa serveru
Hostname, URL nebo IP adresa serveru SPC Safe
TCP/IP Port serveru
//4880
TCP port serveru SPC Safe
Komfortní klávesnice
Indikátor
Klícový prepínac
Požární predpoplach
Verifikace požáru
Východ otevr.
Man Down Test
Vyp.
//4890
Konfigurace audia
Konfigurace loga
I/O [0vst./0výst.]
Vsechny zony prirazeny
nekterá bezdrátová zarízení nemusí mít prirazené zony
<Neprirazeno>
Chyba behem odesílání audio souboru do ústredny!...
Dosazeno max. poctu PCO...
Ziskavam data vypisu....
//4900
Chyba behem ziskavani vypisu...
Nacitam vypis....
Dostupné pouze když je ústredna online!...
Prirazeno
Uplné zap. spolecna
Uplne zapne spolecnou oblast když jsou vsechny oblasti uplne zapnuty
Uplné zap. vše
Uplne zapne vsechny oblasti kdyz je uplne zapnuta spolecna oblast
Vyp. spolecna
//4910
Vypne spolecnou oblast pri vypnutí jakékoli oblasti
Vyp. vse
Vypne vsechny oblasti pri vypnutí spolecné oblasti
pomocí Ethernetu
Velmi slabý
Ustredna není v Inženýrském režimu!
Prístup odepren! Vyžadován prístup výrobce!...
Zádost o deník událostí PCO
Deník událostí
//4920
Problém behem získávání deníku PCO...
Interval volání
Perioda mezi pokusy
Ustrena Master
Vyberte jestliže má ústredna rídit zprávy pollingu
Automatické Zapnutí/Vypnutí spousteci
N.B. Pro automatické Zap./Vyp. musí být spneny VSECHNY podmínky
jednoho spoustece (aktivace)...
Odstranit aktivaci
//4930
Pridat aktivaci
Nastavení spolecné oblasti
Nastavení komunikace - CEI-ABI
Komunikace - CEI-ABI
Nastavení protokolu CEI-ABI
Povoleno
Vyberte pro povolení podpory CEI-ABI. (Pouze italský firmware!!!!)
Režim pripojení
Klient - ústredna se pripjuje k prijímaci CEI-ABI
//4940
Server - Ustredna ceká na pripojení
Server IP AddressIP adresa serveru
TCP/IP adresa CEI-ABI prijímace. (Vyžadováno pouze v klientském režimu).
Port serveru
TCP/IP Port
Fyzická adresa
Fyzická CEI-ABI adresa ústredny.
Logická adresa
Logická CEI-ABI adresa ústredny.
//4950
CEI-ABI
Funkcní klávesy
Vizuální indikace
Akustická indikace
Omezení
Vstup
Zona
Aktivní
Text zóny
//4960
Typ
Oblast
Upravit
Klávesnice
Kalendár
Mapovací brána
Klícový prepínac
Klávesnice
Ctecka karet
//4970
Zakázat klávesy behem príchodového zpoždení
LED
Funkce
ZAP
VYP
Klávesa
Oblast
Funkce
Vyberte když je indikacní modul umísten v zabezpecené oblasti
//4980
Poplachy
Vyberte když poplachy mají být hlasité.
Príchod / Odchod
Vyberte když prích. a odch. zpoždení má být hlasité.
Stisk klávesy
Vyberte když stisk klávesy má být hlasitý.
OK
Vymazat
Zrusit
//4990
Flexibilní režim
Propojený režim
NIC
Vyp.
Cástecée zap. A
Cástecné zap. B
Uplné zap.
Prepínat Vyp./Uplné zap.
Prepínat Vyp./Cástecné zap. A
//5000
Prepínat Vyp./Cástecné zap. B
Funkcní klávesy
Vizuální indikace
Zvuková indikace
Deaktivace
Oblasti
Zaslat Datum/Cas PC do ústredny
Typ ctecky
Automatické Zap./Vyp. kalendárem
//5010
ID vzdálené údržby
Popis
Casovac
Pridat novou Mapovací bránu
Konfigurace Skupiny oblastí
ID skupiny
Popis skupiny
Prirazené oblasti
Pridat Skupinu oblastí
//5020
Skupiny oblastí
Podmínky mapovací brány
Vyberte mapovací bránu a stav....
Podmínka klícového prepínace
Vyberte klícový prepínac a pozici klíce....
Podmínka indikátoru
Vyberte indikátor a císlo tlacítka....
Nic
Tlacítko
//5030
Indikátor
Císlo tlacítka
Klícový prepínac
Pozice klíce
Mapovací brána
Stav



//5040
Vyp.
Cervená
Zelená
Zlutá
Blikání [Pomalé]
Blikání [Strední]
Blikání [Rychlét]
Trvalé

//5050
Funkce výstupu indikacního expanderu
Konfigurace nastavení pro tento výstup indikátoru...
Funkce výstupu
Prirazení
Zmenit
Stav výstupu když funkce je ZAP/VYP
Stav ZAP
Stav VYP
Stav barva
//5060
Stav blikání
Uložit
Zrušit
Oblast
Vyberte když je klávesnice umístěna ve strežené oblasti.
Vyberte které oblasti budou ovládány pomocí klávesnice
Poplach
Príchod/Odchod
Gong
//5070
Stisk klávesy
Hlasové oznámení
Uplné zapnutí
Uplne zap. dvojím stiskem funkcní klávesy F2.
Cástecné zapnutí A
Cástecné zapnutí A dvojím stiskem funkcní klávesy F3.
Cástecné zapnutí B
Cástecné zapnutí B dvojím stiske funkcní klávesy F4.
Prímé zapnutí
//5080
Zobrazovat funkcní klávesy pro Uplné / Cástecné zap.
Intenzita podsvícení
Blokování
Vyberte když pozice klíce má být blokována.
Casovac blokování
Zadejte dobu blokování v sekundách
(0 - 9999, 0 znamená blokování dokud není klíc otocen do jiné pozice).
Vizuální indikace
Vlevo
//5090
Vpravo
Výstup
Kopírovat nastavení dverí
Vložit nastavení dverí
Povolení GPRS
GPRS adresa
GPRS Port
Vyberte pro prenos událostí pomocí GPRS. (Vyžaduje povolený GPRS modem)
GPRS sítová IP adresa prijímace.
//5100
GPRS sítový UDP port prijímace.
Musí být shodné jako v SPC Pro
Odstranit adresár pro Import/Export Parametrového serveru z PC.
V Propojeném režimu musíte priradit klávesnici!...
LED vždy
Vyberte jstliže LED indikátory mají být aktivní když jsou deaktivovány klávesy
Bezpecny kod
Když je zatrženo, uživatelský kód bude vždy generován ústrednou.
Zakázat SPC Safe
//5110
Povolit SPC Safe
Nemecky
Supervize zamcení
Aktivní pouze když je k vestavené ctecce priložena platná karta/prívesek.
Portugalsky
Vlámsky
Prerusení poplachu
Problém zápisu do .INI souboru!!!.....
Zasílám soubor firmwaru periferií...
//5120
Upload souboru periferií selhal!....
Dosaženo max. poctu uživatelu
Nelze pridat žádné dalsí uživatele...
Region ústredny není podporován v této verzi SPCpro!...
Prenos soubodu do X-BUS modulu selhal
Nejsou pripojeny žádné moduly podporující hlasové oznámení
Nekompatabilní verze firmwaru. Upgrade není možný!...
Licencní klíc je pro tuto ústrednu neplatný...
Nelze se pripojit k rychlému programátoru SPC....
//5130
Toto upraví všechny systémové vstupy - ústredny A expandéru....
Jste si jistý?....
Zmena vyvážení systému....
Odstranit tento den výjimky z tohoto kalendáre?
Na stred
Vpravo
Vlevo
Tlacítko 1
Tlacítko 2
//5140
Tlacítko 3
Tlacítko 4
Bylo dosaženo maximálního dovoleného poctu mapovacích bran!....
Hodnota prekracuje max. hodnotu - Zmente parametr Max. hodnoty
Telefonní císla musí mít 16 znaků nebo méne...
Prosím vyberte z tabulky výše...
chyba
ID hardwaru
Firmware zarízení
//5150
Dostupný firmware
Typ zarízení
Upgrade
Zasílám licencní klíc do ústredny....
Licencní klíc prijat!
Chyba behem zasílání licencního klíce...
Zadaný licencní klíc není platný pro tuto ústrednu...
Cas prerusení poplachu
Cas po hlášeném poplachu ve kterém muže být odeslána zpráva o prerusení poplachu

(0 = neomezený cas, 0 - 999)
Licencovat ústrednu (Pouze Inženýrský režim)
Prosím vožte klíč...
Licencní klíc
Vložte licencní klíc
Zasílám klíc do ústredny...
Porucha poplach pri odchodu
Když je zapnuto, porušení odchodové sekvence zpusobí poplach.

//5170
Licencovat ústrednu (Pouze Inženýrský režim)
Emergency Unset
If checked then Emergency Unset is available.
You have reached the maximum number of WPAs allowed for this panel...
WPAs
Ethernet Protocol
Transport layer protocol over Ethernet.
Call Type
Select the type of call to use when dial-up channel is activated.
//5180
UDP
TCP
Streaming mode
Live video streaming mode.
Disabled
After event
Always
Circuit Switched
GPRS
//5190
Dial-up phone number of receiver.
Backup phone number of receiver.
GPRS Protocol
Select GPRS networking protocol.
Virtual Keypad
Check to allow virtual keypad access from this EDP receiver.
Abort alarm if valid code entered
Early/Late
Early or late setting/unsetting
//5200
Packet Size Limit
Max. packet size for transmission (Default 1440)
Comms Status
EDP commands
A/V Events
A/V Streaming
Keypad use
Log all changes to communication availability.
Log all commands executed through EDP.
//5210
Log when Audio/Video verification events are sent to the receiver.
Log when Audio or Video is live streaming.
Log when virtual keypad is accessed
Generic
Downloading image for Camera
Please select a camera from the list above...
Failed to retrieve camera image...
Camera
Camera Summary
//5220
Refresh Cameras
Show Camera Image
Cameras
MG Output Control
Bypass Unset Delay
WPA Test
Emergency Unset
Video in Browser

//5230
You can select a keypad language for this user that is different
from the language selected for the panel.
If this user enters his/her code at any keypad then
the keypad menus will display in this chosen language.
NOTE: if the panel does not support this user language
then the menus will revert to the default panel language.
Custom
<Same as panel>
Early/Late Setting/Unsetting
//5240
Report Early/Late Setting/Unsetting
Financial
Keypad Language Timeout
Language returns to default language after it is idle for this period (0=Never)
Seismic Sensor Autotest
Average test period for seismic automatic tests.
Automatic sensor Test
Unset Local
Seismic
//5250
Seismic Test
Local Alarm
Door Interlocked
Testing Seismic Sensor for Zone
Seismic test passed!
Seismic test failed...
Audio Expander
Limit Interlocked Door access
Select if the emergency unset code can be entered by pressing '*' key twice.
//5260
Volume Limit
Aux. channel
Max. volume limit for speaker. (0=Disabled)
Check if satellite modules are connected to this expander.
V-Zone
Audio
Video
Camera Type
WPA
//5270
WPA Devices
WPA ID
Name
Transmitter ID
Add New WPA
Add Range of WPAs
WPA Test
Prevent Setting Time
Device Lost Time
//5280
Number of days before notification for untested WPA's. (0 = Test disabled).
If sensor failed to report within this time, then setting will be
prevented for the area the wireless zone is in, minutes (0 - 720).
If wireless device (sensor or RPA) failed to report within this time,
then it is reported as lost, minutes (20 - 720).
Configure WPA Device - ID
Buttons
Suspicion
WPA Button Functions
//5290
Red
Green
Yellow
Test periodically
WPA Device Name
Tx Device ID Range
There is already a device configured with that Transmitter ID...
Configure WPA Button/Function assignment...

//5300
Add Range of WPA devices...
Enter Transmitter ID Sequence
First ID in sequence
Number of Devices
Last ID in sequence
Select a sequence of Transmitter IDs to configure in a single action...
Cannot create duplicates
There is already a device configured with Transmitter ID
Reading Area Status....
//5310
Peripheral Firmware Upgrade
Upload/Delete Custom Language File
Get Service Report from Panel
File contains the following device firmwares
N.B. : After you send the full firmware file
you may then upgrade individual system devices.
System Devices - Firmware Upgrade
List of EBUS and Modem devices on panel....
List of system devices
//5320
Send new peripheral firmware file to panel....
Upgrade Selected Devices
Close
This feature allows you to upgrade X-Bus device firmware.
You first need to upload the latest firmware version to the panel
and you can then select the X-Bus devices to be upgraded..
Zvolením této regionální normy budou uplatneny místní nebo národní požadavky,
kterými jsou nahrazeny požadavky normy EN50131.

//5330
Area Profile
Disabled
Always
Standard Area
ATM
Vault
Advanced
Not Interlocked
Interlock
//5340
Panic (Silent)
Panic
Duress
You have not selected an Interlock group...
PartSet Options
Linked Areas
Set/Unset
Schedule
Other
//5350
Area Interlock Assignment
Areas assigned to Interlock
area shown in blue...
Area
Description
Assigned Interlock
Configured for this interlock
Interlock
You are attempting to create too many areas....
//5360
Camera Configuration
Configure IP camera settings....
Delete Camera
Are you sure?
Maximum number of allowed Mapping Gates has been reached!....
Redcare/DualCom Type
Output Mapping
Belgium
Austria
//5370
Greece
Cyprus
Israel
Luxembourg
Hungary
Croatia
Serbia
Bulgaria
Bosnia-Herzogovina
//5380
Macedonia
Estonia
Ukraine
Pakistan
Egypt
Kuwait
UAE
Saudi Arabia
South Africa
//5390
Redcare/DualCom
Display System Events
Display Access Events
Custom Language
A custom language file can be sent to the panel...
Custom Language Name on Panel
Custom Language Codepage on Panel
Delete Language File from Panel
Send New Language File to Panel
//5400
none
1250 (Central Europe)
1251 (Cyrillic)
1252 (Latin I)
Could not read Custom Language info from panel...
Sending Custom language file...
UNKNOWN
You are about to download a language file to the panel with the following detail
Language Name
//5410
Language Codepage
Continue download?
Custom Language File Download
Setting Prefix
PIN code OR Card
Door must be assigned to a door group.
Error upgrading device...
Firmware Upgrade

//5420
Passed!
Failed!
Pin/Site
All Okay
Verification
Check if Audio/Video verification should be sent to this receiver.
Non-standard SIA
Codes un-supported by SIA standard
Copy file to programmer
//5430
All Files
DHCP Enabled
Trouble
You have exited engineer mode with faults still on panel.
Please review the status screens to determine these panel faults.
Disabled
OK
No Response
Fault
//5440
Bad Pin
Line Fault
Unknown Status
N/A
Ready
Detecting
Initializing
Dialing
Answering
//5450
Connected
Disconnecting
Busy
Linked
Calendar
Triggers
Type


//5460
Area
Active
Text
Entry
Exit
Common
PartSetA
PartSetB
Group ID
//5470
Group Description
Areas
Disabled
Tamper
Trouble
Alarm
Default
Card and PIN
Card or PIN
//5480
System Language
Last Used
Panel is configured for Financial - you cannot disable areas...
PD6662 (EN50131 Grade 2 Based)
PD6662 (EN50131 Grade 3 Based)
EN50131 Grade 2
EN50131 Grade 3
SSF1014:3 Larmclass 1
SSF1014:3 Larmclass 2
//5490
TO-14 (EN50131 Grade 2 Based)
TO-14 (EN50131 Grade 3 Based)
SWISSI Cat 1
SWISSI Cat 2
Max Seismic Test Duration
Time after a reported alarm in which an alarm abort message can be reported
(0=Infinite, 0-120)
RF Output Time
Time the RF output will remain active on system.
//5500
Time Sync Limit
If time within limit then no event will be reported.
Suspicion Audible
If checked then suspicion alert is audible at keypads.
Show Offline Cameras
If checked then offline cameras will be displayed on the keypad in unset mode.
Forbid Setting on Alert
If checked then an area or system cannot be set if there is an area
or system alert present on the system.
//5510
Antimask Set
How antimask is reported when panel is set.
Antimask Unset
How antimask is reported when panel is unset.
Seismic Test on Manual Set
If checked then all seismic sensors in any area that is being set
will be tested before area or system set.
Silence during Audio Verification
If set then the internal and external bells, keypad buzzers, and annunciation
//5520
messages on the MAK will be silenced during audio verification.
Retrigger Duress
If set duress will retrigger.
Retrigger Panic
If set panic will retrigger.
Audio Expander LED
If set audio expander will not turn on led when microphone active.
Engineer Exit
If set the engineer will be allowed to leave with alerts active.
//5530
Idle State Language
Language in which idle state messages are to be displayed.
Door Mode Set
How doors will act when panel is set.
Door Mode Unset
How doors will act when panel is unset.
Override reader LEDs
If set, then the LED behaviour of readers will be controlled by panel.

//5540
Error occurred sending license key...
Advanced Output Config
Latch Output Config
Autoarm Output Config
Entry Time
Fire Exit
Unset
Alarm Reset
Resetting Alarm
//5550
Engineer Exit
On
Keypad
Progressive
Pulse
N.B. At least one option above must be selected.
Output will remain on if autoarm active
Output will follow keypad operation
Output will give progressive warning of autoarm
//5560
Turns on on at end of exit time and off at beginning of entry time
Turns on if any Fire X zones are active
Turns on if user unsets systems, momentary (2s)
Turns on when an alarm is reset , momentary (2s)
Resets during setting procedure if glassbreak /smoke open and not in alarm
Resets when engineer leaves engineer mode, momentary (2s)
Duration autoarm will remain active when pulsed
You must select at least one option for Latch Output function!

//5570
Verification Zone
Save Configuration Summary as file...
RF User Output
Clear All Weeks
Assign to All Weeks
Clear all Week Type assignments from calendar?
Assign Week Type
to all weeks?
WPA Function
//5580
Wireless FOB Panic
Time
Red
Green
Yellow
Red + Green
Red + Yellow
Yellow + Green
Red + Yellow + Green
//5590
Unknown
Any WPA
Function
WPA
Time
KeyFOB Panic
Selected WPA ID and function type....
Time Condition
Select trigger time...
//5600
Wiegand 26 bits
Wiegand 36 bits
HID Corporate 1000
EM4102
Cotag
RF Control
There is already a user assigned to that User ID...
Delay Autoset
Restore Alarms
//5610
Protected
No Video
No Audio
Delete V-Zone
Are you sure?
You have already assigned the max. number of cameras for this panel...
You have already assigned the max. number of V-Zones allowed!...
Settings
Verification Zones
//5620
Cameras
Select Verification zone...
Select Audio file to send...
Getting list of Verification Zones...
Failed to get list of V-Zones...
No Audio available
Audio Online
Audio Offline
Audio file must be at least 1 second in duration...
//5630
There is no audio available for the selected Verification Zone...
The audio test duration time for this selection will be
seconds.
You cannot cancel the test after it has started. - Continue?
The panel has exited Engineer mode. This form will now close...
Connection to panel has been lost. This form will now close...
Sending audio file to panel....
Audio test failed...
Playing audio file at V-Zone
//5640
Recording Audio at panel....
Retrieving captured audio....
Audio retrieval failed...
Confirm that you wish to delete this camera?
Advanced Output
Delayed Setting
RF Output
Modem 1 Line Fault
Modem 1 Failure
//5650
Modem 2 Line Fault
Modem 2 Failure
Battery Low
Entry Status
Warning Status
Error occurred sending file to panel...
Verification
CONTROLLER PSU
WPA DEVICE CHECKS
//5660
WPA Transmitter
CHECK
Battery Status
Supervision Status
Test Status
Last Test
Door Release
Passback violation
Card voided
//5670
Escort required
Custodian required
Invalid PIN
Area is fullset
Door is locked
Invalid card format
Card not on system
Door not authorized for this card
Outside time/date limit
//5680
Card is void
Interlocked door is open
Update area status failed
Error getting Verification data...
Problem deleting file from panel....
Test failed!...
Device filename cannot be recognized
No Custom Language file loaded...
File deletion failed!...
//5690
Virtual Keypad busy...
Un-configured camera...
No image available...
Unable to change mode because of linked area.
Unable to change mode, area is time locked.
Unable to change mode, area is interlocked.
Unable to change mode due to unspecified reason.
Unable to change mode (partset not allowed, or timed, wrong code, etc.
Panel busy.
//5700
You have exited Engineer mode with faults on the system.
Please review the status screens to determine these panel faults.
Areas this user has access to over RF
Key Switch functions
Key
Area
Function
Centre
Right
//5710
Left
Area
Select if indicator module is located in a secured area.
Indications
Outputs
Keyswitch Functions
Event Logging Options
Protocol Version
Select version of EDP protocol to use with this receiver
//5720
Change User Codes
Changing user codes is allowed from this EDP receiver.
GPRS Hangup Timeout
Hangup GPRS call after this time (0=stay connected until IP connection is up).
GPRS Auto Connect
Check if IP network faults automatically triggers a GPRS connection to the serve
Zone States
Zone Input state changes
Network
//5730
IP Network Up/Down events
Duration autoarm will remain active when pulsed
Advanced - Verification Settings
Verification Settings
Audio Settings
Pre-event recording
Post-event recording
Duration of pre-event recording in seconds.
Duration of post-event recording in seconds.
//5740
Verification Zones
Add New Verification Zone
Verification Output Audio Test
Verification Input Audio Test
Cameras
Add Camera
Discover
Verification Zone Configuration
Select A/V sources for this Verification zone....
//5750
Description
Audio
Video
Remove
Save
Close
Verification Audio Output Test
Play test file on verification audio device...
Select Audio File
//5760
Verification Zone
Repeat Count
Volume
Cancel
Play audio via Verification Zone
Select audio file to play on panel...
Select verification zone to play the audio file.
Number of times you want the panel to repeat the audio file.
Volume of output at device.
//5770
[Note: Maximum volume allowed is the maximum volume configured for the device.]
(1 - Max.)
Verification Zone Audio Input Test
Capture and play back audio from verification audio device...
Verification Zone
Recording Duration
Input Volume
Select verification zone to play the audio file.
How long to capture audio (in seconds - max. 30 seconds)
//5780
Volume of input microphone.
Capture Audio Now
Play back captured audio
Close
Add/Edit Camera
Edit configuration details for selected camera...
General Settings
Camera Settings
Searching for Cameras ... Please wait....
//5790
Cancel
Read Camera Settings
Advanced Camera Settings
Camera Snapshot
Send Settings to Camera
Remove
Cancel
Save
Exit Advanced Mode
//5800
Camera ID
Description
Type
Camera IP
Camera Port
Command String
Pre Event Images
Pre Event Interval
Post Event Images
//5810
Post Event Interval
Authentication Enable
Username
Password
Resolution
Camera ID on SPC Panel
Description of camera.
Model of IP Camera
TCP/IP Address of camera.
//5820
TCP/IP Port of camera.
Command to send to camera to get images.
Number of pre-event images to record
Interval between pre-event images, in seconds
Number of post-event images to record
Interval between post-event images, in seconds
Check if Camera Authentication is enabled
Username for IP Camera authentication
Password for IP Camera authentication
//5830
JPEG picture resolution of IP Camera
Cancelling...
Reading camera settings
Failed to communicate with camera.
It is possible a username and password is required.
Insert the administrator username and password below if required by the camera.
WARNING - Camera Comms failure.
Advanced Camera Settings
Add IP Camera
//5840
Edit IP Camera
IP Camera Discovery
Discovery of SPC compatible cameras.
Discovered Cameras
Refresh Devices
Add Camera
Close
Searching for Cameras ... Please wait....
Skip
//5850
No.
Camera Name
IP Address
MAC Address
Model
Configuration
Already Configured
New

//5860
Video Verification - Test
Test camera functionality...
Please Wait...
Show Alarm Pics
Get Snapshot
Trigger Alarm
Close
Video Verification - Snapshot
Snapshot
//5870
ERROR Loading Picture
Warning
Disable Exit Time
Disabled
Triggers
Linked Area Options
Fullset
Fullset All
Prevent Fullset
//5880
Prevent Fulset All
Unset
Unset All
Prevent Unset
Prevent Unset All
Fullset this area when all linked areas fullset.
Fullset all linked areas when this area fullset.
Prevent this area from Fullset if any linked areas are Unset.
Prevent linked areas from Fullset if this area is not Fullset.
//5890
Unset this area when any linked area unset.
Unset all linked areas when this area unset.
Prevent this area from Unset if any linked areas are Fullset.
Prevent linked areas from Unset if this area is Fullset.
Linked Areas (select which areas are linked to this area)
Setting/Unsetting Options
Setting/Unsetting
Warning Time
User Cancel
//5900
User Delay
Keyswitch
Delay Interval
Delay Limit
Dual Code
Delayed Unset
Unset Duration
Interlock
Note: this setting applies to automatic Calendar setting and Timed Unset.
//5910
Number of minutes to display warning before fullset.
Select if setting can be cancelled by entering user code on keypads.
Select if setting can be delayed by entering user code on keypads.
Select if setting can be delayed by using a keyswitch module
The number of minutes setting is delayed.
The number of times setting can be delayed. [0 = unlimited]
Select if/when two valid user codes are required to Set/Unset.
Delay time in minutes for delayed Unset, leave at zero for no delay.
If area is unset for longer than this period, then area will set automatically.
//5920
0 means not active.
Select if area should be interlocked.
(Access is prevented if other interlocked areas of the same type are Unset.)
View Areas in selected Interlock
Schedule (Calendar Set/Unset)
Scheduler
Unset
Fullset
Time Locked
//5930
Vault Access Timer
Reporting
Early to Set
Late to Set
Earl to Unset
Late to Unset
Panel can be configured to report to CS if it is Set or Unset outside
of the normal scheduled calendar times.
Enabled
//5940
Timer
View Selected Calendar Settings
Create New Calendar
Mins.
Select if area should automatically unset according to calendar.
Select if area should automatically fullset according to calendar.
Select if area should be time locked according to calendar.
This timer is activated at the start of a Time Locked unset period.
If the area is not unset when this timer expires then
//5950
the area cannot be unset until the start of the next Time Lock unset period.
(0 means not active.)
Report if manual fullset before the scheduled fullset (minus timer).
Report if area that is not fullset at scheduled time (plus timer).
Report if manual unset before the scheduled unset (minus timer).
Report if area that is not unset at scheduled time (plus timer).
Other
Entry/Exit
'All Okay' required
//5960
'All Okay' verification Time
'All Okay' event
Fob Unset Entry
RF Output
RF output Time
User must confirm 'All okay' input, or silent alarm will be generated
Time (seconds) in which 'All okay' must be confirmed before alarm is raised
When All okay timer expires which action should be taken
FOB will only unset when the entry timer running
//5970
How long will output remain on (Seconds), 0 = toggle
Searching for CCIC1410 Cameras
Searching for CFMC1315 Cameras
Quick-Configure Vault/ATM Areas
Quick Configuration Utility for Vault / ATM Areas
Select details for Vault/ATM type Areas on system....
Configure Vaults
Configure ATMs
Number of Vaults
//5980
Link Vaults
View/Edit Defaults
Number of ATMs
Link ATMs
View/Edit Defaults
Defaults
Enabled
Check this box if you want these new Vault areas to be linked together.
Edit the default settings that will be applied to each new Vault areas.
//5990
Check this box if you want these new ATM areas to be linked together.
Edit the default settings that will be applied to each new ATM areas.
Create Vaults/ATM areas now
Close
This Quick-Configuration utility allows you to generate a group of Vault
and/or ATM areas with matching defaults. This utility is normally used
to create Vault and/or ATM areas for a new clean installation with no
Vaults or ATMs yet created.
Enable Partset
//6000
Area Trigger Settings
Configure Trigger Arming for the System...
Automatic Setting/Unsetting by Trigger(s)
Remove Trigger
Add Trigger
N.B. Auto Set/Unset will occur when ALL conditions in a trigger are valid...
Close
Test Channel
Channel Test Failed...
//6010
Upgrade to
Custom Language Codepage
Central Europe
Latin
Import SPC Pro Language File
Pace
WPA Only
N.B. If secure area is set to 'NONE' exit entry will not operate on this keypad.
Allow custom language selection on supported panels....
//6020
Delay Fullset
If checked the exit timers are used across all areas.
Select for compliance to Swedish requirements
Select for compliance to Belgium (*) requirements
Select for compliance to Swiss (*) requirements
Card Added
Card Deleted
Card Reset
Card Attribute Changed
//6030
Invalid Format
Unsupported country
hh:mm
Partset Buzzer
Enabling will sound exit timer during Partset
Detector Fault
Holdup Fault
Warning Fault

//6040
Confirmation Zones
No of zones alarms required in a single area to trigger a confirmed alarm
Checking all parameters
Defaulting Camera
Waiting for camera to resume from reset
Restoring network settings
Resetting Camera
Waiting for camera to resume from reset
Downloading settings to camera
//6050
Resetting Camera
Waiting for camera to resume from reset
Reading settings back from camera
Closing
Send Settings to Camera
Send and save the settings to the online camera....
Default Camera
Default camera to a suitable configuration before sending new settings.
Note that with this option the camera user name and password will be reset.
//6060
Searching for cameras...
Warning: advanced settings is provided by a direct connection to the
camera via a browser. Changes made in the advanced screen will not be
saved to the panel configuration file.
Click OK to proceed or Cancel to return to standard configuration.
Warning - Advanced settings.
SPC Pro will launch your default browser to connect to this camera.
Advanced Options
There was an error when trying to open a default browser
//6070
Miscellaneous
'Redcare' modem option is only applicable to panel HW Version 2
Select for compliance to Spanish requirements
Daily trigger time (hh:mm)
Report IP Network Up/Down events
Network
Card voided at the keypad
Invalid Format
Incorrect Site Code
//6080
Clock Data Reversed
Void Card
Unknown Card



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































