Logowanie
Użytk.
Hasło
Angielski
Hiszpański
Francuski
Włoski
Niewłaściwe hasło.
Fiński
//10
Identyfikacja systemu
Opcja
Wartość
Opis
ID instalacji
Nazwa Instalacji
Nazwa Instalatora
Telefon Instalatora
Pokaż Instalatora
//20
Numer Obiektu - używany przez SPC Pro/SPC Safe w raportach
dla jego identyfikacji (1 - 999999)
Opis Obiektu
Nazwa Instalatora systemu
Numer telefonu Instalatora systemu
Zaznacz, jeśli  'Instalator' ma być wyświetlany na klawiaturze
Zapisz


//30
Identyfikacja
Standardy
Opcje
Timery
Wej.
Wyjścia
Zegar
Język

//40
Nowa instalacja
Powrót
System
Ekspandery
System B/przew.
Linie
Użytk.
Pomoc

//50
Ustawienia zgodne z normami
Zgodność z normą UK PD6662
Zgodność z wymaganiami norm irlandzkich
Zgodność z wymaganiami norm europejskich
Bez ograniczeń
Stopień 2
Stopień 3
Stopień

//60
Brak
Pojed.
Podw.






//70
Nieużyw.
Syrena Zewn.
Flesz Syr. Zewn.
Syrena Wewn
Alarm
Alarm Potwierdzony
Panika
Napad
Pożar
//80
Tamper
Medyk
Awaria
Techniczna
Awaria AC
Awaria akum.
Uzbr. Części A
Uzbr. Części  B
Uzbr. Pełne
//90
Awaria Uzbrajania
Wejście/Wyjście
Zatrzask
Wyj. Pożar
Gong
Reset Czujki
Test chodzenia


//100
Wejścia kontrolera
Wejście
EoL
Analiza
L. impuls.
L. narusz.
Zapisz


//110
Opcje systemowe
Opcja
Wartość
Opis
Partycje
System z podziałem na Partycje
Rejestr wyjść
Rejestrowanie wszystkich wyjść zmieniających stan
Syrena po 1-m
//120
Odpowiednie wyjście: Syreny lub Flesz załączy się przy alarmie niepotwierdzonym.
Jeśli nie jest zaznaczono - Syreny załaczą się przy 'Alarmie Potwierdzonym'
lub gdy czujka zalączająca alarm niepotwierdzony zostanie
uaktywniona ponownie.
Ponownie Syrena
Syrena i Flesz załączą się przy drugim naruszeniu Linii
czujki po upływie czasu aktywności Syreny. Jeśli nie zaznaczono
(ust. fabr.) - Syreny Zewn. załączą się jeden raz.
Cyfry PIN
//130
Liczba cyfr kodu PIN Użytkownika
Auto Reset
Alarmy będą automatycznie resetowane (kasowane) jeśli nie zaznaczono
- wymagany jest 'reset ręczny'.
Instalator - zezwolenie
Użytkownik zezwala na 'Dostęp Instalatora' do systemu.
Producent - zezwolenie
Użytkownik zezwala na 'Dostęp Producenta' dla zmiany FW.
Alarmy systemowe
//140
Konfiguracja reakcji systemu na alarmy systemowe na klawiaturze
Alarm z Linii dozor.
Ustawienie opcji alarmów z Linii doz.
Sabotaż Linii
Ustawienie opcji sabotażu Linii doz.
Edycja
Zapisz


//150
Brak
Pojedynczy 1K
Pojedynczy 2K2
Pojedynczy 4K7
Podw. 1K/1K
Podw. 2K2/2K2
Podw. 4K7/2K2
Maskowanie PIR

//160
Awaria zasilania Kontrolera
Akumulator (Kontroler)
Bezpiecznik (Kontroler)
Bezpiecznik Syreny Zewn. (Kontroler)
Bezpiecznik Syr. Wewn. (Kontroler)
Tamper Syr. - Kontroler
Tamper obudowy - Kontroler
Tamper 1 - Kontroler
Tamper 2 - Kontroler
//170
Sabotaż anteny - Kontroler
Zakłócenia RF - Kontroler
Awaria: modem 1
Awaria linii modemu 1
Awaria: modem 2
Awaria linii modemu 2
Kabel magistrali X-BUS
Awaria komunikacji - Ekspander (X-BUS)
Awaria zasil. - Ekspander (X-BUS)
//180
Bezpiecznik - Ekspander (X-BUS)
Akumulator Ekspander (X-BUS)
Zakłócenia RF - Ekspander (X-BUS)
Tamper obudowy - Ekspander (X-BUS)
Tamper anteny - Ekspander (X-BUS)



Zasilacz - niskie napięcie
Akumulator - niskie nap.
Alarm
Wejście/Wyjście
Koniec Wyjścia
Pożar
Wyjście POŻAR
Linia
Panika
Napad
Tamper
//200
Techniczna
Medyk
Nieużywana






//210
Ustawienia
Odbiornik 1
Odbiornik 2
Odbiornik 3
Odbiornik 4




//220
Status
Log
Włamanie - ustawienia
Ustawienia Portów
Zaawansowane
Pomoc



//230
AT   AC Awaria
AR   AC - powrót
BA   Alarm włam.
BB   Obejście alarm włam.
BC   Kas. alarmu włam.
BD   Wiele naruszeń
BE  Wiele naruszeń - powrót
BJ   Awaria włamanie - powrót
BR   Włamanie - powrót
BT   Włamanie-awaria
BU   Włamanie-obejście
BV   Włamanie potwierdz
BX   Włamanie test
CD   Uzbr. niedozwolone
CF   Uzbr. wymuszone
CG   Uzbr. Partycji
CI   Awaria Uzbr.
CL   Raport Uzbrojenia
CP   Auto Uzbrojenie
CQ  Zdalne uzbrojenie
CS   Uzbrojenie kluczem
EA   Alarm - wyjście
EJ   Sabotaż Ekspandera - powrót
ES   Sabotaż Ekspandera
FA  Alarm Pożar
FB   Pożar- obejśc.
FC   Pożar - anul.
FJ   Pożar awaria powrót
FR   Pożar - powrót
FT   Pożar - awaria
FU   Pożar wył. obejścia
HA  Alarm - Napad
HB   Napad - obejście
HJ   Awaria Napad - powrót
HR   Napad - powrót
HT   Napad - awaria
HU   Napad - wył. obejścia
JA   Odgadyw. PIN użytk
JT   Zmiana czasu
LB   Programowanie lokalne
LR   Linia telef.  - powrót
LT   Awaria linii telef.
LX   Koniec progr. lokalnego
MA   Alarm medyk
MB   Medyk - obejście
MJ   Awaria medyk - powrót
MR   Medyk - powrót
MT   Medyk - awaria
MU   Medyk wył. obejścia
NL   Uzbr.  linii perymetr.
NR   IP połącz. - powrót
NT   IP połącz. - awaria
OA Auto Rozbrojenie
OG   Rozbr. Part.
OP   Rozbr. -  raport
OQ   Zdalne rozbrojenie
OR   Rozbrojenie po alarmie
PA   Alarm - Panika
PB   Panika - obejśc.
PJ   Awaria panika - powrót
PR   Panika - powrót
PT   Panika - awaria
PU   Panika - obejście
RC   Odrocz.  Uzbr.
RN   Zdalny Reset
RO   Odrocz. Rozbr.
RR   Zasilanie pwr.
RS   Zdalne program. -  pomyślne
RT   Utrata danych
RX   Test ręczny
TA   Sabotaż
TB   Sabotaż - obejście
TR  Sabotaż - powrót
TU  Sabotaż wył. obejścia
TX   Autotest
UA  Alarm nieokreślony
UB   Obejście nieokreśl.
UJ   Awaria nieokreślona - powrót
UR   Nieokreślony - powrót
UT   Awaria nieokreślona
UU   Wył. obejścia nieokreśl
YA   Awaria Syreny
YC   Błąd komunikacji
YF   Błąd sumy kontr.
YH   Syrena - powrót
YK   Komunikacja - powrót
YM   Brak akumulatora
YP   Awaria zasilacza
YQ  Zasilacz - powrót
YR   Akumulator - powrót
YS   Awaria komunikacji
YT  Awaria akumulatora
YW   'Watchdog' -  Reset
YX   Wymagany serwis
YZ   Serwis wykonany




//330
Wyzwalacz Wyjścia
Wyzwalacz Linii
Czas Wyzwalacza
OTW.
ZAMKN.
WŁ
WYŁ


//340
Dodaj  Wyzwalacz X10
Wyzwalacz X10
Wyjście:
Stan:
Dodaj




//350
Zaawansowane - X10
Wyzwalacz  X10
Jedn.
Aktywne
Opis
Wyzwalacz WŁ
Wyzwalacz  WYŁ
RKD
Zapisz
//360
Konfiguracja Partycji
Edycja Partycji
Partycja
Aktywne
Opis
Czas na Wejście
Czas na Wyjście
sek.
To jest Partycja wspólna dla tych połączonych Partycji:
//370
SIA
Contact ID
Format szybki
Nadrzędne
Kopia
Ustawienia komunikacji - SMA
Dodaj SMA
Opis
Kod Obiektu
//380
Protokół
Priorytet
Numer 1
Numer 2
Identyfikacja SMA
Kod Obiektu
Protokół użyty do komunikacji
Status SMA
Numer telefonu  1
//390
Numer telefonu  2
Zapisz
ARC (SMA)
Brak
Ustawienia komunik. - EDP
Ustawienia EDP (w centrali SPC)
ID urządzenia
Zdarz. - Timeout
Przelicz
//400
Liczba prób
Opóźn. wybier.
Blokada wybierania
Unikalne ID tego urządzenia
Liczba sekund do ponownej transmisji niepotwierdzonego zdarzenia
Maks. liczba ponownych transmisji (5-199)
Maks. liczba prób wybierania przed blokadą modemu (1-199)
Czas przed ponownym wybieraniem po nieudanej próbie (1-199 sek.)
Interwał wybierania po osiągnięciu maks. liczby prób połączenia (sek.)
//410
Zapisz
Odbiornik 1 - ustawienia
Odbiornik 2 - ustawienia
Odbiornik 3 - ustawienia
Odbiornik 4 - ustawienia
Odbiornik 1 - filtr zdarzeń
Odbiornik 2 - filtr zdarzeń
Odbiornik 3 - filtr zdarzeń
Odbiornik 4 - filtr zdarzeń
//420
Unikalny ID
Nazwa
Kodowanie dozwolone
Klucz Kodujący
Ustawienia sieci
Adres IP
Port IP
Wywołanie dozw.
Okres wywołania IP
//430
Błąd wywołania IP-załączenie
Ust.  modemu
Numer modemu
Test Modemu dozwolony
Okres testu 1
Okres testu 2
Ust. zdarzeń
Raport - włączone
Odbiornik Nadrzędny
//440
IP dozwolony
Modem włączony
Backup
Ustawienie Poleceń
Polecenia dozwolone
Cyfry 32 Hex
Port UDP odbioru danych
Aktywne wywoływanie IP z tego odbiornika
Czas przed odpytyw. IP (1 - 9999s)
//450
Liczba błędnych wywołań przed rejestracją awarii sieci
Numer wybieranego telef.
Automatyczny test modemu
Minuty między połączeniami testowymi przy łączności sieciowej
Minuty między połączeniami testowymi przy braku łączności sieciowej
Zdarzenia mają być przesyłane do tego odbiornika
Zaznacz - nadrzędny. Odznacz - zapasowy
Zdarzenia mogą być raportowane przez IP
Zdarzenia mogą być raportowane przez modem
//460
Wybierz zapasowy odbiornik
Przychodzące polecenia mogą być odbierane przez ten odbiornik
Skonfigurowana ARC (SMA)
ARC (SMA)
Kod Obiektu
Protokół
Priorytet
Numer 1
Numer 2
//470
Ustawienia komunikacji - Modem
Ustawienia modemu
Modem
Typ
Status
Odpowiedź
Kod PIN


//480
Ustawienia komunikacji - Sieć IP
Ustawienia Ethernet (Centrala)
Adres IP
Maska sieci
Brama
DHCP dozwolone
Port EDP
Zaznacz dla wyboru adresu dynamicznego
IP Port do odbioru danych EDP przez sieć (Enhanced Datagram Protocol)
//490
Zapisz
Serwis sieciowy
HTTP dozwolony
Port HTTP
'Telnet' dozwolony
Port Telnet
ENMP dozwolony
Port ENMP
Aktualizacja ENMP dozwolona
//500
Zmiana hasła ENMP
Aktywny WEB server
Port web server 'w nasłuchu'
Aktywny serwer telnet
Port 'Telnet' serwer 'w nasłuchu'
Uaktywnia  'Enhanced Network Management Protocol' (ENMP)
Port ENMP 'w nasłuchu'
Aktywne zmiany konfiguracji sieci przez ENMP
Hasło zmian konfiguracji ENMP
//510
Ust. komunik. - Porty szeregowe
Konfiguracja portu szeregowego
Port szeregowy:
Typ:
Bity na sekundę:
Bity danych:
Parzystość:
Bity stopu:
Kontr. przepł.:
//520
X-10
Terminal
Drukarka
Modem wewn.
Modem zewn.
Terminal
Drukarka


//530
Dodaj Grupę
Nazwa Grupy
Dodaj Grupę






//540
Połączenie
Wybór ścieżki komunik.
Połączenie z
Połączenie IP
Bezpośr. (Szer./USB)
Modem 1
Modem 2
Połączenie

//550
Edycja Obiektu
ID Obiektu:
Nazwa Obiektu:
Adres Obiektu:
Typ Centrali:
Grupa:
Adres IP:
Numer telefonu 1:
Numer telefonu 2:
//560
Dodaj/edytuj Grupę
Zapisz nową konfigurację
Filtr zdarzeń
Wybór/odzn. wszystko
Zapisz




//570
Zapisz dane instalacji SPC
Dane Obiektu:
ID Obiektu:
ID musi być unikalny (1-999999)
Nazwa Obiektu:
Adres Obiektu:
Typ Centrali:
Grupa:
IP Adres Centrali:
//580
Numer telefonu 1:
Numer telefonu 2:
Anuluj
Zapisz
Dodaj/Edytuj Obiekt
ID
Nazwa Instalacji
Adres
Typ Centrali
//590
Grupa
Zmieniona data
Instalacje SPC
Filtr obiektów:
Usuń
Edycja
Praca 'Offline'
Praca 'Online'

//600
Import z Programatora
Eksport do Programatora
Dane Obiektu
SPC
Przegląd Systemu
Adres IP
ID Obiektu
Nazwa Obiektu:
Nazwa Instalatora:
//610
Telefon Instalatora:
Ostatni zapis do Centrali:
Ostatni odczyt z Centrali:
Konfiguracja Partycji
Partycja
Aktywne
Tekst
WEJŚCIE
WYJŚCIE
//620
Wspólna
Zapisz
Ustawienia włam. - Ekspandery
Skonfig. Ekspandery
Ekspander
Status
Typ
Numer#
Opis
//630
Wej.
Wyjścia
Zapisz
Ustawienia włam.- Użytkownicy
Konfiguracja Użytk.
Użytk.
Nazwa
Poziom
Uprawnienia
//640
Czas - ogr.
Data - ogr.
Zapisz
Ustawienia włam. - Linie doz.
Konfiguracja Linii
Linia doz.
Aktywne
Wejście
Opis Linii
//650
Typ
Partycja
Atrybuty
Zapisz
Ustawienia
Opcje Użytkownika
Opcje Instalatora
System
Alarm
//660
Przywrócenie
Obejście
Pominięcie
Przywrócenie
Obejście
Pominięcie
Alarm
Uzbrojenie
Zapisz
//670
Ograniczony
Standard
Manager
Rozbr.
Uzbr.Części  A
Uzbr.Części  B
Uzbrojenie Pełne
Przywrócenie
Obejście
//680
Test Syreny
Gong
Test chodzenia
Ustawienie daty
Przegląd REJESTRU
Użytk.
Instalator
Aktualizacja
Dostęp WEB
//690
X-10
Zmiana PIN
Uzbr. wymusz
SMS
<Nieużywane>
Konfiguracja Użytkownika SYSTEMU
Konfiguracja Użytkownika
Użytk.:
Nazwa Użytk.:
//700
PIN Użytk.:
Poziom Użytk.:
Uprawnienia tego Użytk.:
Dostęp Użytkownika do Partycji:
Limit - Czas
Limit - Data
Ograniczenie
Od:
Do:
//710
godz
min
Zapisz
Wyzwalacze X10
Wyzwalacze X10 WŁ:
Wyzwalacze X10 WYŁ:
Typ urządzenia
Stan urządzenia
Nazwa urządzenia/czas
//720
Dodaj
Usuń
Zamknij
Konfiguracja Linii doz.
Edycja Linii
Linia:
Aktywne:
Opis:
Wejście:
//730
Typ:
Partycja:
Atrybuty:
Zapisz
Język
Plik
Pomoc
Import Obiektu z pliku
Eksport Obiektu do pliku
//740
Odczyt z Programatora
Zapis do Programatora
WYJŚCIE
Zawartość
O...




//750
Ustawienia Instalacji/Wykaz
Wyjście z trybu konfiguracji
Powrót
Sieć IP
Szeregowy
Modem
ARC (SMA)
EDP
Partycje
//760
X-10
Plik
Pokaż wszystkie Obiekty
Dodaj nowy Obiekt
Przegląd
Linie
Alarmy systemowe
X-BUS
Wykaz
//770
Autokonfiguracja
Ethernet
Serwisy
Wykaz
Dodaj
Ustawienia
Wyzwalacze


//780
Wyjście
Linia
Timer
Ustawienia X10
Włączone:
Kontroler X10
Log:
Aktywne  X10
Polecenia X10 zapisać w Logu
//790
Wybierz typ kontrolera X10 dołączonego do portu szereg. SPC X-10
Język
Usuń Obiekt
ID
Potwierdzasz ?
Czy chcesz wyjść z trybu konfiguracji?
Timery Systemu
Timer
Wartość
//800
Opis
Syreny Wewnętrzne
Syreny Zewnętrzne
Flesz  - Syr. Zewn.
Opóźn. Syr. Zewn.
Gong
Potwierdzenie
Podw. narusz.
Tło
//810
Klaw. - Timeout
WEJŚCIE
WYJŚCIE
Czas załączenia Syren Wewnętrznych podczas alarmu
Czas załączenia Syren Zewnętrznych podczas alarmu
Czas załączenia wyjścia 'Flesz' w alarmie, 0 = bez ograniczenia czasowego
Opóźnienie załączenia Syren Zewnętrznych
Maks. czas (w min.) między alarmami z 2 różnych linii, wymagany
dla powierdzenia alarmu - 'Alarm Potwierdzony'
//820



Czas na WEJŚCIE do Obiektu podczas Rozbrajania (sekundy)
Czas na WYJŚCIE z Obiektu podczas Uzbrajania (sekundy)
Zapisz
Wyjścia Kontrolera
Wyjście
Tekst
//830
Typ
Ujemna
Zapisz
Opcje językowe
Język
Wybór języka klawiatury, strony WEB i raportowania zdarzeń
Zapisz
<Przypisano>

//840
Brak
Parzyste
Nieparzyste
Wył
Niewłaściwy
Dozwolone
Kod SIA

Filtr zdarzeń dla Odbiornika
//850
Odbiornik
Zdarzenie
Wszystkie Grupy
ID Obiektu
Brak pliku skojarzonego z Obiektem....
Należy połączyć się z centralą i załadować aktualną konfigurację
dla możliwej edycji w trybie 'offline'.
Plik konfig. - ostrzeżenie !
Obiekt
//860
Partycja
<Brak przypisania>
<Przypisana jako Wspólna>
Kontroler
Wej.
Ekspander
WŁ
WYŁ
OTW.
//870
ZAMKN.
Czas
Linia
'Online'
(min.)
(sek.)
Czas załączenia wyjścia "Gong" gdy naruszona linia z atrybutem GONG
Maks. odstęp między naruszeniami linii z atrybutem "Podwójne naruszenia"
by został załączony alarm. (sekundy)
//880
Liczba dni 'Testu TŁO' linii przed powrotem
do stanu normalnej pracy
Czas, po których nastąpi wyjście
z bieżącego menu. (sekundy)
GRUPA - Domyślna
Czy chcesz usunąć wybrany Wyzwalacz ?



//890
Opcje
Zaawansowane
Zmiana hasła
Opcje systemowe
Aktualizacja firmware'u (w trybie: 'Pełny Instalator')
Grupa
Znacznik daty
IP
Modem
//900
Programator 'Fast Progr.'
Dodaj nowy
Konfiguruj
Dodaj/Pokaż Grupy obiektów
Obiekty SPC Pro
Obiekty mogą być filtrowane wg Grup z wykazu poniżej.



//910
O....
Wersja
Program jest chroniony prawami autorskimi.
Nieuprawnione używanie i rozpowszechnianie może być
karalne.
Kompatybilne z następującymi typami central:
Usuń Obiekt
Edycja szczegółów instalacji
Konfiguracja Obiektu
//920  '-- Wireless Detector Types
Nieznany
Kontaktron
Inercyjna
PIR
Uniwersalna
Czujka dymu
Czujka wycieku
Czujka gazu
Przycisk PANIKA
Czujka 'CO'
Podręczny


Uzbrojenie kluczem
Blokada
Bocznik



//940  '-- Node Types
Klawiatura
Ekspander: WE/WY
Ekspander: ANALIZA
Zasilacz
B/przewod
Nieznany typ
SPC E-Bus GW.


//950
Eksport konfiguracji do pliku.
Format konfig. SPC
Eksport do
Pliki konfig. SPC
Wybierz plik konfiguracyjny importowany do 'SPCpro'
Restart centrali. Czekaj.....
Odbieranie pliku konfig.
Odczyt stanu Wyjść...
Odbieranie nowego znacznika daty..
//960
Ogólne
Stan Centrali
Przegląd danych i status Centrali.
Rejestr SYSTEMU
Przegląd Rejestru
Użytkownicy
Przegląd/Edycja/Dodaw. Użytk.
Konfig X-10
Konfiguracja X10 i Wyzwalaczy
//970
Ustawienia centrali
Ustawienia systemu
Ustawienia Instalatora, Opcje itd....
We/Wyj. Kontrolera (Centrali)
Modyfikacja wejść i wyjść Kontrolera...
Ekspandery i Klawiatury
Zmień lub dodaj nowe Ekspandery do systemu
Urządznia B/przewodowe
Przegląd czujek B/przew. zarejestrowanych w Systemie
//980
Wszystkie Linie
Konfiguracja Linii w systemie
Komunikacja
Porty szeregowe
Konfiguracja modemu
Ustawienia SMA
Ustawienia EPD


//990
Wyjdź z trybu konfiguracji przed opuszczeniem programu.
Konfiguracja jest eksportowana do pliku o lokalizacji:
Wykryty problem przy otw.
pliku
Upewnij się, czy został zainstalowany Acrobat Reader.
Nie znaleziono
Upłynął czas ostatniego polecenia SPC.
Problem kompresji pliku - konfiguracja nie została przesłana do centrali.
Błąd rozpakowania pliku.
//1000
Nieudane odzyskanie pliku konfiguracyjnego z centrali.
Funkcja dostępna w trybie 'online' z Centralą.
Błąd deszyfrowania pliku konfig.
Problem kompresji pliku - konfiguracja nie została przesłana do centrali.
Zachować wszystkie zmiany ?
Zachować i przesłać plik konfig. do centrali ?
Załadować plik konfig z centrali ?
Spowoduje to przepisanie wszystkich zmian dokonanych w 'SPC Pro'.
Niektóre zmiany nie zostały zachowane... Czy zachować ?
//1010
Czy chcesz załadować konfigurację do centrali ?
Plik już istnieje - czy zastąpić ?
Potwierdź
Problem z kompresją pliku.
Partycje
Konfiguracja Partycji w centrali
Święta
Konfiguracja świąt w centrali

//1020
Auto  Uzbroj.
Konfiguracja Auto Uzbrojenia w centrali
Ustawienia sieci
Konfiguracja ustawień sieci i serwisu
Ustawienia EDP
Konfiguracja ustawień  EDP



//1030
www.Vanderbiltindustries.com
Konfiguracja aplikacji 'SPCpro'.
Vanderbilt
SPC Pro
OK
Podłącz  Programator
Programator
Wybierz
Połącz
//1040
Brak połączenia z Programatorem.
Zarządzanie Programatorem
Znalezione pliki w Programatorze
Port
Wersja
UWAGA: Jeśli chcesz odłaczyć PROGRAMATOR - kliknij: 'Zamknij'.
dopiero następnie możesz bezpiecznie wyjąć go z portu USB.
Odświeżenie
Usuń wszystkie pliki
//1050
Usuń plik
Zamknij
Import z Programatora
Eksport do Programatora
% użytego obszaru
% wolnego obszaru
Pojemn.
Bajty

//1060
ID
Naz. pliku
Rozmiar (B)
Data
Aktualizacja listy plików
Import pliku z Programatora:
Odbiór pliku z Programatora....
Eksport pliku do Programatora:

//1070
Usuń plik
z Programatora?
Problem z usunięciem pliku
Usunąć wszystkie pliki z Programatora ?
Import pliku
Wybierz importowany plik.
To jest plik Logu.
SPC Pro otworzy ten plik w Notatniku
Dalej ?
//1080
Import pliku konfiguracyjnego
Błąd deszyfrowania pliku konfig.
Problem przy pobraniu pliku z Programatora
Problem przy próbie kasowania plików
Wybierz plik do importu.




//1090
Eksportowany plik Programatora
Wybierz Obiekt do eksportu
Nazwa pliku w Programatorze
Postęp
Eksport
Wybierz Obiekt.
Wpisz nazwę pliku...
Brak miejsca w Programatorze.
aby wykonać polecenia ...
//1100
Nazwa pliku już istnieje w Programatorze.
Czy chcesz zastąpić ?
Eksport pliku...
Odświeżenie
Czekaj...
Ostrzeżenie
Dodaj odbiornik EDP
Dane konfiguracyjne dla nowego odbiorników EDP.
Opis
//1110
ID odbiornika
Adres IP odbiornika
Numer telefonu 1
Numer telefonu 2
Opis odbiornika
Unikalny ID odbiornika EDP
Adres IP odbiornika. (puste: tylko telefon)
Numer tel. odbiornika (puste - tylko IP)
Zapasowy numer tel. (puste - tylko IP)
//1120
OK
Anuluj
Wpisz ID Odbiornika przed zachowaniem ustawień.
Odbiornik o tym ID już wprowadzono.
Dodaj Ekspander
Dodaj nowy Ekspander
Wybierz typ Ekspandera
ID Ekspandera
Nr ser. #
//1130
Opis
Typ
Wej.
Wyjście
Osiągnięto maks. liczbę Ekspanderów.
Osiągnięto maks. liczbę Klawiatur.
Osiągnięto maks. liczbę Ekspanderów We/Wy


//1140    'Zone Attributes
Dostęp
Bez  A
Bez  B
24 godz.
Lokalna
Podw. narusz.
Gong
Obejście
Norm. otw. (NO)
Cicha
Log
Tylko Rozb.
Tylko raport.
Finalna
Klucz Pełne Uzbr.
Klucz Rozbr.
Blokada


//1160  'Output Types
Auto Uzbr
Przymus Użytk.
Maskowanie PIR
Pominięte Linie





//1170
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
//1180
Październik
Listopad
Grudzień

Konfig. Linii doz.
Edycja szczegółów Linii.
OK
Anuluj

//1190
Wybierz typ Linii z listy.
Edycja Grupy
Edycja Grupy Obiektów
Usuń
Dodaj nowy
Zmień nazwę
Zamknij
Opis Grupy
Nie można usunąć domyślnej Grupy.
//1200
Wybierz Grupę z listy.
Usuń Grupę
Obiekty z tej Grupy zostaną przepisane do Grupy Domyślnej
Zmiana parametrów logowania
Zmiana hasła
Stare hasło
Nowe hasło
Potwierdź nowe hasło
Zapisz
//1210
Anuluj
Wpisz nowe hasło.
Nowy kod i potwierdzony są różne.
Hasło zostało zmienione....
Należy załadować plik konfiguracyjny by nastąpiły zmiany ustawień centrali...
Stare hasło niepoprawne.



//1220
Opcje systemowe
Ogólnie
Opcje modemu
Sprawdź znacznik daty pliku konfig. połączonej centrali.
Ciąg inicjujący
Czas oczekiwania
1-60 s
OK
Anuluj
//1230
Dodaj Wyzwalacz X10: WŁ
Dodaj Wyzwalacz X10: WYŁ
Typ Wyzwalacza
Wyzwalacz
Wyzwalacz - Wyjście
Wyzwalacz - Linia
Wyzwalacz - Czas
B/przew. Brelok
godz.
//1240
min.
Linia
Stan
Brelok Użytk.
Anuluj
Użytk.
Wybrany plik nie jest plikiem firmware'u SPC.


//1250
Uakt. firmware'u
Dane wybranego pliku firmware'u.
Ścieżka pliku:
Wersja Firmware
Typ Centrali
Firmware
Długość
CRC
Uaktualnianie.
//1260
Anuluj
Uwaga: po przesłaniu firmware'u nastąpi restart centrali.
Nastąpi zerwanie połączenia i należy je wznowić
po restarcie  centrali.
Firmware uaktualniony.
Uaktualnienie firmware'u pomyślne. Nastąpi rozłączenie 'SPC Pro'.
UWAGA: Odłącz i dołącz kabel USB do centrali
zanim ustanowienie połączenia będzie możliwe.
UWAGA: po zainicjowaniu aktualizacji nie możesz jej zaniechać. Czy kontynuować?
//1270
Bezpośrednie - USB
Bezpośrednie - RS232
Port Com:
Odbieranie pliku.
Anuluj.
Nie wykryto Portu Com SPC.
Połącz
Odbiór info o urządzeniu.

//1280
Firmware centrali zawiera funkcje, które nie są realizowane
przez tę wersję 'SPC Pro'.
Należy zainstalować ostatnią wersję 'SPC Pro' by nawiązać połączenie z centralą.
Firmware tej centrali nie jest obsługiwane przez 'SPC Pro'.
Uaktualnij firmware SPC przed ponownym połączeniem.
Aktualna wersja firmware'u  centrali
Edycja wersji firmware'u
Mimo to połączyć?

//1290
Połączenie z
Plik konfig. na dysku jest niewłaściwy. Kontynuować ?
Nie wykryto centrali SPC na wybranym porcie.
Nie można wykryć centrali SPC.
'SPC Pro' wykrył, że plik konfig. w centrali może nie być
zsynchronizowany z plikiem konfiguracyjnym w PC:
Znacznik daty pliku konfig centrali
Znacznik daty pliku konfig PC

//1300
Zaleca się wykonanie załadowania lub odczytu
aby zsynchronizować pliki konfig.
Odbiór info o Statusie.
Brak centrali SPC podłączonej do USB !
Wybierz ścieżkę połączenia.
Ładowanie pliku konfiguracyjnego obiektu.
OBIEKT
Wybierz z listy Obiektów
Wpisz ważny ID obiektu.
//1310
Obiekt z tym ID już istnieje
zmień ID obiektu
Czy chcesz wysłać plik konfig. dla Obiektu
Wyzwalacz -  Wyjście
Wyzwalacz - Linia
Wyzwalacz - Czas
Wyzwalacz - Brelok


//1320
Dodaj Wyzwalacze i Ustawienia.
Dozwolone
Opis
Klawiatura X10
Test urządzenia X10 -
WYŁ
WŁ
OK
Anuluj
//1330
B/przew. Brelok
Brelok
Linia
Użytk.
Wysyłanie polecenia załączającego X10
Brak
Wyzwalacz dla X10
Ustawienia
Wyzwalacze  X10
//1340
Ogólnie - Konfig.  X10
Połącz z centralą
Odłącz od centrali
Wyślij plik konfig do centrali
Pobierz plik konfig. z centrali
Emulacja Klawiatury
Przełączanie trybu Instalatora
Wydruk konfiguracji
Zapisz zmiany pliku konfig.
//1350
Wyjdź z trybu konfiguracji
Pasek trybu konfiguracji
'Online'
'Offline'
Odbieranie nowego znacznika daty.
Odbieranie pliku konfig.
Odświeżanie danych konfiguracyjnych.
Aktyw. trybu: Instalator Ograniczony
Aktyw. trybu: Instalator Pełny
//1360
Problem z kompresją pliku - Konfiguracja nie wysłana do centrali.
Błąd kompresji pliku konfig.
Czy zachować wszystkie zmiany pliku konfig ?
Odłączyć od centrali?
Zachować zmiany i wysłać plik konfig do centrali ?
Pobrać plik konfig z centrali ?
Konfig. Użytkownika
Uprawnienia, Partycje, ograniczenia, itd.
Ustawienie SMS
//1370
Dozwolone
Numer
Zdarzenia
Instalator może odbierać zdarzenia SMS
Aktywacja alarmu
Alarmy potwierdzone przez kilka linii
Aktywacja Awarii lub Sabotażu
Uzbrojenie i Rozbrojenie
Obejście i Pominięcie
//1380
Wszystkie inne typy zdarzeń
OK
Usuń
Anuluj
Wybierz inny kod Użytkownika.
Czy chcesz usunąć Użytkownika
Brelok
B/przew. Brelok
Dodaj Użytkownika
//1390
Zmień kod Instalatora
Ustawienia SMS Instalatora
Kod WEB Instalatora
Wszyscy Użytkownicy
Ogólnie - ustawienia Użytk.
Pominięcie
Opóźn. Auto Uzbr.


//1400
Rejestr SYSTEMU
Ogólnie - Rejestr zdarzeń
Rejestr SYSTEMU
Z
Do
Data
Czas
Rejestr
Zapisz Log w pliku
//1410
Log
Format tekstu
Wymagany plik Log.
Początkowa data musi być przed końcową.
Połącz z centralą przed uruchomieniem raportu
Taki plik już istnieje - zastąpić ?
Plik Log do
Potwierdź

//1420
Wybierz tryb: Iinstalator Ogranicz.
Wybierz tryb: Instalator Pełny
Kod Instalatora
Zmiana kodu Instalatora
Kod PIN
Stary PIN
Nowy kod
Potwierdź nowy PIN
OK
//1430
Anuluj
Uwaga: zmiana nastąpi po przesłaniu pliku konfig. do centrali
Kod dostępu WEB
Dozwolony PIN WEB
Pozostaw puste, jeśli dostęp do WEB kodem PIN
Kod PIN Instalatora zmieniony.
Załaduj plik konfig. aby uaktualnić zmiany w centrali.
Nowy i potwierdzony PIN są różne.
Stary PIN Instalatora błędny.
//1440
Zmieniony kod WEB Instalatora.
Nowy i potwierdzony kod WEB są różne
Wpisz ważny kod WEB
Ustawienia SMS
Ustawienia SMS Instalatora
OK
Anuluj
Ustawienia centrali - Linie
Lista
//1450
Czujki B/przewodowe
Ustawienia centrali - B/przewodowe
Czujki B/przewodowe
Usuń czujki B/przewodowe
Pokaż Log czujek
Pokaż niezarejestrowane urz. B/przew.
Lista
Ustawienia

//1460
Wewnętrzna
Zewnętrzna
Tamper nieaktywny
Tamper aktywny
Ustawienia B/przewod.
Antena
Wybierz typ anteny dołączonej do modułu B/przewodowego.
Nadzór
Wybierz, czy utrata czujki (błąd nadzoru) wywoła alarm sabotażowy Linii.
//1470
OK
ID czujki w logu zdarzeń
Log - ID czujki
Nie wybrano urządzenia B/przewodowego.
Wybierz czujkę B/przewodową
Czy chcesz usunąć ID czujki



//1480
Czujka
ID
Typ
Linia
Bateria
Nadzór
Niezarejestrowane urządzenia
Niezarejestrowane urządzenia B/przewodowe
Wybierz urządzenia B/przewodowe do rejestracji
//1490
Odśwież
Zamknij
ID czujki
Typ
Odebrano
Status
Odbiornik
Sygnał

//1500
B/przew.
ID
Przypisano już do wszystkich linii.
Rejestruj czujkę
Rejestracja czujek B/przewodowych
Szczegóły czujek B/przewodowych
ID czujki
Opis
Typ czujki
//1510
Typ linii
Dodaj
Anuluj
Uwaga: aby zarejestrować tę czujkę należy
załadować plik konfiguracyjny do centrali.
Test
Wysyłanie testowego polecenia SMS.


//1520
Gong
Auto Uzbr
Konfiguracja Partycji
Dodaj Partycję
Lista
Partycja
Edycja
Utworzyłeś maks. liczbę Partycji dla tej centrali.

//1530
Tak
Nie
Szczegóły konfiguracji Partycji.
Gong
Zmiany Uzbr. Części
Uzbr.Części  A
Uzbr.Części  B
Czas We/Wy Uzbr.Cz
Dostęp Uzbr.Części
//1540
Uzbr.Cz. We/Wy
Uzbr.Cz. Lokalna
Usuń
OK
Anuluj
Nie możesz usunąć Partycji 1.
Partycja 1 musi pozostać aktywna.
Usunąć tą Partycję ?

//1550
Ogólnie - Centrala

Uwaga: informacja poniżej dotyczy stanu 'online' centrali
(dostępne przy połaczeniu z Centralą).
Ogólnie
System
Ethernet
Zasilanie
Modem 1
//1560
X-BUS
Modem 2
Nazwa Obiektu
ID Obiektu
Adres IP
Nazwa Instalatora
Tel. Instalatora
Data instalacji
Partycje
//1570
Użytk.
Linie
Ekspandery
Wersja firmware
Nr seryjny
Skasuj wszystkie alarmy
Odśwież
Instalator Pełny
Log Modemu 1
//1580
Log Modemu 2
Czas systemowy
Sabotaż obudowy
Sabotaż Wyj. Dod. 1
Sabotaż Wyj. Dod. 2
Sabotaż Syreny
Moduł Radio
Tamper anteny
MAC adres
//1590
IP adres
Maska
Brama
Odebrano
Wysłano
Zasilanie AC
Akumulator
Nap. akumulatora
Nap. zasilacza
//1600
Pobór prądu
Zasilanie - bezpiecznik
Syr. Zewn.- bezpiecznik
Syr. Wewn.- bezpiecznik
Status modemu
Typ Modemu
Status linii tel.
Przychodzące
Czas przychodzących
//1610
Poł. wychodzące
Czas wychodzących
Awarie prób wybierania
Status X-BUS
Ekspandery
Komunikacja
Tamper obudowy
Tamper anteny
Zakłócenia RF
//1620
Bezpiecznik
Zasilanie AC
Akumulator
'Offline'
Przegląd
Linie
Partycje
Alarmy System
X-BUS
//1630
Linie Dozorowe
Odśwież Linie
Log
Skasuj alarmy
Obejście
Pominięcie
Test TŁA
X-BUS
Odświeżenie
//1640
Alarmy System
Odświeżenie
Skasuj alarmy
Obejście
Pominięcie
Przywrócenie
Partycje
Odświeżenie
Rozbr.
//1650
Uzbr.Części A
Uzbr.Części B
Uzbrojenie Pełne
Alarm
Wejście
Status
Partycja
Opis
Tryb
//1660
ID Ekspandera
Opis
Mapa Magistrali
Typ
Firmware
Porty
Status


//1670
Linia
Opis
Partycja
Typ Linii
Wejście
Status
'Online'
'Offline'
Informacja o stanie Centrali
//1680
Wysyłanie polecenia: Obejście
Wysyłanie polecenia: Wył. Obejście
Wysyłanie polecenia: Pominięcie
Wysyłanie polecenia: Wył. Pominięcie
Wysyłanie Linii
Polecenie: Pominięcie
Polecenie: Wył. Pominięcie
Polecenie: Obejście
Polecenie: Wył. Obejście
//1690
Polecenie: Test tło
Polecenie: Wył. Test tło
Tryb: Instalator Ograniczony
Tryb: Instalator Pełny
Wybór Linii
log
Log - Linia
Kasowanie wszystkich alarmów z Linii
Rejestr Modemu
//1700
Log - Modem
Kasowanie wszystkich alarmów
Kasowanie alarmów systemowych
Wysyłanie Partycji
Polecenie: Uzbr. Pełne
X-BUS - Gałąź: 1
X-BUS - Gałąź: 2
ID Ekspandera

//1710
Awaria kabla X-BUS
Między
i
Wydruk konfiguracji centrali
Wydruk ogólny konfig. centrali
UWAGA: Wydruk ten zawiera informację
z pliku konfig. zachowanego przez 'SPC Pro'.
Odświeżenie danych konfig.
Wydruk
//1720
Anuluj
Pobieranie danych konfiguracyjnych.
Wysyłanie danych do drukarki...
Ograniczony
Standard
Manager
Pomiń
Opóźn. Auto Uzbr.

//1730
Dane obiektu
Opcje systemowe
Timer
Konfiguracja Użytk.
Liczba Użytkowników
Konfiguracja Partycji
Liczba Partycji
Konfiguracja Linii
Liczba Linii
//1740
Linia
Partycja
Użytk.
Konfiguracja Ekspandera
Liczba Ekspanderów
ID
Urządzenia B/przewodowe
Liczba urządzeń B/przewod.
Urządzenie
//1750
Nazwa Obiektu
ID obiektu
Typ Centrali
IP adres
Telefon 1
Telefon 2
Typ
Region
Stopień
//1760
Przymus
Syrena po 1-m
Syrena ponownie
Syrena - Awaria Uzbr.
Flesz - Awaria Uzbr.
Przywr. -  Brelok
Cyfry PIN
Zawsze pokazuj stan
Autom. kasowanie
//1770
Zezwolenie dla Instalatora
Zezwolenie dla Producenta
Syr. Wewn
Syr. Zewn.
Opóźn. Syreny Zew.
Flesz (Syr. Zewn.)
Gong
Czas potwierdz.
Podw. narusz.
//1780
Test TŁA
Opóźnienie AC
Opóźn. Dialera
Klaw. - Timeout
Błąd uzbr. B/przewod.
Utrata B/zprzewod.
Dostęp Instalatora
Syrena - Uzbr. Pełne
Flesz - Uzbr.Pełne
//1790
Czas na Wyjście
Czas na Wejście
Finalna
Ostrzeżenie o Auto Uzbr.
Nazwa
Typ
Opcje
Partycje
Opis
//1800
Ekspander
Typ
Partycja
Atrybuty
Opis
Nr ser. #
Typ


//1810
ID czujki
Typ czujki
ID Linii
Ogólny
Profesjonalny
Zgodność z UK PD6662
Zgodność z normami irlandzkimi
Zgodność z normami europejskimi
Zgodność z kanadyjskimi ULC
//1820
Zgodność z USA UL
Instalator
Stopień 2
Stopień 3
Włączony
Wyłączony
min.
sek.
dni
//1830
Wej.
Wyjście
Komunikacja - port szeregowy
Ustawienia





//1840
Komunikacja - Modemy
Ustawienia modemu
Modem 1 - nadrzędny
Modem 2 - zapasowy
Aktywne

Tel. prefiks #


//1850
0 do 999 sekund
Właczony
Typ modemu
Kraj
Tryb odpowiedzi
Liczba dzwonków
Prefiks
Monitorowanie linii
Timer monitorowania linii
//1860
SMS aktywny
Numer serwera SMS
SIM PIN
Test SMS
(tylko PSTN)
(tylko GSM)
Test
Typ modemu RedCare
Wyjścia RedCare
//1870
Kanał 1
Kanał 2
Kanał 1
Kanał 4
Kanał 5
Kanał 6
Kanał 7
Kanał 8

//1880
Nie podnosi słuchawki
Odpowiada po 'x' dzwonkach
Dzwonienie/koń. poł./sekw. dzw.
Irlandia
UK
Hiszpania
Francja
Niemcy
Włochy
//1890
Indie
USA
Kanada
Singapur
Finlandia


Wyłączony
Alarm
//1900
Alarm Potwierdzony
Panika
Napad
Pożar
Tamper
Awaria Techn.
Medyk
Uzbrojenie

//1910
Wyłączony
Właczony
Uzbr. Pełne
PSTN
GSM
REDCARE
Klasyczny
GSM
Ustawienia
//1920
Test GSM
Odbiornik wiadomości SMS
Numer
Wiadomość
OK
Anuluj



//1930
Wpisz numer adresata wiadomości.
Test SMS - pomyślny
Numery serwera SMS

Lista znanych serwerów SMS.
Numery serwerów wiadomości
UWAGA: ID nadawcy musi być aktywny
Zamknij

//1940
Kraj / Firma
Numer wychodzący
Rejestracja
Komunikacja - Stacje Monitorowania Alarmów (ARC).
Dodaj
Lista



//1950
SIA
Contact ID
Format szybki
SIA Extended 1
SIA Extended 2
Nadrzędne
Zapasowe


//1960
Wyłączony
godz.
godz.
dni
ARC (SMA)
Dodaj/Edytuj SMA
Dodaj/Edytuj szczegóły ARC (SMA)
Opis
Kod Obiektu
//1970
Protokół
Priorytet
Numer 1
Numer 2
Próby połaczeń
Połączenia testowe
Identyfikator ARC  (SMA)
Kod Obiektu
Używany protokół w komunikacji
//1980
Status ARC (SMA)
Numer telefonu 1
Numer telefonu 2
Liczba prób połączeń z odbiornikiem
Interwał między automatycznymi testami
Test połączenia SMA nr.
UWAGA: W centrali należy najpierw zaprogramować SMA, by można było wykonać test.
Filtry
OK
//1990
Usuń
Anuluj
Wysyłanie polecenia testu modemu SMA.
Test SMA - pomyślny
SMA z tym kodem Obiektu już jest.
Nie można usunąć tego zapisu, gdyż nie jest jeszcze zachowany.
Czy chcesz usunąć tę SMA?


//2000
Filtry SMA
Filtry SMA
Konfiguracja ustawień ARC (SMA)
Filtr zdarzeń
Alarmy
Alarmy potwierdz.
Awarie
Uzbrojenia
Obejścia
//2010
Inne
Aktywacja i kasowanie alarmów
Alarmy potwierdzone przez kilka linii
Awaria i Sabotaż (Tamper)
Uzbrojenie i Rozbrojenie
Obejście i Pominięcie
Pozostałe typy zdarzeń
Partycje
Filtr kanałów formatów szybkich
//2020
Kanał
Zakres
system
OK
Anuluj




//2030
Dozwolone
Aktywe EDP
Port Centrali
IP Port do odbioru IP pakietów (domyślnie 50000)
Zdalna konfiguracja
Dostępna zdalna konfiguracja EDP
Zdalne hasło
Hasło
Sknfigurowane Odbiorniki EDP
//2040
Dodaj Odbiornik
ID
Opis
IP adres
Telefon 1
Telefon 2
Komunikacja - ustawienia EDP (Enhanced Data Protocol)
Lista
Ustawienia
//2050
Wpisz ID Odbiornika przed zapisem.
ID Odbiornika już wpisany.
Edytuj  Odbiornik EDP
Edytuj Odbiornik
Edytuj  ustawienia Odbiornika EDP.
Opis
ID Odbiornika
Adres Odbiornika
Numer telefonu 1
//2060
Numer telefonu 2
Opis odbiornika
Identyfikator Odbiornika EDP używany przez tą Centralę.
Sieciowy IP adres Odbiornika
Numer telefonu Odbiornika
Numer telefonu Odbiornika
Zaawansowane
OK
Usuń
//2070
Anuluj
Czy chcesz usunąć ID Odbiornika
Odbiornik EPD - Ustawienia zaawansowane
Zaawansowane ustawienia odb.
Konfiguracja EDP - Zaawansowane
Bezpieczeństwo
Sieć IP
Wybieranie
Zdarzenia
//2080
Filtr
OK
Anuluj
Polecenia dozwolone
Kodowanie dozwolone
Klucz Kodujący
Przychodzące Polecenia są dozwolone przez ten odbiornik
dane 'do' i 'z' tego odbiornika są kodowane
32 cyfry szesnastkowe
//2090
Sieć dozw.
Adres odbiornika
Port odbiornika
Zawsze połączone
Okres odpytywania
Wyzw. odpytywania
Zdarzenia mogą być raportowane przez sieć
Sieciowy IP adres  Odbiornika (puste: tylko telefon).
Sieciowy Port Odbiornika
//2100
Możliwe IP odpytywanie z tego odbiornika
Czas przed odpytywaniem (s)
Liczba utraconych odpytywań przed rejestracją awarii sieci
Aktywne wyb. telefon.
Wybieranie tel. przy awarii IP
Wybieranie - interwał 1
Wybieranie - interwał 2
Zdarzenia mają być raportowane przez telefon
Awaria sieci IP aktywuje testowe połączenie telefoniczne
//2110
Minuty między połaczeniami testowymi gdy połączenie sieciowe ustanowione
Minuty między połączeniami testowymi przy braku łączności sieciowej IP.
Odbiornik Nadrzędny
Zdarzenia w kolejce
Filtr zdarzeń
Zaznacz: Nadrzędny, Odznacz: Zapasowy
Zdarzenia, które nie zostały wysłane mają być ustawione w kolejce
Wybierz zdarzenia raportowane do tego odbiornika

//2120
Filtr zdarzeń odbiornika
Filtr zdarzeń
Konfiguracja ustawień filtru zdarzeń EDP.
Alarmy
Alarmy potwierdzone
Awarie
Uzbrojenie
Obejścia
Inne
//2130
Aktywacja i kasowanie alarmów
Filtr zdarzeń Odbiornika
Awaria i Sabotaż
Uzbrojenie i Rozbrojenie
Obejście i Pominięcie
Wszystkie pozostałe zdarzenia
Partycje
OK
Anuluj
//2140
Komunikacja - Ustawienia sieci IP
TLS dozwolone
Kodowanie Web serwera
SNMP dozwolone
Grupa SNMP
Aktywny protokół SNMP
ID grupy SNMP
Rejestracja portalowa
Dozwolony
//2150
Adres IP portalu
Port portalu
Adres WAN IP
Port WAN
Interwal aktywn.
Rejestracja ID:
Ostatnia rejestracja:
Aktywna rejestracja portalowa
IP adres serwisu portalowego
//2160
Port serwera portalu 'w nasłuchu'
IP adres SPC z sieci zewnętrznej
Adres portu centrali SPC z sieci zewnętrznej
Odstępy rejestracji w minutach
Ethernet
Portal
Serwisy


//2170
Święta
Ustawienia centrali - Święta
Święta
Święta w tym roku
Święta w każdym roku (przy wyborze wciśnij i trzymaj 'Shift')
Święta w przyszłości lub w poprzednim roku
(przy wyborze wciśnij i trzymaj klawisz 'Ctrl')
[Wskazówka: Przesuń wskaźnik myszy nad Święto, by zobaczyć szczegóły]
Widok Kalendarza
//2180
Przegląd listy
Dowolny
Corocznie
Święto
Osiągnąłeś maks. liczbę świąt
Ustalanie Świąt
Wybierz rok dla tego święta
Przypisz

//2190
ID święta
Aktywne
Dzień
Miesiąc
Rok
Auto  Uzbroj.
Konfiguracja Auto Uzbr. systemu
Konfiguracja Auto Uzbrajania systemu.
Auto Rozbr.
//2200
Auto  Uzbr.
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Święto
//2210
godz
min
Ustawienie  szybkie
Pon - Pią
OK
Zapisz
Wpisz czasy 'Auto Uzbr/Rozbr' i kliknij 'Uaktualnij'
aby automatycznie przypisać ustawienia w dniach: PON - PIĄ.

//2220
Konfiguracja Partycji
Auto  Uzbroj.
Konfig. Auto Uzbr. Partycji
Timery Systemu
Kliknij w 'Timer' by dokonać ustawień.
Każdy wpis ma odpowiednio skojarzone wartości: min. i maks.
Identyfikacja
Standardy
Opcje
//2230
Timery
Zegar
Język
Timer
Wartość
Jednostki
min
max.
Opis
//2240
min.
sek.
dni
Syreny Wewn.
Syreny Zewn.
Opóźn. Syreny Zewn
Flesz Syreny Wewn.
Gong
Czas potwierdz.
//2250
Dwukrotne naruszenie
Test TŁA
Opóźnienie AC
Opóźn. dialera
Klaw.- Timeout
Awaria Uzbr. B/przew.
Utrata B/przewod.
Dostęp Instalatora
Syrena przy Uzbr. Pełnym
//2260
Flesz przy Uzbr. Pełn.
WYJŚCIE
WEJŚCIE
Finalna
Ostrzeżenie o Auto Uzbr.
Czas uruchomienia Syreny w sytuacji alarmu.
Czas uruchomienia Syren Zewnętrznych  w sytuacji alarmu.
Opóźnienie Syren Zewnętrznych.
Czas uruchomienia wyjścia Lampa(FLESZ) w sytuacji alarmu.
//2270
Czas trwania sygnału GONG w przypadku naruszenia linii z atrybutem 'Gong'.
Maks. ostęp między alarmami z dwóch różnych linii, aby był 'Alarm Potwierdzony'
Maks. odstęp między narusz. linii z atrybutem  'Podw. naruszenie', by zał. alarm
Liczba dni trwania Testu TŁA.
Czas trwania awarii zasilania przed wysłaniem raportu.
Opóźnienie dialera po uaktywnieniu alarmu przed połączeniem z ARC (SMA).
Czas (s.) oczekiwania przez klawiaturę na wciśnięcie klawisza zanim opuści Menu
Czas w minutach bez nadzorowania, który spowoduje brak możliwości uzbrojenia
Czas w minutach bez nadzorowania, który spowoduje raport o utracie czujki
//2280
Czas w minutach, po którym automatycznie zakończony zostanie dostęp Instalatora.
Chwilowe załączenie Syreny Zewn., by zasygnalizować 'Uzbr. Pełne'.
Chwilowe załączenie Flesza Syreny Zewn., by zasygnalizować 'Uzbr. Pełne'.
Czas (w sekundach) na opuszczenie obiektu podczas Uzbrajania.
Czas (w sekundach) na wejście do obiektu podczas Rozbrajania.
Czas (w sekundach) opóźnienia Uzbrojenia po zamknięciu linii 'Finalna'.
Czas ostrzegania przed 'Auto Uzbrojeniem' (minuty).


//2290
Data/Czas
Data
Czas
Ustaw Czas/Datę z PC
Wyślij do Centrali
Dozwolone
Pozwala na połączenie 'SPC Pro' z centralą
Dostęp Instalatora
Połączenie z 'SPC Pro' wymaga zezwolenia Instalatora
//2300
Hasło
Hasło używane przez 'SPC Pro'.
Dozwolone  IP
Zezwala na połączenie z 'SPC Pro' z systemem przez IP.
IP Port
Wybierz port IP 'SPC Pro'.



//2310
Przymus
Syrena po Awarii Uzbroj.
Flesz po Awarii Uzbroj.
Przywr. -  Brelok
Uzbr.Części A - nazwa
Uzbr.Części B - nazwa
Opcje Uzbr. Części
Wiadomość SMA
Komunikat  SMA - Linia 1
//2320
Komunikat SMA - Linia 2
Zawsze pokazuj stan
Potwierdzenie
Kod Użytkownika + 1 raportuje 'Przymus'.
Syrena/Flesz Zewn. i Wewn. aktywne przy alarmie niepotwierdz.
Syreny aktywne przy drugim naruszeniu linii.
Syreny Zewn. aktywne gdy nastąpi 'Awaria Uzbrojenia'.
Flesz Syreny Zewnętrznej aktywny gdy nastapi 'Awaria Uzbrojenia'.
Reset alarmu po powtórnym nacisn. klawisza 'Rozbr.' na breloku (B/przew.)
//2330
Zmiana nazwy dla 'Uzbr. Części A'
Zmiana nazwy dla 'Uzbr. Części B'
Zmiana opcji Uzbr. Części A i B
Możliwe wyświetlanie komunikatów podczas połączenia z SMA
Komunikat SMA (16 znaków) - Linia 1
Komunikat SMA (16 znaków) - Linia 2
Jeśli zaznaczono - zawsze będzie wyświetlany status na klaw.
Sekwencyjny tryb potwierdzania
Edycja
//2340
Data instalacji
Ustawienia Centrali - ustawienia Systemu
Ogólny
Profesjonalny
Region
Wybierz zgodność z wymaganiami kanadyjskimi ULC
Wybierz zgodność z wymaganiami  USA - UL


//2350
Opcje Uzb. Części
Zmiana ustawień Uzbr. Części A i Części B
Uzbr.Części A
Uzbr.Części B
Czas Uzbr.Części
Uzbr.Cześci - Dostęp
Uzbr.Części - Wej./Wyj.
Uzbr.Części - Lokalna
Zapisz
//2360
Anuluj
Wpisz wartość dla tego Timera
Wysyłanie Daty/Czasu.
Konfiguracja alarmów systemowych
Konfiguracja alarmów z Linii
Konfiguracja sabotaży (Tamper) Linii
Błąd wysyłania Daty/Czasu
Funkcja dostępna w trybie 'online'.

//2370
Uwaga!   Blokujesz
dostęp.....
Jeśli załadujesz tę zmianę do centrali, nie będziesz mógł
połączyć się z centralą
Potwierdzasz ?
Wybrałeś zmianę stopnia bezp. (Grade), co może mieć wpływ na wartości timera
Wartości spoza zakresu dopuszczalnego dla tej stopnia bezpieczeństwa (Grade)
będą skorygowane automatycznie.
Dalej ?
//2380
Zmiana stopnia bezp. - UWAGA na Timery.
Twój PIN kod składa się obecnie z 4 cyfr.
Zmiana na ten stopień bezp. spowoduje
automatyczną zmianę kodu PIN na 5-cyfrowy
Dalej ?
Zmiana stopnia bezp. - UWAGA na Kody PIN.



//2390
Zasilanie AC (Kontroler)
Akumulator (Kontroler)
Bezpiecznik (Kontroler)
Bezpiecznik Syr. Zewn. (Kontroler)
Bezpiecznik Syr. Wewn. (Kontroler)
Tamper  Syreny  (Kontroler)
Tamper obudowy (Kontroler)
Wy. dodat. - Tamper1 (Kontroler)
Wy. dodat. - Tamper2 (Kontroler)
//2400
Sabotaż anteny - Kontroler
Zakłócenia RF (Kontroler)
Awaria Modemu 1
Awaria linii Modemu 1
Awaria Modemu 2
Awaria linii Modemu 2
Kabel magistrali X-BUS
Awaria komunikacji
Pod Przymusem
//2410
Status Ekspandera

Dane Ekspandera.
ID Ekspandera
Typ
S/N
Wersja firmware
Napięcie
Napięcie akumul.
//2420
Prąd
Skasuj alarmy
Obejście
Pominięcie
Zamknij
N/A



//2430
Komunikacja
Tamper obudowy
Bezpiecznik
Zasilanie AC
Akumulator
Zakłócenia RF
Tamper anteny
Panika
Test TŁA
//2440
Pominięcie
Obejście
Przywrócenie
Wył. Pominięcie
Wył. Obejście
Wysyłanie polecenia: Obejście
Wysyłanie polecenia: Wył. Obejście
Wysyłanie polecenia: Pominięcie
Wysyłanie polecenia: Wył. Pominięcie
//2450
Kasowanie alarmów z Ekspandera
Wybierz alarm z wykazu powyżej
Wył. Test TŁA
Konfiguracja:  'Pętla'
Gałąź 1 - pozycja
Gałąź 2 - pozycja
Wysyłanie Partycji
Polecenie: Uzbr.Części A
Polecenie: Uzbr.Części B
//2460
Odczyt stanu
Polecenie: Rozbrojenie
Nieznany typ
bajty
Modem wyłączony
sek.
Wejście
Wyjście

//2470
Funkcja dostępna tylko w trybie 'Online'.
Wybierz Linię z listy.
Wybierz Partycję z listy.
Ustawienia centrali  - Ekspandery i Klawiatury
Dodaj  Ekspander
Ekspander - przydzielanie ID/nr. seryjnego
Autom. przydzielanie Nr. seryjnego
Ustawienia
Lista
//2480
<Nieprzypisane>
Osiągnięto maks. liczbę Ekspanderów.
Funkcja dostępna tylko przy połączeniu z Centralą.
Osiągnięto maks. liczbę Klawiatur.
Osiągnięto maks. liczbę Ekspanderów We/Wy
Nie skonfigurowano żadnego Ekspandera



//2490
Ustawienia X-BUS
Konfiguracja ustawień ENET.
Typ X-BUS
X-BUS: Próby
Timeout
Próby połączenia w przypadku zakłóceń magistrali
(Domyślnie 25).
Czas trwania zakłóceń magistrali by raportować  alert  (sek.)
(Domyślnie 10)
//2500
OK
Anuluj
Pętla
Odnoga
Ekspandery
Ponowne przypisanie Ekspanderów
Wybierz Ekspander i zmień pozycję przyciskami: GÓRA/DÓŁ
Użyj strzałek po prawo by zmienić ID Ekspandera.
Zamiana numerów seryjnych poprzez kliknięcie dwa razy w Ekspander
//2510
UWAGA: skonfigurowane Linie/Wyj przypisane są do ID Ekspandera.
Przesuń wybrany Ekspander w górę listy ID
Przesuń wybrany Ekspander w dół listy ID
Zapisz zmiany w pliku konfig.
Pozycja
Ekspander
Typ
Nr ser. #
Opis
//2520
Zamień numery seryjne Ekspanderów
z
[8We/2Wy]
[8Wy]
Te Ekspandery będą ponownie przypisane - kontynuować ?
Wybierz Ekspander z listy.
Zamiana numerów seryjnych możliwa dla Ekspanderów tego samego typu.
Nie ma skonfigurowanych innych Ekspanderów tego samego typu
Problem z numerem seryjnym Ekspandera.
//2530
Linia
Opis
Typ
Atrybuty
Partycja
Zmiana EoL dla wszystkich Linii w syst.
Wej.
Wyjścia

//2540
Ustawienia centrali - Wejścia i Wyjścia Kontrolera
Wyjście
Opis
Typ
Przypisz jako:
Typ
Odwrócenie
Log
Test Wyjść
//2550
Odświeżenie stanu Wyjścia
<Przypisano>
Ciągły
Chwilowe
Pulsujący
<Wyjście Partycji>
<Wyjście System>
<Linia>
<Dostęp Drzwi>
//2560
Partycja
System
Linia
Wysyłanie Wyjścia
Polecenie: WYŁ.
Polecenie: WŁ.
Odczyt stanu Wyjść.


//2570
Edycja Linii
Konfiguracja ustawień Linii.
Wejście
EoL
Analiz.
L. impuls.
L. narusz.
Linia
Opis
//2580
Typ
Partycja
Atrybuty
OK
Anuluj
Wybierz typ Linii z listy
Edycja Wyjścia
Edytuj Wyjście
Konfiguracja ustawień Wyjść.
//2590
Tryb Wyjścia
Wyjście - System
Wyjście - Partycja
Linia Dozorowa
Opis
Tryb
WŁ.
WYŁ.
Odwrócenie
//2600
Log
[100ms]
OK
Anuluj
Wybierz funkcję Wyjścia systemowego.
Wybierz numer Partycji i funkcję Wyjścia w tej Partycji.
Wybierz Linię przypisaną do Wyjścia.


//2610
Edycja Ekspandera
Konfiguracja ustawień tego Ekspandera
ID Ekspandera
Typ
Nr ser. #
Opis
Wyjście
Opis
Typ
//2620
Przypisany jako:
Tryb
Odwrócenie
Log
Oświeżenie stanu Wyjść
Test Wyjść
OK
Usuń
Anuluj
//2630
Wejście
EoL
Analiza
L. impuls.
L. narusz.
Linia
Opis
Typ
Atrybuty
//2640
Partycja
Opcje Klawiatury
Partycje przypisane do tej Klawiatury
Podświetl
Wskaźniki LED
Brzęczyk
Wejście - Karta
Panika
Po wciśnięciu przycisku
//2650
Zawsze WŁ.
Zawsze WYŁ.
Włącz LED
Włącz brzęczyk
Blokuj klawisze w czasie WEJŚCIA
Użyj dwóch przycisków
Wej.
Wyjścia

//2660
Wyłączone
Włączone
Włączony (cichy)
Edycja Wejść Ekspandera
Wysyłanie wyjścia
Ustawienie polecenia WYŁ
Ustawienie polecenia WŁ
Ciągły
Chwilowy
//2670
Pulsujący
Odczyt stanu Wyjść
System
Linia
Usuń ID Ekspandera
Potwierdzasz ?
Anuluj
<Brak zdarzeń>

//2680
Data / Czas
Zdarzenie
Odbiornik
Sygnał
Status
Akumulator
Typ
Numer
Wynik
//2690
Zmiana EoL Systemu
Wartość EoL - System
Ustawienie EoL dla wszystkich Linii (Kontroler i Ekspandery)
Wybierz typ EoL
OK
Anuluj



//2700
Zamień Ekspander
Ekspander zamieniony
Wybierz Ekspander do zamiany numeru seryjnego.
Anuluj
Zamień
ID
Typ
Nr ser. #
Opis
//2710
Zamień numer seryjny
na
Wybierz Ekspander z listy.
Spowoduje to załadowanie pełnego pliku konfig. - potwierdzasz ?
Zostaną teraz dokonane zmiany konfiguracji Ekspandera... kontynuować ?
UWAGA - Centrala jest w trybie: Instalator Pełny
Jeśli rozłączysz się teraz - alarmowanie centrali będzie ciągle wyłączone.
Potwierdzasz ? (T/N)

//2720
Problem z kompresją pliku - konfiguracja nie wysłana do centrali.
Brak pliku.
Wybierz plik do importu.
Błąd deszyfrowania pliku konfig.
'SPC Pro' nie przydzieliło  numerów seryjnych
Niektóre z nich nie zostały przydzielone
Wysyłanie firmware'u do centrali
Import pliku konfig.

//2730
Dotyczy Ekspanderów.
Liczba Ekspanderów w 'Pliku konfig' jest inna niż liczba
Ekspanderów w dołączonych do centrali.
Ekspandery w centrali
Ekspandery w 'Pliku konfig'
Zaniechaj
Dotyczy typów Ekspanderów.
Typy Ekspanderów w centrali inne niż
typy Ekspanderów w 'Pliku konfig'.
//2740
w pliku konfig
w centrali
Nie można wysłać pliku konfig. do centrali dopóki wszystkie typy ekspanderów
w centrali i 'SPC Pro' nie będą zgodne.
Klawiatura
[8We/2Wy]
[8Wy]
Analiza
Zasilacz
//2750
B/przew.
Dotyczy Ekspanderów.
Liczba Ekspanderów zapisanych w 'Pliku konfig' jest inna niż faktyczna
liczba Ekspanderów w Centrali.
Ekspandery w Centrali
Ekspandery w 'Pliku konfig'.
Zaniechaj
Odczyt info o Ekspanderach na X-BUS
SPC Firmware
//2760
Problem z odczytem danych w Logu centrali.
Odczyt stanu Linii.
Usuwanie plików - czekaj.
Odczyt niezarejestrowanych urządzeń B/przewodowych.
To urządzenie nie jest Programatorem SPC
Podłączone urządzenie nie jest centralą SPC 5000 lub SPC 6000.
Błąd połączenia z centralą
Typ podłączonej centrali inny od ustawień zapisanych w 'Pliku konfig'.
Centrala
//2770
Plik
Czy chcesz zmienić ustawienia pliku tak, by pasowały do tej nowej centrali ?
ID - B/przew
Wejście
Wyjście
Instalator Ograniczony
Instalator Pełny


//2780
Polecenie: Obejścia/Wył. Obejścia - awaria
Polecenie: Pominięcia/Wył. Pominięcia - awaria
Wł/Wył Testu TŁO - awaria
Polecenie: zmiana trybu Instalatora - awaria
Błąd podczas zapisu linii w Logu
Polecenie: Kasuj alarmy z wszystkich Linii  - awaria
Problem przy odzyskiwaniu logu modemu.
Polecenie: Kasuj wszystkie alarmy - awaria
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Uzbr. Pełne Partycji
//2790
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Uzbr. Pełne
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Uzbr. Części A Partycji
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Uzbr. Części B  Partycji
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Uzbr. Części B
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Rozbr. Partycji
Błąd przy wykonywaniu polecenia: Rozbrojenie
Błąd połączenia z centralą.
Polecenie: Zmiana stanu wyjścia X-10  - awaria
Problem z pobraniem pliku z Programatora
//2800
Problem z odczytem z Programatora informacji o urządzeniu
Uaktualnienie stanu Linii  - awaria
Uaktualnienie stanu Centrali - awaria
Uaktualnienie stanu wyjść -  awaria
Błąd podczas odczytu info o urządzeniu
Odzyskanie niezarejestrowanych urządzeń B/przewodowych - awaria
Błąd polecenia: Zmiana stanu Wyjścia
Błąd podczas wysyłania pliku do programatora.
Błąd podczas kompresji pliku.
//2810
Test SMA - niepowodzenie
Błąd podczas rejestracji czujki w Logu.
Problem z odzyskiwaniem Logu.
Nieudane przesłane: Przycisk
Plik nie przesłany do centrali
Odzyskiwanie znacznika daty -  awaria
Nieudane odzyskanie 'Pliku konfig' z centrali
Zmiana trybu Instalatora - awaria
Kasowanie alarmów z Ekspandera - awaria kom.
//2820
Test SMS  - niepowodzenie
Odzyskiwanie znacznika daty - awaria
Uaktualnienie firmware'u - awaria
Błąd deszyfrowania pliku konfig.
Wolne miejsce
Użyte miejsce
B


//2830  '-- Error messages start
OK
Niemożliwy RESET po aktualizacji firmware'u (utracone połączenie)
Niemożliwe wybieranie
Inicjalizacja modemu - nieudana
Modem nie odpowiada na ciąg inicjalizacji
Modem nie nawiązał połączenia po wybraniu numeru
Połączenie gniazdowe utracone
Połączenie gniazdowe nawiązane
Brak nośnej
Czas na polecenia minął
Nie można przydzielić pamięci
Niemożliwa dekompresja
Odebrano zły rozmiar dekompresji
Niemożliwe otwarcie pliku docelowego
Błąd przekazu Y-modemu
Nieprawidłowe argumenty
Możliwe tylko w trybie: Instalator
Niedozwolone w trybie: Instalator
Wewnętrzny błąd
Niewłaściwa  Partycja
Uzbrojenie niemożliwe - otwarte linie doz.
Uzbrojenie niemożliwe - linia doz. w alarmie
Uzbrojenie niemożliwe - sabotaż linii doz.
Uzbrojenie niemożliwe - alarmy systemowe
Nie można przydzielić pamięci
Nieważne ID Linii
Nieużywane ID Linii
Nieważne ID urządzenia
Nieważne ID alarmu
Niemożliwe działanie pod Przymusem
X-10 nie dozwolone w Kontrolerze
Modem zajęty
Błąd modemu
Błąd wysyłania
Odmowa ! Dostęp 'SPCPpro' zablokowany w centrali
Odmowa ! Wymagany dostęp Instalatora
Odmowa dostępu! Błędne hasło
Jesteś w trybie:  Instalator
Nie można wyjść z trybu: INSTALATOR - awarie i sabotaże muszą być usunięte.
Nie w trybie: Instalator
Nieważne ID czujki
Za długi numer telefonu
Nieważny numer modemu
Modem - nie aktywny
Błędne polecenie
Nieważny typ pliku (błąd wewnętrzny)
Błędny odbiór pliku
Błąd transmisji pliku
Zły plik
Język niedostępny
Nie można zachować pliku w pamięci FLASH
Nieznany błąd.
Nieważny ID Grupy






//2890  '-- OCX return codes
OK i koniec
OK i w trakcie
Nie można otworzyć: Port/Odczyt pliku
Port/Odczyt pliku - błędny
Nie można zapisać: Port/Zapis pliku
Plik jest nieważny
Błąd: poprzednie polecenie w trakcie
Nie podłączony do Centrali/Programatora
Nie można otworzyć portu COM
Nie można wysłać do Centrali lub Programatora (błąd połączenia).
Nie można uzyskać rozmiaru pliku
Złe argumenty
Błąd: 'Winsock'
Nie można przydzielić pamięci
Zły typ pliku
Zły rozmiar pliku
Nieważny plik CRC
Nie można połączyć: Połączenie już istnieje lub w trakcie
Błąd wewnętrzny
Utrata nośnej
Nie można połączyć przez IP (nieważny lub nieosiągalny adres IP lub port)
Błąd ciągu inicjaliz. modemu
Błąd wybierania modemu
Nieznany błąd.
Nie gotowy
Nieznane Polecenie.
Czas upłynął
Błędny przesył
Awaria połączenia
//2920









//2930
Port 1 używany - X10 aktywne
Port 2 używany - Modem 2 aktywny
Angielski (USA)
Francuski (Kanada)





//2940
Klawiatury
Klawiatura
Skonfigurowane Klawiatury
Ekspandery
Osiągnięto maks. liczbę Klawiatur.
Usuń ID Klawiatury



//2950
Hasło 'SPC Pro' zmienione
Czy chcesz zmodyfikować plik 'SPC Pro' danych Obiektu ?
Wersja FW centrali






//2960
Podw. 6K8/4K7
Podw. 4K7/4K7
Podw. 3K/3K
Podw. 3K3/3K3
Podw. 5K6/5K6
Podw. 2K7/8K2
Podw. 3K9/8K2
Podw. 1K/470

//2970
Wersja
'Plik konfig' niekompatybilny z
wersją firmware podłączonej Centrali.
Wersja FW centrali
Plik konfig
'SPC Pro' teraz rozłączy się..
Uaktualnienie
Obiekt o tym ID już istnieje
zmień ID
//2980
Uaktualnianie wersji firmware'u
Uaktualnienie do wersji 1.3
Uaktualnienie firmware do wersji
Uaktualnij do
zakończone.
Wersja firmware
Operacja uaktualnienia firmware'u zmodyfikuje
plik konfiguracyjny tego obiektu.
Operacji nie można cofnąć - czy chcesz kontynuować ?
//2990
N/A
Gotowy
Wykrywanie
Inicjalizacja
Wybieranie
Odpowiedź
Połączony
Rozłączanie
Zajęty
//3000
Nieznany
Nieaktywny
Ok
Brak odpowiedzi
Awaria
Zły PIN
Awaria linii tel.


//3010
PSTN
GSM
RedCare
OK
Alarm
Obejście
Pominięcie
Awaria

//3020
Rozbr.
Uzbr.Części A
Uzbr.Części B
Uzbr. Pełne
Nieznane
Zamknięte
Otwarta
Zwarta
Rozłączone
//3030
Zamaskowana
DC Sub
Utrata czujki
Nieznany





//3040
OK
Obejście
Pominięcie
Test TŁA
Tamper
Alarm
Nieznany


//3050
'Online'
'Offline'
Utrata
W trakcie
Instalator może sterować Centralą przez SMS
SMS: zdarzenia
SMS: sterowanie
Pokaż otwarte Linie
Otwarte Linie będą wyświetlane w klawiaturze w czasie gdy jest system rozbrojony
//3060
Zamknij
Sabotaż
Otwarta
Kontroler
Ekspander
Wysoki
Niski


//3070
Status Klawiatury
Szczegółowy stan Klawiatury.
ID Klawiatury
Wpisz nazwę Grupy.
Taka nazwa Grupy już istnieje.




//3080
Angielski (USA)
Francuski (Kanada)
Szwedzki
Norweski
Duński
Czeski
Polski


//3090
Raport z Linii Techn.
Wyświetlanie Linii Techn.
Linie Techn.- dźwięk
Linie Techn. - opóźn.
Techn. - opóźn.
Czas  naruszenia  Linii Techn.
z atrybutem: Techn.- opóźnienie (s)


//3100
Zaawansowane
Kalendarze
Wyzwalacze
Bramki Mapujące
X-10
Licencja
Typ tygodnia


//3110
Pokaż/Edytuj  Wyzwalacz
Dodaj nowy Wyzwalacz
Wyzwalacz WŁ
Wyzwalacz WYŁ
Dodatnie
Ujemne
ID
Opis Wyzwalacza
<Brak Wyzwalaczy>
//3120
Wybierz Wyzwalacz z listy
Pobierz dane Wyzwalacza.
Wybierz Wyzwalacz z listy
Osiągnięto maks. liczbę Wyzwalaczy
Ładowanie danych Wyzwalacza
Wybierz Wyzwalacz
Zbocze
Przypisz
Anuluj
//3130
Utwórz nowy Wyzwalacz
Pokaż wybrany Wyzwalacz
Wyzwalacze Bramek Mapujących
Konfiguracja 'Wyzwalacza WŁ/WYŁ' dla Bramek Mapujących.
Wyzwalacz WŁ
Wyzwalacz WYŁ
Usuń Wyzwalacz
Wyzwalacz WŁ
Wyzwalacz WYŁ
//3140
Zamknij
Wybierz Wyzwalacz z listy
ID
Wyzwalacz
Zbocze
Ustawienia zaawansowane - Bramki Mapujące
Lista Bramek Mapujących
Wyjście
Klawiatura
//3150
Wyzwalacze
<BRAK>
Przypisane Wyzwalacze
Ładowanie danych Wyzwalaczy Bramek Mapujących
Ustawienia zaawansowane - Wyzwalacze
Lista Wyzwalaczy
Wykaz Wyzwalaczy
Dodaj nowy Wyzwalacz
ID
//3160
Opis
Liczba warunków Wyzwalacza
Konfiguracja świąt publicznych
Warunki Wyzwalacza
Ładowanie danych Wyzwalacza




//3170
Konfiguracja warunków Wyzwalacza
Skonfigurowane warunki tego Wyzwalacza
Nr Wyzwalacza
Opis Wyzwalacza
Czas aktywacji
Ograniczenia czasowe
do
Kalendarz
Pokaż wybrane ustawienia Kalendarza
//3180
Utwórz nowy Kalendarz
Warunki Wyzwalacza
Linia
Wyjście Systemowe
Wyjścia Partycji
Karta/Brelok
PIN klawiatury
Warunki czasowe
Kalendarz
//3190
Usuń ten Wyzwalacz
Usuń wybrany warunek
Anuluj
OK
<Brak Kalendarza>
ID
Warunki Wejść/Wyjść
System - Wyjście
Partycja - Wyjście
//3200
WŁ
WYŁ
Partycja
Linia
Otwarte
Zamknięte
Rozłączone
Zwarte
Przed czasem
//3210
Po czasie
Równy
Przycisk Pilota
Każdy Użytk.
Użytk.
PIN klawiatury
Warunek Wyzwalacza
Skonfigurowane warunki tego Wyzwalacza
Wyjście Systemu
//3220
Stan
Anuluj
Przypisz do Wyzwalacza
Warunek Linii
Wyjście Systemu
B/przew. Brelok
Ważny PIN Klawiatury
Warunek czasowy
Kalendarz
//3230
Warunek Wyjścia Systemu
Warunek Pilota B/przew.
Warunek PIN'u Klawiatury
Warunek czasowy
Warunek Kalendarza
Warunek Wyjścia Partycji
Wybierz Linię i jej stan.
Wybierz Wyjście i jego stan.
Wybierz określony lub dowolny PILOT
//3240
Wybierz określony lub dowolny PIN
Wybierz warunek czasowy.
Wybierz Kalendarz (z aktywnym czasem).
Wybierz Partycję, Wyjście i jego stan.
<Brak skonfig. Kalendarzy>
Czas w  którym warunek Wyzwalacza musi być spełniony ( sek.)
Linia
Warunek Linii
Ważny PIN Klawiatury
//3250
Partycja
Partycja - Wyjście
Stan Wyjscia
Usunięcie tego Wyzwalacza - usunie i jego warunki.
Dalej ?
Usuń ostrzeganie
Usuń warunek
Wybierz warunek Wyzwalacza do usunięcia.

//3260
Czas WŁ
Czas WYŁ
Czas WŁ/WYŁ
Usunąć wybrany Wyzwalacz z listy?
Dalej
Usuń
Tryb adresowania
Ręczny
Automatyczny
//3270
Ponowne wyzw.
Wybierz Bramkę Mapującą dla tego Wyjścia.
Wyjście
Konfiguracja Wyjścia
Kalendarz
Nieaktywny
Automatycz.
Nadzorowany
Uzbr.Pełne
//3280
Rozbr.
Automatyczne Uzbr./Rozbr. Partycji
Konfiguracja Auto Uzbr/Rozbr Partycji
Automatyczny SMS:
Auto interwał SMA
Przychodzące połączenie
Odpowiedź tylko, gdy dostęp dozwolony dla Instalatora


//3290
Nieaktywne
1 godz
24 godz
48 godz
7 dni
30 dni



//3300
Wersja Protokołu
Wybierz wersję protokołu EDP używanego przez odbiornik
Wersja 1
Wersja 2
Pełny test
Zaznacz, jeśli wszystkie modemy mają być testowane
Osiągnięto maks. liczę Kalendarzy.
<Bramka Mapująca>

//3310
Szwedzki
Norweski
Duński
Czeski
Polski




//3320
Karta + PIN
Kasuj po Rozbrojeniu
Sabotaż 'offline'
Wymagany jest PIN i KARTA.
Alarmy są automatycznie kasowane 30s  po Rozbrojeniu
Linie Ekspandera przechodzące w 'offline' dają sabotaż Linii
Przymus
Raport 'Przymus Użytk.' jeśli użyto: 'PIN+1' lub 'PIN+2'
Nieaktywny
//3330
PIN + 1
PIN + 2
Opóźn. Tech.
Opóźnienie załączenia Linii Tech. z atrybutem 'Opóźnienie Tech.', (sekundy)
Użytkownik może odbierać SMS zdarzeń
Raport z Linii Techn.
Wyświetlenie Linii Techn.
Dźwięk Linii Techn.
Opóźn. Linii Techn.
//3340
Pobieranie danych Kalendarza.
ID
Opis
Data - początek
Data - koniec
Osiągnięto maks. liczbę Dni wyjątkowych.
Święta Publiczne
Usunąć ten Dzień wyjątkowy ?
Przypisać Dzień Wyjątkowy ?
//3350
Tydzień
Układ
Od
do
Czas WŁ
Czas WYŁ
Typ Tygodnia


//3360
Schemat Data/Czas
Przypisanie Typu Tyg. do numeru tygodnia
Numery tygodnia:
Kalendarz:
Opis:
Wybór roku:
Typ tygodnia:
Przypisane Dni Wyjątkowe:
Pokaż/Określ Typy Tygodnia
//3370
Wyłącz wybrany dzień
Dodaj/Edytuj Dni wyjątkowe
Przypisz wybrany 'Typ Tygodnia' do odp. numeru tygodnia
Czyszczenie przypisanych typów tygodnia do wszystkich numerów tygodnia
Oznacz wszystkie tygodnie jako Typ Tygodnia
Odświeżenie danych Talendarza
Wyczyścić przydziały Typów Tygodni ?
Aktualizacja Kalendarza.

//3380
Nowy Dzień wyjątkowy
Tworzenie Dnia Wyjątkowego
Przypisanie  Święta Publicznego
Pokaż/Edycja Dnia wyjątk.
Istniejące Dni wyjątkowe
Usuwanie Dnia wyjątkowego
Dane tygodnia
Pokaż schemat WŁ/WYŁ dla tego tygodnia
Usuń ten Kalendarz - potwierdzasz ?
//3390
Filtr Grup:
Przyczyna i Skutek
<Nieprzypisane>
Autentykacja SMS
Autentykacja odebranych poleceń sterujących SMS
Tylko PIN
Tylko ID dzwoniącego
PIN i ID dzwoniącego
Tylko PIN SMS
PIN SMS i ID dzwoniącego
Dotyczy Klawiatur...
Liczba Klawiatur w 'Pliku konfig' inna niż
klawiatur w systemie.
Klawiatury w Systemie
Klawiatury w 'Pliku konfig'
Zaniechaj



//3410
Wybrany plik nie jest plikiem konfiguracyjnym 'SPC Pro'.
Kopia firmware'u do Programatora
Kopiuj...
Okno Programatora zostało zamknięte.
Nie skonfigurowano jeszcze Klawiatur.
Auto odświeżenie
Nie zastosowano
Typ
Status Zasilacza
//3420
Brak połączenia
Tryb 12V
Akumulator 7Ah
Akumulator 17Ah
--
Sygnały o niskim poziomie zostaną pominięte
Filtr


//3430
Typ RF
Wersja RF
Data i czas
Automatycznie (LATO/ZIMA)
Synchronizacja czasu siecią AC
Pod Przymusem
Techniczna
Pominięte Linie

//3440
Zmiana na ręczny tryb adresowania spowoduje automatyczne
przekonfigurowanie Ekspanderów
Adresy niektórych Linii mogą w czasie tego procesu mogą ulec zmianie.
Nie możesz konfigurować X-BUS centrali ręcznie, gdyż Ekspandery nieadresowalne
zostały już skonfigurowane.
ID Ekspandera już używany!
Pokaż wszystkie Linie


//3450
Pozycja
ID
Status
Typ
S/N
Opis
Przegląd  X-BUS online
Lista Eksp./Klawiat. fizycznie podłączonych do centrali.
Odświeżenie
//3460
Pętla
Dowolna
Zamknij
Topologia
Port
Konfigurowane są Ekspandery, które nie mogą być adresowane ręcznie.
X-BUS zostanie skonfigurowana automatycznie
Nie możesz ręcznie adresować X-BUS, gdyż podłączone
Ekspandery nie są adresowalne.
//3470
Kliknij OK, aby przed załadowaniem zmienić ustawienie pliku Konfig
na adresowanie automatyczne?
UWAGA: Jeśli ustawiono 'ręczne' adresowanie X-BUS, Ekspandery o ID
większym niż 63 nie będą miały przypisanych linii.
WAŻNE - Aktualizacja konfiguracji....
Program wykrył, że plik konfiguracyjny mógł być wygenerowany
przez wcześniejszą wersję 'SPC Pro'.
Plik konfiguracyjny zostanie uaktualniony.
OK
//3480
Sprawdzanie i aktualizacja plików konfiguracyjnych....   Czekaj...








//3490









//3500
SPC 4000
SPC 5000
SPC 6000






//3510
Konfiguracja Klawiatury
Liczba Klawiatur
ID ARC (SMA) nie istnieje w centrali.
Do centrali podłączono przynajmniej 1 nieskonfigurowany Ekspander/Klawiaturę
Brak skonfigurowanych Partycji.
Ustawienia SMS
Zdarzenia - SMS
Sterowanie SMS
Edycja zdarz.SMS

Edycja ster. SMS
Raportowanie zdarzeń SMS-em dla Użytkownika
Należy zachować tego Użytkownika przed tworzeniem/zmianą opcji SMS.
Sterowania SMS-em przez Użytkownika
Raportowanie zdarzeń przez SMS
Konfiguracja raportowania zdarzeń przez SMS
Dozwolone
Numer
Załączenie alarmu

Alarmy potwierdzone
Awarie i Tampery
Uzbrojenia i Rozbrojenia
Obejścia i Pominięcia
Wszystkie inne
(Aby usunąć wpis, pozostaw puste pole)
Zapisz
Anuluj


Dozwolone
Numer
PIN
Uaktywnione polecenia dla tego Użytk.
Aktywne wysyłanie wiad.przez SMS
ID dzwon. Użytk.
PIN  poświadczający
Polecenie
Opis

Pozwala na: Uzbr. Pełne przez SMS
Pozwala na: Rozbrojenie przez SMS
Pozwala na dostęp: Status
Pozwala na: dostęp do Log
Pozwala na: udzielanie dostępu Instalatorowi
Pozwala na: udzielanie dostępu Producentowi
Pozwala na: sterowanie Wyjściami
Pozwala na: sterowanie Wyjściami X-10
OK

Anuluj
Liczba sekund przed wyświetleniem błędu Uzbrojenia (0 = do wprowadzenia kodu)
Typ instalacji
Przegląd  X-BUS
Dodaj Klawiaturę
Wykrycie zakłóceń RF
Wykrycie zakłóceń radiowych (RF) wywoła alarm
Log SMA


Lista skonfigurowanych: Przyczyna/Skutek
Lista: Przyczyna/Skutek
Wykaz: Przyczyna/Skutek
ID
Typ
Pozycja
Opis
Liczba Wyzwalaczy
Dodaj 'Przyczyna/Skutek'

Konfigurowanie: Przyczyna/Skutek
Tworzenie i konfigurowanie: Przyczyna/Skutek
Krok
z
Wybierz do Wyzwalacza:
Wybierz typ elementu, który chcesz wyzwalać.
Możesz wybrać zarówno urządzenie X-10 jak i Bramkę Mapującą.
Kliknij 'Następny' by rozpocząć konfigurację urządzenia i warunków
jego Wyzwalacza

Następny
Zamknij
Wybór urządzenia Wyzwalacza
<Wybór urządzenia>
Urządzenie X10
Br. Mapująca (Ster. Wyj.)
Brak
Wpisz opis Bramki Mapującej:
Przycisk # dla tego Wyjścia (opcja):
Wprowadź opis Bramki Mapującej i przycisku Klawiatury, który
przełącza Wyjście (jeśli tak ma być)
Wyzwalacz WŁ
Usuń Wyzwalacz
Wyzwalacz WYŁ
Dodaj/Usuń 'Wyzwalacz WŁ / WYŁ' wybranego urządzenia...
Każdy Wyzwalacz zawiera szereg warunków, powodujących załączenie urządzenia.
Kliknij w Wyzwalacz, by zobaczyć warunki załączenia.
Wyzwalacz WŁ
Wyzwalacz WYŁ

Wybierz numer Bramki Mapującej:
Wybierz Bramkę Mapującą z listy. To urządzenie będzie załączane.
Przypisanie wyjścia Ekspandera:
Dodaj nowe przypisanie
Bramka Mapująca MUSI być przypisana do jednego z podłączonych Ekspanderów.
Gdy Bramka Mapująca jest załączona, przypisane wyj. Eksp. zostanie przełączone.
Bramka Mapująca może być przypisane do więcej niż 1 wyj. Ekspandera.
Wpisz opis urządzenia X10:
Przycisk # dla urządzenia X10 (opcja):

Wybór urządzenia X-10, opisu i numeru przycisku Klawiatury (jeśli potrzebne).
Wybór X-10:
Wybór urządzenia X-10
'Przyczyna/Skutek' mogą być konfigurowane tylko dla X-10 i Bramek Mapujących.
Wybierz typ urządzenia z listy
Konfiguruj opis X-10 / Klawiaturę
Przydziel/Utwórz Wyzwalacze
Wybór numeru Bramki Mapującej
Wpisz opis Bramki Mapującej i przycisku Klawiatury #

Przypisz Bramkę Mapującą do Wyjścia Ekspandera
Przydziel/Utwórz Wyzwalacze Bramki Mapującej
Wybierz nr Bramkę Mapującą z listy.
Bramka Mapująca
ID Ekspandera
Nr ser. #
Opis Ekspandera
Wyjście Ekspandera
Kontroler

Kontroler/Ekspandery - Wyjścia i przydziały:
Przypisz wybrane Wyjście jako Bramkę Mapującą
Wyczyść wybrane Wyjście
Zamknij
Przypisz wybrane Wyjście jako Bramkę Mapującą
Zmień typ Wyjścia z
Wyczyścić typ wyjścia ?
Modyfikuj Ekspander
Wyjście

Wyjście Systemu
Partycja
Wyjście Linii - Linia #
Drzwi wyjście - Drzwi #
Br. Mapująca
Nieznane
ID Ekspandera
SN:
Kontroler

Modyfikacja Kontrolera - Wyjście
Zakończ
Powrót
Wykaz zaprogramowanych Kalendarzy
Wykaz Kalendarzy
Wykaz Kalendarzy
ID
Opis
Przydzielone Typy Tygodnia

Dodaj Kalendarz
Konfiguracja świąt publicznych
Przegląd/Konfig. 'Dni Wyjątkowych'.
Dni Wyjątkowe
Te wpisy czasu zmienią czasy 'Typu Tygodnia'.
przypisanego do odpowiedniego Kalendarza...
Dodaj Dzień wyjątkowy
Usuń nieużywane Wyjątki
Usuń nieaktualne Wyjątki

Zamknij
ID
Opis
Data  początkowa
Data końcowa
Używane
WŁ
WYŁ
Spowoduje to usunięcie  'Dni wyjątkowych', które nie są przypisane do Kalendarza

Dalej ?
Osiągnięto maksymalną liczbę Dni wyjątkowych.
Spowoduje to usunięcie  'Dni wyjątkowych', które minęły
Dalej ?
Konfig Dni wyjątkowych
Każdy dzień ma: '4 pory WŁ' i '4 pory WYŁ'.
Opis
Od daty
Do

Pora WŁ
Pora WYŁ
Kalendarze przypisane do
Autom. do wszystk.
Usuń
Anuluj
Zapisz
Dzień wyjątkowy
Czy chcesz usunąć ten Dzień wyjątkowy ?

Każdy dzień ma: '4 pory WŁ / UZBR' i '4 pory WYŁ / ROZBR'
WŁ/ROZBR
WYŁ/UZBR
UWAGA: Odznacz porę, jeśli ma być nieaktywny w tym czasie
Pojedyncze WŁ lub WYŁ oznacza czas chwilowego 'Wyzwalacza'.
Zapisz
Modyfikuj dzień....
Święta Publiczne - pory WŁ/WYŁ


Pokaż szczegóły przypisanego Kalendarza...
Usunięcie Kalendarza
OK
Konfiguracja Typów Tygodnia
Określenie ustawień dni/czasów dla Typów Tygodnia...
Typ 1  opis:
Typ 2  opis:
Typ 3  opis:
Dzień tygodnia

WŁ/ROZBR
WYŁ/UZBR
Pokaż tydzień
Zamknij
Kopiuj pory: WŁ/WYŁ
Wklej pory: WŁ/WYŁ
Wyczyść pory: WŁ/WYŁ
Typ Tygodnia
Dozwolone

Schemat rozkładu Tygodnia
Poniższa siatka pokazuje pory WŁ/WYŁ wybranego Tygodnia.
Dzień
AM
PM
Zamknij
UWAGA: Wyzwalacz będzie aktywny, gdy wszystkie poniższe warunki
będą spełnione w tym samym czasie.
Jeśli przypiszesz 'Ograniczenia czasowe' lub 'Kalendarz' do tego Wyzwalacza, to

'Wyzwalacz' będzie aktywny tylko gdy wszystkie warunki będą spełnione i tylko
w czasie pory WŁ/WYŁ.
WŁ
WYŁ
Przypisz
Nie przypisano.
Bramka Mapująca:
Zmapowane na
Przycisk Klawiatury

Pokaż przydzielone Wyjścia
Uwaga: Jeśli którykolwiek Wyzwalacz z listy ma spełnione WSZYSTKIE warunki,
wtedy Bramka Mapująca zostanie WŁĄCZONA.
wtedy Bramka Mapująca zostanie WYŁĄCZONA.
Wyczyść
OK
Wysyłanie polecenia akcji Bramki Mapującej
WYŁ.
WŁ.

Zmiana stanu Bramki Mapującej - brak
Wyczyścić Bramkę Mapuj. ?
Uwaga: Jeśli którykolwiek Wyzwalacz z listy ma spełnione WSZYSTKIE warunki,
wtedy urządzenie X-10 zostanie WŁ.
wtedy urządzenie X1-0 zostanie WYŁ.
UWAGA: WŁĄCZONY FILTR
Filtr linii:
Wszystkie Linie
Kalendarz nieprzypisany do czegokolwiek.

Wyjście Kontrolera
Ekspander
Klawiatura
Linia
Partycja
Użytk.
Wyzwalacz
ID
Wyjście

Kalendarz przydzielony.
Ostrzeżenie: Kalendarz jest przydzielony do powyższych pozycji.
Anuluj
Usuń Kalendarz
AKTUALNIE PRZYDZIELONY DO.
Wcześniejsza wersja centrali - polecenie niewykonalne
Błąd składni
Zły identyfikator Centrali

//3800
Instalator- Reset
Wymagany Instalator do przywrócenia linii po 'Alarmie potwierdzonym'.
Podaj PIN Użytkownika.

Szwecja
Norwegia
Dania
Czechy
Polska
Rosja
Słowacja
Słowenia
Holandia
Litwa
Turcja
Rumunia
Łotwa
Portugalia
Szwajcaria
//3820
Polecenie nie obsługiwane
Błąd ramki składni
Włączony szeregowy
Włączone śledzenie USB
Odmowa dostępu
Odmowa dostępu - Instalator
Odmowa dostępu - Hasło
Nieważne polecenie
Transfer zakończony
//3830
Błąd transferu
Zły plik poleceń
Aktywne
Licencjonowany
Nielicencjonowany
Opcja językowa niedostępna w centrali
Osiągnięto max. liczbę Wyzwalaczy
Pobieranie danych Wyzwalaczy

//3840
Dalsze informacje znajdziesz w instrukcji do programu 'SPC Pro'.
Ogólnie - Rejestr Dostępu
Rejestr Dostępu
Każdy Użytkownik
Każde Drzwi
Drzwi
Kontrola Dostępu
Użytk.
Drzwi
//3850
Pobranie: Data i Czas
Rejestr Dostępu
Czas
Użytk.
Drzwi
Zdarzenie
Zapisz zdarzenia w pliku
Dostęp
Pobranie: Plik Rejestru dostępu
//3860
Raporty Zdalnej Obsługi
Raport Obsługi
Filtr Obsługi






//3870
Wszystkie Centrale
Nieskonfigurowane Raporty Obsługi
Ostatni Raport Obsługi nadany
Błąd ostatniego Raportu obsługi
Minął czas na raport Obsługi
Oczekuje na pierwszy raport
Nowy raport - jeszcze nieprzeglądany


//3880
Ostatni serwis przeszedł
Należy zwrócić uwagę
Minął czas na Obsługę
Oczekuje na pierwszy raport
Nowy - należy przejrzeć




//3890
Kopiuj/Utwórz nowy Obiekt
Usuń Raport Obsługi
Pobierz Raport Obsługi tego Obiektu
Nowy, zachowany Raport Obsługi  tego Obiektu
Kopiuj ustawienia Partycji
Wklej ustawienia Partycji
Kopiuj ustawienia Linii
Wklej ustawienia Linii
Kopiuj ustawienia Kalendarza
//3900
Wklej ustawienia Kalendarza
Kopiuj ustawienia Kalendarza
Wklej ustawienia Kalendarza
Kopiuj ustawienia Wyjść
Wklej ustawienia Wyjść
Wpisz dane tego Obiektu
Harmonogram Raportów Obsługi
OK
Modyfikuj dane tego Obiektu.
//3910
Harmonogram Raportów zdalnej Obsługi
Dozwolone
Następny Raport wg harmonogramu
Częstotliwość
OK
Anuluj
Miesiące


//3920
Opcje Raportów Obsługi
Pobranie Raportu Obsługi
Przegląd archiwum Raportów Obsługi
Zamknij
Archiwum: Raporty Obsługi dla Obiektu o ID
Przegląd wybranych raportów
Zamknij
Data raportu
ID raportu
//3930
Status
Ładowanie raportu.
Brak w archiwum Raportów Obsługi  dla wybranego Obiektu.
Polecenie pobrania raportu dla Obiektu
ustawione w kolejce
Kopiuj plik firmware'u do Programatora
Aktualizacja stanu Zdalnej Obsługi
Obiekt

//3940
Ust. Zdalnej Obsługi
Konfiguracja raportu Zdalnej Obsługi
Dozwolone
ID obiektu
Hasło
Ścieżka raportu
Data następnego Raportu
IP adres serwera nadrzędnego
IP port serwera nadrzędnego
//3950
IP adres serwera zapasowego
IP port serwera zapasowego
Serwer Nadrzędny - Modem #
Serwer Zapasowy - Modem #
Włącz Zdalną Obsługę
ID  Zdalnej Obsługi  (1 do 999999). Musi być zgodne z ID 'SPC Pro'.
Hasło Zdalnej Obsługi
Ścieżka harmonogramu raportów
Data/Czas następnego raportu.
//3960
Adres IP lub DNS serwera Nadrzędnego
Port IP serwera Nadrzędnego
Adres IP lub DNS serwera Zapasowego
Port IP serwera Zapasowego
Numer modemu serwera Nadrzędnego
Numer modemu serwera Zapasowego
Ustawienia  Obsługi
Brak harmonogramu
Wyślij przez IP
//3970
Wyślij przez Modem
Kontrola Dostępu
Konfiguruj Drzwi w centrali
Raport Zdalnej Obsługi dla Obiektu o ID.
Raport ogólny Zdalnej Obsługi centrali.
UWAGA : To jest raport ogólny Zdalnej Obsługi.
Pokaż pełny Raport Obsługi
Zapisz jako...
Drukuj
//3980
Zamknij
Ponowne ładowanie raportu...  Czekaj...
Pokaż skrócony Raport Obsługi
UWAGA: To jest pełny Raport Obsługi.
Pokaz pełny Raport Obsługi
UWAGA : To jest Raport ogólny Zdalnej Obsługi.
Zapisz Raport Zdalnej Obsługi jako...


//3990
RAPORT ZDALNEJ OBSŁUGI - Data
OBIEKT
ADRES
ID OBIEKTU
SPRAWDŹ INTEGRALNOŚĆ SYSTEMU
CZAS CENTRALI PRZED POŁĄCZENIEM:
OSTATNIE UZBROJENIE SYSTEMU
OSTATNIE ROZBROJENIE SYSTEMU
OSTATNI ALARM W PARTYCJACH
//4000
TEST KOMUNIKACJI I DZIAŁANIA
SPRAWDŹ LINIE / CZUJKI
TEST TŁA CZUJEK
TEST OBEJŚCIA / WYŁĄCZENIA CZUJEK
CZUJKI RAPORTUJĄCE WAŻNE STANY
ELEKTRYCZNE SPRAWDZENIE SYSTEMU
STAN ZASILANIA SIECIOWEGO
KONTR. AKUMULAT. CENTRALI
SPRAWDŹ BEZPIECZNIKI CENTRALI
//4010
SPRAWDŹ ALARMY SABOTAŻOWE CENTRALI
SPRAWDŹ KABEL X-BUS
SPRAWDŹ URZĄDZENIA X-BUS
SPRAWDŹ SIEĆ X-BUS
SPRAWDŹ STAN/TAMPERY EKSPANDERÓW
SPRAWDŹ STAN/TAMPERY KLAWIATUR
PAMIĘĆ ZDARZEŃ CENTRALI


//4020
Kontrolery Drzwi
Drzwi
Drzwi
CSD
POD
Stan Drzwi
Zablok.
Odblok.
Normalne
//4030
Chwilowe
Odświeżenie Drzwi
Stan Kontrolera Drzwiowego
Stan Kontrolera
Szczegóły stanu Kontrolera Drzwi.
Pobieranie stanu Drzwi.
Błąd uaktualniania stanu Drzwi.


//4040
Zamknięte
Otwarte
Zwarte
Rozłączone
N/A
Zastąp.  DC
'Offline'


//4050
OK
Otwarte za długo
Pozostawiono otwarte
Siłowe otw.
Tamper
'Offline'
Normalne
Zablok.
Odblok.
//4060
Wysyłanie polecenia: 'Blokada Drzwi'
Wysyłanie polecenia: 'Odblokowanie Drzwi'
Wysyłanie polecenia: 'Powrót Drzwi do stanu normalnego'
chwilowe.
Konfiguracja Drzwi
Konfiguruj ustawienia WE/WY dla tych Drzwi.
Wejścia Drzwi
Atrybuty Drzwi
Timery Drzwi
//4070
Kalendarze Drzwi
Wyzwalacze Drzwi
Linia
Opis
Typ Linii
Atrybuty Drzwi
Partycja
EoL - CSD
CSD - N.Otw
//4080
EoL - POD
POD - N.Otw
Grupa Drzwi
Karta + PIN
Tylko PIN
PIN na WYJŚCIE
PIN do Uzb./Rozbr.
Awaryjne
Eskorta
//4090
'Passback'
'Passback' warunkowy
Opiekun
Buzzer
Ignoruj 'Otw. siłowe'
Drzwi - zablok.
Drzwi - odblok.
Edytuj Wyzwalacze Drzwi
OK
//4100
Anuluj
Bez Grup
Grupa Drzwi
Parametr
Wartość
Opis
Jedn.
min
max.
//4110
Linia
Lokalizacja Linii
Opis
Wpisz opis Drzwi / Linii
Typ Linii
Wybierz typ Linii
Atrybuty Linii
Kliknij, by edytować atrybuty Linii
Pozycja Drzwi
//4120
Wybierz EoL dla wejścia (Linii) Czujnika Stanu Drzwi (CSD)
CSD - N.Otw.
Linia CSD - normalnie otwarta (NO)
POD
Wybierz EoL dla wejścia Przycisku Otwierania Drzwi (POD)
POD - N.Otw.
POD - normalnie otwarty (NO)


//4130
Dostęp dozwolony
Czas zwolnienia rygla po zezwoleniu na dostęp
Odmowa dostępu
Pauza do odczekania po nieważnym zdarzeniu
Drzwi otwarte
Alarm: 'Zbyt długo otwarte drzwi' - jeśli drzwi  otwarte dłużej niż ten czas
Drzwi pozostawiono otwarte
Alarm: 'Drzwi pozost. otwarte' - jeśli drzwi pozost. otw. dłużej niż ten czas
Przedłużenie
//4140
Czas dodatkowy po zezwoleniu na dostęp karcie z atrybutem 'Przedł. czas'
Eskorta
Czas zezwolenia na eskortowany dostęp dla karty 'Eskorta'
sek.
min.
Brak
Zobacz ustawienia wybranego Kalendarza
Utwórz nowy Kalendarz
Edycja
//4150
Nie wybrano numeru edytowanej linii.
Ładowanie danych Kalendarza.
Wybierz Kalendarz.
Kontroler Drzwiowy
Wejście
Atrybuty dla Linii
Edytuj atrybuty Linii
OK
Anuluj
//4160
Wyzwalacze Drzwi
dodaj Wyzwalacze dla 'Blokady', 'Odblokowania' i pracy 'Normalnej'.
Wyzwalacze: Blokada Drzwi
Wyzwalacze: Odblokowanie Drzwi
Wyzwalacze: Drzwi Normalnie
Dodaj Wyzwalacz
Usuń Wyzwalacz
Zamknij

//4170
Wyzwalacz: Drzwi -  Normal
Wyzwalacz: Drzwi - Blokada
Wyzwalacz: Drzwi - Odblok.
Drzwi
Lokalizacja
Linia
Grupa
Partycja
Ustawienia centrali - Drzwi
//4180
Kontroler Drzwi
WE/WY
Grupa Drzwi
Wykaz Drzwi
Wejście
Kontroler Drzwi - Ogólnie
Drzwi - Ogólnie
Kontrolery Drzwi

//4190
Skonfigurowane Kontrolery Drzwi
Ekspander
Typ
Nr ser. #
Opis
Wej.
Wyjścia
Dodaj Kontroler Drzwi

//4200
Opcje Drzwi
Czytn. drzwi
Edycja
Zmieniono przypisanie Drzwi
Zapisz zmiany zanim zmodyfikujesz dane dot. Drzwi.
Zapisać ?
Nie można przypisać tego samego numeru Drzwi do obu wejść Drzwi.
Wejście
Wyjście
//4210
Linie / Wyjścia
Konfiguracja Drzwi
Skonfiguruj ustawienia WE/WYJ dla tych Drzwi
Drzwi - CSD: Wejście 1
Linia:
Opis:
Typ Linii:
Atrybuty Linii:
Partycja:
//4220
EoL:
Edycja
Drzwi: Wyjście
Opis:
Konfiguruj Wyjście
OK
Anuluj
Drzwi - POD: Wejście 2

//4230
Nie wybrałeś numeru Linii do edycji.
Bramka Mapująca
Drzwi - Wyjście
LINIA WYJŚCIE
DRZWI WYJŚCIE
BRAMKA MAPUJĄCA
Numer Drzwi
Przypisanie Kalendarza

//4240
ID Drzwi
Lokalizacja
Linia
Grupa
Partycja
Wejście DOZWOLONE
Odmowa wejścia
Wyjście dozw.
Odmowa wyjścia
//4250
Drzwi otwarte zbyt długo
Drzwi pozostawione otwarte
Siłowe otwarcie Drzwi
Drzwi w stanie 'normalnym'
Drzwi zablokowane
Drzwi odblokowane
Awaria komunikacji
Blokada Drzwi
Odblokowanie Drzwi
//4260
Karta Użytk.
Drzwi - Sterowanie
Nieważne ID drzwi (za długie)
Drzwi o tym ID nie są używane
Nieważne ID Użytkownika
Nieaktywne ID Użytkownika
Nie może działać, jeśli alarm 'Panika'
Nie może działać, jeśli 'Alarm Medyk'
Drzwi
//4270
Drzwi - Zdarzenia
Użytk.
Nazwa Użytk.
Drzwi
Opis Drzwi
Zdarzenie
Stan Drzwi
Wybierz numer i stan Drzwi.
Blokada Instalatora
//4280
PIN Blokady Instalatora
PIN Blokady Instal. jest wymagany do przywr. nastaw fabr.
4-cyfr. kod Blokady Instalatora
Pilot - Panika
Wybierz sposób działania przycisku 'Panika' na Pilocie RF (B/przew.)
Wyłączony
Włączony
Włączony (cichy)
Tylko Raport Uzbrojenia
//4290
Wybierz Kalendarz do Auto Uzbr./Rozbr.
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje 'Uzbr.Pełn.' i 'Rozbrojenia' -
sygnał będzie wysłany do ARC (SMA) gdy ustawiono 'Nadzorowany'
i jeśli wystąpiła 'Awaria Uzbrojenia'.
Automatyczne Uzbr./Rozbrojenie
Konfiguruj 'Auto Uzbrojenie' systemu.
Przymus
Techniczna
Pominięcie Linii
//4300
Ustawienia GPRS
Modem zewnętrzny
Reset przekaźnika CDMA
Włączony
Ustawienia GPRS dla modemu
Nazwa punktu dost. GPRS
Użytkownik GPRS
Hasło GPRS
OK
//4310
Anuluj
Serwer DNS
Właśnie skopiowałeś z tego urządzenia - nie możesz wkleić.
Wklej ustawienia z Partycji
do Partycji
Dalej ?
Wklej ustawienia Partycji
Wklej ustawienia z Kalendarza
do Kalendarza
//4320
Dalej ?
Wklej ustawienia Kalendarza
Wklej ustawienia Linii
do Linii
Wklej ustawienia Linii
Wklej ustawienia z Wyjścia
do Wyjścia
Wklej ustawienia Br.Map.

//4330
Bramka Mapująca
Wyjście
Jedn.
Przypisane do następujących Wyjść z Centrali/Ekspandera
Dodaj nowe przypisanie Wyjścia z Centrali/Ekspandera
OK
Kontrola Dostępu
Dodaj/Edytuj kartę Kontroli Dostępu
Musisz zachować tego Użytkownika zanim zmienisz opcje Dostępu.
//4340
Konfiguracja dostępu dla Użytkownika
Dane: Karta/Drzwi.
Dane: Karta
Atrybuty Karty
Przypisanie Drzwi
Format Karty
Numer Karty
Kod Obiektu
Wybierz format karty
//4350
Wpisz numer karty
Wpisz numer Obiektu (tylko formaty Wiegand i HID)
Czas przedłużony
Rozbr. ZEWNĘTRZNE
Rozbr. WEWNĘTRZNE
Uzbr.Pełn: ZEWNĘTRZNE
Uzbr.Pełne: WEWNĘTRZNE
Obejście PIN
PRIORYTET
//4360
ESKORTA
OPIEKUN
Przedłuża 'Timer Drzwi' przy odczycie tej Karty
System/Partycja ROZBROI się po odczycie karty w czytniku WE.
System/Partycja ROZBROI się po odczycie karty w czytniku WYJ.
System/Partycja UZBROI się po dwukrotnym (2x) zbliżeniu karty do czytnika WE.
System/Partycja UZBROI się po dwukrotnym (2x) zbliżeniu karty do czytnika WYJ.
Dostęp bez PIN do drzwi, które są obsługiwane przez klawiaturę PIN
Karty: PRIORYTET umożliwiają dostęp, gdy drzwi są 'Offline'.
//4370
Karta umożliwia dostęp innym kartom przez drzwi wymagające Eskorty
Pierwsza osoba wchodząca do obszaru i ostatnia wychodząca.
Usuń tę Kartę.
OK
Anuluj
Brak dostępu
24 godz
Usunąć kartę tego Użytk. ?
<Nieprzypisane>
//4380
Typ firmware'u nieodpowiedni dla tej Centrali.
Tylko B/przew.
Ładowanie danych Kalendarza.
Wybierz Kalendarz.
Dostęp
Wklej ustawienia Drzwi
do Drzwi
Dalej ?
Wklej ustawienia Drzwi
//4390
Przegląd Rejestru Kontroli Dostępu.
Opcje językowe niedostępne
dla Węzłów Dostępu.
Liczba Węzłów Dostępu w konfiguracji nie pasuje do liczby
Węzłów Dostępu w Centrali
Węzłów Dostępu w Centrali
Węzłów Dostępu w 'Pliku konfig'.
Wyznaczone Drzwi
Rejestr - Drzwi
//4400
Utrata Daty/Czasu
Użytk. Pilota PANIKA
Alarm Medyk






//4410
INFORMACJA O CENTRALI
TYP CENTRALI
WERSJA FIRMWARE
NR SERYJNY #
CZAS OSTATNIEJ KONFIGURACJI
CZAS CENTRALI
Tryb: Instalator
SPRAWDŹ STAN ELEKTRYCZNY CENTRALI
NAPIĘCIE AKUMULATORA
//4420
NAPIĘCIE ZASILACZA GŁÓWNEGO
PRĄD ZASILACZA GŁÓWNEGO
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILACZA GŁÓWNEGO
TEST SIECI
TEST AKUMULATORA
BEZPIECZNIKI ZASILANIA
BEZPIECZNIK SYRENY ZEWN.
BEZPIECZNIK SYRENY WEWN.
WEJŚCIE: TAMPER SYRENY
//4430
TAMPER OBUDOWY
TAMPER DODATKOWY 1
TAMPER DODATKOWY 2
ANTENA  B/PRZEW.
ZAKŁÓCENIA SYSTEMU BEZPRZEW.
MODEM 1
MODEM 1 - LINIA TELEFONICZNA
MODEM 2
MODEM 2 - LINIA TELEFONICZNA
//4440
AWARIA MAGISTRALI
AWARIA KOMUNIKACJI
PRZYMUS UŻYTKOWNIKA
SPRAWDZANIE URZĄDZEŃ X-BUS
ID KLAWIATURY
SPRAWDŹ STATUS
SPRAWDŹ STAN WEJŚĆ
ID EKSPANDERA
SPRAWDZANIE LINII / CZUJEK
//4450
ID LINII
W TEŚCIE TŁO
OBCHODZONA/POMINIĘTA
BŁĄD TESTU STANU
TESTOWANE
BŁĄD CZĘSTEGO POBUDZENIA
Ścieżka raportu
Hasło
Połączenia Centralą dozwolone
//4460
Rumuński
duński
Rosyjski
Często pobudzone
godz.
Czas, w którym oczekuje się naruszenia Linii przynajmniej raz
Często (serwis)
Niepowodzenie.
Zbicie Szkła
//4470
Nie można znaleźć pliku Bazy Danych zdalnego serwisu. Zdalna Obsługa będzie wył.
Zdalna Obsługa
Włączenie Zdalnej Obsługi
Ścieżka BD
Ścieżka Bazy Danych
BD Zdalnej Obsługi
Wybierz używaną Bazę Danych Zdalnej Obsługi
Plik nie istnieje.

//4480
Podłączone urządzenie nie jest centralą SPC.
Zdalna Obsługa niedostępna
Profil
Alarmy - powroty
Tamper - powroty
Alarmy: z Linii i systemowe - powroty
Alarmy: Tampery i systemowe - powroty
Zasilanie AC
Awaria akum.
//4490
Alarmy - powroty
Tamper - powroty
Nie można znaleźć
plik
Aby uaktualnić, należy zrestartować program
Plik
nie istnieje
Wybierz LOGO firmy umieszczane u góry Raportu Obsługi
Alarm - kasowanie
//4500
Kasowowanie  Sabotaż/Tamper
Błąd pobrania raportu serwisu z pliku Bazy Danych Zdalnej Obsługi.
Nie można uaktualnić raportu stanu w Bazie Danych Zdalnej Obsługi.
STAN KONTROLERA DRZWI / SPRAWDZENIE TAMPERÓW
Data/Czas
ID raportu
BŁĄD
Błąd połączenia podczas ściągania 'Raportu Zdalnej Obsługi'
Odebrana wiadomość
//4510
Błąd podczas uaktualniania 'Daty/Czasu serwisu'
Raport/Aktualiz. - awaria
Błąd serwera Zdalnej Obsługi.
Błąd uszkodzenia raportu.
Błąd połączenia modemowego.
Błąd połączenia IP.
Błąd transferu.
Błąd przerwania połączenia
Przerwanie połączenia modemowego.
//4520
Błąd komunik.
Przychdzące  IP - zezw.
Zezwolenie na przychodzące połączenia IP z serwera RM.
Port IP przychodzących
Te parametry są także  częścią konfiguracji połączeń SPC Pro
Dokonane zmiany mogą mieć wpływ na ustawienia SPC Pro.
Ustawienia przychodzących połączeń IP
Ustawienia wychodzących połączeń  modemowych i IP

/4530
ID Zdalnej Obsługi
Taki jak
Nieważn. Karta
Czasowo unieważnia Kartę
Rozbr: Czytnik WE.
Rozbr. Czytnik WYJ.
Uzbr. Pełne: czytnik WE.
Uzbr. Pełne: czytnik WYJ.
Nie można odczytać raportu Zdalnej Obsługi z Bazy Danych.
//4540
Problem ze Zdalną Obsługą.
Alarm: serwer Zdalnej Obsługi nie działa
Zamknij
Zachować ustawienia ?
Ustawienia Zdalnego Serwera
Nie można znaleźć Pliku Konfiguracyjnego.
Plik Zdarzeń
Raport/Ustawienia IP
Modem
//4550
Rejestr zdarzeń Systemu
Plik
Brak rejestru zdarzeń
Poziom 1 [najniższy]
Poziom 2 [niski]
Poziom 3 [średni]
Poziom 4 [wysoki]
Poziom 5 [najwyższy]
Błędy
//4560
Ostrzeżenia
Informacja
Wszystkie zdarzenia
Błąd monitorowania Bazy Danych Zdalnej Obsługi.
Błąd dodania żądania raportu do Bazy Danych Zdalnej Obsługi.
Odczyt wykazu raportów.
Czekaj...
Błąd odczytu raportów Zdalnej Obsługi z Bazy Danych.
Nie można odczytać raportu serwera stanu instalacji z Bazy Danych.
//4570
Zdalna Obsługa w trakcie...
Zdalna Obsługa zatrzymana.
Te parametry są też częścią konfiguracji połączenia Zdalnej Obsługi
Zniany mogą mieć wpływ na ustawienia Zdalnej Obsługi.
Podaj Kod autoryzacji
Wymagana autoryzacja.
Wprowadzono niewłaściwy Kod autoryzacji.
Analiza autom. wszystkich 'nowych' raport. obsługi ?
Raporty obsługi
//4580
Odczyt wykazu nowych raportów.
Czekaj...
Nie można odczytać wykazu nowych raportów z Bazy Danych Zdalnej Obsługi.
'Nowe' raporty obsługi znalezione - analizować ?
Czekaj - trwa analiza raportów...
z
Nie można pobrać raportów obsługi z Bazy Danych.
Nie można uaktualnić stanu raportów w Bazie Danych Zdalnej Obsługi.
Nie znaleziono nowych raportów Zdalnej Obsługi...
//4590
Nie można usunąć zapisu w bazie danych Zdalnej Obsługi
Nie można usunąć raportów instalacji z bazy danych Zdalnej Obsługi
ZŁY TYP CENTRALI
Wybrałeś pracę z instalacją z centralą typu
Ta centrala nie jest obsługiwana przez wersję
Autoanaliza i przypisanie stanu nowych raportów
Problem utraty komunikacji
Nie można odczytać stanu raportu Zdalnej Obsługi z Bazy Danych.
Nie można uaktualnić zapisu instalacji w Bazie Danych Zdalnej Obsługi.
//4600
Błąd modyfikacji Bazy Danych serwera Zdalnej Obsługi
Pominięto
Obchodzona
Alarm
Wejście
TAK
NIE
Wyłączone
OK
//4610
Brak odpowiedzi
Awaria
Zły PIN
Błąd linii
Zła SIM
INFORMACJA O PARTYCJI
PARTYCJA
OSTATNIE UZBROJENIE
OSTATNIE ROZBROJENIE
//4620
OSTATNI ALARM
Przez Użytk.
KONTROLER DRZWI
TESTY SMA
ID SMA
Węzeł zresetowany
Zasilanie Węzła - za niskie
Pokrywa otw.
Otwarty TAMPER tylny
//4630
Rozładowany akum.
Awaria sieci
Przeciążenie
Detekcja zakłóceń RF
Tamper anteny
Uszk.  bezpiecznik 1 Węzła
Uszk.  bezpiecznik 2 Węzła
Uszk. bezpiecznik 3 Węzła
Uszk. bezpiecznik 4 Węzła
//4640
Brak komunikacji z Węzłem
Tamper obudowy Węzła
Uszk. bezpiecznika Węzła
Awaria zasilania AC Węzła
Uszk. akumulator Węzła
Detekcja zakłóceń RF
Wykryto sabotaż anteny
Użyto przycisku: PANIKA
Brak zwory w PSU
//4650
MODEM
TESTOWANY OK
NIE WŁĄCZONE
JESZCZE NIETESTOWANY
BŁĄD TESTU
BŁĄD MODEMU
Wpisz ważne ID  Obiektu.
Wpisz nazwę Obiektu.
Obiekt o tym ID już istnieje - zmień ID
//4660
Błąd w czasie dodawania zapisu Obiektu do Bazy Danych Zdalnej Obsługi.
Nie można zaktualizować zapisu Obiektu w Bazie Danych Zdalnej Obsługi.
Kopiowanie pliku  firmware'u do Programatora
Konfiguruj ustawienia serwera.
Domyślne
Wybierz nową grafikę.
Grafika LOGO nagłówka w raporcie obsługi


//4670
Konfiguracja serwera Zdalnej Obsługi.
Modyfikuj ustawienia serwera Zdalnej Obsługi.
UWAGA: Musisz ponownie uruchomić  Zdalną Obsługę  aby
po zachowaniu zmiany zaczęły funkcjonować.
Dodaj modem
Zapisz
Anuluj
Przeznaczenie
Ścieżka pliku
//4680
Poziom Rejestru
Typ zdarzeń do Rejestru
Maks. rozmiar pliku zdarzeń
Liczba zdarzeń centrali dodana do raportu
Pozwól na przychodzące połączenia IP
Port TCP połączeń przychodzących
Usuń zdalny modem z konfig.
Port modemu
Wstępny ciąg
//4690
Ciąg po odsłuchaniu
Ciąg przed wybieraniem
Przed wybieraniem
Połącz. przychodz.
Połącz. wychodz.
Ładowanie danych Kalendarza.
Wybierz Kalendarz.
Sygnalizowane alarmy zostały przywr.
Awaria - powrót
Awarie i Tampery - powroty
Wskaźnik: Uzbr.Pełne
Dioda LED przy Uzbr. Pełnym
Wyzwalacze 'na chwilę' odblokują Drzwi
Reset Kart
'Passback' Kart będzie resetowany każdego dnia o 24:00
UWAGA ! - Przed dokonaniem aktualizacji upewnij się, że Centrala została
już uaktualniona do właściwego firmware'u !


//4710
Czytnik
Zezwolenie na Uzbr. Części A  SMS-em
Zezwolenie na Uzbr. Części B  SMS-em
Zezwolenie na kasowanie alarmów SMS-em
'--- Polecenie SMS, które może być przesłane do centrali.
UBR.PEŁN
ROZB
SSTA
LOG
D.INST
D.PROD
O
X
UZ A
UZ B
KAS



//4730
Ładowanie danych Kalendarza.
Wybierz Kalendarz.
Klucz (Stacyjka)
<Brak>
Pozycja: środek
Prawa
Lewa
Wyłączona
Wyjście - System
//4740
Wyjście - Partycja
Przypisana Linia
Wybierz funkcję wyjścia Drzwi.
Wybierz ID klucza.
Edytuj święta
Czy są przypisane do tej centrali 'pliki foniczne' klawiatury
Czy chcesz przesłać te pliki do centrali?
Przesyłanie plików fonicznych klawiatury.
Typ
//4750
Znacznik czasu konfiguracji
Błąd drukarki !  Błąd podłączenia drukarki.
<Brak Drzwi>
Akcja
Rozbr.
Uzbr. Części  A
Uzbr. Części B
Uzbr. Pełne
Wyzwalacz - akcja na Partycji
//4760
Osiągnięto maks. liczbę Wyzwalaczy dot. Partycji, które można przypisać !
Wyzwalacz
Zbocze
Akcja
Tego samego numeru używa się w konfiguracji sterowań SMS-ami
Jakakolwiek zmiana tu dokonana będzie też miała wpływ na ustawienia sterowań SMS
Tego samego numeru używa się w raportowaniu zdarzeń SMS-ami
Jakakolwiek zmiana tu dokonana będzie też miała wpływ na ustawienia zdarzeń SMS
Błąd odtworzenia/Dekompresji raportu obsługi!
//4770
TEST CZĘSTOŚCI UŻYCIA CZUJEK
Brak przypisanej domyślnej drukarki.
Wybierz domyślną drukarkę dla tego PC.
Błąd kompresji danych
Brak nośnej
Błąd połączenia modemu
Zakończ. połączenie ze zdalną częścią
Błąd przesyłu Y-modemu
Brak możliwości otwarcia połączenia gniazdowego
//4780
Zły adres IP
Ta Karta już jest przypisana innemu Użytkownikowi.
Użytk. muszą być przypisane unikalne Karty.
Kopia/Wklejanie konfig. Drzwi
Wybierz elementy konfiguracji Drzwi, które chcesz kopiować.
Ustawienia Drzwi
Możliwe kopiowanie
Ustawienia linii:
Timery / Atrybuty Drzwi:
//4790
Przypisania Kalendarza:
Przypisania Wyzwalacza:
Wybierz ustawienia konfiguracji Drzwi, które chcesz kopiować...
OK
Anuluj
Konfiguracja Grupy Partycji
Wybór Partycji przypisanych do tej Grupy.
Opis
Partycje przypisane do tej Grupy Partycji
//4800
Dodaj Partycję
Usuń Grupę
OK
Anuluj
Grupa Partycji
Wybrałeś usuwanie katalogu import/eksport parametrów serwera
Potwierdzasz ?
Katalog Import/Eksport usunięty !
Nie można usunąć katalogu Import/Eksport !
//4810
Wybierz katalog konfiguracji
Wybierz katalog konfiguracji używany w tej sesji.
Katalog Import/Eksport SPC Safe
został wykryty w tym PC.
Wybierz, czy załadować instalacje znalezione
w tym katalogu, czy użyć  instalacje 'SPC Pro'
Ładuj Importowane  Instalacje 'SPC Safe'
Ignoruj Importowane Instalacje - użyj domyślne lokalizacje
Ładuj  dane instalacji z domyślnej lokalizacji
//4820
Ładuj Import/Eksport Instalacje 'SPC Safe'
Nie można znaleźć pliku
Zdalna Obsługa w trakcie...
SPC Pro/SPC Safe
Plik nie istnieje.
Nie można załadować 'Pliku konfig'.
Pożar
Medyk
Przyciski 'Awaryjnie'
//4830
LOGO
Zegar analogowy
Alarm Pożarowy (użycie 2 przycisków)
Alarm Medyk (użycie 2 przycisków)
Pokaż przyciski: Napad / Pożar / Medyk
Pokaż LOGO w stanie spoczynkowym
W spoczynku
Wyłączone
Lewa
//4840
Centralnie
Prawa
Pozycja: środek
Pozycja: prawa
Pozycja: lewa
Klucz (Stacyjka)
Wpisz hasło.


//4850
Czas Prealarmu Pożarowego
Okres, w którym Alarm Pożarowy nie jest raportowany
z linii z wybranym atrybutem 'Prealarm Pożarowy'
Czas na stwierdzenie pożaru
Czas dodatkowy by potwierdzić detekcję  pożaru
przez  linie  z atrybutami 'Prealarm Pożarowy' i 'Rozpoznanie Pożaru'
Kasowanie kodem (1x)
Pozwala Użytkownikowi na skasowanie alarmów tylko jeden raz

//4860
Ustawienia połączeń przychodzących
Ustawienia połączeń wychodzących
SPC Pro/SPC Safe
SPC Pro/SPC Safe - dozwolone połaczenie Centrali
Pozwolenie na dostęp Instalatora wymagane dla 'SPC Pro/SPC Safe'
Hasło  używane przez SPC Pro/SPC Safe
SPC Pro/SPC Safe - dozwolone połaczenie przez IP
Port TCP dla przychodzących połączeń  SPC Pro/SPC Safe

//4870
Raportowanie dozw.
Timer raportowania
Pozwala centrali na połączenie z serwerem
po zmianie jej konfiguracji
Jak długo po zmianie ostatniej konfiguracji centrala powinna
połączyć się z serwerem by przesłać swą konfigurację (min)
Adres serwera IP
Nazwa hosta, URL lub IP serwera SPC Safe
IP Port serwera
//4880
TCP port serwera  SPC Safe
Klawiatura COMFORT
Ekspander: LED
Ekspander: KLUCZ
Prealarm Pożarowy
Wykrycie Pożaru
WYJŚCIE otwarte
Medyk - test
Rozbr.
//4890
Konfiguracja Audio
Konfiguracja LOGO
I/O [0We/0Wy]
Wszystkie Linie przypisane
niektóre urządzenia B/przewodowe nie mają przypisanych Linii
<Nieprzypisane>
Błąd podczas wysyłania plików fonicznych do centrali.
Maks. liczba przypisanych SMA.
Odtworzenie danych raportu.
//4900
Błąd podczas odtwarzania raportu.
Ładowanie raportu.
Dostępne tylko 'online' z centralą.
Przypisano
Uzbr.Pełn.
Uzbrojenie TEJ Partycji, gdy wszystkie powiązane Partycje są uzbrojone.
Uzbr.Płn. - Cały
Uzbrojenie wszystkich powiąz. Partycji gdy TA Partycja jest uzbrojona.
Rozbr. Wspólna
//4910
ROZBR. TEJ Partycji, gdy inna powiąz. Partycja jest Rozbrojona.
Rozbr. cały
ROZBR. wszystkich powiąz. Partycji, gdy TA Partycja jest Rozbrojona.
z  Ethernet
B. niski
Centrala nie jest w trybie serwisowym
Odmowa. Wymagany dostęp Producenta.
Udostępnienie zdarzeń stacji SMA
Rejestr zdarzeń
//4920
Problem podczas odtwarzania logu SMA.
Interwał wybierania
Okres między ponowieniami wybierania
Centrala  MASTER
Centrala zarządza  odpytywaniem urządzeń
Automatyczne Uzbr./Rozbr. przez Wyzwalacz(e)
By Uzbroić/Rozbroić Partycję wszystkie warunki
w jednym z Wyzwalaczy muszą być spełnione.
Usuń Wyzwalacz
//4930
Dodaj Wyzwalacz
Opcje Powiązanych Partycji
Ustawienia komunikacji - CEI-ABI
Komunikacja - CEI-ABI
Ustawienia protokołu CEI-ABI
Włączone
Aktywne CEI-ABI. (Tylko w wersji dla Włoch)
Tryb połączenia
Klient - centrala połączy się z odbiornikiem  CEI-ABI
//4940
Serwer - Centrala 'nasłuchuje' połączenia
Adres serwera IP
Adres TCP/IP odbiornika CEI-ABI. (Wymagany tylko w trybie klient).
IP Port serwera
Port TCP/IP
Adres fizyczny
Fizyczny adres CEI-ABI centrali
Logiczny adres
Logiczny  adres CEI-ABI centrali
//4950
CEI-ABI
Przyciski funkc.
Wskaźniki optyczne
Sygn. dzwiękowa
Ograniczenia
Wejście
Linia
Aktywne
Opis Linii
//4960
Typ
Partycja
Edycja
Klawiatura
Kalendarz
Bramka Map.
Klucz
Klawiatura
Czytnik kart
//4970
Blokada przycisków w czasie na wejście
LED
Funkcja
WŁ
WYŁ
Klawisz
Partycja
Funkcja
Zaznacz, jeśli Moduł Wskaźników znajduje się w chronionej Partycji
//4980
Alarmy
Alarmy będą sygn. dźwiękiem
We / Wyj
Wejście i Wyjście będą  sygn. dźwiekiem
Klawisz
Naciśnięcie klawisza potwierdzone sygn. dzwięk.
OK
Usuń
Anuluj
//4990
Tryb Elastyczny
Tryb 'Powiązany'
Brak
Rozbr.
Uzbr.Części A
Uzbr.Części B
Uzbr. Pełne
Przemiennie: Rozbr/Uzbr. Pełne
Przemiennie: Rozbr/Uzbr.Części A
//5000
Przemiennie: Rozbr/Uzbr.Części B
Przyciski funkc.
Wskaźniki optyczne
Sygn. dzwiękowa
Deaktywacja
Partycja
Wysłanie 'Daty/Czasu' PC do centrali
Typ czytnika
Automatyczne Uzbr./Rozbr. przez Kalendarz
//5010
ID Zdalnej Obsługi
Opis
Timer
Dodaj  Bramkę Mapującą
Konfiguracja Grupy Partycji
ID Grupy
Opis Grupy
Przyp. Partycje
Dodaj Gr.Partycji
//5020
Grupy Partycji
Warunek Bramki Mapującej
Wybór: Bramka Map. i status
Klucz  - status
Wybór i pozycja Klucza
Status LED
Wybór wskaźnika i numeru przycisku
Brak
Przycisk
//5030
Ekspander: LED
Numer przycisku
KLucz
Pozycja Klucza
Bramka Mapująca
Stan



//5040
Wył
Czerwony
Zielony
Bursztynowy
Miganie [wolne]
Miganie [średnie]
Miganie [szybkie]
Stałe

//5050
Ekspander LED - Pokazania
Konfiguracja ustawien Ekspandera LED
Funkcja Wyjscia
Przypisanie
Zmiana
Wskazania diody LED (WL/WYL)
Stan WL
Stan WYL
Kolor
//5060
Status LED
Zapisz
Anuluj
Partycja
Wybierz, Partycję w której jest ta Klawiatura
Wybierz Partycje, które mogą być zarządzane przez Klawiaturę
Alarmy
Wejście/Wyjście
Gong
//5070
Klawisz
Komunikat głosowy
Uzbr. Pełne
Uzbr. Pełne - przez dwukrotnie:  F2
Uzbr. Części A
Uzbr. Części A - przez dwukrotnie:  F3
Uzbr. Części B
Uzbr. Części B - przez dwukrotnie:  F4
Uzbrojenie bezpośrednie
//5080
Pokaż przyciski: Uzbr.Pełn. / Części
Podświetlenie
Zatrzask
Pozycja 'Klucza' ma być 'zatrzaśnięta'
Timer Zatrzask
Podaj czas 'Zatrzasku' w sekundach
(0 - 9999  -> 0 oznacza zatrzaśnięcie do czasu zmiany pozycji klucza).
Wskaźniki optyczne
Lewy
//5090
Prawy
Wyjście
Kopiuj ustawienia Drzwi
Wklej ustawienia Drzwi
Włączenie GPRS
Adres GPRS
Port GPRS
Zdarzenia  będą raportowane przez GPRS. (Wymaga zał.  modemu GPRS)
Adres IP sieci GPRS odbiornika
//5100
Port UDP sieci GPRS odbiornika
Musi pasować do 'SPC Pro'.
Usuń katalog Import/Eksport parametrów  serwera z PC
W trybie powiązanym musisz przypisać Klawiaturę.
LED - zawsze
Wybierz, jeśli wskaźniki LED powinny być aktywne gdy klawisze są wyłączone
Bezpieczny PIN
Kody PIN będą wygenerowane przez Centralę Alarmową.
Wyłącz 'SPC Safe'
//5110
Włącz 'SPC Safe'
Niemiecki
Nadzór zamka
Aktywne tylko gdy ważna Karta/Brelok jest przyłożony do wbudowanego czytnika
Portugalski
Flamandzki
Alarm - stop
Problem przy zapisie do pliku .INI
Przesyłanie pliku firmware'u urządzeń peryferyjnych
//5120
Błąd ładowania pliku urządzeń peryferyjnych
Osiągnięto maks. liczbę Użytkowników
Nie można dodać więcej Użytkowników.
Region nie jest obsługiwany przez tę wersję centrali.
Błąd przesyłu pliku do modułu na X-BUS
Nie są podłączone moduły obsługujące komunikaty głosowe
Niekompatybilna wersja firmware'u. Uaktualnienie niedozwolone
Klucz licencyjny nieważny dla tej centrali
Nie można połączyć się z Programatorem
//5130
To zmieni wszystkie wejścia systemu - Kontrolera i Ekspanderów
Potwierdzasz ?
Zmiana EoL dla Systemu.
Usunąć ten 'Dzień Wyjątkowy' z tego Kalendarza?
Pozycja centralna
Pozycja 'w prawo'
Pozycja 'w lewo'
Przycisk 1
Przycisk 2
//5140
Przycisk 3
Przycisk 4
Osiągnięto maks. liczbę przypisanych Bramek Mapujących
Wartość przekracza wartość maksymalną - Zmień maks. wartość
Numer telefonu musi mieć 16 cyfr lub mniej.
Wybierz z siatki powyżej.
niepowodzenie
ID Hardware'u
Firmware urządzenia
//5150
Dostępny firmware
Typ urządzenia
Aktualizacja
Wysyłanie klucza licencyjnego do centrali
Klucz licencyjny zaakceptowany
Błąd podczas przesyłania klucza licencyjnego
Wpisany klucz licencyjny jest nieważny dla tej centrali
Zaniechanie alarmu
Czas po raporcie alarmu, po którym zostanie wysłany raport zaniechania alarmu

(0 = Timer nieokreślony, 0 - 999)
Licencja centrali (tylko tryb: Instalator)
Wpisz  klucz w polu.
Klucz licencyjny
Wpisz klucz licencyjny
Wyślij klucz do centrali
Alarm - awaria WYJŚCIA
Jeśli Uzbr. - alarm załączy się przy naruszeniu procedury WYJŚCIA

//5170
Licencja centrali (tylko tryb: Instalator)
Rozbr. Awaryjne
Rozbrajanie Awaryjne jest dozwolone.
Osiągnięto maks. liczbę BPI dozwoloną dla tej centrali
BPI
IP Protokół
Wybierz protokół warstwy transportowej w sieci Ethernet.
Typ połączenia
Wybierz typ połączenia po uaktywnieniu kanału wybierania telefonicznego.
//5180
UDP/IP
TCP/IP
Strumieniowanie
Tryb strumieniowania obrazu.
Nieaktywna
Po zdarzeniu
Zawsze
Obwód przełączony
GPRS
//5190
Numer telefonu odbiornika
Zapasowy numer tel. odbiornika
Protokół GPRS
Wybierz protokół GPRS.
Klawiatura wirtualna
Aktywny dostęp do klawiatury wirtualnej. przy pomocy odb. EDP.
'Alarm Stop'  po podaniu ważnego PIN
Wcześnie/Późno
Wczesne lub późne Uzbr/Rozbr.
//5200
Ograniczenie pakietu
Maks. rozmiar pakietu transmisji (domyślnie 1440)
Status komunikacji
Polecenia EDP
Zdarzenia A/V
Strumień A/V
Użycie Klawiatury
Rejestruj wszystkie zmiany dostępności komunikacji.
Rejestruj wszystkie polecenia wykonywane przez EDP.
//5210
Rejestruj, gdy zdarzenia weryfikacji AUDIO/ VIDEO są przesyłane do odbiornika.
Rejestruj, gdy rozpocznie się strumieniowanie bieżącego dźwięku lub obrazu.
Rejestruj po uaktywnieniu wirtualnej klawiatury
Generyczna
Pobierz obraz z kamery
Wybierz kamerę z listy powyżej.
Pobieranie obr. z kamery nie powiodło się.
Kamera
Kamera - Ogólnie
//5220
Odśwież kamery
Pokaż obraz z kamery
Kamery
Bramka Map.- Ster. Wyj.
Opóźn. Rozbr. - obejście
Test BPI
Rozbr. Awaryjne
Video w przeglądarce

//5230
Dla tego Użytkownika można wybrać język
klawiatury inny niż język centrali.
Jeśli Użytkownik wpisze kod PIN na dowolnej klawiaturze,
menu klawiatury będą wyświetlane w wybranym języku.
UWAGA: jeśli klawiatura nie obsługuje tego języka Użytkownika,
menu będą wyświetlane w domyślnym języku centrali.
Niestandardowy
<Tak jak centrala>
Wczesne/Późne Uzbrojenie/Rozbrojenie
//5240
Raportuj Wczesne/Późne Uzbr/Rozbr.
Bankowy
Język klawiatury
Czas bezczyn. klawiatury, po którym nastąpi przeł. na domyślny język (0 = nigdy)
Interwał testu czujek sejsmicznych
Średni okres automatycznego testu czujek sejsmicznych.
Test sejsmik
Rozbr. lokalne
Sejsmik
//5250
Sejsmik - test
Alarm lokalny
Śluza Drzwiowa
Test czujki sejsmicznej w Linii
Test sejsm.- OK.
Test sejsm.- NIE OK.
Ekspander: AUDIO
Śluza
Może być podany PIN 'Rozbr. Awar.' po 2x naciśnięciu '*'.
//5260
Ogr. głośności
Kanał dodatkowy
Maks. poziom głośności głośnika. (0 = Wył.)
Do tego Ekspandera dołączone są moduły satelitarne.
Obszar Weryfikacji
Audio
Wideo
Typ kamery
BPI
//5270
Piloty BPI
Nr. BPI
Nazwa
ID Pilota (BPI)
Dodaj: BPI
Dodaj wiele BPI
Test BPI
Prewencja
Czas 'utraty' urządzenia
//5280
Liczba dni przed powiadomieniem o nieprzetestowaniu BPI (0 = test wył).
Jeśli czujka nie zgłosi się w tym czasie, nie nastąpi
uzbrojenie Partycji, w której jest linia bezprzewodowa (0 - 720 min.).
Jeśli urządzenie bezprzewodowe (czujka lub BPI) nie zgłosi się w tym czasie,
będzie to raportowane jako utrata urządzenia (20 - 720 min.).
Konfig. urządzenia  BPI - ID
Przyciski
Podejrz.
Funkcje przycisku BPI
//5290
Czerwony
Zielony
Żółty
Test okresowy
Nazwa BPI
Zakres ID BPI
Istnieje już BPI skonfigurowane z takim ID nadajnika.
Konfiguruj przypisanie przycisku/funkcji BPI

//5300
Dodaj kilka BPI
Wpisz sekwencję ID nadajnika
Pierwsze ID w sekwencji
Liczba urządzeń
Ostatnie ID w sekwencji
Wybierz sekwencję ID nadajników do skonfigurowania w pojedynczej akcji.
Nie można utworzyć duplikatów
Istnieje już urządzenie skonfigurowane z ID nadajnika
Odczyt stanu Partycji.
//5310
Uakt. firmware'u urządzeń peryf.
Wczytaj/Usuń plik niestandardowego języka
Pobierz raport obsługi z centrali
Plik zawiera następujące firmware urządzeń
Po przesłaniu pełnego pliku firmware'u
można zaktualizować poszczególne urządzenia systemowe.
Urządzenia systemowe - uaktualnienie firmware'u
Lista urządzeń X-BUS i modemów w centrali....
Lista urządzeń systemowych
//5320
Wyślij nowy  firmware urządzeń peryf. do centrali
Uaktualnij wybrane urządzenia
Zamknij
Ta funkcja umożliwia uaktualnienie firmware'u urządzeń na  X-BUS.
Najpierw należy wczytać najnowszą wersję firmware'u do centrali,
a następnie wybrać urządzenia X-BUS do uaktualnienia..
Wybór tej normy spowoduje zastosowanie lokalnych lub krajowych wymagań,
które zastępują wymagania normy EN 50131.

//5330
Typ Partycji
Nieaktywna
Zawsze
Partycja Standard
Bankomat
Skarbiec
Zaawansowana
Brak Śluzy
Śluza
//5340
Panika (cicha)
Panika
Przymus
Nie wybrano grupy Śluzy.
Opcje Uzbr. Części
Powiązane Partycje
Uzbr./Rozbr.
Harmonogram
Inny
//5350
Przypisania Partycji Śluzy
Partycje przypisane do Śluzy
Partycja pokazana 'na niebiesko'
Partycja
Opis
Przypisana Śluza
Skonfigurowane dla tej Śluzy
Śluza
Próbujesz utworzyć zbyt wiele Partycji.
//5360
Konfiguracja kamery
Konfiguracja ustawień IP kamery
Usuń kamerę
Potwierdzasz ?
Osiągnięto maks. liczbę Bramek Mapujących.
Typ Redcare/DualCom
Mapowanie Wyjścia
Belgia
Austria
//5370
Grecja
Cypr
Izrael
Luksemburg
Węgry
Chorwacja
Serbia
Bułgaria
Bośnia - Hercegowina
//5380
Macedonia
Estonia
Ukraina
Pakistan
Egipt
Kuwejt
Emiraty Arabskie
Arabia Saudyjska
RPA
//5390
Redcare/DualCom
Wyświetlaj System
Wyświetlaj Dostęp
Język niestandardowy
Możliwe jest przesłanie do centrali pliku języka niestandardowego
Język niestandardowy w centrali
Str. kodowa języka niestand. w centrali
Usuń plik języka z centrali
Pobierz nowy plik języka dla centrali
//5400
brak
1250 (Europa Centralna)
1251 (Cyrylica)
1252 (Alfabet łaciński I)
Nie można odczytać informacji o języku niestandardowym z centrali
Przesyłanie pliku języka niestandardowego
NIEZNANY
Zamierzasz przesłać do centrali plik języka z następującymi danymi
Język
//5410
Strona kodowa języka
Pobierać ?
Przesyłanie pliku języka niestandardowego
Prefiks Uzbrojenia
PIN lub Karta
Drzwi muszą być przypisane do Grupy Drzwi.
Błąd aktualizacji urządzenia
Uakt. firmware'u

//5420
Ok.
Awaria.
PIN/Obiekt
Wszystko OK
Weryfikacja
Jeśli weryfikacja AUDIO/VIDEO ma być przesyłana do tego odbiornika.
Niestandardowe SIA
Kody nieobsługiwane przez standard SIA
Kopiuj plik do programatora
//5430
Wszystkie pliki
DHCP załączone
Problem
Chcesz wyjść z trybu 'Instalator', ale w centrali nadal występują problemy
Przejrzyj ekrany 'Status' dla usunięcia Problemów/Awarii.
Nieaktywna
OK
Brak odpowiedzi
Awaria
//5440
Zły PIN
Awaria linii
Nieznany stan
N/A
Gotowy
Usuwanie
Inicjalizacja
Wybieranie
Odpowiedź
//5450
Połączony
Rozłączanie
Zajęty
Powiązany
Kalendarz
Wyzwalacze
Typ


//5460
Partycja
Aktywne
Tekst
WEJŚCIE
Wyjście
Wspólna
Uzbr. Części A
Uzbr. Części B
ID grupy
//5470
Opis Grupy
Partycje
Nieaktywna
Tamper
Problem
Alarm
Domyślnie
Karta i PIN
Karta lub PIN
//5480
Język Systemu
Ostatnio używany
Centrala jest skonfigurowana jako 'Bankowa' - nie można wyłączyć Partycji.
PD6662 (na podstawie EN 50131 Stopień 2)
PD6662 (na podstawie EN 50131 Stopień 3)
EN 50131 - Stopień 2
EN 50131 - Stopień 3
SSF1014:3 Larmclass 1
SSF1014:3 Larmclass 2
//5490
TO-14 (na podstawie EN 50131 Stopień 2)
TO-14 (na podstawie EN 50131 Stopień 3)
SWISSI Kat. 1
SWISSI Kat. 2
Czas trwania testu czujek sejsmicznych
Maks. czas w jakim czujka sejsm. załączy alarm w reakcji na sygnał
(3-120)
Czas wyjścia RF
Czas wejścia RF pozostanie aktywny w systemie.
//5500
Ograniczenia - Czas synchronizacji
Jeśli czas mieści się w ograniczeniu, nie będzie raportowane zdarzenie.
Dźwiękowa sygnalizacja 'Podejrzenia'
Klawiatury emitują dźwięk alarmu 'Podejrzenia'.
Pokaż kamery 'offline'
Kamery 'offline' będą wyświetlane na klaw. w trybie rozbrojenia.
Zakaz uzbrojenia w alarmie
Partycja lub System nie mogą być uzbrojone,
gdy w systemie występuje alarm (Partycji lub Systemu).
//5510
AMask - Uzbrojenie
Typ raportowanego zdarzenia przy Uzbrojeniu.
AMask - Rozbrojenie
Typ raportowanego zdarzenia przy Rozbrojeniu.
Test 'sejsmik' przy uzbrajaniu
Wszystkie czujki sejsmiczne w dowolnej Partycji w trakcie uzbrajania
zostaną przetestowane przed uzbrojeniem Partycji lub Systemu.
Cisza w czasie weryfikacji audio
Syreny Wewn. i Zewn., brzęczyki klawiatur i komunikaty
//5520
głosowe w zostaną wyciszone w czasie trwania weryfikacji audio.
Ponowne załączenie - Przymus
Alarm 'Pod Przymusem' ponownie zostanie zał.
Ponowne załączenie - Panika
Alarm 'Panika' ponownie zost. zał.
LED Ekspandera audio
Ekspander audio nie załączy LED przy aktywnym mikrofonie.
Wyj. Instalator
Instalator będzie w stanie wyjść z trybu serwisowego mimo aktywnych alarmów.
//5530
Język bezczynności
Język, w którym mają być wyświetlane komunikaty w  stanie bezczynności.
Stan Drzwi - Uzbrojenie
Tryb działania Drzwi przy uzbrojonej centrali.
Stan Drzwi - Rozbrojenie
Tryb działania Drzwi przy rozbrojonej centrali.
Profil 'obejścia' czytnika
LED czytnika wskazują potwierdz. Uzbr. i żądanie wpr. karty i PIN'u.

//5540
Błąd podczas przesyłania klucza licencyjnego...
Konfiguracja Wyjść Specjalnych
Konfig. wyjścia: Zatrzask
Konfig. wyjścia: Auto Uzbr.
Czas wejścia
Wyj. Pożar
Rozbr.
Reset alarmu
Resetowanie czujki
//5550
Wyj. Instalator
Wł.
Klawiatura
Progresywnie
Impuls
Musi być wybrana co najmniej jedna opcja.
Wyjście będzie włączone przy aktywnym 'Auto Uzbr.'
Wyjście będzie miało taki stan jak klawiat.
Progresywne ostrzeżenie o 'Auto Uzbr.'
//5560
Włączone na końcu czasu na WYJŚCIE i wyłączone na początku WEJŚCIA
Włączone, gdy aktywne jest dowolne 'Wyjście Bezpiecz.'
Włączone, gdy Użytkownik rozbraja system (chwilowe: 2s)
Włączone przy resetowaniu alarmu (chwilowe: 2s)
Włączone w czasie  Uzbrajania, gdy czujki stł. szkła/dymu są otw. ale bez alarmu
Włączone, gdy Instalator opuszcza tryb: Instalator (chwilowe: 2s)
Czas trwania 'Auto Uzbr.' nie zostanie zakończony przy pulsowaniu
Należy wybrać przynajmniej jedną opcję funkcji wyjścia: Zatrzask

//5570
Obszar Weryfikacji
Zapisz podsumowanie konfiguracji jako plik...
Wyjście RF
Wyczyść wszystkie tygodnie
Przypisz do wszystkich tygodni
Wyczyścić przydziały Typów Tygodni z Kalendarza ?
Przypisz Typ Tyg.
do wszystkich tygodni?
Funkcja BPI
//5580
B/przew.- Panika
Czas
Czerwony
Zielony
Żółty
Czerw + ziel
Czerw + żółty
Żółty + zielony
Czerw. + żółty + zielony
//5590
Nieznany
Dowolny BPI
Funkcja
BPI
Czas
Panika z Pilota
Wybrane ID BPI i typ funkcji.
Warunki czasowe
Czas Wyzwalacza
//5600
Wiegand 26 bits
Wiegand 36 bits
HID Corporate 1000
EM4102
Cotag
Sterowanie RF
Istnieje już Użytkownik z takim ID.
Opóźn Auto Uzbr
Kasuj alarmy
//5610
Chronione
Brak obrazu
Brak dźwięku
Usuń 'Obszar Weryfikacji'
Potwierdzasz ?
Osiągnięto maks. liczbę kamer dozwoloną dla tej centrali.
Osiągnięto maks. liczbę linii weryfikacji.
Ustawienia
Obszary Weryfikacji
//5620
Kamery
Wybierz Obszar Weryfikacji.
Wybierz plik Audio do przesłania
Wczytywanie listy Obszarów Weryfikacji
Nie można wczytać listy Obszarów Weryfikacji
Brak dźwięku
Audio Online
Audio Offline
Plik foniczny musi trwać co najmniej 1 sekundę.
//5630
Brak dźwięku dla wybranej linii weryfikacji.
Czas trwania testu audio w przypadku tego wyboru to
sekund.
Nie można zatrzymać testu po jego rozpoczęciu. -  Kontynuować ?
Centrala wyszła z trybu 'Instalator'. Ten formularz zostanie teraz zamknięty
Zostało utracone połączenie z centralą. Ten formularz zostanie teraz zamknięty
Wysyłanie pliku fonicznego do centrali...
Test audio - niepowodzenie
Odtwarzanie pliku fonicznego Obszaru Weryfikacji
//5640
Zapis dźwięku w centrali
Odzyskiwanie zapisanego dźwięku
Nieudane odzyskiwanie dźwięku
Potwierdź, czy chcesz usunąć tę kamerę ?
Konfiguracja wyjść: Zatrzask i Auto. Uzbr.
Uzbr. opóźnione
Wyjście RF
Awaria linii modemu 1
Awaria modemu 1
//5650
Awaria linii modemu 2
Awaria modemu 2
Rozładowany akumulator
Wszystko OK - Ok.
Wszystko OK - NIE Ok.
Błąd podczas wysyłania pliku do centrali
Weryfikacja
ZASILACZ KONTROLERA
SPRAWDŹ URZĄDZENIA BPI
//5660
Nadajnik BPI
SPRAWDŹ
Stan akumulatora
Status Nadzoru
Status Testu
Ostatni test
Zwolnienie drzwi
Naruszenie: PASSBACK
Karta nieważna
//5670
Wymagana ESKORTA
Wymagany OPIEKUN
Nieważny PIN
Partycja uzbrojona
Drzwi zablokowane
Niewłaściwy format Karty
Brak karty w systemie
Drzwi nie mogą być otwarte przy pomocy tej Karty
Ograniczenie Czasu/Daty na zewnątrz
//5680
Karta nieważna
'Śluza Drzwiowa' jest otwarta
Błąd uaktualniania Partycji
Błąd danych weryfikacyjnych
Problem z usunięciem pliku z centrali
Błąd testu.
Nie można rozpoznać nazwy pliku urządzenia
Nie załadowano pliku języka niestandardowego
Błąd usuwania pliku.
//5690
Klaw. wirtualna zajęta
Nieskonfigurowana kamera
Brak obrazu.
Nie można zmienić trybu - powiązana Partycja.
Nie można zmienić trybu - Partycja jest zablokowana czasowo.
Nie można zmienić trybu -  Partycja jest zależna od Śluzy.
Nie można zmienić trybu - powód nieokreślony.
Nie można zmienić trybu (Uzbr.Częś. niedozw. lub czasowe, niewł. Kod itp.)
Centrala zajęta.
//5700
Chcesz wyjść z trybu 'Instalator', ale w systemie nadal pozostają problemy.
Przejrzyj ekrany 'Status' dla usunięcia Problemów/Awarii.
Wyjścia RF, do których użytkownik ma dostęp:
Funkcje klucza
Pozycja
Partycja
Funkcja
Środek
Prawy
//5710
Lewy
Lokalizacja
Zaznacz, jeśli Ekspander z Kluczem (Stacyjka) znajduje się w chronionej Partycji
LED'y
Wyjścia
Funkcje Klucza (Stacyjki)
Opcje Rejestracji Zdarzeń
Wersja protokołu
Wybierz wersję protokołu EDP używanego przez odbiornik
//5720
Zmień kody Użytkownika
Zmiana kodów Użytkownika możliwa jest z tego odbiornika EDP.
Połączenie GPRS - Timeout
Zakończ poł. GPRS po tym czasie (0=poł. jest podtrz. jak długo jest poł. IP).
Auto połączenie GPRS
Sprawdź, czy awarie sieci IP autom. uruchamiają połączenie GPRS z serwerem.
Stany Linii
Zmiana stanu  Linii
Sieć IP
//5730
Zdarzenia prawidłowego działania/awarii IP
W trakcie 'Auto Uzbrajania' będzie aktywny
Zaawansowane - ustawienia Weryfikacji
Ustawienia weryfikacji
Ustawienia audio
Zapis 'przed zdarzeniem'
Zapis 'po zdarzeniu'
Czas trwania zapisu przed zdarzeniem w sekundach.
Czas trwania zapisu po zdarzeniu w sekundach.
//5740
Obszary Weryfikacji
Dodaj Obszar Weryfikacji
Test wyjścia audio Weryfikacji
Test wejścia audio Weryfikacji
Kamery
Dodaj kamerę
Rozpoznaj
Konfiguracja Obszaru Weryfikacji
Wybierz źródła AUDIO/VIDEO dla Obszaru Weryfikacji.
//5750
Opis
Audio
Wideo
Usuń
Zapisz
Zamknij
Test wyjścia audio Obszaru Weryfikacji
Odtwarzaj plik testowy przy weryfikacji urządzenia audio
Wybierz plik Audio
//5760
Obszar Weryfikacji
Powtórzenia
Głośność
Anuluj
Odtwarzaj audio przez Obszar Weryfikacji
Wybierz plik Audio do odtworzenia w centrali
Wybierz Obszar Weryfikacji dla pliku audio.
Liczba powtórzeń odtwarzania przez centralę pliku fonicznego.
Głośność na wyjściu urządzenia.
//5770
[Uwaga: Maks. poziom głośności to maks. głośność skonfigurowana dla urządzenia.]
(1 - maks.)
Test wejścia audio Obszaru Weryfikacji
Przechwyć i odtwarzaj dźwięk z weryfikacyjnego urządzenia audio.
Obszar Weryfikacji
Czas trwania zapisu
Głośność wejściowa
Wybierz Obszar Weryfikacji dla pliku audio.
Czas przechwytywania dźwięku (w sekundach - maks. 30 s)
//5780
Głośność wejścia mikrofonowego.
Przechwyć dźwięk
Odtwarzaj przechwycony dźwięk
Zamknij
Dodaj/edytuj kamerę
Edytuj  konfigurację wybranej kamery
Ustawienia ogólne
Ustawienia kamery
Wyszukiwanie kamer. Czekaj....
//5790
Anuluj
Odczyt ustawień kamery
Zaawansowane ust. kamery
Pojedynczy obraz z kamery
Prześlij ustawienia do kamery
Usuń
Anuluj
Zapisz
Wyjście z trybu zaawansowanego
//5800
ID kamery
Opis
Typ
Kamera IP
Port kamery
Ciąg polecenia
Obrazy przed zdarzeniem
Okres przed zdarzeniem
Obrazy po zdarzeniu
//5810
Okres po zdarzeniu
Autentykacja dozwolona
Nazwa Użytk.
Hasło
Rozdzielczość
ID kamery w centrali SPC
Opis kamery.
Model kamery sieciowej
Adres TCP/IP kamery.
//5820
Port TCP/IP kamery.
Polecenie wysyłane do kamery w celu pobrania obrazu
Liczba obrazów do zapisania przed zdarzeniem
Okres pomiędzy obrazami przed zdarzeniem w sekundach
Liczba obrazów do zapisania po zdarzeniu
Okres pomiędzy obrazami po zdarzeniu w sekundach
Sprawdź, czy autentykacja kamery jest włączone
Nazwa Użytkownika do pośw. kamery sieciowej
Hasło do autentykacji kamery sieciowej
//5830
Rozdzielczość obrazu kamery sieciowej (JPEG)
Anulowanie.
Odczyt ustawień kamery
Błąd połaczenia z kamerą.
Wymagane podania nazwy Użytkownika i hasła.
Wprowadź poniżej nazwę i hasło administratora, jeśli wymaga tego kamera.
UWAGA - Błąd komunikacji z kamerą.
Zaawansowane ust. kamery
Dodaj kamerę IP
//5840
Edytuj kamerę IP
Wykrywanie kamery IP
Wykrywanie kompatybilnych kamer SPC.
Wykryte kamery
Odśwież urządzenia
Dodaj kamerę
Zamknij
Wyszukiwanie kamer. Czekaj....
Przejdź
//5850
Nr
Nazwa kamery
Adres IP
Adres MAC
Model
Konfiguracja
Już skonfigurowane
Nowe

//5860
Weryfikacja wizyjna - Test
Testuj działanie kamery.
Czekaj...
Pokaż obrazy alarmowe
Przechwyć obraz
Załącz alarm
Zamknij
Weryfikacja wizyjna - Pojedynczy obraz
Pojedynczy obraz
//5870
BŁĄD ładowania obrazu
UWAGA.
Wył. czas WYJŚCIA
Nieaktywna
Wyzwalacze
Opcje Powiązanych Partycji
Uzbr. Pełne
Uzbr.P - Cały
Zakaz Uz. Pełn
//5880
Zakaz Uz.Płn.- cały
Rozbr.
Rozbr. cały
Zakaz Roz. Pełn
Zakaz Roz.P.- cały
Uzbrojenie TEJ Partycji, gdy wszystkie powiązane Partycje są uzbrojone.
Uzbrojenie wszystkich powiąz. Partycji gdy TA Partycja jest uzbrojona.
Zakaz Uzbr. TEJ Partycji gdy którakolwiek powiązana Part. nie jest Uzbrojona.
Zakaz Uzbr. powiązanych Partycji gdy TA Partycja nie jest Uzbrojona.
//5890
ROZBR. TEJ Partycji, gdy inna powiąz. Partycja jest Rozbrojona.
ROZBR. wszystkich powiąz. Partycji, gdy TA Partycja jest Rozbrojona.
Zakaz ROZBR. TEJ Partycji, gdy inna powiąz. Partycja jest Uzbrojona.
Zakaz ROZBR. powiąz. Partycji, gdy TA Partycja jest Uzbrojona.
Powiązane Partycje (wybierz Partycje powiązane z tą Partycją)
Opcje Uzbrojenia/Rozbrojenia
Uzbrojenie/Rozbrojenie
Czas ostrzegania o 'Auto Uzbr.'
Pomiń 'Auto Uzbr.'
//5900
Opóźn 'Auto Uzbr.'
Klucz
Okres opóźnienia
Licznik opóźn.
Podw. PIN
Opóźn. Rrozbr
Czas trwania Rozbr.
Grupa Śluzy
Uwaga: ustawienie to dotyczy autom. ustaw. Kalendarza i pory Rozbr.
//5910
Czas trwania ostrzeżenia przed Pełnym Uzbrojeniem (minuty).
Uzbr. może być anul. przez PIN Użytk.
Uzbr. może być opóźn. przez  PIN Użytk.
Uzbrajanie może być opóźnione poprzez użycie Klucza (Stacyjka)
Czas opóźnienia Uzbrajania (minuty).
Liczba cykli, o jaką może zostać opóźnione Uzbrajanie. (0 = bez ogr.)
Jeśli / Kiedy do Uzbr./Rozbr. wymagane są dwa ważne kody Użytk.
Czas opóźnienia rozbrajania w minutach  (0 = brak opóźnienia).
Jeśli Partycja jest Rozbr. dłużej niż przez ten czas to zostanie Auto Uzbr.
//5920
0 = nieaktywne.
Partycja może mieć 'Śluzę'.
(Dostęp niemożliwy, jeśli inne Partycje tego typu ze ŚLUZĄ są rozbrojone)
Przegląd Partycji w wybranej 'Śluzie'
Harmonogram (Kalendarz Uzbrajania/Rozbrajania)
Schemat
Rozbr.
Uzbr. Pełne
Blokada czasowa
//5930
Dostęp do Skarbca
Raportowanie
Wczesne Uzbr.
Późne Uzbr.
Wczesne Rozbr.
Późne Rozb.
Centrala może być ustawiona na raport do SMA w przypadku Uzbr./Rozbr.
poza rozkładem zgodnym z harmonogramem.
Włączony
//5940
Timer
Pokaż wybrane ustawienia Kalendarza
Utwórz nowy Kalendarz
min.
Partycja będzie 'Auto Rozbr.' zgodnie z Kalendarzem.
Partycja bedzie 'Auto Uzbr.'  zgodnie z Kalendarzem.
Partycja bedzie zablokowana czasowo zgodnie z Kalendarzem.
Ten timer jest załączany na początku okresu rozbrojenia zablokowanego czasowo.
Partycja nie zostanie Rozbr. po odliczeniu czasu: Timer (T),
//5950
nie może być Rozbr., zanim nie rozpocznie się nast. okres Rozbr. zablok. czasow.
(0 = nieaktywne).
Raport: gdy ręcz. Uzbr. Pełne nast. przed Uzbr.P. zgodnym z harm. (-Timer)
Raport: gdy jest Partycja nie Uzbr.Płn o czasie zg. z harm. (+Timer)
Raport: gdy ręcz. Rozbr. nastąpiło przed Rozbr. zgodnym z harm. (- Timer)
Raport: gdy jest Partycja nie Rozbr. o czasie zg. z harm. (+Timer)
Inny
Wejście/Wyjście
Wymagane 'Wszystko OK'
//5960
Czas weryfikacji 'Wszystko OK'
Zdarz. 'Wszystko OK'
Wejście z rozbrajaniem Pilotem
Wyjście RF
Czas wyjścia RF
Użytkownik musi potwierdzić wejście 'Wszystko OK' lub wyłączyć alarm
Czas (sek), w którym musi zostać potw. 'Wszystko OK' - w przeciwnym razie alarm.
Jaka akcja będzie podjęta, gdy upłynie czas odliczany przez timer 'Wszystko OK'
Możliwe rozbrojenie Pilotem tylko, gdy jest uruchomiony timer wejścia
//5970
Jak długo wyjście pozostanie włączone (sekundy), 0 = przełączanie
Wyszukiwanie kamer CCIC1410
Wyszukiwanie kamer CFMC1315
Konfiguracja Partycji Skarbiec / Bankomat
Narzędzie do konfiguracji Partycji Skarbiec / Bankomat
Wybierz dane dot. Partycji Skarbiec / Bankomat w Systemie
Konfig. Skarbca
Konfig. Bankomatu
Liczba Skarbców
//5980
Powiązane Skarbce
Podgląd/Edycja
Liczba Bankomatów
Powiązane Bankomaty
Podgląd/Edycja
Domyślne
Włączony
Powiązanie nowych 'Partycji Skarbcowych'
Edytuj ust. domyślne, które będą zast. do wszystkich nowych Partycji Skarbców.
//5990
Powiązanie  nowych 'Partycji Bankomatowych'
Edytuj ust. domyślne, które będą zast. do wszystkich nowych Partycji Bankomatów.
Utwórz Partycje Skarbiec / Bankomat
Zamknij
Narzędzie do szybkiej konfiguracji 'Grupy Skarbców'.
i/lub Bankomatów z odpow. ustawieniami domyślnymi. Jest to zwykle stosowane
do tworzenia Partycji Skarbców i/lub Bankomatów w nowym obiekcie jeszcze bez
Skarbców czy Bankomatów.
Uzbr. Części - dozwolone
//6000
Ustawienia uzbr. Partycji
Konfiguracja uzbrajania systemu.
Automatyczne Uzbr./Rozbr. przez Wyzwalacz(e)
Usuń Wyzwalacz
Dodaj Wyzwalacz
Automatyczne Uzbr./Rozbr. nastąpi, gdy spełnione są WSZYSTKIE warunki Wyzwalacza
Zamknij
Test Kanału
Test Kanału - niepowodzenie
//6010
Uaktualnij do
Str. kodowa języka niestand.
Europa Centralna
Alfabet łaciński
Importuj plik języka 'SPC Pro
Karta
Tylko BPI
Jeśli wybrano 'BRAK' to z tej klawiatury nie można obsługiwać: Wejscia/Wyjścia
Zezwalaj język niestandardowy w obsługiwanych centralach.
//6020
Timer WYJ.
Czas na wyjście jest odliczany we wszystkich Partycjach
Wybierz zgodność z wymaganiami szwedzkimi
Wybierz zgodność z wymaganiami belgijskimi (*)
Wybierz zgodność z wymaganiami szwajcarskimi (*)
Karta dodana
Karta usunięta
Karta zresetowana
Zmienione atrybuty karty
//6030
Niewłaściwy format
Nieobsługiwany kraj
gg:mm
Brzęczyk - Uzbr.Części
Włączone - sygnał dźwiękowy w czasie 'Uzbr.Części'
Awaria czujki
Awaria PA-Napad
Awaria sygnalizacji

//6040
Potwierdzone Linie
Liczba alarmów z Linii wymagana (w Partycji) do załączenia alarmu potwierdzonego
Sprawdzanie parametrów
Ustawienia domyślne kamery
Oczekiwanie na uruchomienie kamery 'po resecie'
Przywr. ustawień IP
Resetowanie kamery
Oczekiwanie na uruchomienie kamery 'po resecie'
Przesyłanie ustawień do kamery
//6050
Resetowanie kamery
Oczekiwanie na uruchomienie kamery 'po resecie'
Odczyt ustawień z kamery
Zamykanie
Prześlij ustawienia do kamery
Prześlij i zapisz ustawienia w kamerze online.
Domyślna kamera
Skonfiguruj właściwe ust. domyślne kamery przed przesłaniem nowych ustawień.
Przy tej opcji nazwa Użytkownika kamery i hasło zostaną zresetowane.
//6060
Wyszukiwanie kamer...
Uwaga: możliwe są  zaawansowane ustawienia łącząc się bezpośrednio
z kamerą przez przeglądarkę. Zmiany poczynione na ekranie zaawansowanym
nie będą zapisane w pliku konfig. centrali.
Kliknij 'OK' aby kontunuować lub 'Pomiń' aby powrócić do standowej konfiguracji.
Uwaga - Ustawienia zaawansowane.
'SPC Pro' uruchomi domyślną przeglądarkę w celu połączenia z kamerą.
Opcje zaawansowane
Wystąpił błąd przy próbie otwarcia domyślnej przeglądarki
//6070
Różne
Opcja modemu 'Redcare' dotyczy tylko firmware modemu w wersji 1
Wybierz zgodność z wymaganiami hiszpańskimi
Czas codziennego załączenia (gg:mm)
Raportuj działanie/awaria sieci IP
Sieć IP
Karta nieważna dla tej klawiatury
Niewłaściwy format
Nieprawidłowy kod Obiektu
//6080
'Clock Data' - odwrócone
Nieważna Karta
Nieznana Karta
Daj 'Opis' przed zachowaniem.
Klucz kodujący musi mieć 32 znaki !





Edytuj ustawienia Użytkownika, profile itp.
'Przymus' - włączony
Uwaga: To jest Użytkkownik Globalny - niemożliwa jego Edycja/Usuwanie
Ograniczenia - data
Włączony
do
Profile Użytk.
Aktywny kod 'Przymus' dla tego Użytkownika.
Numer Karty

Wpisz numer Karty.
Kontrola Dostępu
Ustawienia SMS
Hasło WEB
Skonfigurowano
Konfiguracja ustawień SMS
Konfiguracja hasła WEB
Profil Użytk.
Pokaż wybrane ustawienia Profilu

Utwórz nowy Profil
Edytuj Profil Użytkownika
Edytuj uprawnienia i Partycje dla tego Profilu
Uprawnienia dla Profilu
Partycje, do których ma dostęp ten Profil
ID Profilu Użytk.
Nazwa Profilu Użytk.
Kalendarz
Kontrola Dostępu

Kod Obiektu
Kod obiektu wszystkich kart wykorzystujący ten Profil Użytkownika
Uwaga: To jest Profil Globalny - niemożliwe Edycja/Usuwanie.
Nazwa Profilu Użytk.
Lista Profili Użytk.
Profile Użytkownika stosowane do określenia uprawnień Użytkownika itd.
Dodaj Profil Użytkownika
Zamknij
Czy chcesz usunąć ten Profil Użytkownika ?

Daj nazwę Profilu
Zdarzenia włączone
Sterowanie włączone
Formaty kart
Wybierz obsługiwane formaty kart
Użytkownicy
Użytkownik 'Admin.'
Profile Użytkownika
Kalendarze

Drzwi
Globalne
Przymus Użytk.
Użytkownik 'pod Przymusem'
Lokaliz. 'Przymusu'
Lokalizacja 'Przymusu' w
Czas ostatniego 'Przymusu'
Czas ostatniego zdarzenia 'Przymus'
Przywr. -  Linia

Raport tryb: Instalator
W trybie: Instalator -  centrala cały czas raportuje alarmy, alarmy paniki itp.
Ostatni czas: 'Zbyt późno na Uzbrojenie'
Ostatni czas: 'Zbyt późno na Rozbrojenie'
Ostatni czs: 'Awaria uzbrajania'
Brak gotowości do Uzbrojenia
Brak gotowości do Rozbrojenia
Ostatni czas: 'Alarm - stop'
Przywr. -  Linia

Uwaga: To jest Kalendarz Globalny - niemożliwe Edycja/Usuwanie.
Uwaga: To jest globalny Dzień Wyjątkowy - niemożliwe Edycja/Usuwanie.
'SPC Manager'
Tryb
Nieaktywna
6 cyfr kodu PIN
7 cyfr kodu PIN
8 cyfr kodu PIN
Tryb Użytk. 'SPC Manager': Globalny

Proces uaktualnienia
Niektóre elementy mogą wymagać przeprogramowania po uaktualnieniu.
Osiągnięto maks. liczbę Profili
Nie wybrano Profilu
Musisz przypisać Profil Użytkownika.
Jest już Użytkownik o takiej nazwie.
Nie można usunąć Profilu będącego w użyciu.
Usunięcie ID Profilu
Sejsmik - test

Użytkownik - Admin.
Profile Użytkownika
Kalendarze
Drzwi
Przegląd wykorzystania Profilu
Musisz wprowadzić numer telefonu !
Usuń Użytk. SMS
Lista Użytk. z ID Profilu
Lista Użytkowników przypisanych do wybranego Profilu

Raport w trybie: Instalator
Centrala będzie zawsze raportować załączenia alarmu, alarmy paniki
Formaty kart
Wybierz obsługiwane formaty kart w systemie Kontroli Dostępu
'SPC Manager' - Wł/Wył
Osiągnięto maks. liczbę wpisów SMS - nie można dodać więcej
Usunięcie hasła WEB
Użytk. SMS
Hasła Użytkownika WEB

Numer karty
Profil
Dodaj SMS
ID SMS
Numer SMS
Konfiguracja Użytk. SMS
Konfiguracja ustawień SMS dla tego Użytkownika
Nazwa Profilu
Dodaj Profil

Języki, które będą obsługiwane
Ustaw. 'Autoryz. Uzbraj.'
Zablokuj element
Wpisz ważny numer Karty
Jest już Użytkownik z takim numerem Karty.
Uprawnienia dla Profilu
Partycje, do których ma dostęp ten Profil
ID profilu Użytk.
Nazwa Profilu Użytk.

Kalendarz
Kontrola Dostępu
Kod Obiektu
Kod Obiektu wszystkich kart wykorzystujący ten Profil Użytkownika
Uwaga: To jest Profil Globalny - niemożliwe Edycja/Usuwanie.
Sejsmik - test
Użytkownik - Admin.
Profile Użytkownika
Kalendarze

Drzwi
Przegląd wykorzystania Profilu
Musisz wprowadzić numer telefonu.
Usuń Użytk. SMS
'SPC Manager' - dozw.
Tryb
Ostrzeżenie - Kody użytkowników mogą wymagać korekty.
Nieaktywna


Włącz - 6 cyfr kodu PIN
Włącz - 7 cyfr kodu PIN
Włącz - 8 cyfr kodu PIN
Jest już Użytkownik o takiej nazwie.
Wiegand 26 bits
Wiegand 36 bits
HID Corporate 1000
EM4102
Cotag

HID 37
HID 37F
HID 37BCD
AR618 WIE BCD 52
AR618 OMRON 80
HID ICLASS MIFARE
HID ICLASS DESFIRE
Wiegand


Lista Użytk. z ID Profilu
Lista Użytkowników przypisanych do wybranego Profilu
Przesyłanie pliku języka
Kod PIN
Wymagana okresowa zmiana
Ostrzegaj o potrzebie zmiany
Użytk. wybiera ostatnią cyfrę
Użytk. wybiera dwie cyfry
Ograniczenie zmian

Bezpieczny PIN
Należy wybrać region i stopień ochrony tego Obiektu.
Wybierz region.
Wielka Brytania
Irlandia
UE
Szwecja
Szwajcaria
Belgia

Hiszpania
Niemcy
Francja
Bez ograniczeń
VdS Klasa A
VdS Klasa C
NF Typ 2
NF Typ 3
Stopnie (C)

Ważny kod PIN
Okres ważności PIN
Limit zmian PIN
Zmiany
Liczba zmian w okresie ważności
Uwaga na PIN
Czas przed upływem ważności PIN kiedy zostanie wyświetlone ostrzeżenie
Blokada po alarmie
Czas po wystąpieniu alarmu, przy którym dostęp będzie niemożliwy.

Połączenie - Timeout
Błąd zakończenia czasu połączenia Ethernet (0 = wyłączone)
Autoryzacja Uzbrojenia
Okres 'Autoryzacji Uzbrajania' aktywny przez
Kamera 'offline'
Czas przejścia kamery do trybu 'offline'.
Raport w trybie: Instalator
Centrala będzie zawsze raportować załączenia alarmu, alarmy paniki
Formaty kart

Wybierz obsługiwane formaty kart w systemie Kontroli Dostępu
Kod PIN
Dodatkowe warunki dla kodu PIN
Tryb wyjścia 'Watchdog'
Gdy jest włączony 'Wyjście 6' działa jako 'Wyjście Watchdog'
Gdy jest WYŁ. 'Wyj. 6' -> jako wyjście normalne zgodnie z ustaw. w sekcji wyjść
Alarm przy błędzie raportu
Jeżeli wystąpi błąd komunikacji alertu, zostaną włączone Syreny Zewn.
VdS

Zasilanie VdS - dozw.
'SPC Manager' - Wł/Wył
Tryb 'SPC Manager'
Wyłaczone
Włączony
Pulsujący
Odwrócenie - dozw.
Wybierz zgodność z wymaganiami niemieckimi
Wybierz zgodność z wymaganiami francuskimi

Nieaktywna
Timeout
Niewłaściwe gniazdo
Zbyt mały obraz
Zbyt mały bufor
Nie znaleziono LFRC
Przerwanie TCP
NIEZNANY
Dotyczy pamięci

Nieprawidłowe żądanie
Błąd klienta
Błąd autentykacji
Osiągnięto maks. liczbę wpisów SMS - nie można dodać więcej
Usunięcie hasła WEB Użytkownika
Usunięcie hasła WEB
Osiągnięto maks. liczbę Profili
Profile Użytk.
Użytk. SMS

Hasła Użytkownika WEB
Numer karty
Profil
Global
Dodaj SMS
Usunięcie hasła WEB
Konfiguracja Instalatora
Kopiowane i wklejane dane są takie same.


Brak karty w systemie
Blokada po alarmie
Nieznany
Nie powiodło się - brak autoryzacji
Błąd - brak możliwości w tej chwili.
Zasilacz
Brak
Zasilacz Smart
Zasilacz VdS

PIR 1k/1k/2k2
PIR 4k7/4k7/2k2
Pojed. 1k5
Pojed. 10k
Pojed. 12k
Podw. 2k2/4k7
Podw. 2k2/1k5
Podw. 2k2/1k
Podw. stł. szkło

Podw. 2k2/10k
Edycja: Wyjście zasilacza
Połączenie zasilacza
Sabotaż zasilacza
Niskie napięcie zasilacza
Zbicie Szkła
Podw. 10k/10k
Uzbr. wymusz


Gotowy do Uzbr.
Koniec Uzbrajania
Uzbrojenie - OK
Blockschloss 1
Blockschloss 2
Zablokuj element - zabl.
Odblokuj element
Sabotaż PIN
Problem

Łącze Ethernet
Awaria sieci IP
Wklej ustawienia z Profilu
do Profilu
Dalej
Wklej ustawienia Profilu
Typ zasilacza
Odśwież: Wyjścia zasilacza
Tylko 'Główny akum.'

Wybierz obsługiwane formaty kart
Monitor Wyjść
Test Wyjść
Monitor Wyjścia
Kompatybilne z VdS 2471
Wymusza ustawienia odbiornika EDP zgodne z normą VdS 2471
Wywołanie awarii sieci IP
Błąd wywołania spowoduje awarię sieci IP


Czytnik WEJ. - Partycja
Czytnik WYJ. - Partycja
Partycja po stronie drzwi: WEJŚCIE
Partycja po stronie drzwi: WYJŚCIE
Brak Syren
Odmowa dostępu w razie alarmu
Po alarmie nastąpi czasowa odmowa dostępu
Zakaz Uzbrajania
Zakaz Uzbrajania z klawiatury

Zakaz Rozbrajania
Zakaz Rozbrajania z klawiatury
Autoryzacja Uzbrojenia
Operacja Autoryzacji Uzbrojenia tej Partycji
Autoryz. Uzbr.
Autoryzuj UZBROJENIE dla  powiązanych Partycji
Hasła użytkownika WEB
Użytk. SMS
Profile Użytk.

Dodaj Profil
ID
Nazwa Profilu
Global
ID SMS
ID Użytk.
Nazwa Użytk.
Numer SMS
Zdarzenia włączone

Sterowanie włączone
ID WEBPass
AMask 1k 1k 6k8
AMask 1k 1k 2k2
AMask 4k7 4k7 2k2
Załączany
Po za zakresem
Niestabilny


Inicjalizacja
N/A
Ładowanie
Naładowany
Z akumulatora
Głębokie rozładowanie
Nieznane
Ok
Awaria

Niski
Instalator: auto-wylog.
Instalator będzie automatycznie wylogowany
EoL poza zakresem - Uzbr.
Jak system zareaguje na linię z EoL z poza zakresu gdy Partycja/System Uzbr.
EoL poza zakresem - Rozbr.
Jak system zareaguje na linię z EoL z poza zakresu gdy Partycja/System Rozbr.
Uzbr. Linii Niestabilnej
Jak system zareaguje na Linię Niestabilną gdy Partycja/System Uzbr.

Rozbr. Linii Niestabilnej
Jak system zareaguje na Linię Niestabilną gdy Partycja/System Rozbr.
EoL - szeroki zakres
EoL z szerokiego zakresu rezystancji
Czytnik zablokowany
Błąd odczytu kodu
PIN przeterninowany
Zabroniony przez Centralę dostęp Instalatora


Stan Zasilacza
Stan zasilania AC
Temperatura
Napięcie obciążenia
Prąd obciążenia
Ładowanie
Płyta zasilacza
Układ ładowania
Wyjście NF

Wyjście Nr.
Stan zasilacza dołączonego do EnetNode
Nt. tel. SMS wysyłanego /odbieranego z
PIN autentykacji SMS (puste - bez zmian)
Zdarzenia - Kontrola Dostępu
Raportowanie Uzbr./Rozbr. niezgodne z harmonogramem
Ważny kod Użytkownika z klaw. i aktywna Linia POŻAR
Brak POD
Sabotaż PIN

Firmware peryferii
Panel można zresetować.
Łącze
Włączone + Raport (10s)
Włączone + Raport (60s)
Rozbrojenie
Wyświetl komunikat Testowy na
Uzbrojenie
Uzbrojenie i Rozbrojenie

Zdarzenie X




Zbicie Szkła
Reset 'Zbicia Szkła'
E-Bus Gateway (SINTONY)
Klawiatura SPCK52x
Wyjścia w trybie Instalator
Wyjścia i Wskaźniki będą działać w trybie: Instalator
Roaming dozwolony
SES EN-CH-Grad 2
SES EN-CH-Grad 3
Alarmy przy Wejściu
Jeśli zanazczono to będzie alarm przy naruszeniu procedury WEJŚCIA
Błąd - duplikat Użytkownika
Edycja Użytkownika w Centrali i Re-import
NF&A2P - Grade 2
NF&A2P - Grade 2










Ustaw. komunik. - FlexC
Dodaj własne ATS
Dodaj pojedyńczy tor ATS
Dodaj podwójny tor ATS
Konfigracja ATS
ID
Nazwa ATS
ATP
Zdarz. ATS - Timeout
Generuj FTC
Dodaj własne ATS (System Transmisji Alarmów) do Systemu (max. 10).
Dodaj EN50136-1 ATS
Dodaj EN50136-1:2012 pojedyńczy tor ATS do Systemu
Dodaj EN50136-1:2012 podwójny tor ATS do Systemu

Max. do 10 ATS dozwolone
Max. do 20 Profilii dozwolone
Max. do 10 Profilii dozwolone


Kategoria ATS
Dodaj nowy Profil Zdarzeń
Profile Zdarzeń
Nazwa Profilu Zdarzeń
Zdarzenie - Wyjątki





Dodaj nowe Polecenie Profilu
Polecenia Profili
Nazwa Polecenia Profilu
Polecenie dostępne
Logowanie Polecenia





FlexC ATS
Polecenia Profili
Profile Zdarzeń


Konfiguracja ATP
Konfiguracja FlexC ATP
Konfiguracja dla nowego FlexC ATP
Zaawansowane ust. ATP






ID Centrali
Nr. sewkwencji ATP:
Nazwa ATP:
SPT - kod Konta:
ID ARC (SMA):
ID RCT:
URL lub IP adres:
Port RCT:
Interfejs ATP
Interfejs komunikacji:
Kategoria ATP:
Zaawansowane
Zaawansow. Ustawienia
ID ATP:






Konfiguracja numeru sekwencji ATP w ATS (1 - Nadrzędna, 2-10 Zapas)
Nazwa ATP
ID dla rozpoznawania Centrali przez RCT (Nadajnik Centrum Odb.)
ID dla RCT (np. RCT dla SPC ComXT)(1- 9999999).
URL lub IP adres dla RCT
Port TCP dla RCT (np. port TCP dla 'nasłuchiwania' przez CPC ComXT)
Interfejs używany przez ATP dla komunikacji
Wybierz kategorię ATP
Zawansowane ustawienia  (tylko dla Instalatora, który zna skutek ich działania)
Identyfikator (ID) ATP rozpoznawalny przez RCT





ID SMA (ARC)
Numer 1:
Numer 2 :
Wybór Modemu:
Połączenia testowe
Poł. testowe:
Pora pierwszego testu:
Losowo:
Protokól Zdarzenia
Protokół:
Profil Zdarzeń:
Błędy ATP
Awaria monitor. ATP:
Zdarz. - Timeout






Telefon 1
Telefon 2
Wybierz modem (1-9)
Wybierz tryb wysyłania połacz. testowego
Pora pierwszego testu po RESECIE/inicjalizacji ATS
Losowa pora pierwszego testu w ciągu 0-30 min.
Protokół użyty do komunikacji
Wybierz 'Profil Zdarzeń', które określą jak i które zdarzenia będą transmitowane
Generuj informacje o awarii ATP w sytuacji awarii transmisji
Czas przez jaki będą podejmowane próby transmisji przez ATP do wykrycia awarii.





Ethernet
GPRS: Modem 1
GPRS: Modem 2
DialUp Internet: Modem 1
DialUp Internet: Modem 2





Modem 1
Modem 2



Połaczenie tesowe - niedozwolone
Co 10 min
Co 1 godz.
Co 4 godz.
Co 24 godz.
Co 48 godz.
Co 7 dni
Co 30 dni







Wyślij natychmiast




SIA
SIA Extended 1
SIA Extendet 2
Contact ID






30s
60s
90s
2min
3min
5min
10min



Nastawy ATS




Nadrzędny ATP
Zapasowy ATP
Nadrzędna analogowa SMA ATP
Zapasowa analogowa SMA ATP






Podaj Nazwę ATP przed zapisem
Podaj liczbę z zakresu 1 - 999999 dla Kodu Konta SPT
Podaj liczbę z zakresu 0 - 99999999 dla Kodu Konta SPT
Podaj Kod Konta SPT
Podaj liczbę z zakresu 1 -9 9999999 dla ID RCT
Podaj ID RCT
Zły IP adres lub URL
Port RCT musi być między 1 - 65535
Podaj Port RCT
Podaj nr. #1 telefonu przez zapisem
Podaj nr. #2 telefonu  przez zapisem
Podaj  nr. telefonu



ID Centrali
Nazwa ATS:
Kod Konta SPT:
Identyfikacja RCT
ID RCT:
URL lub IP adres dla RCT
Port TCP dla RCT:
Nazwa ATS
Numer dla identyfikacji panelu przez RCT (0 - auto lub 1 - 99999999)
ID dla RCT (np. ID dla instalacji CPC ComXT) (1 - 999999999)
URL lub IP adres RCT (np. SPC ComXT)
Port TCP dla RCT (np. port do 'nasłuchiwania' przez SPC ComXT)



Podaj nazwę ATS
Konfiguracja ATS
Konfiguracja ATS
Konfiguracja danych dla nowej FlexC ATS
Dodaj ATP dla FlexC RCT
Dodaj ATP dla Analog RCT
Dane Instalacji
Odśwież status ATP


Nazwa ATS:
Tabela sekwencji Zdarzeń
Nr. sekwencji
Nazwa
Interfejs komunikacji
Kategoria ATP
Status
Timeout
Profile ATS
Profil Zdarzeń:
Profil Poleceń:
Błędy ATP
Zdarz. ATS - Timeout:
Generuj FTC:
Kolejkowanie Zdarzeń:
Kolejkowanie opoźnienia Zdarzeń
Kolejkowanie czasu trwania Zdarzenia



Nazwa ATS
Wybór 'Profilu Zdarzeń' do określenia jak i które zdarzenia będą transmitowane
Wybór 'Profilu Poleceń' do określenia jak i które polecenia będą transmitowane
sek.
Czas po zdarzeniu mimo że zwiększony a i tak bez transmisji
Określa czy system wygeneruje FTC na ATS
Wybór tego co się stanie gdy nastapi TIMEOUT Zdarzenia ATS
Opóźnienie po 'ATS-Timeout' przed ponownym Kolejkowaniem.
Czas w którym zdarzenie zostanie wstawione do Kolejki zanim zostanie usunięte.
Pobieranie statusu z ATP-ów
Błąd: Panel nie pasuje do Instalacji ATP




Ethernet
Modem GPRS
Modem
Wybieranie - Modem Internet
Modem ASP
Inicjalizacja
Ok
Awaria


Maksymalnie 10 ATP na ATS
Maksymalnie 30 ATP na ATS
Timeout Zdarzenia nie może być większy niż 65 535
Podaj wartość 'Timeout Zdarzeń'
Kolejkowanie 'Opóźn. Zdarzeń' nie może być większe od 65535
Podaj wartość 'Kolejkowania Opóźnień'
Kolejkowanie 'Trwania Zdarzeń' nie być większe niż 999999
Podaj wielkość dla 'Kolejkowania Trwania Zdarzeń'


Dane Instalacji
Następujące dane w RCT dla identyfikacji Panela (Centrali)
ID instalacji ATS
ID Firmy
Nazwa Firmy:
Adres instalacji ATS:
Współrzędne GPS
Nazwa Instalatora ATS
Nr. tel. Instalatora ATS
Notes:
ID instalacji ATS (1 - 9999999999)
Identyfikator Firmy
Nazwa Firmy
Adres Instalacji ATS (Syst. Transm. Alarmów)
Wpółrzędne GPS instalacji
Nazwa Instalatora ATS (Syst. Transm. Alarmów)
Nr. tel. Instalatora ATS
Dodatkowe info o RCT (Nadajnik Centrum Odbior.)
ID Instalacji i Firmy muszą być cyfrowe






Konfiguracja Profilu Zdarzeń
Dane konfig dla nowego Profilu Zdarzeń
Przegląd Wyjątków Zdarzeń
Nazwa:
Filtr Zdarzeń
Filtr Partycji
Nazwa Profilu Zdarzeń
Wybierz Zdarzenie
Filtr Grup
Raport Zdarzeń
Dodaj Wyjątki Zdarzeń
Wyjątki



Alarmy potwierdzone
Alarmy włamaniowe
Alarm włamaniowy - powrót
Panika / Napad / Przymus
Alarmy Pożar i przywrócenia
Alarm Medyk - powrót
Tampery
Tamper - powroty
Ustawienia
Awarie
Awaria - powrót
Śieć IP
Połaczenie testowe
Dostęp Instalatora do Systemu
Informacja o Systemie
Obejścia i Pominięcia
Test Chodzenia Linii
Zmiana stanu Linii
Kamera
Ostrzeżenia Drzwi
Info o Drzwiach
Info Użytkownika
Profil Zdarzeń







Maksymalna liczba Wyjątków to 100
Podaj nazwę Profilu przed zapisaniem
Nie można usunąć używanego Profilu.
Nie można usunąć 'defaultowego' Profilu.






Konfiguracja Profilu Poleceń
Dane konfig dla nowego Profilu FlexC
Nazwa:
Deaktywacja
Bramka Mapująca:
Filtr Poleceń
Nazwa Profilu Poleceń
Wybierz Bramkę Mapującą dla blokowania wszytkich poleceń w 'Profilu Poleceń'.
Brak
Polecenia Systemowe
Polecenie dozwolone
Log Poleceń
Profil Poleceń


Odczyt danych Centrali
Odczyt stanu Centrali
Odczyt alertów Centrali
Odczyt nagłówków z Plików konfig
Odczyt konfiguracji językowych
Odczyt Konfiguracji Włamania
Odczyt stanu urządzeń X-BUS
Operacje w Alarmach
Ustaw Czas i Datę
Dostęp Instalatora
Dostęp Producenta
Odczyt Rejestru Systemu
Odczyt Rejestru Dostepu
Odczyt Logu dla Linii Dozorowej
Odczyt Relestru B/przewodówki
Odczyt stanu Partycji.
Odczyt konfiguracji Partycji
Odczyt Trybu Zmian w Partycji
Zmiana trybu (Uzbr./Rozbr.) w Partycji
Syreny - ciche
Odczyt stanu Linii dozor.
Sterowanie - Linie
Odczyt stanu Bramek Mapujących
Sterowanie - Bramki Mapujące
Odczyt konfiguracji Użytkownika
Odczyt konfiguracji Profilii
Dodaj Użytkownika
Edytuj Użytkownika
Kasuj Użytkownika
Dodaj Profil Użytkownika
Edytuj Profil Użykownia
Kasuj Profil Użytkownika
Zmiana PIN Użytkownika
Odczyt konfiguracji Kalendarza
Dodaj Kalendarz
Edytuj Kalendarz
Edytuj Typ Tygodnia
Kasuj Kalendarz
Dodaj Dzień Wyjątkowy Kalendarza
Edycja Dni Wyjątkowych Kalendarza
Kasuj Dzień Wyjątkowy Kalendarza
Odczyt konfiguracji Drzwi
Odczyt stanu dla Drzwi
Sterowanie - Drzwi
Konfiguracja Drzwi
Odczyt stanu dla Obszaru Weryfikacji
Odczyt danyc Obszaru Weryfikacji
Wyślij dane do Obszaru Weryfikacji
Odczyt konfiguracji FlecX
Odczyt stanu FlexC
Test FlexC
RESET Centrali
Zapisz konfiguracje Centrali
Pobierz 'Plik konfiguracyjny'
Aktualizacja 'Pliku Konfig'.
Sterowanie - Klaw.
Odczyt obrazu z Kamery








Zaawansowane ustaw. ATP
Konfiguracja ATP - zaawansowane ustawienia
Zaawansowane konfiguracja nowej FlexC ATP
Połączenia ATP
Aktywne połączenie ATP:
Kopia ATP:
Połączenia testowe
Poł. testowe:
Pora pierwszego testu:
Losowo:
Kodowanie (256-bit AES z CBC)
Tryb Klucza Kodującego
Klucz kodujący (64 HEX):
Klucz RESET:
Profile ATP
Profil Zdarzeń:
Profil Poleceń:
Błędy ATP
Awaria monitor. ATP:
Zdarz. - Timeout:
Minimalna wiadomość
Wiadomość wywołania:
Komunikat Zdarzenia:
Inna Wiadomość:
Wybierz tryb połączenia ATP kiedy ATP jest 'torem Nadrzędnym'.
Wybierz tryb połączenia ATP kiedy ATP jest 'torem Zapasowym'.
Wybierz tryb wysyłania połacz. testowego
Pora pierwszego testu po RESECIE/inicjalizacji ATS
Losowa pora pierwszego testu w ciągu 0-30 min.
Wybierz sposób aktualizacji klucza kodującego
Opcjonalne hasło dla poprawienia bezpieczeństwa ATP
Resetuje 'Klucz kodujący' do fabrycznego kiedy 'Konfig' jest wysłany do Centrali
Wybór 'Profilu Zdarzeń' do określenia jak i które zdarzenia będą transmitowane
Wybór 'Profilu Poleceń' do określenia jak i które polecenia będą transmitowane
Generuje awarie monitorowania ATP lub awarie Zdarzeń
Czas przez jaki będą podejmowane próby transmisji przez ATP do wykryciu awarii.
Minimalna długość wiad. Odpytania
Minimalna długość Zdarzenia i Testu połaczenia
Minimalna długośc wiad. połaczenia i klucza kodującego
Szyfrowanie  hasła:





Stałe: 'być w kontakcie'
Tymczasowo: rozłączenie 1s
Tymczasowo: rozłączenie 20s
Tymczasowo: rozłączenie 80s
Tymczasowo: rozłączenie 3m
Tymczasowo: rozłączenie 10m
Tymczasowo: rozłączenie 30m



Stałe: 'być w kontakcie'
Tymczasowo: rozłączenie 1s
Tymczasowo: rozłączenie 20s
Tymczasowo: rozłączenie 80s
Tymczasowo: rozłączenie 3m
Tymczasowo: rozłączenie 10m
Tymczasowo: rozłączenie 30m



Połączenia testowe - niedozw.
Co 10 min
Co 1 godz.
Co 4 godz.
Co 24 godz.
Co 48 godz.
Co 7 dni
Co 30 dni


Wyślij natychmiast
Autoszyfrowanie.
Szyfrowanie stałe
Użyte nastawy ATS
Auto szyfrowanie z aktualizacją





30s
60s
90s
2min
3min
5min
10min



0 Bitów
64 Bity
128 Bitów
256 Bitów
512 Bitów





Podaj Hasło
Wprowadź Klucz Kodujący
Niewłaściwy Klucz Kodujący


Definicja Wyjątku Zdarzeń
Opis definicji Zdarzeń - zaawansowane
Wyjątek FlexC dla Wyjątku Zdarzeń
ID
Nazwa:
ID Zdarzenia
Opis Zdarzenia:
Filtr Zdarzeń
Raport Zdarzeń:
Filtr Wyjątków:
jeśli
to
Format Zdarzeń
Kod SIA:
ID zdarzenia Contact ID/Kwalifikator:
Zmapowanie Tabeli Wyjątków
to remapowanie zdarzenia SIA do
i ramapowanie Zdarzeń Contact ID/Qualifier do
i remapowanie Adresu Zdarzenia do
Nazwa Wyjątku Zdarzeń
ID Zdarzenia w Systemie
Opis zdarzenia
Zdarznie będzie raportowane
Dozwolone filtrowanie wyjątków
Kod SIA odpowiadający zdarzeniu
ID zdarzenia Contact ID / Kwalifikator reprezentuje zdarzenie
Dozwolone remapowanie wyjątków
Raport Zdarzeń
Nie raportuj Zdarzeń
ID Partycji
Wyjątek Zdarzeń




Daj nazwę przed zapisaniem
Podaj wartość ID dla Filtru Wyjątków
Podaj ID dla filtra wyjątków
Podaj wartość ID dla zmapowanych wyjątków
Podaj  ID dla zmapowanych wyjątków
Podaj kod SIA
Podaj kod Contact ID
Podaj kod Contact ID Qualifier
Podaj właściwą wartość dla zmapowanych adresów
Podaj wartość dla zmapowanych adresów





Wykaz Wyjątków Zdarzeń
Nazwa Wyjątku Zdarzeń
Raport Zdarzeń
Priorytet Zdarzeń
Filtr Wyjątków
Kod Zdarzenia (SIA/CID)
Mapowanie Wyjątków
Nie
Tak
Raport Zdarzeń
Nie raportuj Zdarzeń
ID Zdarzenia
Niski
Wysoki






Profil Poleceń - default
Wszystkie Polecenia
Brak Poleceń
Profil Zdarzeń - default
Prześlij wszystkie Zdarzenia
Profil Portalu Zdarzeń - default
Profil Portalu Poleceń - default



Strumieniowanie bieżace
Tryb strumieniownia
Strumieniowanie na bieżąco dostępne
Niedozwolone
Tylko po zdarzeniu alarmowym
Zawsze dozwolone
System uzbrojony
Konfiguracja Profilu Autentykacji
Tryb Autentykacji:
Nazwa Użytk. Poleceń:
Hasło Poleceń:
Tryb autentykacji uprawnień dla używania 'Profilu Poleceń'
Nazwa użytkownika Profilu Poleceń
Hasło dla użytkownika Profilu Poleceń
Polecenie lub Użytkownik Centrali
Tylko Polecenie Użytkownika
Każdy Użytkownik



Interfejs ATP
EN50136 - Kategoria ATS
Nadrzędny Interfejs
Zapasowy Interferjs
Wybierz kategorię ATS zdefiniowaną w specyfikacji normy EN50136-1:2012
Interfejs używany przez 'Nadrzędny ATP' dla komunikacji
Interfejs używany przez 'Zapasowy ATP' dla komunikacji
Pojedyńczy ATS:
Dualny ATS:
Ethernet
GPRS: Modem
Wybieranie - Modem Internet
Wybierz 'Nadrzędny Interfejs'
Wybierz 'Zapasowy Interfejs'






Timeout odpyt. ATS:
Timeout zwiększony gdy komunikat nie jest transmitowany do żadnej ATP (0 = auto)
Timeout Odpytywania nie może być większy niż 2 700 000.
Podaj wartość Odpytywania Zdarzeń
Akt. Timeout Odpytywania
Weryfikacja
Weryfikacja przełaczana dla 'Przymus' lub 'Alert' z klawiatury
Nieprzypisane


Panika: Cichy
Medyk



Medyk
Napad
Wyjście RF


Przymus: Cichy
Czas w którym 'Przymus' będzie 'cichy' i bez możliwości przywr. z klawiatury
Napad/Panika: Cichy
Alarm Napad/Panika bez sygnalizacji dźwiękowej z klawiatury i 'przywracania'.
Ukryj Obejście
Informacja o 'Obejściu' nie będzie wyświetlana na klawiaturze
Ignoruj Kod Obiektu
Dostęp systemowy pomija Kody Obiektu


Poł. testowe:
(Nieaktywne ATP):
Tryb połaczeń 'Test' gdy ATP jest w trybie 'Non-Active ATP'
(Aktywne ATP):
Tryb połaczeń 'Test' gdy ATP jest w trybie 'Active ATP'





ID Linii
ID Partycji
ID Ekspandera
ID Użytkownika
ID Alertu
ID BPI
ID Modemu
ID ATP
ID EDP
ID Kamery
ID Drzwi




Dodaj Połączenie SPC
Dodaj ATS do serwera Połaczeń SPC
Dodaj 'Dual Path' i 'dual Server ATS' do systemu. (zgodnie z EN50136-1:2012)
Dodaj 'Dual Path Server ATS'
'Backup' Identyfikatora RCT:
Timeout odpytywania nie może być większy niż 2700000.




Czas wykrycia awarii Modemu:
Replikacja
Klawiatura SPCK52x
Każdy awaryjny
Obejście alarmu
Wyjście POŻAR
Droga ewakuacji
Potwierdzony Napad
Maksymalny czas między alarmami z dwóch Linii dający 'Alarm Potwierdzony'
Dozwolone - 4 cyfry PIN
Dozwolone - 5 cyfr PIN




Potwierdzony Napad
Zasil. AC
Akumulator
Uzbr. Części A
Uzbr. Części B
Awaria Uzbrajania
Gotowy do Uzbr.
Sabotaż PIN
Instalator PEŁNY

Podaj ważny Kod Obiektu
Anuluj 'Uzbr. Opóźnione'



Podsumowanie Centrali
Data i CZas systemowy
Dostęp INSTALATOR
Dostęp PRODUCENT
Status Partycji
Zmiana Statusu Partycji
Zmiana trybu (Uzbr./Rozbr.)
Alarmy systemowe
Czynności w trybie Alarmowym
Wyciszenie Syren
Status Linii
Sterowanie Linii
System
Rejestr Linii
Rejestr B/przewodowych
Bramki Mapujące
Sterowanie Bramek Mapujących
Weryfikacja Użytkownika Centrali
Konfguracja Użytkownika
Konfiguracja Profili Użytkownika
Dodaj Użytkownika
Edytuj Użytkownika
Kasuj Użytkownika
Dodaj Profil Użytkownika
Edytuj Profil Użytkownika
Kasuj Profil Użytkownika
Zmiana własnego PIN
Konfiguracja Kalendarzy
Dodaj Kalendarz
Edytuj Kalendarz
Edytuj Typ Tygodnia
Kasuj Kalendarz
Dodaj Dzień Wyjątkowy Kalendarza
Edytuj Dzień Wyjątkowy Kalendarza
Kasuj Dzień Wyjątkowy Kalendarza
Status łącza ETHERNET
Status Modemu
Rejestr Modemu
Rejestr Odbiornika ARC (SMA)
Status FlexC ATS
Rejestr Sieci FlexC ATS
Rejestr Zdarzeń FlexC ATS
Rejestr FlexC ATP
Rejestr Sieci FlexC ATP
Eksport pliku konfig. FlexC ATS
Import pliku konfig. FlexC ATS
Kasuj FlexC ATS
Kasuj FlexC ATP
Kasuj Profil Zdarzeń FlexC
Kasuj Profil Poleceń FlexC
Wymagane połączenie testowe dla FlexC
Konfiguracja Drzwi
Status Drzwi
Sterowanie Drzwi
Edytuj Drzwi
Rejestr Kontroli Dostępu
Obraz z kamery
Status Obszaru Weryfikacji
Dane Obszaru Weryfikacji
Prześlij dane Obszaru Weryfikacji
Sterowanie Klawiaturą
Aktualizacja Firmware Centrali
Aktualizacja Firmware Peryferii
Aktualizuj Plik
Pobierz Plik
Zachowaj konfigurację Centrali
RESET Centrali
Info o Centrali
Status Centrali
Nagłówki Plików Konfig.
Język Konfiguracji
Konfiguracja: Włamanie
Status urządzeń X-BUS
Konfiguracja Partycji
Wejście do "Pełny Instalator"
Wyjście z "Pełny Instalator"




Potwierdzony Napad
Pełny Instalator
Wymusz. U/Pełne


Wybierz ATS
Wybierz ATP
Status ATS FlexC
Status ATP FlexC

Fabryczny kod Instalatora musi być zmieniony
Rejestrowanie ID...
Odświerz ID Rejestracji
ID Rejestracji
//7420
Opoznienie aktywacji
Adres IP wykryty - Polaczenie zostanie wykonane over IP .
Zdarzenie Utraty B/przew.
Utrata B/przew. - bedzie raportowana przez Contact ID/SIA oraz FlexC
FlexC ATP
Wybierz ATP
FlexC ATS
Wybierz ATS
Wybierz Karta wazna
//7430
Karta wazna
Tryb Uzbr.Wymuszonego
Opcje Partycji dla Uzbrajania Wymuszonego
NORMALNIE
ZABLOKOWANE
NIEOGRANICZONE
Automatyczne PRZYWRACANIE
Buzzer Drzwi
Osiągnięto maks. liczbę ATS
//7440
Opoznienie AUTO Przwrocenia
Czas opoznienia auto-przywrocenia po powrocie linii
