Kirjaudu
Käyttäjä
Salasana
Englanti
Espanja
Ranska
Italia
Antamasi salasana on virheellinen…..
Suomi
//10
Järjestelmän tunnus
Valinta
Arvo
Kuvaus
Asennustunnus
Asennuksen nimi
Asentajan nimi
Asentajan puhelin
Näytä asentaja
//20
Asennuksen numerotunnus, jota käytetään kaikessa raportoinnissa
asennuksen yksilöivään tunnistamiseen ( 1-999999 )
Asennuksen kuvaus
Asentajan nimi tuotetukea varten
Asentajan puhelinnumero tuotetukea varten
Valitse tämä asetus, jos haluat, että asentajan tiedot näkyvät näppäimistöissä
Tallenna


//30
Tunnus
Vakiot
Valinnat
Ajastimet
Tulot
Lähdöt
Kello
Kieli

//40
Uusi asennus
Paluu
Järjestelmä
Laajentimet
Langaton
Vyöhykkeet
Käyttäjät
Ohje

//50
Vakiomuotoiset vaatimustenmukaisuusasetukset
Valitse, jos täyttää UK PD6662 -vaatimukset
Valitse, jos täyttää Irish Standards -vaatimukset
Valitse, jos täyttää EU-vaatimukset
Valitse, jos asentaja määrittää
Aste 2
Aste 3
Aste

//60
Ei mitään
Yksittäinen
Kaksois






//70
Ei käytössä
Ulkokello
Ulkokellon vilkku
Sisäkello
Hälytys
Hälytys vahvistettu
Paniikki
Ryöstö
Tulipalo
//80
Ilkivalta
Sairaus
Vika
Tekninen
Virransyöttövika
Akkuvika
Osaviritys A
Osaviritys B
Täysviritys
//90
Viritys epäonnistui
Tulo/Poistuminen
Salpa
Varauloskäynti
Merkki
Savu
Kävelytesti


//100
Ohjaimen tulot
Tulo
EOL
Analysoitu
Pulssimäärä
Vakava hyökkäys
Tallenna


//110
Järjestelmän valinnat
Valinta
Arvo
Kuvaus
Alueet
Valitse tämä asetus, jos järjestelmä edellyttää useita alueita.
Lähtöjen kirjaus
Valitse tämä asetus, jos lähdöt pitää merkitä lokiin aina tilan muuttuessa.
Kello ensin
//120
Jos valittuna, sisä- ja ulkokellon/vilkkuvalon lähdöt aktivoituvat
jos hälytystä ei vahvisteta. Jos ei valittuna, kellot aktivoituvat vain hälytyk
vahvistuksen yhteydessä tai kun vahvistamattoman hälytyksen
aiheuttanut ilmaisin taas aktivoidaan.
Kellon uudelleenliipaisin
Jos valittuna, kellot/sireenit soivat uudelleen, jos toinen vyöhykkeen
aktivointi havaitaan kellon ajan kuluttua loppuun. Jos ei valittuna (oletus),
ulkokellot aktivoituvat vain kerran.
PIN-luvut
//130
Käyttäjäkoodien numeroiden määrä.
Automaattinen palautus
Jos valittuna, hälytykset palautuvat automaattisesti. Jos ei valittuna,
hälytykset on palautettava manuaalisesti.
Salli asentaja
Jos valittuna, käyttäjän on sallittava asentajan pääsy
Salli valmistaja
Jos valittuna, käyttäjän on sallittava valmistajan pääsy
Järjestelmähälytykset
//140
Määritä, miten järjestelmä käsittelee näppäimistöjen järjestelmähälytykset
Vyöhykehälytys
Määritä vyöhykehälytyksen asetukset
Vyöhykkeen ilkivalta
Määritä vyöhykkeen ilkivalta-asetukset
Muokkaa
Tallenna


//150
Ei mitään
Yksittäinen 1K
Yksittäinen 2K2
Yksittäinen 4K7
Kaksois 1K/1K
Kaksois 2K2/2K2
Kaksois 4K7/2K2
PIR peitetty

//160
Ohjaimen virransyöttövika
Ohjaimen akkuvika
Ohjaimen lisäsulakevika
Ohjaimen ulkokellon sulakevika
Ohjaimen sisäkellon sulakevika
Ohjaimen kellon ilkivalta
Ohjaimen kotelon ilkivalta
Ohjaimen lisävar. ilkivalta 1
Ohjaimen lisävar. ilkivalta 2
//170
Ohjaimen antennin ilkivalta
Ohjaimen RF-häirintä
Modeemin 1 vika
Modeemin 1 linjavika
Modeemin 2 vika
Modeemin 2 linjavika
E-BUS-kaapelivika
E-BUS-laajentimen tietoliikennevika
E-BUS-laajentimen virransyöttövika
//180
E-BUS-laajentimen sulakevika
E-BUS-laajentimen akkuvika
E-BUS-laajentimen RF-häirintä
E-BUS-laajentimen kotelon ilkivalta
E-BUS-laajentimen antennin ilkivalta




//190
Hälytys
Tulo/Poistuminen
Poistumisaika
Tulipalo
Varauloskäynti
Linja
Paniikki
Ryöstö
Ilkivalta
//200
Tekninen
Sairaus
Käyttämätön






//210
Asetukset
Vastaanotin 1
Vastaanotin 2
Vastaanotin 3
Vastaanotin 4




//220
Tila
Loki
Tunkeutuja-asetukset
Tietoliikenneasetukset
Lisäasetukset
Ohje



//230
AT   AC-ongelma
AR   AC-palautus
BA   Murtohälytys
BB   Murron ohitus
BC   Murron peruutus
BD   Toistuvien hälytysten ongelma
BE   Toistuvien hälytysten ongelman palautus
BJ   Murto-ongelman palautus
BR   Murron palautus
BT   Murto-ongelma
BU   Murron ohituksen peruutus
BV   Murto todennettu
BX   Murtotesti
CD   Suljetaan hälytys
CF   Pakotettu sulku
CG   Sulje alue
CI   Sulku epäonnistui
CL   Raportin sulku
CP   Automaattinen sulku
CQ   Etäsulku
CS   Avainkytkimen sulku
EA   Poistumishälytys
EJ   Laajennuksen ilkivallan palautus
ES   Laajennuslaitteen ilkivalta
FA   Palohälytys
FB   Palon ohitus
FC   Palon peruutus
FJ   Palo-ongelma ratkaistu
FR   Palon palautus
FT   Palo-ongelma
FU   Palon ohituksen peruutus
HA   Ryöstöhälytys
HB   Ryöstön ohitus
HJ   Ryöstö-ongelman palautus
HR   Ryöstön palautus
HT   Ryöstö-ongelma
HU   Ryöstön ohituksen peruutus
JA   Käyttäjän koodia muutettu
JT   Aika muuttunut
LB   Paikallinen ohjelmointi
LR   Puhelinyhteyden palautus
LT   Puhelinyhteysongelma
LX   Paikallinen ohjelmointi päättynyt
MA   Sairaushälytys
MB   Sairauden ohitus
MJ   Sairausongelma ratkaistu
MR   Sairauden palautus
MT   Sairausongelma
MU   Sairauden ohituksen peruutus
NL   Ympäristö viritetty
NR   IP-linkin palautus
NT   IP-linkkivika
OA   Automaattinen avaus
OG   Avaa alue
OP   Raportin avaus
OQ   Etäavaus
OR   Poista viritys hälytyksen jälkeen
PA   Paniikkihälytys
PB   Paniikin ohitus
PJ   Paniikkiongelma ratkaistu
PR   Paniikin palautus
PT   Paniikkiongelma
PU   Paniikin ohituksen peruutus
RC   Rele kiinni
RN   Etänollaus
RO   Rele auki
RR   Virrankytkentä
RS   Etäohjelmointi onnistui
RT   Tietoja hävisi
RX   Manuaalinen testi
TA   Ilkivalta
TB   Ilkivallan ohitus
TR   Ilkivallan palautus
TU   Ilkivallan ohituksen peruutus
TX   Testipuhelu
UA   Määrittelemätön hälytys
UB   Määrittelemättömän ohitus
UJ   Määrittelemätön ongelma ratkaistu
UR   Määrittelemättömän palautus
UT   Määrittelemätön ongelma
UU   Määrittelemättömän ohituksen peruutus
YA   Kellovika
YC   Tietoliikennevika
YF   Tarkastussummavika
YH   Kellon palautus
YK   Tietoliikenteen palautus
YM   Akku puuttuu
YP   Virtalähdeongelma
YQ   Virtalähteen palautus
YR   Akun palautus
YS   Tietoliikenneongelma
YT   Akkuongelma
YW   Vahdin nollaus
YX   Tarvitaan huoltoa
YZ   Huolto valmis




//330
Lähtöliipaisin
Vyöhykkeen liipaisin
Aikaliipaisin
AVAA
SULJE
PÄÄLLÄ
POIS


//340
Lisää uusi X10-liipaisin
Liipaisimen tyyppi
Lähtö:
Tila:
Lisää




//350
Lisäasetukset - X10
X10-laitteen liipaisin
Laite
Aktiivinen
Kuvaus
Liipaisin PÄÄLLÄ
Liipaisin POIS
RKD
Tallenna
//360
Alueen määritys
Alueen muokkaus
Alue
Aktiivinen
Kuvaus
Tuloaika
Lähtöaika
Sekuntia
Tämä alue on seuraavien kohteiden yleinen alue:
//370
SIA
Yhteystunnus
Fast Format
Ensisijainen
Varmistus
Tietoliikenne Asetukset - Hälytyskeskus
Lisää hälytyskeskus
Kuvaus
Tili
//380
Protokolla
Prioriteetti
Numero 1
Numero 2
Hälytyskeskuksen tunnus
Tilin numero
Tietoliikenteessä käytettävä protokolla
Hälytyskeskuksen prioriteetti
Puhelinnumero 1
//390
Puhelinnumero 2
Tallenna
Keskusasema
Ei mitään
Tietoliikenneasetukset - EDP
EDP-asetukset
Laitteen tunnus
Tapahtuman aikakatkaisu
Uudelleenyritysten määrä
//400
Soittoyritykset
Valintaviive
Soiton lukitus
Laitteen yksilöllinen numerotunnus
Kuittaamattomien tapahtumien uudelleenlähetysten välillä kuluva aika sekunteina
Tapahtuman uudelleenlähetysten suurin mahdollinen määrä (5-199)
Epäonnistuneiden soittoyritysten enimmäismäärä ennen modeemin sulkemista (1-199)
Aika sekunteina, jonka jälkeen soittoa yritetään uudelleen (1-199)
Aika sekunteina, joksi soitot lopetetaan, kun soittoyritysten määrä on ylitetty
//410
Tallenna
Vastaanotin 1 asetukset
Vastaanotin 2 asetukset
Vastaanotin 3 asetukset
Vastaanotin 4 asetukset
Vastaanotin 1 tapahtumasuodatin
Vastaanotin 2 tapahtumasuodatin
Vastaanotin 3 tapahtumasuodatin
Vastaanotin 4 tapahtumasuodatin
//420
Yksilöllinen tunnus
Nimi
Salaus käytössä
Salausavain
Verkkoasetukset
IP-osoite
IP-portti
Pollaus sallittu
IP-pollausväli
//430
IP-pollauksen vikaliipaisin
Modeemiasetukset
Modeemin numero
Modeemin testi käytössä
Testiväli 1
Testiväli 2
Tapahtuman asetukset
Raportointi käytössä
Ensisijainen vastaanotin
//440
IP käytössä
Modeemi käytössä
Varmistus
Komennon asetukset
Komennot sallittuja
32 heksadesimaalinumeroa
Tietojen vastaanottoon käytettävä UDP-portti
Valitse, jos tästä vastaanottimesta tuleva IP-pollaus on sallittua
Pollausten välinen sekuntimäärä (1 - 9999)
//450
Puuttuvien pollausten määrä ennen verkkovian kirjaamista
Puhelinnumero johon soitetaan
Automaattinen modeemin testisoitto
Testisoittojen välinen aika minuutteina, kun verkkolinkki on käytössä
Testisoittojen välinen aika minuutteina, kun verkkolinkki on pois käytöstä
Valitse, jos tapahtumat pitää raportoida tähän vastaanottimeen
Valitse, jos kyseessä on ensisijainen, jätä tyhjäksi, jos kyseessä on varalaite
Valitse, jos tapahtumat voi raportoida IP-verkon välityksellä
Valitse, jos tapahtumat voi raportoida modeemin välityksellä
//460
Valitse varavastaanotin
Valitse, jos tästä vastaanottimesta saapuvat komennot ovat sallittuja
Määritetyt hälytyskeskukset
Hälytyskeskus
Tili
Protokolla
Prioriteetti
Numero 1
Numero 2
//470
Tietoliikenneasetukset - Modeemi
Modeemiasetukset
Modeemi
Tyyppi
Tila
Vastaa saapuviin
PIN-koodi


//480
Tietoliikenne Asetukset - Verkko
Ethernet-asetukset
IP-osoite
IP-verkko
Yhdyskäytävän IP-osoite
DHCP käytössä
EDP-portti
Valitse, jos käytetään dynaamista osoitetta
EDP-tietojen vastaanottoon verkon yli käytettävä IP-portti
//490
Tallenna
Verkkopalvelut
HTTP sallittu
HTTP-portti
Telnet sallittu
Telnet-portti
ENMP sallittu
ENMP-portti
ENMP-päivitys sallittu
//500
ENMP-salasanan vaihto
Valitse, jos haluat sallia Web-palvelimen
Portti, jota Web-palvelin kuuntelee
Valitse, jos haluat sallia Telnet-palvelimen
Portti, jota Telnet-palvelin kuuntelee
Valitse, jos haluat sallia Europlex Network Management -protokollan
Portti, jota ENMP kuuntelee
Valitse, jos haluat sallia ENMP:llä tehtävät verkon kokoonpanon muutokset
ENMP-kokoonpanomuutosten salasana
//510
Tietoliikenne Asetukset - Sarjaportti
Sarjaportin määritys
Sarjaportti :
Tyyppi :
Bittiä sekunnissa :
Databitit :
Pariteetti :
Pysäytysbitit :
Vuonohjaus :
//520
X10
Pääte
Tulostin
Sisäinen modeemi
Ulkoinen modeemi
Pääte
Tulostin


//530
Lisää uusi ryhmä
Ryhmän nimi
Lisää uusi ryhmä






//540
Yhteys
Valitse tietoliikenteen polku:
Yhdistä kohteeseen
IP-yhteys
Suora (sarjaliitäntä/USB)
Modeemi 1
Modeemi 2
Yhdistä

//550
Muokkaa asennusta
Asennustunnus :
Asennuksen nimi :
Asennuksen osoite :
Paneelin tyyppi :
Ryhmä :
IP-osoite :
Puhelinnumero 1 :
Puhelinnumero 2 :
//560
Lisää/muokkaa ryhmää
Tallenna uusi kokoonpano
Tapahtumasuodatin
Valitse/tyhjennä kaikki
Tallenna




//570
Tallenna SigNET asennuksen tiedot
Asennuksen tiedot:
Asennustunnus :
HUOM. Tunnuksen pitää olla yksilöllinen (1-999999)
Asennuksen nimi :
Asennuksen osoite :
Paneelin tyyppi :
Ryhmä :
IP-osoite :
//580
Puhelinnumero 1 :
Puhelinnumero 2 :
Peruuta
Tallenna
Lisää/muokkaa tilejä
Tunnus
Asennuksen nimi
Osoite
Paneelin tyyppi
//590
Ryhmä
Muokkauspäivä
SigNET asennukset
Tilisuodatin :
Poista
Muokkaa
Työskentele offline-tilassa
Työskentele online-tilassa

//600
Tuo flash-muistista
Vie flash-muistiin
Asennuksen tiedot
SigNET
Järjestelmän yhteenveto
IP-osoite :
Asennustunnus :
Asennuksen nimi :
Asentajan nimi :
//610
Asentajan puhelin :
Viimeksi ladattu paneeliin :
Viimeksi ladattu paneelista :
Alueen määritys
Alue
Aktiivinen
Teksti
Tulo
Poistuminen
//620
Yleinen
Tallenna
Tunkeutuja-asetukset - Laajentimet
Määritetyt laajentimet
Laajennin
Tila
Tyyppi
Sarjanro
Kuvaus
//630
Tulot
Lähdöt
Tallenna
Tunkeutuja-asetukset - Käyttäjät
Käyttäjän määritys
Käyttäjä
Nimi
Taso
Oikeudet
//640
Aikaraja
Päivämääräraja
Tallenna
Tunkeutuja-asetukset - Vyöhykkeet
Vyöhykkeen määritys
Vyöhyke
Aktiivinen
Tulo
Vyöhykkeen teksti
//650
Tyyppi
Alue
Määritteet
Tallenna
Käytännön asetukset
KÄYTTÄJÄVALINNAT
ASENTAJAVALINNAT
JÄRJESTELMÄ
Hälytys
//660
Palauta
Estä
Eristä
Palauta
Estä
Eristä
Hälytys
Viritys
Tallenna
//670
Rajoitettu
Vakio
Hallinta
Poista viritys
Osaviritys A
Osaviritys B
Täydellinen viritys
Palauta
Estä
//680
Kellon testi
Merkki
Kävelytesti
Päivämäärän asetus
Näytä loki
Käyttäjät
Asentaja
Päivitä
Web-käyttö
//690
X-10
Vaihda koodi
Pakota viritys
SMS
<Käyttämätön>
Määritä paneelin käyttäjä
Määritä käyttäjä
Käyttäjä :
Käyttäjän nimi :
//700
Käyttäjäkoodi :
Taso :
Käyttäjän paneelin käyttöoikeudet :
Alueet, joihin käyttäjällä on pääsy :
Aikarajoitus
Päivämäärärajoitus
Ota rajoitus käyttöön
Mistä :
Mihin :
//710
Tuntia
Minuuttia
Tallenna
X-10-liipaisimet
X-10-liipaisimet PÄÄLLÄ :
X-10-liipaisimet POIS :
Laitteen tyyppi
Laitteen tila
Laitteen nimi / aika
//720
Lisää
Poista
Sulje
Vyöhykkeen määritys
Vyöhykkeen muokkaus
Vyöhyke :
Aktiivinen :
Kuvaus :
Tulo :
//730
Tyyppi :
Alue :
Määritteet :
Tallenna
Kieli
Tiedosto
Ohje
Tuo asennus tiedostosta
Vie asennus tiedostoon
//740
Lue ohjelmoinnin USB Flash –muistista ohjelmointiin
Kirjoita ohjelmoinnin USB Flash -muistiin
Poistu
Sisällys
Tietoja




//750
Asennuksen asetukset/luettelo
Poistu määritystilasta
Paluu
Verkko
Sarja
Modeemi
Hälytyskeskus
EDP
Alueet
//760
X-10
Tiedosto
Näytä kaikki asennukset
Lisää uusi asennus
Yhteenveto
Vyöhykkeet
Järjestelmähälytykset
EBUS
Luettelo
//770
Automaattinen määritys
Ethernet
Palvelut
Luettelo
Lisää
Asetukset
Liipaisimet


//780
Lähtö
Vyöhyke
Ajastin
X-10-asetukset
Salli:
X-10-ohjain
Loki:
Valitse, jos haluat sallia X-10-protokollan
Valitse, jos haluat kirjata X-10-komennot lokiin
//790
Valitse SigNET X-10-sarjaporttiin kytketyn X-10-ohjaimen tyyppi
Kieli
Poista asennus
Tunnus
Oletko varma?
Haluatko varmasti poistua määritystilasta?
Järjestelmäajastimet
Ajastin
Arvo
//800
Kuvaus
Sisäkellot
Ulkokellot
Ulkokellon vilkkuvalo
Ulkokellon viive
Merkki
Vahvista
Kaksoistapahtuma
Pito
//810
RKD-aikakatkaisu
Tulo
Lähtö
Aika, jonka sisäkellot soivat, jos hälytys aktivoituu.
Aika, jonka ulkokellot soivat, jos hälytys aktivoituu.
Aika, jonka vilkkutulo toimii, jos hälytys aktivoituu, 0 = jatkuvasti.
Ulkokellojen viivästetty aktivointi.
Suurin sallittu aika kahden ei- päällekkäisen vyöhykkeen aiheuttamien hälytysten
välillä, jonka kuluttua järjestelmä vahvistaa hälytyksen. (Minuuttia)
//820



Aika sekunteina, jonka kuluessa tiloihin voi tulla virityksen poiston aikana
Aika sekunteina, jonka kuluessa tiloista voi poistua virityksen aikana
Tallenna
Ohjaimen lähdöt
Lähtö
Teksti
//830
Tyyppi
Negatiivinen
Tallenna
Kielen valinta
Kieli
Valitse näppäimistössä, Web-käyttöliittymässä ja tapahtumalokissa näkyvä kieli
Tallenna
<Varattu>

//840
Ei mitään
Parillinen
Pariton
Pois
Ei asennettu
Käytössä
SIA-koodi

Vastaanottimen tapahtumasuodatin
//850
Vastaanotin
Tapahtuma
Kaikki ryhmät
Asennustunnus
Tähän asennukseen liittyvää tiedostoa ei löydy…
Salli offline-muokkaus muodostamalla yhteys paneeliin
ja lähetä nykyinen kokoonpano….
Varoitus kokoonpanotiedosto!
Asennus
//860
Alue
<Ei varattavissa>
<Varattu, yleinen>
Ohjain
Tulo
Laajennin
PÄÄLLÄ
POIS
AVAA
//870
SULJE
Aika
Vyöhyke
Online
(Minuuttia)
(Sekuntia)
Aika, jonka merkkilähtö toimii, jos MERKKI-määritetty vyöhyke avautuu.
Suurin sallittu aika kaksoismääreellä varustettujen vyöhykkeiden aktivoitumisen
välillä, jonka kuluttua järjestelmä vahvistaa hälytyksen. (Sekuntia)
//880
Päivien lukumäärä, joiden ajan vyöhyke on pitotestissä,
ennen kuin se palaa normaaliin toimintaan. (Päivää)
Aika sekunteina, jonka RKD odottaa syötettä ennen
nykyisestä valikosta poistumista. (Sekuntia)
OLETUSRYHMÄ
Haluatko varmasti poistaa valitun liipaisimen?



//890
Valinnat
Lisäasetukset
Vaihda kirjautumissalasana
Järjestelmän valinnat
Laiteohjelmiston päivitys (vain täysi asentajatila)
Ryhmä
Päiväysleima
IP
Modeemi
//900
SigNET-pikaohjelmointi
Lisää uusi
Määritä
Lisää/muokkaa asennusryhmiä
SigNETpro-asennukset
Asennuksia voidaan suodattaa ryhmän mukaan alla olevan pudotusvalikon avulla….



//910
Tietoja
Versio
Varoitus: Ohjelmaa suojaavat tekijänoikeuslaki ja kansainväliset sopimukset.
Ohjelman luvattomasta kopioinnista tai jakelusta voi seurata siviili- ja
rikosoikeudellisia rangaistuksia.
Yhteensopiva seuraavien paneelityyppien kanssa:
Poista asennus
Muokkaa asennuksen tietoja
Määritä asennus
//920  Langaton tunnistin, tyypit
Tuntematon
Magneettikytkin
Inertia
PIR
Yleinen
Savunilmaisin
Vuodonilmaisin
Kaasunilmaisin
Paniikkipainike
Häkäilmaisin
Kämmenlaite


Avainviritys
Sivupiiri
X-sivupiiri



//940
Solmutyypit
Näppäimistö
I/O laajennin
I/O analysoitu
Virtalähde
Langaton
Tuntematon tyyppi



Vie kokoonpano tiedostoon…
SigNET määritysmuoto
Vie
SigNET määritystiedostot
Tuo SigNETpro valitsemalla SigNET määritystiedosto…
Paneeli käynnistetään uudelleen… Odota…
Vastaanottaa kokoonpanotiedostoa
Lukee lähtöjen tilaa…
Noutaa uutta päiväysleimatietoa…
Noutaa uutta päiväysleimatietoa….
Yleistä
Paneelin tila
Näytä paneelin tiedot ja tila.
Näytä loki
Näytä paneelin lokihistoria.
Aseta käyttäjiä
Näytä/muokkaa/lisää paneelin käyttäjiä.
X-10-kokoonpano
Määritä X10 ja liipaisimet.
Määritä X10 ja liipaisimet.
Paneelin asetukset
Järjestelmän asetukset
Asentajan asetukset, valinnat, jne…
Ohjaimen tulot & lähtöt
Muokkaa ohjaimen tuloja ja lähtöjä….
Laajentimet & näppäimistöt
Muokkaa tai lisää uusia laajentimia järjestelmään
Langaton
Näytä järjestelmään määritetyt langattomat tunnistimet
Näytä järjestelmään määritetyt langattomat tunnistimet
Kaikki vyöhykkeet
Määritä järjestelmän vyöhykkeet
Tietoliikenne
Sarjaportit
Modeemin määritys
Hälytyskeskukset
EDP-asetukset
EDP-asetukset


Poistu määritystilasta ennen ohjelmasta poistumista…..
Kokoonpano on viety seuraavan tiedostoon:
Avattaessa tapahtui virhe
tiedosto
Varmista, että Acrobat Reader –ohjelma on asennettu…
Ei löydy
Viimeisen SigNET-komennon aikakatkaisu!!
Ongelma tiedoston pakkaamisessa - Määrityksiä ei lähetetty paneeliin!!!
Kokoonpanotiedoston purkaminen epäonnistui…
//1000
Kokoonpanotiedoston nouto paneelista epäonnistui…
Toiminto käytössä vain jos online-yhteys paneeliin….
Virhe kokoonpanotiedoston salauksen purkamisessa!!!
Ongelma tiedoston pakkaamisessa - Määrityksiä ei lähetetty paneeliin!!!
Tallennetaanko kaikki muutokset?
Tallenna & lähetetä kokoonpanotiedosto paneeliin?
Ladataanko kokoonpanotiedosto paneelista?
Tämä päällekirjoittaa kaikki SigNETprohon tehdyt muutokset….
Kaikkia muutoksia ei ole vielä tallennettu…. Tallenna tiedosto nyt?
//1010
Haluatko ladata kokoonpanon paneeliin online-tilassa?
Tiedosto on jo olemassa – Päällekirjoita?
Vahvista
Ongelma pakattaessa tiedostoa!...
Alueet
Määritä alueet paneelissa.
Juhlapäivät
Määritä juhlapäivät paneelissa.

//1020
Automaattinen viritys
Määritä automaattinen viritys paneelissa.
Verkkoasetukset
Määritä verkkoasetukset ja palvelut.
EDP-asetukset
Määritä EDP-asetukset.



//1030
www.europlex.com
SigNETpro-paneelinmäärityssovellus
Europlex Technologies
SigNETpro
OK
Yhdistä pikaohjelmointiin…
Pikaohjelmointi
Valitse
Yhdistä
//1040
Ei voida tunnistaa SigNET-pikaohjelmointia!
Pikaohjelmoinninhallinta
Tiedostoja löydettiin pikaohjelmoinnissa
Portti
Versio
Varoitus: Älä irrota pikaohjelmointia kun 'Pikaohjelmoinnin hallinta'
-lomake on auki….
Päivitä
Poista kaikki tiedostot
//1050
Poista tiedosto
Sulje
Tuo pikaohjelmoinnista
Vie pikaohjelmointiin
% Käytetty tila
% Vapaa tila
Kapasiteetti
Tavua

//1060
Tunnus
Tiedoston nimi
Koko (tavua)
Päivämäärä
Päivittää tiedostolistaa…
Tuo tiedosto pikaohjelmoinnista:
Vastaanottaa tiedostoa pikaohjelmoinnista….
Vie tiedosto pikaohjelmointiin:

//1070
Poista tiedosto
pikaohjelmoinnista?
Ongelma poistettaessa tiedostoa!!
Poista kaikki tiedostot pikaohjelmoinnista?
Tuo tiedosto
Valitse tuotava tiedosto!
Tämä on lokitiedosto.
SigNETpro poimii tämän tiedoston ja avaa sen Muistiossa.
Jatka?
//1080
Tuo kokoonpanotiedosto
Virhe kokoonpanotiedoston salauksen purkamisessa!!!
Ongelma tiedoston hakemisessa ohjelmoinnista!!
Ongelma poistettaessa tiedostoja!!
Valitse tuotava tiedosto….




//1090
Ohjelmointitiedoston vienti
Vie tiedosto valitsemalla Asennus
Tiedostonnimi ohjelmoinnissa
Käynnissä
Vienti
Valitse Asennus….
Syötä kelvollinen tiedostonimi....
Pikaohjelmoinnissa ei ole riittävästi vapaata tilaa
pyynnön suorittamista varten!...
//1100
Tiedostonimi on jo olemassa pikaohjelmoinnissa!
Haluatko päällekirjoittaa?
Viedään tiedosto…
Päivitetään….
Odota……
Varoitus
Lisää EDP-vastaanotin
Määritetään uuden EDP-vastaanottimen tietoja….
Kuvaus
//1110
Vastaanottimen tunnus
Verkko-osoite
Puhelinnumero 1
Puhelinnumero 2
Vastaanottimen kuvaus
Yksilöllinen tunnusnumero.
Vastaanottimen IP-osoite. (Jätä tyhjäksi jos vain soitto)
Vastaanottimen puhelinnumero. (Jätä tyhjäksi jos vain IP)
Vastaanottimen varapuhelinnumero. (Jätä tyhjäksi jos vain IP)
//1120
OK
Peruuta
Syötä vastaanottimen tunnus ennen tallentamista….
Merkintä vastaanottimesta tällä vastaanottimen tunnuksella on jo olemassa!...
Lisää laajennin
Lisää uusi laajennin
Valitse laajennintyypin tiedot
Laajentimen tunnus
Sarjanro
//1130
Kuvaus
Tyyppi
Tulo
Lähtö
Laajentimien enimmäismäärä saavutettu!...
Näppäimistöjen enimmäismäärä saavutettu!...
I/O-laajentimien enimmäismäärä saavutettu!...


//1140    Vyöhykkeen määritteet
Pääsy
Jätä pois A
Jätä pois B
24 tuntia
Paikallinen
Kaksoistapahtuma
Merkki
Estä
Yleensä auki
Hiljainen
Loki
Vain auki
Vain raportti
Lopullinen poistuminen
Avainvirityksen täysviritys
Avainvirityksen poisto
Sivupiiri


//1160  Lähtötyypit
Automaattinen viritys
Käyttäjän uhka
PIR peitetty
Poisjätetyt vyöhykkeet





//1170
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
//1180
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Vyöhykkeen määritys
Muokkaa vyöhykkeen tietoja….
OK
Peruuta

//1190
Valitse kelvollinen vyöhyketyyppi luettelosta…
Muokkaa ryhmiä
Muokkaa asennusryhmiä
Poista
Lisää uusi
Nimeä uudelleen
Sulje
Ryhmän kuvaus
Et voi poistaa oletusryhmää!...
//1200
Valitse ryhmä luettelosta...
Poista ryhmä
Tämän ryhmän asennukset määritetään uudelleen 'OLETUS'-ryhmään….
Vaihda kirjautumisparametrit
Vaihda kirjautumissalasana
Vanha kirjautumissalasana
Uusi kirjautumissalasana
Vahvista uusi salasana
Tallenna
//1210
Peruuta
Syötä uusi kirjautumissalasana!...
Uusi ja vahvistettu koodi eivät täsmää!
Kirjautumissalasana on vaihdettu…
Lataa kokoonpanotiedosto, että muutokset tulevat voimaan paneelissa…
Vanha salasana on virheellinen!!



//1220
Järjestelmän valinnat
Yleistä
Modeemivaihtoehdot
Tarkista kokoonpanotiedoston päiväysleima paneelista…
Esivalinnan merkkijono
Odotusaika
1-60 s
OK
Peruuta
//1230
Lisää X-10 PÄÄLLÄ -liipaisin
Lisää X-10 POIS -liipaisin
Liipaisimen tyyppi
Liipaisin
Lähtöliipaisin
Vyöhykkeen liipaisin
Aikaliipaisin
Langaton avaimenperä
Tuntia
//1240
Minuuttia
Vyöhyke
Tila
Käyttäjän avaimenperä
Peruuta
Käyttäjä
Valittu tiedosto ei ole kelvollinen SigNET-laiteohjelmistotiedosto…..


//1250
Laiteohjelmiston päivitys
Valitun laiteohjelmistotiedoston tiedot….
Tiedostopolku:
Laiteohjelmiston tyyppi
Paneelin tyyppi
Laiteohjelmiston versio
Pituus
CRC
Päivitä nyt…
//1260
Peruuta
HUOM.: Paneeli käynnistyy uudelleen laiteohjelmistotiedoston lähetyksen jälkeen.
Yhteys katkeaa ja se täytyy muodostaa uudelleen
paneelin uudelleenkäynnistyksen jälkeen….
Laiteohjelmisto päivitetty!....
Laiteohjelmiston päivitys onnistui... SigNETpro katkaisee nyt yhteyden…
HUOMAA: Paneelin USB-kaapeli pitää irrottaa ja kiinnittää uudelleen
ennen yhteyden uudelleenmuodostamista!
Varoitus: Käynnistettyjä päivitystoimenpiteitä ei voi peruuttaa… Jatka?
//1270
Suora – USB-liitäntä
Suora – Sarjaliitäntä RS232
Sarjaportti:
Vastaanotetaan tiedostoa….
Peruuta….
SigNET-sarjaporttia ei havaittu!...
Yhdistä
Noudetaan laitetietoa….

//1280
Paneelin laiteohjelmistossa on ominaisuuksia, joita ei tueta tässä
SigNETpro-versiossa….
Asenna uusin SigNETpro-versio yhteyden muodostamiseksi tähän paneeliin….
Paneelin laiteohjelmisto ei ole SigNETpro-tuettu….
Päivitä SigNET-paneelin laiteohjelmisto ennen yhteyden muodostamista uudelleen….
Paneelin nykyinen laiteohjelmistoversio
Laiteohjelmiston versio-ongelma
Yhdistä siitä huolimatta?

//1290
Yhteys on muodostettu
SigNET 100 –kokoonpanotiedosto tallennettu levylle… Jatka?
SigNET-paneelia valitussa portissa ei havaittu…
Kelvollista SigNET-paneelia ei havaittu….
SigNETpro on havainnut, että paneelin kokoonpanotiedosto
ei ehkä vastaa tietokoneen kokoonpanotiedostoa:
Paneelin kokoonpanotiedoston päiväysleima
Tietokoneen kokoonpanotiedoston päiväysleima

//1300
Kokoonpanotiedostojen lataamista suositellaan tiedostojen
synkronoimiseksi.
Noutaa tilatietoa….
SigNET-paneeli yhdistetty USB-porttiin!
Valitse yhteyspolku!....
Ladataan asennuskokoonpanotiedostoa…..
ASENNUS
Valitse asennusluettelosta...
Syötä kelvollinen asennustunnus!....
//1310
Tällä tunnuksella on jo asennus
vaihda asennustunnus
Haluatko lähettää kokoonpanotiedoston tunnukselle
Lähtöliipaisin
Vyöhykkeen liipaisin
Aikaliipaisin
Langattoman avaimenperän liipaisin


//1320
Lisää liipaisimet ja tiedot….
Käytössä
Kuvaus
X-10-näppäimistö
Testaa X-10-laite -
POIS
PÄÄLLÄ
OK
Peruuta
//1330
Langaton avaimenperä
Käyttäjän avaimenperä
Vyöhyke
Käyttäjä
Lähetetään kytkentäkomento X10-laitteelle
Ei mitään
X-10-laitteen liipaisimet
Asetukset
X-10-laitteen liipaisimet
//1340
Yleistä – X10-kokoonpano
Yhdistä paneeliin
Katkaise yhteys paneeliin
Lähetä kokoonpanotiedosto paneeliin
Lataa kokoonpanotiedosto paneelista
Näppäimistön emulointi
Kytke asentajatila
Kokoonpanon yhteenvetotuloste
Tallenna kokoonpanotiedoston muutokset
//1350
Poistu määritystilasta
Määritystilan työkalupalkki
ONLINE
Offline
Noudetaan uutta päiväysleimatietoa….
Vastaanotetaan kokoonpanotiedostoa….
Päivitetään kokoonpanotietoja…
Aktivoidaan ohjelmistoasentajatila….
Aktivoidaan täysi asentajatila….
//1360
Ongelma tiedoston pakkaamisessa - Määrityksiä ei lähetetty paneeliin!!!
Kokoonpanotiedoston purkaminen epäonnistui…
Tallennetaanko kaikki kokoonpanotiedoston muutokset?
Katkaise yhteys paneeliin?
Tallenna muutokset ja lähetä kokoonpanotiedosto paneeliin?
Lataa kokoonpanotiedosto paneelista?
Määritä käyttäjä
Muokkaa oikeuksia, alueita, rajoituksia, jne…
SMS-asetukset
//1370
Salli
Numero
Tapahtumat
Valitse, jos asentaja saa vastaanottaa SMS-tapahtumia
Hälytyksen aktivointi
Useiden vyöhykkeiden vahvistamat hälytykset
Vikojen ja ilkivallan aiheuttamat aktivoinnit
Virittäminen ja virityksen poisto
Estäminen ja eristäminen
//1380
Kaikki muut tapahtumatyypit
OK
Poista
Peruuta
Valitse toinen käyttäjäkoodi...
Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjän
RFID-tagi
Langaton avaimenperä
Lisää käyttäjä
//1390
Vaihda asentajakoodi
Asentajan SMS-viestien asetukset
Asentajan Web-koodi
Kaikki käyttäjät
Yleistä - Käyttäjäasetukset
Eristä
Automaattisen virityksen viive


//1400
Paneelin loki
Yleistä - Paneelin loki
Järjestelmän loki
Mistä
Mihin
Päivämäärä
Aika
Hae loki
Tallenna loki tiedostoon
//1410
Loki
Tekstiformaatti
Pyydetään lokitiedostoa….
Aloituspäivämäärän pitää olla aiempi kuin lopetuspäivämäärän!!....
Yhdistä paneeliin ennen raportin ajamista….
Tiedosto on jo olemassa – Päällekirjoita?
Lokitiedosto
Vahvista

//1420
Valitse ohjelmistoasentajatila
Valitse täysi asentajatila
Asentajakoodi
Vaihda asentajakoodi
PIN-koodi
Vanha koodi
Uusi koodi
Vahvista uusi koodi
OK
//1430
Peruuta
HUOM. Tunnus tulee voimaan, kun kokoonpanotiedosto on lähetetty paneeliin…
Web-käyttökoodi
Web-koodi käytössä
Jätä tyhjäksi, jos haluat käyttää Web-käytössä PIN-koodia
Asentajan PIN-koodi vaihdettu!
Lataa kokoonpanotiedosto, että muutokset tulevat voimaan paneelissa…
Uusi ja vahvistettu PIN-koodi eivät täsmää!
Vanha asentajasalasana on virheellinen!...
//1440
Asentajan Web-koodi vaihdettu!
Uusi ja vahvistettu Web-koodi eivät täsmää
Syötä kelvollinen Web-koodi....
SMS-asetukset
Asentajan SMS-asetukset
OK
Peruuta
Paneeliasetukset - Vyöhykkeet
Luettelo
//1450
Langaton anturi
Paneeliasetukset - Langaton
Langattomat anturit
Poista langattomat anturit
Näytä anturiloki
Näytä rekisteröimättömät langattomat laitteet
Luettelo
Asetukset

//1460
Sisäinen
Ulkoinen
Ilkivalta estetty
Ilkivalta käytössä
Langattoman asetukset
Antenni
Valitse, minkä tyyppinen antenni langattomaan moduuliin on kytketty.
Valvonta
Valitse, aiheuttaako anturin valvonnan puute vyöhykkeen ilkivaltailmoituksen.
//1470
OK
Pyydetään tapahtumalokitiedostoa anturitunnukselle
Pikaloki - Anturitunnus
Langatonta laitetta ei valittu!...
Valitse langaton anturi taulukosta…
Haluatko poistaa anturitunnuksen



//1480
Anturi
Tunnus
Tyyppi
Vyöhyke
Akku
Valvo
Rekisteröimättömät laitteet
Rekisteröimättömät langattomat laitteet
Valitse langaton laite luetteloon
//1490
Päivitä
Sulje
Anturitunnus
Tyyppi
Vastaanotettu
Tila
Vastaanotin
Signaali

//1500
Langaton
Tunnus
Kaikki vyöhykkeet on jo määritetty!....
Rekisteröi anturi
Langattoman anturin rekisteröiminen
Langattoman anturin tiedot….
Anturitunnus
Kuvaus
Anturityyppi
//1510
Vyöhyketyyppi
Lisää
Peruuta
HUOM. Tämän langattoman anturin rekisteröimiseksi paneeliin
lataa kokoonpanotiedosto paneeliin.
Testi
Lähetetään SMS-testikomento….


//1520
Merkki
Automaattinen viritys
Alueen määritys
Lisää alue
Luettelo
Alue
Muokkaa
Olet jo määrittänyt enimmäismäärän alueita tälle paneelille….

//1530
Kyllä
Ei
Alueen kokoonpanotiedostot….
Merkki
Osaviritysmuuntimet
Osaviritys A
Osaviritys B
Osaviristys ajastettu
Osavirityksen pääsy
//1540
Osavirityksen tulo/lähtö
Osaviritys paikallinen
Poista
OK
Peruuta
Et voi poistaa alueen 1 viritystä…
Alueen 1 pitää olla aika aktivoitu…
Poista alue?

//1550
Yleistä - Paneelin tila

HUOM. Alla olevissa tiedoissa näkyy paneelin online-tilan tiedot
(käytössä vain kun yhdistetty paneeliin…)
Yhteenveto
Järjestelmä
Ethernet
Virta
Modeemi 1
//1560
EBUS
Modeemi 2
Asennuksen nimi
Asennustunnus
IP-osoite
Asentajan nimi
Asentajan puhelin
Asennuspäivä
Alueet
//1570
Käyttäjät
Vyöhykkeet
Laajentimet
Laiteohjelmiston versio
Paneelin sarjanumero
Palauta hälytykset
Päivitä
Täysi asentajatila
Modeemin 1 loki
//1580
Modeemin 2 loki
Järjestelmän aika
Kotelon ilkivalta
Muu ilkivalta 1
Muu ilkivalta 2
Kellon ilkivalta
Langaton moduuli
Antennin ilkivalta
MAC-osoite
//1590
IP-osoite
Verkon peite
Yhdyskäytävä
Vastaanota
Lähetä
Verkkovirta
Akku
Akun jännite
Lisävar. jännite
//1600
Lisävar. virta
Lisäsulake
Ulkokellon sulake
Sisäkellon sulake
Modeemin tila
Asennettu tyyppi
Linjan tila
Saapuvat puhelut
Saapuvan puhelun kesto
//1610
Lähtevät puhelut
Lähtevän puhelun kesto
Epäonnistuneet soittoyritykset
Johdon tila
Laajentimet online
Tietoliikenne
Kotelon ilkivalta
Antennin ilkivalta
RF-häiriö
//1620
Sulake
Verkkovirta
Akku
Offline
Yhteenveto
Vyöhykkeet
Alueet
Järjestelmähälytykset
EBUS
//1630
Vyöhykeyhteenveto
Päivitä vyöhykkeet
Loki
Palauta hälytykset
Estä
Eristä
Pito
E-BUS yhteenveto
Päivitä
//1640
Järjestelmähälytyksien yhteenveto
Päivitä
Palauta hälytykset
Estä
Eristä
Palauta
Alueiden yhteenveto
Päivitä
Poista viritys
//1650
Osaviritys A
Osaviritys B
Täydellinen viritys
Järjestelmähälytys
Tulo
Tila
Alue
Kuvaus
Tila
//1660
Laajentimen tunnus
Kuvaus
Johdinkaavio
Tyyppi
Laiteohjelmisto
Tietoliikenne
Tila


//1670
Vyöhyke
Kuvaus
Alue
Vyöhyketyyppi
Tulo
Tila
Online
Offline
Paneelin tilatiedot
//1680
Lähetetään Estä-komento...
Lähetetään Poista esto -komento...
Lähetetään Eristä-komento...
Lähetetään Poista eristys -komento...
Lähetysvyöhyke
Eristä-komento...
Poista eristys -komento...
Estä-komento...
Poista esto -komento...
//1690
Pito-komento…
Poista pito –komento…
Aktivoidaan ohjelmistoasentajatila….
Aktivoidaan täysi asentajatila….
Pyydetään vyöhyke
loki
Pikaloki - Vyöhyke
Tyhjennetään kaikki vyöhykehälytykset…
Pyydetään tapahtumalokitiedostoa modeemille
//1700
Pikaloki - Modeemi
Tyhjennetään kaikki hälytykset…
Tyhjennetään järjestelmähälytykset…
Lähetysalue
Täysviritys-komento…
Ohjain – Kanava 1
Ohjain – Kanava 2
Laajentimen tunnus

//1710
Johdinvika
Välillä
ja
Paneelin kokoonpanotietojen tuloste
Paneelin kokoonpanon yhteenvetotuloste
HUOMAA: Tämä tuloste poimii tiedot
SigNETpron tallentamasta kokoonpanotiedostosta.
Päivitä kokoonpanotiedot
Tulosta
//1720
Peruuta
Kerätään kokoonpanotietoja…
Lähetetään tietoja tulostimelle….
Rajoitettu
Vakio
Hallinta
Eristä
Automaattisen virityksen viive

//1730
Asennuksen tiedot
Järjestelmän valinnat
Ajastimen arvot
Käyttäjien määritys
Käyttäjien määrä
Alueen määritys
Alueiden määrä
Vyöhykkeen määritys
Vyöhykkeiden määrä
//1740
Vyöhyke
Alue
Käyttäjä
Laajentimen määritys
Laajentimien määrä
Tunnus
Langattomat laitteet
Langattomien laitteiden määrä
Laite
//1750
Asennuksen nimi
Asennustunnus
Paneelin tyyppi
IP-osoite
Puhelin 1
Puhelin 2
Tyyppi
Alue
Aste
//1760
Uhka
Kello ensin
Kellon uudelleenliipaisin
Kello, jos viritys epäonnistuu
Vilkku, jos viritys epäonnistuu
Palautus avaimenperällä
PIN-luvut
Näytä aina tila
Automaattinen palautus
//1770
Salli asentaja
Salli valmistaja
Sisäkellot
Ulkokellot
Ulkokellon viive
Ulkokellon vilkku
Merkki
Vahvista aika
Kaksoistapahtuma
//1780
Pito
Virransyöttöviive
Valintaviive
RKD-aikakatkaisu
Langattoman virityksen esto
Langaton hävisi
Asentajan pääsy
Kello täysvirityksessä
Vilkku täysvirityksessä
//1790
Lähtöaika
Tuloaika
Lopullinen poistuminen
Automaattisen virityksen varoitus
Nimi
Tyyppi
Valinnat
Alueet
Kuvaus
//1800
Laajennin
Tyyppi
Alue
Määritteet
Kuvaus
Sarjanro
Tyyppi


//1810
Anturitunnus
Anturityyppi
Vyöhyketunnus
Koti
Kaupallinen
Täyttää UK PD6662 –vaatimukset
Täyttää Irish Standards -vaatimukset
Täyttää EU-vaatimukset
Täyttää Canadian ULC –vaatimukset
//1820
Täyttää U.S. UL –vaatimukset
Asentaja
Aste 2
Aste 3
Käytössä
Ei käytössä
Minuuttia
Sekuntia
Päivää
//1830
Tulo
Lähtö
Tietoliikenne - Sarjaportti
Asetukset





//1840
Tietoliikenne - Modeemin määritys
Modeemiasetukset
Modeemi 1 ensisijainen
Modeemi 2 toissijainen
Käytössä

Puhelinnumeron etunumero


//1850
0-9999 sekuntia
Käytössä
Modeemityyppi
Maa
Vastaustila
Soittojen määrä
Etunumero
Linjan valvonta
Linjan valvonnan ajastin
//1860
SMS käyttöön
SMS-palvelinnumero
SIM PIN
Testaa SMS
(Vain PSTN)
(Vain GSM)
Testi
RedCare-modeemityyppi
Redcare-lähtömappaus
//1870
Kanava 1
Kanava 2
Kanava 3
Kanava 4
Kanava 5
Kanava 6
Kanava 7
Kanava 8

//1880
Älä vastaan koskaan puheluun
Vastaa 'x' SOITON jälkeen
Soitto/Vastaus/Soittojärjestys
Irlanti
Iso-Britannia
Espanja
Ranska
Saksa
Italia
//1890
Intia
USA
Kanada
Singapore
Suomi


Ei käytössä
Hälytys
//1900
Hälytys vahvistettu
Paniikki
Ryöstö
Tulipalo
Ilkivalta
Vika
Sairaus
Viritys

//1910
Ei käytössä
Käytössä
Täysviritys
PSTN
GSM
REDCARE
Classic
GSM
Asetukset
//1920
SMS-testi
SMS-viesti vastaanotettu
Numero
Sanoma
OK
Peruuta



//1930
Anna numero johon viesti lähetetään…
SMS-testi onnistui!
SMS-palvelinnumerot

Tunnettujen SMS-palvelimien luettelo….
Viestipalvelinnumerot
HUOM. Soittajan tunnuksen pitää olla käytössä
Sulje

//1940
Maa / Yritys
Lähtevä numero
Rekisteröinti
Tietoliikenne - Määritetyt hälytyskeskukset
Lisää
Luettelo



//1950
SIA
Yhteystunnus
Fast Format
SIA laajennettu 1
SIA laajennettu 2
Ensisijainen
Varmistus


//1960
Ei käytössä
Tunti
Tuntia
Päivää
Hälytyskeskus
Lisää/muokkaa hälytyskeskus
Lisää/muokkaa hälytyskeskustietoja…
Kuvaus
Tili
//1970
Protokolla
Prioriteetti
Numero 1
Numero 2
Soittoyritykset
Testipuhelut
Hälytyskeskuksen tunnus
Tilin numero
Tietoliikenteessä käytettävä protokolla
//1980
Hälytyskeskuksen prioriteetti
Puhelinnumero 1
Puhelinnumero 2
Soittoyritysten määrä yhdistettäessä vastaanottimeen
Automaattisten testisoittojen välinen aika
Hälytyskeskustestipuhelu - Modeemi
HUOMAA: Hälytyskeskuksen pitää olla ohjelmoituna paneelin ennen testisoittoa….
Suodattimet
OK
//1990
Poista
Peruuta
Lähetetään hälytyskeskuksen modeemitestikomento….
Hälytyskeskustesti onnistui!
Tällä tilinumerolla on jo hälytyskeskus!....
Tätä syötettä ei voi poistaa, koska sitä ei ole tallennettu….
Oletko varma, että haluat poistaa tämän hälytyskeskuksen?


//2000
Hälytyskeskussuodattimet….
Hälytyskeskussuodattimet
Määritä hälytyskeskusasetukset….
Tapahtumasuodatin
Hälytykset
Vahvistetut hälytykset
Viat
Viritys
Estot
//2010
Muut
Hälytyksen aktivointi ja nollaukset
Useiden vyöhykkeiden vahvistamat hälytykset
Vikojen ja ilkivallan aiheuttamat aktivoinnit
Virittäminen ja virityksen poisto
Estäminen ja eristäminen
Kaikki muut tapahtumatyypit
Alueet
Fast Format -kanavasuodatin
//2020
Kanava
Laajuus
järjestelmä
OK
Peruuta




//2030
Salli
Valitse, jos haluat sallia EDP:n
UDP-portti
IP-pakettien vastaanottoon käytettävä UDP-portti (oletusarvo on 50000)
Etämääritys
Valitse, jos haluat sallia EDP-protokollan etämäärityksen
Etäsalasana
Etämäärityksessä käytettävä salasana
Määritetyt vastaanottimet
//2040
Lisää uusi vastaanotin
Tunnus
Kuvaus
IP-osoite
Puhelin 1
Puhelin 2
Tietoliikenne - Europlex Data -protokolla
Luettelo
Asetukset
//2050
Syötä vastaanottimen tunnus ennen tallentamista….
Merkintä vastaanottimesta tällä vastaanottimen tunnuksella on jo olemassa!...
Muokkaa EDP-vastaanotinta
Muokkaa vastaanotinta
Muokkaa EDP-vastaanotinasetuksia….
Kuvaus
Vastaanottimen tunnus
Verkko-osoite
Puhelinnumero 1
//2060
Puhelinnumero 2
Vastaanottimen kuvaus.
Numeerinen tunnus, jonka avulla EDP tunnistaa vastaanottimen.
Vastaanottimen verkon IP-osoite.
Vastaanottimen puhelinnumero.
Vastaanottimen puhelinnumero.
Lisäasetukset
OK
Poista
//2070
Peruuta
Oletko varma, että haluat poistaa vastaanottimen tunnuksen
EDP-vastaanotin - Lisäasetukset
Vastaanottimen lisäasetukset
Määritä EDP-asetukset - Lisäasetukset
Suojaus
Verkko
Soitto
Tapahtumat
//2080
Suodatin
OK
Peruuta
Komennot sallittuja
Salaus käytössä
Salausavain
Valitse, jos tästä vastaanottimesta saapuvat komennot ovat sallittuja.
Valitse, jos tähän vast.ottimeen lähetettävät ja siitä saapuvat tiedot salataan.
32 heksadesimaalinumeroa
//2090
Verkko sallittu
Verkko-osoite
Verkkoportti
Pollaus sallittu
Pollausväli
Pollauksen liipaisin
Valitse, jos tapahtumat voi raportoida verkon välityksellä
Vastaanottimen verkon IP-osoite. (Jätä tyhjäksi vain soitto)
Vastaanottimen verkon UDP-portti.
//2100
Valitse, jos tästä vastaanottimesta tuleva IP-pollaus on sallittua
Pollausten välinen sekuntimäärä
Puuttuvien pollausten määrä ennen verkkovian kirjaamista
Soitto sallittu
Soitto verkkovikatilanteessa
Soittoväli 1
Soittoväli 2
Valitse, jos tapahtumat voi raportoida soittoyhteyden välityksellä
Valitse, jos verkkovikatilanteessa halutaan luoda testisoitto
//2110
Testisoittojen välinen aika (minuuttia), kun verkkolinkki on käytössä
Testisoittojen välinen aika (minuuttia), kun verkkolinkki ei käytössä
Ensisijainen vastaanotin
Tapahtumien uudelleenjonotus
Tapahtumasuodatin
Valitse, jos kyseessä on ensisijainen, jätä tyhjäksi, jos kyseessä on varalaite
Valitse, jos tapahtumat, joiden raportointi epäonnistuu, asetetaan uud. jonoon.
Määritä, mitkä tapahtumat raportoidaan tähän vastaanottimeen

//2120
Vastaanottimen tapahtumasuodatin
Tapahtumasuodatin
Määritä EDP-tapahtumasuodatinasetukset….
Hälytykset
Vahvistetut hälytykset
Viat
Viritys
Estot
Muut
//2130
Hälytyksen aktivointi ja nollaukset
Vastaanottimen tapahtumasuodatin
Vikojen ja ilkivallan aiheuttamat aktivoinnit
Virittäminen ja virityksen poisto
Estäminen ja eristäminen
Kaikki muut tapahtumatyypit
Alueet
OK
Peruuta
//2140
Tietoliikenne - Verkkoasetukset
SSL sallittu
Valitse, jos haluat sallia SSL-palvelimen
SNMP sallittu
SNMP-yhteisö
Valitse, jos haluat sallia Simple Network Management -protokollan
SNMP-protokollan yhteisön tunnus
Portaalin rekisteröinti
Käytössä
//2150
Portaalin IP-osoite
Portaalin portti
WAN IP-osoite
WAN-portti
Päivitysväli
Rekisteröintitunnus:
Viimeinen rekisteröinti:
Valitse, jos haluat sallia portaalin rekisteröinnin
Portaalipalvelun IP-osoite
//2160
Portti, jota portaalipalvelin kuuntelee
SigNETin IP-osoite ulkoisesta verkosta
SigNETin portin osoite ulkoisesta verkosta
Rekisteröintiväli minuutteina
Ethernet
Portaali
Palvelut


//2170
Juhlapäivät
Paneeliasetukset - Juhlapäivät
Juhlapäiväasetus
Juhlapäivä käytössä tänä vuonna
Juhlapäivä käytössä joka vuosi (Pidä shift-näppäintä painettuna valitessasi).
Juhlapäivä käytössä seuraavana tai edellisenä vuonna
(Pidä ctrl-näppäintä painettuna valitessasi)
[Vihje: Tarkastele juhlapäivän numeroa ja päivää viemällä hiiri päivän päälle…]
Kalenterinäkymä
//2180
Luettelonäkymä
Mikä tahansa
Joka vuosi
Juhlapäivä
Määritettävien juhlapäivien enimmäismäärä saavutettu
Juhlapäivän määritys
Valitse juhlapäivän vuosi
Määritä

//2190
Juhlapäivän tunnus
Aktiivinen
Päivä
Kuukausi
Vuosi
Automaattinen viritys
Määritä järjestelmän automaattinen viritys
Määritä automaattinen viritys järjestelmälle….
Automaattinen virityksen poisto
//2200
Automaattinen viritys
Sunnuntai
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Juhlapäivä
//2210
h
min
Pika-asetus
Ma-Pe
OK
Tallenna
Syötä autom. virityksenpoiston/virityksen ajat ja napsauta Päivitä-painiketta
määrittääksesi automaattisesti arvot maanantaista perjantaihin….

//2220
Määritä alue
automaattinen viritys
Määritä automaattinen viritys alueelle….
Järjestelmäajastimet
Muokkaa merkintää napsauttamalla ajastinarvoa…
Jokaisella merkinnällä on enimmäis- ja vähimmäisarvot, joita pitää noudattaa…
Tunnus
Vakiot
Valinnat
//2230
Ajastimet
Kello
Kieli
Ajastin
Arvo
Laitteet
Min
Max
Kuvaus
//2240
Minuuttia
Sekuntia
Päivää
Sisäkellot
Ulkokellot
Ulkokellon viive
Ulkokellon vilkku
Merkki
Vahvista aika
//2250
Kaksoistapahtuma
Pito
Sähkönsyötön viive
Valintaviive
RKD-aikakatkaisu
Langattoman virityksen esto
Langaton hävisi
Asentajan pääsy
Kello täysvirityksessä
//2260
Vilkku täysvirityksessä
Poistu
Tulo
Lopullinen poistuminen
Automaattisen virityksen varoitus
Aika, jonka sisäsummerit soivat, jos hälytys aktivoituu.
Aika, jonka ulkosummerit soivat, jos hälytys aktivoituu.
Ulkosummereiden viivästynyt aktivoituminen.
Aika, jonka vilkkutulo toimii, jos hälytys aktivoituu.
//2270
Aika, jonka merkkitulo toimii, jos vyöhyke, jolla on MERKKI-määrite, avautuu.
Maks.aika 2 eri vyöhykkeen hälytyksen välillä, joka aiheuttaa vahv. hälytyksen.
Maks.viive 2-määr. vyöhykk. aktivoitumisen välillä, joka aiheuttaa hälytyksen.
Päivät, joiden ajan vyöhyke on pitotestissä, ennen kuin palaa norm. toimintaan.
Sähkönsyötön vian minimiaika ennen ilmoitusta.
Valintaviive.
Aika sekunteina, jonka näppäimistö odottaa syötettä ennen valikosta poistumista.
Aika minuutteina ilman valvontaa, joka estää järjestelmän virittämisen.
Aika minuutteina ilman valvontaa, jonka jälkeen anturi ilmoitetaan hävinneeksi.
//2280
Aika minuutteina, jonka jälkeen asentajan pääsy estetään automaattisesti.
Aktivoi täysvirityksen merkiksi hetkeksi ulkokello.
Aktivoi täysvirityksen merkiksi hetkeksi ulkokellon vilkku.
Aika sekunteina, jonka kuluessa tiloista voi poistua virityksen aikana.
Aika sekunteina, jonka kuluessa tiloihin voi tulla virityksen poiston aikana.
Aika sekunteina jonka ajan viritystä viivästetään viim. oven sulkemisen jälkeen.
Aika minuutteina, jonka varoitus näkyvissä ennen järjestelmän autom. viritystä.


//2290
Aseta pvm/aika
Päivämäärä
Aika
Hae tietokoneen pvm/aika
Lähetä paneeliin
Salli
Valitse, jos SigNETpro saa muodostaa yhteyden paneeliin.
Asentajan pääsy
Valitse, jos SigNETpro-yhteys edellyttää asentajan pääsyn myöntämistä.
//2300
Salasana
SigNETpron käyttämä salasana.
Salli IP
Valitse jos SigNETpro-sovellus saa muodostaa yhteyden järjestelmään IP:n kautta.
IP-portti
Valitse, minkä IP-portin kautta SigNETpro muodostaa yhteyden.



//2310
Uhka
Kello, jos viritys epäonnistuu
Vilkku, jos viritys epäonnistuu
Palautus avaimenperällä
Osaviritys A uudelleennimeäminen
Osaviritys B uudelleennimeäminen
Osaviritysvalinnat
Salli CS-sanoma
CS-sanoma, rivi 1
//2320
CS-sanoma, rivi 2
Näytä aina tila
Vahvistus
Valitse tämä asetus, jos käyttäjäkoodin +1 pitää ilmoittaa käyttäjän uhka.
Jos valittuna, ulko- ja sisäk./vilkkuvalon lähdöt aktiv. jos häl. ei vahvisteta.
Jos valittuna, kellot/sireenit soivat uud., jos 2. vyöhykkeen aktiv. havaitaan.
Jos valittuna, sisäkellot aktivoituvat, jos paneelin viritys epäonnistuu.
Jos valittuna, ulkokellon vilkkuvalo aktiv., jos paneelin viritys epäonnistuu.
Jos valittuna, hälytykset voi palauttaa poistamalla virityksen avaimenperällä.
//2330
Osavirityksen A nimen muuttaminen.
Osavirityksen B nimen muuttaminen.
Osavirityksen A ja B valintojen muuttaminen….
Salli sanoman näyttäminen, kun paneeli ottaa yhteyttä hälytyskeskukseen….
Hälytyskeskussanomarivi 1 (16 merkkiä)
Hälytyskeskussanomarivi 2 (16 merkkiä)
Jos valittuna, viritystila näppäimistössä näytetään aina.
Peräkkäinen vahvistuksen tila
Muokkaa
//2340
Asennuspäivä
Paneeliasetukset - Järjestelmäasetukset
Koti
Kaupallinen
Alue
Valitse, jos täyttää Kanadan ULC-vaatimukset
Valitse, jos täyttää Yhdysvaltojen UL-vaatimukset


//2350
Osaviritysvalinnat
Osavirityksen A ja B määritteiden muuttaminen
Osaviritys A
Osaviritys B
Osaviristys ajastettu
Osavirityksen pääsy
Osavirityksen tulo/lähtö
Osaviritys paikallinen
Tallenna
//2360
Peruuta
Syötä tämän ajastimen arvo...
Lähetetään päivämäärä/aika….
Määritä järjestelmähälytyskäytännöt
Määritä vyöhykehälytyskäytännöt
Määritä vyöhykeilkivaltakäytännöt
Päivämäärän/ajan lähetys epäonnistui!!...
Toiminto käytössä vain online-tilassa!....

//2370
Varoitus!!.... Olet estämässä
pääsyn….
Jos lataat tämän muutoksen paneeliin, et voi
yhdistää paneeliin käyttämällä
Oletko varma?...
Olet valminnut muutoksen asteelle, joka voi vaikuttaa ajastimen arvoihin.
Kaikkia arvoja, jotka ovat tämän asteen min/max-arvojen ulkopuolella
säädetään automaattisesti.
Haluatko jatkaa?
//2380
Asteen muuttaminen – Ajastimen varoitus….
Käyttäjäkoodin numeromääräksi on asetettu neljä.
Tähän asteeseen muuttaminen
muuttaa automaattisesti koodit 5-numeroisiksi
Haluatko jatkaa?
Asteen muuttaminen - Käyttäjäkoodivaroitus….



//2390
Ohjaimen virransyöttövika
Ohjaimen akkuvika
Ohjaimen lisäsulakevika
Ohjaimen ulkokellon sulakevika
Ohjaimen sisäkellon sulakevika
Ohjaimen kellon ilkivalta
Ohjaimen kotelon ilkivalta
Ohjaimen lisävar. ilkivalta 1
Ohjaimen lisävar. ilkivalta 2
//2400
Ohjaimen antennin ilkivalta
Ohjaimen RF-häirintä
Modeemin 1 vika
Modeemin 1 linjavika
Modeemin 2 vika
Modeemin 2 linjavika
E-BUS-kaapelivika
Tietoliikenne epäonnistui
Käyttäjän uhka
//2410
Laajentimen tila

Laajentimen tilan tiedot….
Laajentimen tunnus
Tyyppi
Sarjanumero
Laiteohjelmiston versio
Jännite
Akun jännite
//2420
Nykyinen
Palauta hälytykset
Estä
Eristä
Sulje
EI KÄYTÖSSÄ



//2430
Tietoliikenne
Kotelon ilkivalta
Sulakevika
Verkkovirta
Akku
RF-häirintä
Antennin ilkivalta
Paniikki
Pito
//2440
Eristä
Estä
Palauta
Poista eristys
Poista esto
Lähetetään Estä-komento...
Lähetetään Poista esto -komento...
Lähetetään Eristä-komento...
Lähetetään Poista eristys -komento...
//2450
Laajenninhälytysten tyhjentäminen
Valitse hälytys yllä olevasta taulukosta….
Poista pito
Määritetty soittoverkoksi
Kanava 1 - Asema
Kanava 2 - Asema
Lähetysalue
Osaviritys A -komento…
Osaviritys B -komento…
//2460
Lukee tilaa….
Poista komento…
Tuntematon tyyppi
tavua
Modeemi estetty
Sekuntia
Tulo
Lähtö

//2470
Toiminto käytössä vain, kun paneeli on online-tilassa....
Valitse vyöhyke yllä olevasta taulukosta….
Valitse alue yllä olevasta taulukosta….
Paneeliasetukset – Laajentimet & näppäimistöt
Lisää uusi laajennin
Määritä uudelleen laajentimen tunnukset/sarjanrot
Määritä automaattisesti sarjanrot paneelilaitteista
Asetukset
Luettelo
//2480
<Määrittämätön>
Laajentimien enimmäismäärä saavutettu!...
Toiminto käytössä vain online-tilassa paneelin kanssa...
Näppäimistöjen enimmäismäärä saavutettu!...
I/O-laajentimien enimmäismäärä saavutettu!...
Laajentimia ei vielä määritetty!



//2490
E-BUS-asetukset
Määritä ENET-asetukset….
E-BUS-tyyppi
Uudelleenyritykset
Aikakatkaisu
Uudelleenlähetysyrityksiä häiriötilanteissa.
(Oletusarvo on 25).
Tietoliikennehäiriön kesto sekunteina, jonka jälkeen hälytys raportoidaan
(Oletusarvo on 10)
//2500
OK
Peruuta
Suljettu silmukka
Avoin silmukka
Laajentimet
Määritä uudelleen laajentimet
Valitse laajennin ja määritä uusi sijainti käyttämällä UP/DOWN-painikkeita…
Määritä laajentimen tunnukset uudelleen oikeanpuoleisilla nuolipainikkeilla.
Vaihda sarjanumerot kaksoisnapsauttamalla laajenninta….
//2510
Huom. Kaikki määritetyt vyöhykkeet/lähdöt jäävät laajentimen tunnukselle.
Siirrä valittua laajenninta ylös tunnusluettelossa
Siirrä valittua laajenninta alas tunnusluettelossa
Tee muutokset kokoonpanotiedostoon nyt…
Asema
Laajennin
Tyyppi
Sarjanro
Kuvaus
//2520
Vaihda laajentimen sarjanumero
kanssa
[8 sisään / 2 ulos]
[8 ulos]
Nämä laajentimet määritetään nyt uudelleen - Jatka?
Valitse laajennin yllä olevasta taulukosta….
Sarjanumeroiden vaihtaminen sallitaan vain samanlaisten laajentimien kesken…
Muita tällaisia laajentimia ei ole määritetty….
Laajentimen sarjanumero-ongelma!!!
//2530
Vyöhyke
Kuvaus
Tyyppi
Määritteet
Alue
Muuta EOL kaikkiin järjestelmätuloihin
Tulot
Lähdöt

//2540
Paneeliasetukset - Ohjaimen tulot & lähdöt
Lähtö
Kuvaus
Tyyppi
Määritetty:
Tyyppi
Käännä
Loki
Testilähdöt
//2550
Päivitä lähdön tila
<Varattu>
Jatkuva
Hetkellinen
Pulssitettu
<Aluelähtö>
<Järjestelmälähtö>
<Vyöhyke kartoitettu>
<Pääsy>
//2560
Alue
Järjestelmälähtö
Vyöhyke
Lähetetään lähtö
Aseta POIS-komento…
Aseta PÄÄLLÄ-komento…
Luetaan lähdön tilaa….


//2570
Muokkaa tuloa
Määritä tuloasetukset….
Tulo
EOL
Analysoitu
Pulssimäärä
Vakava hyökkäys
Vyöhyke
Kuvaus
//2580
Tyyppi
Alue
Määritteet
OK
Peruuta
Valitse kelvollinen vyöhyketyyppi luettelosta…
Lähdön muokkaus
Muokkaa lähtöä
Määritä lähtöasetukset….
//2590
Lähdön tyyppi (kartoitus)
Järjestelmälähtö
Aluelähtö
Vyöhykekartoitus
Kuvaus
Tila
Päällä-aika
Pois-aika
Käännä
//2600
Loki
[100 ms]
OK
Peruuta
Valitse järjestelmälähdön toiminto….
Valitse aluenumero ja lähtötoiminto sen alueen sisällä….
Valitse vyöhyke, jolle tämä lähtö kartoitetaan…


//2610
Muokkaa laajenninta
Määritä tämän laajentimen asetukset
Laajentimen tunnus
Tyyppi
Sarjanro
Kuvaus
Lähtö
Kuvaus
Tyyppi
//2620
Määritetty:
Tila
Käännä
Loki
Päivitä lähdön tila
Testilähdöt
OK
Poista
Peruuta
//2630
Tulo
EOL
Analysoitu
Pulssimäärä
Vakava hyökkäys
Vyöhyke
Kuvaus
Tyyppi
Määritteet
//2640
Alue
Näppäimistön valinnat
Tähän näppäimistöön määritetyt alueet
Taustavalo
Merkkivalot
Sireeni
PACEn syöttö
Paniikki
Syttyy, kun näppäintä painetaan
//2650
Aina päällä
Aina pois
Salli näkyvät merkkivalot.
Salli näppäimistön sireeni
Estä näppäimien käyttö sisääntulon aikana
2 valintanäppäimen käyttäminen
Tulot
Lähdöt

//2660
Ei käytössä
Käytössä
Käytössä (hiljainen)
Muokkaa laajentimen tuloa
Lähetetään lähtö
Aseta POIS-komento…
Aseta PÄÄLLÄ-komento…
Jatkuva
Hetkellinen
//2670
Pulssitettu
Luetaan lähdön tilaa….
Järjestelmälähtö
Vyöhyke
Poista laajentimen tunnus
Oletko varma?
Peruuta
<Ei tapahtumia>

//2680
Pvm/aika
Tapahtuma
Vastaanotin
Signaali
Tila
Akku
Tyyppi
Numero
Tulos
//2690
Muuta järjestelmän EOL-arvoa
Järjestelmän EOL-arvo
Muuta EOL-arvo kaikkiin tuloihin (Ohjain & laajentimet)…
Valitse EOL-tyyppi
OK
Peruuta



//2700
Vaihda laajennin…..
Laajentimen vaihto
Valitse laajennin, jonka kanssa sarjanumero vaihdetaan…
Peruuta
Vaihda
Tunnus
Tyyppi
Sarjanro
Kuvaus
//2710
Vaihda sarjanumero
kanssa
Valitse laajennin luettelosta...
Tämä lataa koko kokoonpanotiedoston… Oletko varma?
Muutokset laajentimen määrityksiin tehdään nyt… Jatka?
VAROITUS - Paneeli on täydessä asentajatilassa!!
Jos katkaiset nyt, kaikki paneelin hälytykset on edelleen estetty….
Oletko varma? (K/E)

//2720
Ongelma tiedoston pakkaamisessa - Määrityksiä ei lähetetty paneeliin!!!
Tiedostoa ei ole!!!
Valitse tuotava tiedosto….
Virhe kokoonpanotiedoston salauksen purkamisessa!!!
SigNETpro epäonnistui sarjanumeroiden kohdentamisessa
osa on vielä kohdentamatta…
Lähetetään laiteohjelmiston tiedosto paneeliin….
Tuodaan kokoonpanotiedostoa

//2730
Laajenninongelma!....
Laajentimien määrä kokoonpanotiedostossa ei vastaa
paneelin laajentimia….
paneelin laajentimet
kokoonpanotiedoston laajentimet
Keskeytä
Laajennintyyppiongelma!....
Paneelin laajennintyypit eivät vastaa
kokoonpanotiedoston laajennintyyppejä…
//2740
kokoonpanotiedostossa
paneelissa
Et voi lähettää kokoonpanotiedostoa, jos
paneelin ja SigNETpron laajennintyypit eivät vastaa toisiaan!...
Näppäimistö
I/O [8 sisään/2 ulos]
I/O [8 lähtöä]
Analysoitu
Virtalähde
//2750
Langaton
Laajenninongelma!....
Laajentimien määrä kokoonpanotiedostossa ei vastaa
paneelin laajentimia….
paneelin laajentimet
kokoonpanotiedoston laajentimet
Keskeytä
Luetaan EBUS-laajennintietoja….
SigNET-laiteohjelmisto
//2760
!!! Ongelma paneelin lokitietojen jäsennyksessä…
Haetaan vyöhykkeen tilaa.….
Odota, kunnes tiedostot on poistettu….
Haetaan luetteloimattomia langattomia laitteita….
Laite ei ole SigNET-pikaohjelmointi
Kytketty laite ei ole Signet 200- tai Signet 300 -paneeli…
Tietoliikennevirhe - Yhteys paneeliin epäonnistui…
Kytketty paneelityyppi on eri kuin kokoonpanoasetukseen tallennettu asetus
Paneeli
//2770
Tiedosto
Haluatko muuttaa tiedoston asetuksen vastaamaan uutta paneelityyppiä?
Langaton - Tunnus
Tulo
Lähtö
Ohjelmistoasentaja
Täysi asentaja


//2780
Estä-/Poista esto -komento epäonnistui!
Eristä-/Poista eristys -komento epäonnistui!
Pidä-/Poista pito -komento epäonnistui!
Muuta asentajatilaa -komento epäonnistui!
Virhe suoritettaessa vyöhykeloki-komentoa…
Tyhjennä kaikki vyöhykehälytykset -komento epäonnistui!
Ongelma haettaessa modeemilokia…
Tyhjennä kaikki hälytykset -komento epäonnistui!
Virhe suoritettaessa alueen täysviritys -komentoa…
//2790
Virhe suoritettaessa täysviritys-komentoa…
Virhe suoritettaessa alueen osaviritys A -komentoa…
Virhe suoritettaessa alueen osaviritys B -komentoa…
Virhe suoritettaessa osaviritys B -komentoa…
Virhe suoritettaessa alueen virityksenpoisto -komentoa…
Virhe suoritettaessa virityksenpoisto -komentoa…
Paneeliin yhdistäminen epäonnistui!....
X10 lähdön tila -komento epäonnistui!
Ongelma tiedoston saamisessa ohjelmoijalta
//2800
Ongelma luettaessa pikaohjelmoinnin laitetietoja
Vyöhykkeen tilan päivitys epäonnistui!...
Paneelin tilan päivitys epäonnistui!...
Lähdön tilan päivitys epäonnistui!...
Virhe haettaessa laitteen tietoja…
Luetteloimattomien langattomien laitteiden haku epäonnistui!...
Lähdön tilan muutos -komento epäonnistui!
Virhe lähetettäessä tiedostoa ohjelmoijalle….
Ongelma pakattaessa tiedostoa!...
//2810
Hälytyskeskustesti epäonnistui!….
Virhe suoritettaessa anturiloki-komentoa…
Ongelma haettaessa lokia…
Näppäinkomennon lähetys epäonnistui!...
Tiedoston lähettäminen paneeliin epäonnistui….
Aikaleiman tietojen haku epäonnistui….
Kokoonpanotiedoston hakeminen paneelista epäonnistui...
Muuta asentajatilaa -komento epäonnistui!
Tyhjennä laajenninhälytykset -komento epäonnistui!
//2820
SMS-testi epäonnistui!….
Aikaleiman tietojen haku epäonnistui….
Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui!...
Virhe kokoonpanotiedoston salauksen purkamisessa!!!
Vapaa tila
Käytetty tila
Tavua


//2830  Virheilmoitukset alkavat
OK
Ei voi nollata laiteohjelmiston päivityksen jälkeen (yhteys hävisi)
Ei voitu soittaa ulos
Modeemin alustus epäonnistui
Modeemi ei vastannut alustusmerkkijonoon
Modeemi ei saanut yhteyttä valinnan jälkeen
Sokettiyhteys hävisi
Sokettiyhteys suljettu
Ei yhteyttä
Komennon aikakatkaisu
Muistia ei voitu kohdentaa
Purkaminen epäonnistui
Vastaanotettu virheellinen purettu koko
Kohdetiedostoa ei voi avata
Y-modeemin siirto epäonnistui
Virheelliset argumentit
Sallittu vain asentajatilassa
Ei sallittu asentajatilassa
Sisäinen virhe
Virheellinen alue
Ei voi virittää, koska vyöhykkeitä auki
Ei voi virittää, koska vyöhykkeillä hälytyksiä
Ei voi virittää, koska vyöhykkeillä ilkivaltaa
Ei voi virittää, koska järjestelmähälytyksiä
Muistia ei voitu kohdentaa
Virheellinen vyöhyketunnus
Käyttämätön vyöhyketunnus
Virheellinen laitetunnus
Virheellinen hälytystunnus
Ei voi toimia käyttäjän uhka -tilassa
X-10 ei sallittu ohjaimessa
Modeemi varattu
Modeemivika
Lähetys epäonnistui
Pääsy estetty! SigNETpro-pääsy estetty paneelissa
Pääsy estetty! tarvitaan asentajaoikeudet
Pääsy estetty! virheellinen salasana
On jo asentajatilassa
Asentajatilasta ei voi poistua ennen vika- ja ilkivaltailmoitusten kuittausta!
Ei asentajatilassa
Anturitunnusta ei ole paneelissa!
Puhelinnumero liian pitkä
Virheellinen modeemin numero
Modeemia ei ole sallittu
Ei tuettu komento
Virheellinen tiedostomuoto (sisäinen virhe)
Tiedoston vastaanotto epäonnistui
Tiedoston siirto epäonnistui
Virheellinen tiedosto
Kieli ei käytössä
Tiedostoa ei voitu tallentaa flash-muistiin
Tuntematon virhetyyppi!!!
Ryhmätunnus on virheellinen






//2890  OCX-paluukoodit
Ok ja Valmis
Ok ja käynnissä
Porttia/tiedostoa ei voitu avata lukemista varten
Portin/tiedoston lukeminen epäonnistui
Porttia/tiedostoa ei voitu kirjoittaa kirjoittamista varten
Tiedosto on virheellinen
Virhe: varattu edelliseen komentoon
Ei yhdistetty paneeliin/ohjelmointiin
COM-porttia ei voi avata
Komentoa ei voitu lähettää ohjaimeen tai fp:hen (huono yhteys)
Tiedostokokoa ei saada
Virheelliset argumentit
Winsock-virhe
Muistia ei voi kohdentaa
Virheellinen tiedostomuoto
Virheellinen tiedostokoko
Virheellinen tiedoston CRC
Ei voi yhdistää, koska on jo yhdistetty tai yhdistämässä
Sisäinen virhe
Yhteys hävisi
Ei voi yhdistää TCP/IP:n kautta (virh./saavuttamaton IP-osoite tai TCP-portti)
Modeemin alustusmerkkijono epäonnistui
Modeemin valinta epäonnistui
Tuntematon virhetyyppi!!!
Ei valmis
Komentoa ei ole toteutettu...
Tapahtui aikakatkaisu
Siirto epäonnistui
Yhteys epäonnistui
//2920









//2930
Portti 1 käytössä - X10 sallittu
Portti 2 käytössä - Modeemi 2 sallittu
Englanti (Pohjois-Amerikka)
Ranska (Kanada)





//2940
Näppäimistöt
Näppäimistöyhteenveto
Määritetyt näppäimistöt
Laajentimet
Näppäimistöjen enimmäismäärä saavutettu!...
Poista näppäimistön tunnus



//2950
SigNETpro-salasana on vaihdettu!....
Haluatko muokata SigNETpro-asennustietotiedostoa vastaavasti?
Paneelin versio






//2960
Kaksois 6K8/4K7
Kaksois 4K7/4K7
Kaksois 3K0/3K0
Kaksois 3K3/3K3
Kaksois 5K6/5K6
Kaksois 2K7/8K2
Kaksois 3K9/8K2
Kaksois 1K0/470

//2970
Versio
SigNETpro-kokoonpanotiedosto ei ole yhteensopiva
yhdistetyn paneelin laiteohjelmistoversion kanssa!!
Paneelin versio
Kokoonpanotiedosto
SigNETpro katkaisee nyt yhteyden….
Päivitä
Tällä tunnuksella on jo asennus
vaihda asennustunnus
//2980
Päivitä laiteohjelmiston versio
Päivitä versioon 1.3
Päivitetään laiteohjelmiston versiota
Päivitä versioon
valmis!...
Laiteohjelmiston versio
Laiteohjelmiston päivitystoiminto muokkaa SigNETpron
kokoonpanotiedostoa tämän asennusmerkinnän osalta….
Toimintoa ei voi perua - Oletko varma, että haluat jatkaa?
//2990
EI KÄYTÖSSÄ
Valmis
Havaitaan
Alustetaan
Soitetaan
Vastataan
Yhdistetty
Katkaistaan
Varattu
//3000
Tuntematon
Ei käytössä
Ok
Ei vastausta
Vika
Virheellinen PIN
Linjavika


//3010
PSTN
GSM
Redcare
OK
Hälytys
Estä
Eristä
Vika

//3020
Poista viritys
Osaviritys A
Osaviritys B
Täydellinen viritys
Tuntematon
Suljettu
Auki
Oikosulku
Katkaise
//3030
Peitetty
DC-korvaus
Anturi puuttuu
Tuntematon





//3040
OK
Estä
Eristä
Pito
Ilkivalta
Hälytys
Tuntematon


//3050
Online
Offline
Hävisi
Vireillä
Valitse, jos asentaja saa ohjata paneelia SMS:llä
SMS-tapahtumat
SMS-ohjaus
Näytä avoimet vyöhykkeet
Jos valittuna, avoimet vyöhykkeet näytetään virityksen poistotilassa.
//3060
Sulje
Ilkivalta
Avaa
Ohjain
Laajennin
Korkea
Matala


//3070
Näppäimistön tila
Näppäimistön tilan tiedot….
Näppäimistön tunnus
Syötä kelvollinen ryhmänimi!….
Ryhmänimi on jo olemassa….




//3080
Englanti (Pohjois-Amerikka)
Ranska (Kanada)
Ruotsi
Norja
Tanska
Tšekki
Puola


//3090
Tekn. vyöhykkeiden raportti
Tekn. vyöhykkeiden näyttö
Tekn. vyöhykkeiden äänimerkki
Tekn. vyöhykkeiden viive
Tekn. viive
Aika sekunteina, jonka ajan teknisten vyöhykkeiden liipaisemista
viivytetään teknisen viiveen määritteellä.


//3100
Lisäasetukset
Kalenterit
Liipaisimet
Käyttäjälähdöt
X-10
Lisenssi
Viikkotyyppi


//3110
Tarkastele/muokkaa valittua liipaisinta
Luo uusi liipaisin
Lisää uusi PÄÄLLÄ-liipaisin
Lisää uusi POIS-liipaisin
Positiivinen
Negatiivinen
Tunnus
Liipaisimen kuvaus
<Ei määritettyjä liipaisimia>
//3120
Valitse liipaisin taulukosta…
Ladataan liipaisimen tietoja….
Valitse liipaisin taulukosta….
Liipaisimien enimmäismäärä saavutettu!
Ladataan liipaisimen tietoja….
Valitse liipaisin
Reuna
Määritä
Peruuta
//3130
Luo uusi liipaisin
Näytä valittu liipaisin
Käyttäjälähtöliipaisimet
Määritä PÄÄLLÄ/POIS-liipaisimet käyttäjälähdöille….
Liipaisin PÄÄLLÄ
Liipaisin POIS
Poista liipaisin
Lisää PÄÄLLÄ-liipaisin
Lisää POIS-liipaisin
//3140
Sulje
Valitse liipaisin taulukosta…
Tunnus
Liipaisin
Reuna
Lisäasetukset - Käyttäjälähdöt
Käyttäjälähtöjen luettelo
Lähtö
Näppäimistö
//3150
Liipaisimet
<EI MITÄÄN>
Liipaisimet määritetty
Ladataan käyttäjälähdön liipaisimen tietoja….
Lisäasetukset - Liipaisimet
Liipaisinten luettelo
Liipaisinten luettelointi
Lisää uusi liipaisin
Tunnus
//3160
Kuvaus
Liipaisinehtojen määrä
Määritä yleinen vapaapäivä
Liipaisinehdot
Ladataan liipaisimen tietoja….




//3170
Liipaisimen määritys
Tälle liipaisimelle määritetyt ehdot
Liipaisimen numero
Liipaisimen kuvaus
Aktiivinen aika
Aikarajoitus
kohteeseen
Kalenteri
Tarkastele valittuja kalenteriasetuksia
//3180
Luo uusi kalenteri
Liipaisinehdot
Vyöhyke
Järjestelmälähtö
Aluelähtö
Langaton avaimenperä
Näppäimistökoodi
Aikaehto
Kalenteri
//3190
Poista tämä liipaisin
Poista valittu ehto
Peruuta
OK
<Ei kalenteria>
ID
Tulo/lähtöehdot
JÄRJESTELMÄLÄHTÖ
ALUELÄHTÖ
//3200
PÄÄLLÄ
POIS
Alue
Vyöhyke
AUKI
SULJETTU
KATKAISE
OIKOSULKU
Ennen-aika
//3210
Jälkeen-aika
Vastaava kuin
Avaimenperä
Kuka tahansa käyttäjä
Käyttäjä
Näppäimistökoodi
Liipaisinehto
Tälle liipaisimelle määritetyt ehdot….
Järjestelmälähtö
//3220
Tila
Peruuta
Määritä liipaisimeen
Vyöhyke-ehto
Järjestelmälähtö
Langaton avaimenperä
Näppäimistön luvallinen koodi
Aikaehto
Kalenteri
//3230
Järjestelmälähtöehto
Langattoman avaimenperän ehto
Näppäimistökoodiehto
Aikaehto
Kalenteriehto
Aluelähtöehto
Valitse vyöhyke ja vyöhykkeen tila….
Valitse lähtö ja lähdön tila….
Valitse yksittäinen avaimenperä tai MITKÄ TAHANSA avaimenperät….
//3240
Valitse yksittäinen avaimenperä tai MIKÄ TAHANSA koodi….
Valitse aikaehto….
Valitse kalenteri (käyttää aktiivisia aikoja)….
Valitse alue, lähtö ja lähtötila….
<Ei määritettyjä kalentereita>
Aika sekunteina, jonka liipaisinehtojen täytyy täyttyä.
Vyöhyke
Vyöhyke-ehto
Näppäimistön luvallinen koodi
//3250
Alue
Aluelähtö
Lähtötila
Poista tämä liipaisin - Tämä poistaa liipaisimen ja kaikki sen ehdot!...
Jatka?
Poista varoitus
Poista ehto
Valitse poistettava liipaisinehto…

//3260
Päällä-aika
Pois-aika
Päällä/Pois-aika
Poista valittu liipaisin luettelosta?...
Jatka
Poista
Osoitetila
Manuaalinen
Automaattinen
//3270
Liipaise uudelleen
Valitse käyttäjälähtö, johon tämä lähtö kartoitetaan….
Lähdön kartoitus
Lähdön määritys
Kalenteri
Ei käytössä
Automaattinen
Valvottu
Täysviritys
//3280
Poista viritys
Automaattinen alueviritys / virityksen poisto
Määritä automaattinen viritys / virityksen poisto alueelle
Automaattinen SMS-numero
Automaattinen SMS-väli
Saapuvat puhelut
Vastaa vain, kun asentajan pääsy on myönnetty


//3290
Ei käytössä
1 tuntia
24 tuntia
48 tuntia
7 päivää
30 päivää



//3300
Protokollan versio
Valitse tämän vastaanottimen kanssa käytettävä EDP-protokollan versio
Versio 1
Versio 2
Testaa kaikki
Valitse, jos haluat testata kaikki modeemit
On annettu enimmäismäärä kalentereita!...
<Käyttäjälähtö>

//3310
Ruotsi
Norja
Tanska
Tšekki
Puola




//3320
PACE + PIN
Palautus viritys poistettaessa
Offline-ilkivalta
Jos valittuna, tarvitaan sekä PIN-koodi että PACE.
Jos valittuna, hälytykset poistuvat autom. 30 s virityksen poistamisen jälkeen.
Jos valittuna, offline-tilaan siirtyvät vyöhykkeet antavat ilkivaltailmoituksen.
Uhka
Ilmoita käyttäjän uhka, jos näppäimistöllä syötetään koodi + 1 tai koodi + 2
Ei käytössä
//3330
Koodi + 1
Koodi + 2
Tekn. viive
Aika sek. jonka ajan tekn.vyöh. liipaisua tekn.viiveen määritteellä viivytetään.
Valitse, jos käyttäjä saa vastaanottaa SMS-tapahtumia
Tekn. vyöhykkeiden raportti
Tekn. vyöhykkeiden näyttö
Tekn. vyöhykkeiden äänimerkki
Tekn. vyöhykkeiden viive
//3340
Ladataan kalenterin tietoja….
Tunnus
Kuvaus
Alkupäivämäärä
Loppupäivämäärä
Poikkeuspäivien enimmäismäärä saavutettu!...
Yleinen vapaapäivä
Poista tämä poikkeuspäivä?
Määritä tämä poikkeuspäivä?
//3350
Viikko
Suunnitelma
Mistä
kohteeseen
PÄÄLLÄ-aika
POIS-aika
Viikkotyyppi


//3360
Pvm/aika-aikataulutus
Määritä viikkotyypit viikkonumeroihin
Viikkonumerot :
Kalenteri :
Kuvaus :
Valitse vuosi :
Viikkotyypit :
Määritetyt poikkeuspäivät :
Tarkastele/määritä viikkotyyppejä
//3370
Poista määritys valitusta päivästä
Lisää/muokkaa poikkeuspäiviä
Määritä valittu viikkotyyppi kaikkiin viikkonumeroihin
Poista viikkotyypit kaikista viikkonumeroista
Määritä kaikki viikot viikkotyypin mukaan
Päivitetään kalenterin tietoja….
Poista kaikki viikkotyyppien määritteet?
Päivitetään kalenteria……

//3380
Uusi poikkeuspäivä
Luo uusi poikkeuspäivä…
Määritä yleiseksi vapaapäiväksi
Tarkastele/muokkaa poikkeuspäivää
Nykyiset poikkeuspäivät
Poista poikkeuspäivä
Viikon tiedot
Näytä Päällä/Pois-aikataulu tälle viikolle
Poista tämä kalenteri - Oletko varma?
//3390
Ryhmäsuodatin :
Syy & vaikutus
<Ei määritetty>
SMS-varmennus
Vastaanotettujen SMS-ohjauskomentojen varmennus.
Vain PIN-koodi
Vain soittajan tunnus
PIN ja soittajan tunnus
Vain SMS-PIN-koodi
SMS-PIN ja soittajan tunnus
Näppäimistöongelma!....
Näppäimistöjen määrä kokoonpanotiedostossa ei vastaa
paneelin näppäimistöjen lukumäärää….
paneelin näppäimistöt
kokoonpanotiedoston näppäimistöt
Keskeytä



//3410
Valitsemasi tiedosto ei ole SigNETpro-kokoonpanotiedosto….
Kopioi laiteohjelmisto ohjelmointiin
Kopioi nyt…
Pikaohjelmoinnin ikkuna suljettiin…
Näppäimistöjä ei vielä määritetty!
Automaattinen tilan päivitys
Ei asennettu
Tyyppi
Näytä virtalähteen tila
//3420
Linkki puuttuu
12 V -tila
7 AH -akku
17 AH -akku
--
Jos valittuna, alhaisen signaalivoimakkuuden signaalit jätetään huomioimatta.
Suodatin


//3430
RF-tyyppi
RF-versio
Päivämäärä & aika
Automaattinen kesäaika
Synkronoi aika virransyötön kanssa
Käyttäjän uhka
Tekninen
Poisjätetyt vyöhykkeet

//3440
Manuaaliseen osoitetilaan vaihtaminen aiheuttaa automaattisen
laajentimen uudelleenmäärityksen
Joitain vyöhykkeitä saatetaan poistaa tämän prosessin aikana….
Et voi määrittää paneelia manuaal. EBUS-väylään, koska ei-osoitettavia
laajennintyyppejä on jo määritetty…
Laajentimen tunnus on jo käytössä!
Näytä kaikki vyöhykkeet


//3450
Asema
Tunnus
Tila
Tyyppi
Sarjanumero
Kuvaus
Online-EBUS-kartan yhteenveto
Fyysisesti paneeliin kytkettyjen laajentimien/näppäimistöjen luettelo….
Päivitä
//3460
Soita
Yhteiskytkentä
Sulje
Topologia
Portti
Määritetyt laajennintyypit eivät tue manuaalista osoitusta…
EBUS-määritykseksi jää automaattinen
Et voi määrittää paneelia manuaaliselle EBUS-osoitukselle, koska
siihen on kytketty ei-osoitettavia laajentimia!
//3470
Muuta kokoonpanoasetusten määritys automaattiseksi EBUS-osoitukseksi
Napsauttamalla OK ennen lataamista?
Huom. : Kun EBUS-osoitus on ’manuaalinen’, laajentimissa, joiden arvo on
suurempi kuin 63 ei ole MITÄÄN vyöhykkeitä määritettynä!...
TÄRKEÄÄ! - Kokoonpanon päivitys….
Sovellus havaitsi, että kokoonpanotiedostot on ehkä luotu
aiemmassa SigNETpron versiossa.
Kokoonpanotiedostot päivitetään nyt....
OK
//3480
Tarkistetaan ja päivitetään kokoonpanotiedostoja… Odota….








//3490









//3500
SigNET 100
SigNET 200
SigNET 300
SigNET 310






Näppäimistön määritys
Näppäimistöjen määrä
Hälytyskeskuksen tunnusta ei ole paneelissa…
Vähintään 1 rekisteröimätön laajennin/näppäimistö kytkettynä paneeliin!!
Ei määritettyjä alueita paneelissa….
SMS-asetukset
SMS-tapahtumat
SMS-ohjaus
Tarkastele/muokkaa SMS-tapahtumia
//3520
Tarkastele/muokkaa SMS-ohjausta
SMS-tapahtumien raportointi käyttäjälle
Tämä käyttäjä pitää tallentaa ennen SMS-valintojen luomista/muokkausta….
Käyttäjän SMS-ohjaus
SMS-tapahtumien raportointi
Määritetään SMS-tapahtumien raportoinnin tietoja….
Salli
Numero
Hälytyksen aktivointi
//3530
Vahvistetut hälytykset
Vika ja ilkivalta
Viritys ja virityksen poisto
Esto ja eristys
Kaikki muut
(Jätä numero tyhjäksi, jos haluat poistaa tiedon)
Tallenna
Peruuta

//3540
Salli
Numero
PIN
Tälle käyttäjälle sallitut komennot
Valitse, jos haluat sallia SMS-viestinnän
Käyttäjän puhelimen soittajan tunnus
Varmennus PIN
Komento
Kuvaus
//3550
Sallii hälytyksen täysvirityksen SMS:llä
Sallii hälytyksen virityksen poiston SMS:llä
Sallii pääsyn tilatietoihin
Sallii pääsyn tapahtumalokiin
Sallii asentajan pääsyn ohjauksen
Sallii valmistajan pääsyn ohjauksen
Sallii lähtöjen ohjauksen
Sallii X10-lähtöjen ohjauksen
OK
//3560
Peruuta
Aika, jonka viritys epäonnistui –sanoma näytetään (0 = kunnes kelvollinen koodi)
Asennuksen tyyppi
Näytä EBUS-kartta
Lisää uusi näppäimistö
Havaittu RF-häiriö
Jos valittuna, hälytys aktivoituu kun havaitaan RF-häiriö.
Hälytyskeskusloki

//3570
Määritetty Syy- ja vaikutusluettelo
Syy-/vaikutusluettelo
Syy- ja vaikutusluettelo
Tunnus
Tyyppi
Kohde
Kuvaus
Liipaisimien määrä
Lisää uusi Syy/vaikutus
//3580
Syy ja vaikutus -määritysvelho
Luo ja määritä Syy ja vaikutus –kohteet....
Vaihe
/
Valitse kohde, jonka haluat liipaista :
Valitse kohteen tyyppi, jonka haluat liipaista.
Voi olla joko X10-laite tai käyttäjälähtö.
Aloita tämän laitteen ja sen liipaisuehtojen määritys napsauttamalla
'Seuraava'-painiketta.
//3590
Seuraava
Sulje
Valitse liipaistavan laitteen tyyppi
<Valitse kohde>
X-10-laite
Lähdön ohjaus
EI MITÄÄN
Syötä käyttäjälähdön kuvaus :
Lähdön näppäimen numero (valinnainen) :
Määritä käyttäjälähdön kuvaus ja näppäimistön näppäin, joka kytkee 
tämän lähdön (tarvittaessa)….
Lisää PÄÄLLÄ-liipaisin
Poista liipaisin
Lisää POIS-liipaisin
Lisää/poista PÄÄLLÄ- tai POIS-liipaisimet valitusta laitteesta….
Liipaisimilla on useita ehtoja, jotka täyttyessään liipaisevat laitteen.
Katso liipaisimelle määritellyt ehdot napsauttamalla liipaisinta. 
Liipaisin PÄÄLLÄ
Liipaisin POIS
//3610
Valitse käyttäjälähdön numero :
Valitse käyttäjälähtö luettelosta. Tämä laite liipaistaan.
Laajentimen lähdön määritys :
Lisää uusi määrite
Käyttäjälähtö PITÄÄ kartoittaa johonkin liitettyjen laajentimien lähdöistä.
Kun käyttäjälähtö on kytketty, kartoitetun laajentimen lähtö/lähdöt liipaisevat.
Voit määrittää/kartoittaa käyttäjälähdön useampaan laajenninlähtöön...
Syötä X10-laitteen kuvaus :
X10-laitteen näppäimen numero (valinnainen) :
//3620
Valitse X10-laite, kuvaus ja näppäimistön näppäimen numero (tarvittaessa)….
Valitse X10-laite :
Valitse X10-laite
Syy ja vaikutus voidaan määrittää vain X-10- ja käyttäjälähdöille!.... 
Valitse laitteen tyyppi luettelosta....
Määritä X10-kuvaus /näppäimistö
Määritä/luo liipaisimet
Valitse käyttäjälähdön numero
Syötä käyttäjälähdön kuvaus ja näppäimen numero
//3630
Kartoita käyttäjälähtö laajentimen lähtöön
Määritä/luo liipaisimet käyttäjälähdön kytkentään
Valitse käyttäjälähdön numero luettelosta!...
Käyttäjälähtö
Laajentimen tunnus
Sarjanro
Laajentimen kuvaus
Laajentimen lähtö
Ohjain
//3640
Ohjain/laajentimet - Lähdöt ja määritykset :
Määritä valittu lähtö käyttäjälähdöksi
Tyhjennä valitut lähdöt
Sulje
Määritä valittu lähtö käyttäjälähdöksi
Vaihda lähdön tyyppi
Tyhjennä lähdön tyyppi?
Muokkaa laajenninta
Lähtö
//3650
Järjestelmälähtö
Alue
Vyöhykelähtö – Vyöhykkeen nro
Ovilähtö – Oven nro
Käyttäjälähtö
Tuntematon!!!
Laajentimen tunnus
Sarjanro:
Ohjain
//3660
Muokkaa ohjainta - Lähtö
Lopeta
Paluu
Määritetty kalenteriluettelo
Kalenteriluettelo
Kalenteriluettelointi
Tunnus
Kuvaus
Viikkotyyppi määritetty
//3670
Lisää uusi kalenteri
Määritä yleinen vapaapäivä
Tarkastele/määritä poikkeuspäiviä
Poikkeuspäivät
Syötettävät tiedot kumoavat kalenterin normaaliin viikkotyyppiin
määritellyt ajankohdat….
Lisää uusi poikkeuspäivä
Poista käyttämättömät poikkeukset
Poista vanhentuneet poikkeukset
//3680
Sulje
Tunnus
Kuvaus
Alkupäivämäärä
Loppupäivämäärä
Käytössä
PÄÄLLÄ
POIS
Poistaa kaikki poikkeuspäivämerkinnät, joita ei ole määritetty kalenteriin…
//3690
Jatka?
Poikkeuspäivien enimmäismäärä saavutettu!...
Tämä poistaa kaikki vanhentuneet poikkeuspäivämerkinnät…
Jatka?
Poikkeuspäivän määritys
Päivittäin 4 PÄÄLLÄ- ja 4 POIS-aikaa….
Kuvaus
Pvm mistä
mihin
//3700
Päällä-aika
Pois-aika
Kalenterit määritetty
Määritetty automaattisesti kaikkiin
Poista
Peruuta
Tallenna
Poikkeuspäivä
Haluatko varmasti poistaa tämän poikkeuspäivän?
//3710
Päivittäin 4 PÄÄLLÄ/POISTA- ja 4 POIS/VIRITÄ-aikaa….
Päällä / Poista viritys
Pois / Viritä
HUOMAA: Poista aika käytöstä jättämällä aikakohta valitsematta.
Yksittäinen PÄÄLLÄ- tai POIS-aika tulkitaan välittömäksi liipaisuajaksi…. 
Tallenna
Muokkaa päivän määritteitä….
Yleinen vapaapäivä – Päällä/Pois-ajat….

//3720
Näytä kalenteriin määritellyt kohteet....
Poista tämä kalenteri
OK
Viikkotyyppien määritys
Määritä viikkotyypin päivien/aikojen asetukset….
Tyyppi 1, kuvaus :
Tyyppi 2, kuvaus :
Tyyppi 3, kuvaus :
Viikonpäivä
//3730
PÄÄLLÄ / Poista viritys
POIS / Viritä
Näytä viikkonäkymä....
Sulje
Kopioi Päällä/Pois-ajat
Liitä Päällä/Pois-ajat
Tyhjennä Päällä/Pois-ajat
Viikkotyyppi
Salli
//3740
Aikataulutuksen viikkosuunnitelma
Alla olevassa taulukossa näkyy valitun viikon Päällä/Pois-ajat….
Päivä
AP
IP
Sulje
HUOM. Liipaisin aktivoituu ainoastaan kun KAIKKI alla mainitut ehdot
täyttyvät samanaikaisesti.
Jos liipaisimelle määritetään 'Aikarajoitus' tai 'Kalenteri', se rajoittaa  
//3750
edelleen liipaisimen aktivoitumista ainoastaan, kun KAIKKI ehdot täyttyvät
JA Päällä/Pois-aikojen keston puitteissa.
PÄÄLLÄ
POIS
Määritä nyt
Ei määritetty!!!
Käyttäjälähdön nro
Kartoitettu
Näppäimistön pikanäppäin
//3760
Näytä laajentimen määritys
HUOM. Kun MINKÄ TAHANSA tämän luettelon liipaisimen KAIKKI ehdot  
täyttyvät, käyttäjälähtö liipaistaan PÄÄLLÄ…
Käyttäjälähtö liipaistaan POIS…
Tyhjennä
OK
Lähetetään kytkentäkomento käyttäjälähdölle
POIS…
PÄÄLLÄ…
//3770
Käyttäjälähdön tilan muutos epäonnistui!...
Tyhjennä käyttäjälähtö?
HUOM. Kun MINKÄ TAHANSA tämän luettelon liipaisimen KAIKKI ehdot  
täyttyvät, X10-laite liipaistaan PÄÄLLÄ…
täyttyvät, X10-laite liipaistaan POIS…
!!! SUODATIN PÄÄLLÄ!!!
Suodatinvyöhykkeet :
Kaikki vyöhykkeet
Kalenterissa ei määritteitä kohteisiin….
//3780
Ohjaimen lähtö
Laajennin
Näppäimistö
Vyöhyke
Alue
Käyttäjä
Liipaisin
Tunnus
Lähtö
//3790
Kalenterin määritys…
Varoitus: Tähän kalenteriin on nyt määritetty yllämainitut kohteet!...
Peruuta
Poista kalenteri
NYT MÄÄRITETTY….
Muokkaa tämän asennuksen tallennettavia tietoja….
Parsing error
Panel Signature Mismatch Upload

//3800
Engineer Reset
Require engineer restore of zones after confirmed alarm.
Please enter a user code...

Sweden
Norway
Denmark
Czech
Poland
Russia
Slovakia
Slovenia
Netherlands
Lithuania
Turkey
Romania
Latvia
Portugal
Switzerland
//3820
Command not supported
Frame parse error
Serial Enabled
USB Trace Enabled
Access Denied
Access Denied - Engineer
Access Denied - Password
Invalid Command
Transfer Complete
//3830
Transfer Failed
Invalid Command File
Active
Licensed
Unlicensed
Language Option not available on panel
The Maximum number of triggers has been reached!
Loading Trigger Data....

//3840
For further information please refer to the SigNETpro Configuration Manual
General - Panel Access Log
Panel Access Log
Any User
Any Door
Door
Access Log
User
Door
//3850
Get Current Date/Time
Get Access Log
Time
User
Door
Event
Save Log to File
Access
Requesting Access Log File....
//3860
Remote Maintenance Report(s)
Maintenance Report
Maintenance Filter






//3870
All Panels
Not Configured for Maintenance Reports
Last Maintenance Report Passed
Last Maintenance Report Failed
Maintenance Report Overdue
Awaiting First Report
New Report - Not yet reviewed...


//3880
Last Service Passed
Attention Required
Service Overdue
Awaiting First Report
New - Review required...




//3890
Copy/Create New Installation
Remote Maintenance Reporting
Get Maintenance Report for this Installation
View Saved Maintenance Reports for this Installation
Copy Area Settings
Paste Area Settings
Copy Zone Settings
Paste Zone Settings
Copy Calendar Settings
//3900
Paste Calendar Settings
Copy Calendar Settings
Paste Calendar Settings
Copy Output Settings
Paste Output Settings
Enter details for this installation....
Maintenance Report Schedule
OK
Modify the details to be saved for this installation....
//3910
Remote Maintenance Report Schedule
Enable
Next Scheduled Report Date
Frequency
OK
Cancel
Months


//3920
Maintenance Report Options
Request Maintenance Report
View Archived Maintenance Reports
Close
Archived Remote Remaintenance Reports for installation ID
View Selected Report
Close
Report Date
Report ID
//3930
Status
Loading Report....
There are no archived maintenance reports stored for the selected installation...
Maintenance Report request for Installation
has been queued
Copy Firmware File to Programmer
New Remote Maintenance Status Update
Installation

//3940
Remote Maintenance Setup
Remote Maintenance Report Configuration
Enable
Installation ID
Password
Report Path
Next Expected Report Date
Server Primary IP Address
Server Primary IP Port
//3950
Server Backup IP Address
Server Backup IP Port
Server Primary Modem #
Server Backup Modem #
Enable Remote Maintenance
Unique Remote Maintenance ID (1 to 999999)
Remote Maintenance password to use
Report Schedule path
Date/Time when panel should send next report..
//3960
IP address or DNS of primary server
IP Port of primary server
IP address or DNS of backup server
IP Port of backup server
Modem number of Server's Primary Modem
Modem number of Server's Backup Modem
Service Setup
Not Scheduled
Send by IP
//3970
Send by Modem
All Doors
Configure Doors on the panel.
Remote Service Report for Installation ID
Panel Remote Service summary report....
NOTE : This is the summarised Remote Service Report....
Show Full Service Report
Save As...
Print
//3980
Close
Reloading Report... please wait....
Show Short Service Report
NOTE : This is the Full Remote Service Report....
Show Full Service Report
NOTE : This is the summarized Remote Service Report....
Save Remote Service Report as file...


//3990
REMOTE SERVICE REPORT - Date
INSTALLATION
ADDRESS
INST. ID
SYSTEM INTEGRITY CHECKS
TIME AT PANEL BEFORE CALL :
SYSTEM LAST ARM
SYSTEM LAST DISARM
LAST ALARM IN AREA(S)
//4000
COMMUNICATIONS TESTED AND OPERATIONAL
ZONE/DETECTOR CHECKS
DETECTORS SOAKED TEST
DETECTORS INHIBITED/DISABLED TEST
DETECTORS REPORTING VALID STATES
SYSTEM ELECTRICAL CHECKS
MAINS SUPPLY HEALTH
CONTROL PANEL BATTERY
PANEL FUSE(S) CHECK
//4010
PANEL TAMPER(S) CHECK
EBUS CABLE CHECK
EBUS DEVICES CHECK
EBUS NETWORK CHECK
EXPANDERS STATUS/TAMPER CHECK
KEYPADS STATUS/TAMPER CHECK
PANEL LOG EVENTS


//4020
Door Controllers
Doors
Door
DPS
DRS
Door Mode
Lock
Unlock
Normal
//4030
Momentary
Refresh Doors
Door Controller Status
Controller Status
Door Controller status details....
Getting Door Status....
Update Door Status failed!...


//4040
Closed
Open
Short
Disconnect
N/A
DC Substitution
Offline


//4050
OK
Open Too Long
Left Open
Forced Open
Tamper
Offline
Normal
Locked
Unlocked
//4060
Sending command to Lock Door
Sending command to UnLock Door
Sending command to Return Door to Normal
momentarily....
Door configuration
Configure the I/O settings for this door....
Door Inputs
Door Attributes
Door Timers
//4070
Door Calendars
Door Triggers
Zone
Description
Zone Type
Zone Attributes
Area
Door Position EOL
DPS Normal Open
//4080
Door Release EOL
DRS Normal Open
Door Group
Card and PIN
PIN only
PIN to exit
PIN to unset
Emergency
Escort
//4090
Prevent Passback
Soft Passback
Custodian
Sounder
Ignore Forced
Door Locked
Door Unlocked
Edit Door Triggers
OK
//4100
Cancel
Not Grouped
Door Group
Parameter
Value
Description
Units
Min
Max
//4110
Zone
Select Zone allocation
Description
Enter door/zone description.
Zone type
Select zone type
Zone attributes
Click to edit zone attributes.
Door Position
//4120
Select End of Line resistor configuration for door position input.
DPS Normal Open
Check if door position input sensor is Normal Open
Door Release
Select End of Line resistor configuration for door release input
DRS Normal Open
Check if door release input sensor is Normal Open


//4130
Access granted
Time the lock will remain open after granting access
Access denied
Time controller will wait after invalid event
Door open
'Door Open too long' alarm if door is open longer than this time
Door left open
'Door Left Open' alarm if door is open longer than this time
Extended
//4140
Additional time after granting access to a card with 'Ext. time' attribute
Escort
Duration to grant escorted access after a card with 'Escort'
Seconds
Minutes
None
View Selected Calendar Settings
Create New Calendar
Edit
//4150
You have not yet selected a zone number to edit...
Loading Calendar Data....
Please select a Calendar...
Door Controller
Input
Zone Attributes for Zone
Edit the zone attributes
OK
Cancel
//4160
Door Triggers
Add triggers for Lock, Unlock and Normal door operation....
Triggers that will Lock Door
Triggers that will Unlock Door
Triggers that will Set Door to Normal
Add Trigger
Remove Trigger
Close

//4170
Door Normal Trigger
Door Lock Trigger
Door Unlock Trigger
Door
Location
Zone
Group
Area
Panel Settings - Doors
//4180
Door Controller
I/O
Door Group
Door List
Input
Door Controller Summary
Door Summary
Door Controllers

//4190
Configured Door Controllers
Expander
Type
Serial #
Description
Inputs
Outputs
Add New Door Controller

//4200
Door Options
Door I/O
Edit
Door assignment has changed... 
You need to save these changes before you can modify the door data. 
Save now?....
You cannot assign the same door number to both door inputs!!.....
Input
Output
//4210
Zones/Outputs
Door Configuration
Configure the I/O settings for this door....
Door Input 1 (DPS) : 
Zone :
Description :
Zone Type :
Zone Attributes :
Area :
//4220
EOL :
Edit
Door Output : 
Description :
Configure Output
OK
Cancel
Door Input 2 (DRS) : 

//4230
You have not yet selected a zone number to edit...
User Output
Door Output
ZONE OUTPUT
DOOR OUTPUT
USER OUTPUT
Door Number
Calendar Assignment

//4240
Door ID
Location
Zone
Group
Area
Entry Granted
Entry Denied
Exit Granted
Exit Denied
//4250
Door Open Too Long
Door Left Open
Door Forced
Door Normal
Door Locked
Door Unlocked
Fail to Communicate
Door Lock
Door Unlock
//4260
User Card
Door Control
Door ID is invalid (too big)
Door with given Door ID is unused
Invalid user ID
Inactive user ID
Cannot act on User Panic
Cannot act on User MDT Alarm
Doors
//4270
Door Events
User
User Name
Door
Door Description
Event
Door Condition
Select Door number and Door state....
Engineer Lock
//4280
Engineer Lock PIN
If checked then the Engineer lock PIN code is required to factory default the panel
Four digit engineer lock code.
RF FOB Panic
Select how the Panic buttons on the RF Fob should operate.
Disabled
Enabled
Enabled (Silent)
Armed Report Only
//4290
Select the calendar to use for auto set/unset times.
You can enable or disable Fullset and Unset functions - 
when set to 'Supervised' a signal will be sent to Central Station 
if the location fails to set/unset...
Automatic Setting/Unsetting
Configure Auto Arming for the System....
Duress
Tech
Zone Omit
//4300
GPRS Settings
External Modem
CDMA Relay Reset
Enabled
GPRS Settings for modem
GPRS Acess Point Name
GPRS User
GPRS Password
OK
//4310
Cancel
DNS Server
You have just copied from this device - Cannot paste!...
Paste settings from Area
to Area
Continue?
Paste Area Settings
Paste settings from Calendar
to Calendar
//4320
Continue?
Paste Calendar Settings
Paste settings from Zone
to Zone
Paste Zone Settings
Paste settings from Output
to Output
Paste Output Settings

//4330
User Output
Output
Unit
Assigned to following Controller/Expander Output(s)
Add new Controller/Expander output assignment
OK
Access Control
Add/Edit Access Control Card
You must save this user before you can modify Access options....
//4340
Access Control Config. for User
Card/Door Details....
Card Details
Card Attributes
Door Assignment
Card Format
Card Number
Site Code
Select format of access card
//4350
Enter card number
Enter site code. (Wiegand and HID card formats only)
Extended time
Unset outside
Unset inside
Fullset outside
Fullset inside
PIN bypass
Priority
//4360
Escort
Custodian
Check to extend door timers when this card is presented.
Panel/Area will UNSET when card is presented at entry reader.
Panel/Area will UNSET when card is presented at exit reader.
Panel/Area will FULLSET when card is presented twice at entry reader.
Panel/Area will FULLSET when card is presented twice at exit reader.
Access a door without PIN on a door connected with PIN pad.
Priority cards will give access when doors are offline.
//4370
Card may allow other cards through doors requiring Escort.
First person to enter the area and the last person to leave.
Delete This Card!
OK
Cancel
No Access
24 Hour
Delete this user's card?
<Unassigned>
//4380
Firmware type not compatible with panel!...
Wireless Only
Loading Calendar Data....
Please select a Calendar...
Access
Paste settings from Door
to Door
Continue?
Paste Door Settings
//4390
View the historical Access log.
!! Language Option not available on 
Access Nodes issue!....
The number of Access nodes in the config file does not match the number
of Access nodes on the panel....
Access nodes on Panel
Access nodes in Config File
Requesting Door
Quick Log - Door
//4400
Date/Time Lost
User RF Panic Button pressed
User Man Down Trasmitter Alarm






//4410
PANEL INFORMATION
PANEL TYPE
FIRMWARE VERSION
SERIAL #
LAST CONFIGURATION TIME
PANEL TIME
ENGINEER MODE
SYSTEM ELECTRICAL CHECKS
BATTERY VOLTAGE
//4420
MAIN PSU VOLTAGE
MAIN PSU CURRENT
MAIN PSU FREQ.
MAINS POWER TEST
BATTERY FAULT TEST
AUXILIARY FUSE
EXTERNAL BELL FUSE
INTERNAL BELL FUSE
BELL TAMPER INPUT
//4430
CABINET TAMPER SWITCH
AUXILIARY TAMPER 1
AUXILIARY TAMPER 2
WIRELESS ANTENNA
WIRELESS JAMMING
MODEM 1
MODEM 1 PHONE LINE
MODEM 2
MODEM 2 PHONE LINE
//4440
CABLE FAULT
FTC TEST
USER DURESS
EBUS DEVICES CHECKS
KEYPAD ID
STATUS CHECK
INPUT STATES CHECK
EXPANDER ID
ZONE/DETECTOR CHECKS
//4450
ZONE ID
SOAKED
INHIBITED/ISOLATED
STATE TEST FAILED
TESTED
FREQUENT USE FAIL
Report Path
Password
Calls to panel allowed
//4460
Romanian
Dutch
Russian
Frequent Time
Hours
Period in which frequently used zones are expected to open at least once when unset
Frequent Use
Get Request Failed
Glass Break
//4470
Cannot find Remote Service database file.... Remote Service will be disabled...
Remote Maintenance
Enable Remote Maintenance
DB Path
Select DB Path...
Remote Maintenance DB
Select Remote Maintenance database to use....
File does not exist!!

//4480
Connected device is not a supported SPC panel type....
Remote Maintenance not available in panel
Profile
Alarm Restores
Tamper Restores
Zone + System alarm restores
Zone + System tamper restores
Mains Fault
Battery Fault
//4490
Alarm Restores
Tamper Restores
Could not find
file
You will need to restart the application for this change to take affect
File
does not exist
Select company logo to appear at top of Maintenance Reports...
Alarm Restore
//4500
Tamper Restore
Failed to retrieve service report from Remote Maintenance database!
Could not update the Report Status in the Remote Maintenance Database!
DOOR CONTROLLERS STATUS/TAMPER CHECK
Date/Time
Report ID
ERROR
A comms failure occurred during the 'Service Maintenance Report' retrieval...
Message Received
//4510
A comms failure occurred during the 'Service Due Date/Time' update...
Report/Update Failed
Remote Maintenance Server Error...
Report corruption error...
Modem connection error...
IP connection error...
Comms transfer error...
Comms Timeout error...
Modem Connection timed out...
//4520
Comms Error
Enable Incoming IP
Allow incoming IP connections...
Incoming IP Port
These parameters are also part of the SPC Pro connection configuration.
Changes made here can also affect the SPC Pro settings....
Incoming IP Connection Settings
Outgoing Modem && IP Connection Settings

/4530
Remote Maintenance ID
Same as
Void Card
Check to temporarily disable this card.
Unset on Entry Reader
Unset on Exit Reader
Full set on Entry Reader
Full set on Exit Reader
Could not read the Installations' Maintenance Report Status from database!
//4540
Remote Maintenance Problem!!
Alert - Remote Maintenance Server has stopped!!!!
Close
Save Settings - Are you sure?
Remote Server Settings
Cannot not find the configuration file!...
Log File
Report/IP Settings
Modem
//4550
System Event Log
File
No Log
Level 1 [Lowest]
Level 2 [Low]
Level 3 [Medium]
Level 4 [High]
Level 5 [Highest]
Errors
//4560
Warnings
Information
All events
Failed to start the Remote Maintenance Database monitoring!
Failed to add a report request to Remote Maintenance database!
Reading list of Reports...
Please Wait....
Failed to read Remote Maintenance Reports from database!
Could not read the Installations' Server Report Status from database!
//4570
Remote Maintenance Service Running...
Remote Maintenance Service Stopped!!
These parameters are also part of the Remote Maintenance connection configuration.
Changes made here can also affect the Remote Maintenance settings....
Enter authorisation code
Authorisation Required...
Incorrect authorisation code entered!
Auto analyze all 'New' Maintenance Reports?
Maintenance Reports
//4580
Reading list of New Reports...
Please Wait....
Could not read list of new Reports from Remote Maintenance database!
'New' Maintenance Reports found - Analyse now?
Please Wait - Analyzing reports.....
of
Could not get Maintenance Report from database!
Could not update the Report Status in the Remote Maintenance Database!
No New Maintenance Reports found...
//4590
Could not delete the Installation Record from the Remote Maintenance Database
Could not delete the installation's reports from the Remote Maintenance Database
PANEL TYPE ERROR
You have selected to work with an installation with Panel type
This panel type is not supported by this version of
Auto-analyze & status-assign new reports...
Comms Failure Problem
Could not read Maintenance Report status from database!
Could not update installation record in Remote Maintenance Database!
//4600
Failed to modify the Remote Maintenance Server database with updated Service Status!....
Isolated
Inhibited
Alert
Input
YES
NO
Disabled
OK
//4610
No Response
Fault
Bad Pin
Line Fault
Bad SIM
AREA INFORMATION
AREA
LAST SET
LAST UNSET
//4620
LAST ALARM
By User
DOOR CONTROLLER
ARC TESTS
ARC ID
Node was reset!
Node 12V supply low!
Lid is open!
Back tamper is open!
//4630
Battery Fault!
Mains Fault!
Over Current!
RF Jamming detected!
Antenna Tamper!
Node fuse 1 blown!
Node fuse 2 blown!
Node fuse 3 blown!
Node fuse 4 blown!
//4640
Node no longer communicating!
Node cabinet tamper!
Node fuse fault!
Node Mains Fault!
Node Battery Fault!
RF Jamming detected!
Antenna tamper detected!
Panic button is pressed!
PSU Jumper not fitted!
//4650
MODEM
TESTED OK
NOT ENABLED
NO TEST YET DONE
TEST FAILED
MODEM FAILED
Please enter a valid Installation ID!....
Please enter an installation name....
You already have an installation with that ID - please change the ID
//4660
Failed to add installation record to Remote Maintenance Database!
Could not update installation record in Remote Maintenance Database!
Copying firmware file to Fast Programmer
Configure Server Settings...
Use Default
Select New Graphic...
Maintenance Report Letterhead Logo graphic


//4670
Remote Maintenance Server Config...
Modify Remote Maintenance Server Settings...
NOTE : You must restart the Remote Maintenance Service after 
saving these settings for any new changes to take affect...
Add New Modem
Save
Cancel
Destination
File Path
//4680
Log Level
Type of Events to Log
Max Log File Size
Number of panel Events added to report
Allow incoming IP connections from panels
TCP Listen Port
Remove Modem from Config
Modem Port
Pre-listen string
//4690
Post-listen string
Pre-dial string
Pre-dial wait
Enable for incoming calls
Enable for outgoing calls
Loading Calendar Data....
Please select a Calendar...
Reported alarms being restored
Fault Restore
Fault and Tamper restores
Indicate Full Set
Flash 'Red' Indicator light when Fullset. 
Triggers that will Momentarily Unlock Door
Reset Cards
If checked access cards passback state will be reset every day at midnight.
Warning!! - Before performing this upgrade please ensure that your
panel has already been upgraded to the correct new firmware!!


//4710
Reader
Allows Partset A of alarm by SMS
Allows Partset B of alarm by SMS
Allows Clear alerts by SMS
'--- SMS commands that can be sent to panel....
FSET
USET
SSTA
LOG
ENGA
MANA
O
X
ASET
BSET
CLR



//4730