Login
Utiliz.
Parola
Engleza
Spaniola
Franceza
Italiana
Parola introdusa este incorecta...
Finland

Identificare sistem
Optiune
Val.
Descriere
ID instalare
Nume instalare
Nume instalator
Telefon instalator
Afisare instalator

Numar de identificare unic folosit de SPC Pro/SPC Safe pt ac centrala
in toate raportarile ( 1-999999 ).
Descrierea instalarii
Nume instalatorului care face service
Numar telefon instalator care face service
Daca bifat datele instalatorului sunt afisate pe tastatura
Save



Identificare
Standarde
Optiuni
Timers
Intrari
Iesiri
Ceas
Limba


Instalare noua
Back
Sistem
Expandoare
Wireless
Zone
Utiliz.
Help


Setari standard de comformitate
Selecteaza pentru conformitate standarde UK
Selecteaza pt conformitate Standardele Irlandeze
Selecteaza pentru conformitate cu Standardele Europene
Nerestrictionat
Nivel 2
Nivel 3
Nivel


Nimic
Unic
Dual







Nefolosit
Sir de exterior
flash sirena exter
Sir de interior
Alarm
Alarma confirmata
Panic
Atac
Foc

Tamper
Medical
Def.
Tehnic
Defect retea
Defect baterie
Armare A
Armare B
Arm tot

Esec arm.
Intrare/Iesire
Zavor
Iesire foc
Clopot
Fum
Test mers



Intrari controller
Intr.
Sfarsit linie
Analizat
Numar pulsuri
Atac brutal
Save



Optiuni sistem
Optiune
Val.
Descriere
Arii
Daca bifat sistemul accepta arii multiple
Memorare Iesire
Necesara memorarea pentru toate iesirile ce schimba stare
Sir la prima

Cand aceasta este bifata, iesirile pentru sirenele de interior si exterior
se vor activa daca avem o alarma neconfirmata. Daca nu este bifata, sirenele
vor suna doar la o alarma confirmata sau daca detectorul care a cauzat
alarma neconfirmata se reactiveaza.
Repornire sir
Daca este bifata, sirenele se repornesc daca o noua activare a zonei
este detectata dupa ce timer-ul sirenei a expirat. Daca nu este bifata (default)
atunci sirena de exterior se va activa doar o data.
Cifre PIN

Numar de cifre in PIN user
Auto restore
Daca bifata atunci alarmele se restaureaza automat dupa reset senzor, daca nu
alarmele nec. restaurare manuala.
Permite inginer
Daca bifata, utilizatorul trebuie sa acorde acces inginer
Permitere Producator
Daca bifata, utilizatorultrebuie sa acorde  acces Producator
Politica alerte sistem

Configurare reactie sistem la alertele de sistem de la tastatura.
Politica alarme zona
Configureaza optiuni alarmare zona
Politica de tamper zona
Configureaza optiuni tamper de zona
Edit
Save



None
Simplu 1k
Simplu 2k2
Simplu 4k7
Dublu 1k/1k
Dublu 2k2/2k2
Dublu 4k7/2k2
Mascare PIR


Defect retea controller
Defect baterie controller
Defect siguranta AUX controller
Def sigurata sirena externa controller
Def siguranta sirena interna controller
Tamper sirena controller
Tamper cutie controller
Tamper 1  controller AUX
Tamper2 controlle rAUX

Tamper antena controller
Bruiaj RF controller
Defect modem 1
Def de linie modem 1
Defect modem 2
Def de linie modem 2
Defect cablu X-BUS
Defect comunicatie expander X-BUS
Defect retea expandor X-BUS

Def. siguranta expandor X-BUS
Defect baterie expandor X-BUS
Bruiaj RF expandor X-BUS
Tamper cutie expandor X-Bus
Tamper antena expandor X-BUS





Alarm
Intr/Iesire
Timp iesire
Foc
Iesire foc
Linie
Panic
Atac
Tamper

Tehn.
Medical
Nefolosit







Setari
Receptor 1
Receptor 2
Receptor 3
Receptor 4





Stare
Log
Setari efractie
Setari comunicatie
Avansat
Help




AT Defect AC
AR  Restaurare AC
BA  Alarma efractie
BB  Bypass efractie
BC  Anulare efractie
BD Defect Swinger
BE  Restaurare defect Swinger
BJ  Restaurare defect efractie
BR  Restaurare efractie
BT  Defect efractie
BU  Anulare bypass efractie
BV efractie verificata
BX  test efractie
CD Inchidere Delicvent
CG  inchidere fortata
CG  Zona inchisa
CI Esuare armare
CL  Raport inchidere
CP  Inchidere automata
CQ  Inchidere de la dist.
CS  Switch de inchidere
EA  Alarma iesire
EJ  Restaurare tamper extensie
ES  Tamper dispozitiv extensie
FS  Alarma foc
FB  Bypass foc
FC  Anulare al. foc
FJ  Restaurare defect foc
FR  Restaurare foc
FT Defect foc
FU  Anul. bypass foc
HA  Alarma atac
HB  Bypass atac
HJ  Restaurare defect atac
HR  Restaurare atac
HT  Defect atac
HU  Anulare bypass atac
JA  Tamper cod utilizator
JT  Schimbare timp
LB  Programare locala
LR  Restaurare linie telef
LT  Defect linie telefonica
LX  Terminare programare locala
MA  Alarma medicala
MB  Bypass medical
MJ  Restaurare defect medical
MR  Restaurare medicala
MT  Defect medical
MU  Anul. bypass medical
NL Armare permisa
NR  Restaur conex IP
NT  Def conex IP
OA Deschidere automata
OG  Arie deschisa
OP  Raport deschidere
OQ  Desch la distanta
OR  Dezarmare din alarma
PA  Alarma  panica
PB  Bypass panica
PJ  Restaurare defect panica
PR  Restaurare Panica
PT  Defect panica
PU  Anul. bypass panica
RC  Releu inchis
RN  Reset la distanta
RO  Releu deschis
RR  Pornire
RS Programare la distanta reusita
RT  Date pierd.
RX  Test manual
TA  Tamper
TB  Bypass tamper
TR  Restaurare tamper
TU  Anulare bypass tamper
TX  Apel  test
UA  Alarma fara text
UB  Bypass fara tip
UJ  Restaurare defect fara tip
UR  Restaurare fara tip
UT  Defect fara tip
UU  Anulare bypass fara tip
YA  Def. sirena
YC  Esec comunicatie
YF  Eroare checksum
YH  Sir restaurata
YK  Restaurare comunicatie
YM  Lipsa baterie
YP  Def sursa alim
YQ  Rest. sursa alim
YR  Restaurare baterie
YS  Eroare comunicatie
YT  Defect baterie
YW  Reset Watchdog
YX  Necesar service
YZ  Service efectuat





Activare iesire
Activare zona
Activare timp
OPEN
INCHIS
ON
OFF



Adaugare trigger  X10
Tip trigger
Iesire:
Stare:
Add





Avansat - X10
Trigger echip X10
Unit
Activat
Descriere
Trigger ON
Trigger OFF
RKD
Save

Configurare arie
Edit arie
Arie
Activ
Descriere
Timp intrare
Timp iesire
Secunde
Aceasta Zona este comuna pentru urmatoarele Zone:

SIA
Contact ID
Formatare rap
Principal
Back-up
Setari Comunicatie - ARC
Adauga centru receptie alarme
Descriere
Cont

Protocol
Priority
Numarul 1
Numarul 2
Identificare Centru de Primire Alarme
Numar cont
Protocol folosit in comunicare
Prioritate ARC
Telefonul numarul 1

Telefonul numarul 2
Save
Statie centrala
None
Setari Comm. - EDP
Setari EDP
ID Echip EDP
Timeout event
Retry Count

Incerc. apelare
Intarz apel.
Apel. blocata
Numar unic de identificare folosit de receptorul EDP pentru acest panou
Numar secunde intre retransmisiile evenimentelor neconfirmate
Numar maxim retransmisii evenimente (5-199)
Numarul maxim de incercari esuate inainte de blocare Modem (1-199)
Secunde de asteptare inainte de reapelare dup o incercare esuata(1-199)
Timp de suspendare apel cand numarul maxim al incercarilor esuate a fost atins

Save
Setari receptor 1
Setari receptor 2
Setari receptor 3
Setari receptor 4
Filtru evenim receptor 1
Filtru evenim receptor 2
Filtru evenim receptor 3
Filtru evenim receptor 4

ID Unic
Nume
Criptare activata
Cheie criptare
Setari retea
Adresa IP
Port IP
Polling validat
Interval Polling IP

Activ Polling IP esuat
Setari Modem
Numar Modem
Test modem validat
Interval test 1
Interval test 2
Setari evenime.
Rraportare validata
Receptor Primar

Validare IP
Validare modem
Backup
Setari comanda
Validare comenzi
HEX 32 cifre
Port UDP pentru receptie date
Bifeaza pentru a activa polling-ul de la acest receptor
Timp in secunde intre polling-uri (1-9999)

Numarul poll-urilor lipsa inainte de inregistrarea caderii retelei
Numar telef pentru apel
Apeluri test automate modem
Minute intre apeluri test cand conexiune retea exista
Minute intre apeluri test cand conexiune retea nu exista
Bifeaza daca even ar trebui raportat la acest receptor
Bifeaza pt primar, sterge pt backup
Bifeaza daca evenimentele pot fi raportate prin IP
Bifeaza daca evenimentele pot fi raportate prin Modem

Alege receptorul de backup
Bifeaza daca sunt permisecomenzi ce vin de la acest receptor
Dispecerate configurate
ARC
Cont
Protocol
Priority
Numar 1
Numar 2

Setari comunicatie modem
Configurare modem
Modem
Tip
Stare
Receptie raspuns
PIN



Comunicatie. Setari - Retea
Setari Ethernet(panou)
Adresa IP panou
Netmask
Gateway
DHCP Activat
Port EDP
Selecteaza pentru Adresa Dinamica
Port IP pentru receptare date EDP prin retea(protocol datagrama imbunatatita)

Save
Servicii Retea
HTTP Activat
Port HTTP
Telnet Activat
Port Telnet
ENMP Activat
Port ENMP
Actualizare ENMP Activata

Schimba Parola ENMP
Select. pt activare web server
Ascultare port web server  este on
Select. pt activare server telnet
Port telnet server este on
Selecteaza pentru a activa Protocolul management retea imbunatatit
Port ENMP este on
Selecteaza pt activa modificarile configurarilor retea prin ENMP
Parola modificare configurare ENMP

Setari Comunicare - Serial
Configurare Port Serial
Port Serial:
Tip:
Biti pe Secunda:
Biti de Date:
Paritate:
Stop Biti:
Control flux

X10
Terminal
Imprim.
Int.Modem
Ext.Modem
Terminal
Imprim.



Adauga grup nou
Nume Grup
Adauga Grup Nou







Conexiune
Alege Cale Comunicare:
Conectare la
Conexiune IP
Direct (Serial/USB)
Modem 1
Modem 2
Conecteaza


Edit instalatie:
Grup:
Numele instalatiei
Adresa instalatiei:
Tip Centrala:
Grup:
Adresa IP panou:
Numar Telefon 1:
Numar Telefon 2:

Adauga/Edit Grup
Salveaza Configuratie Noua
Filtru Evenim.
Select/Sterge Tot
Save





Salveaza Detalii instalatie SPC
Detalii instalatie:
ID instalatie:
N.B. Trebuie sa fie ID unic  (1-999999)
Nume instalatie
Adresa instalatie:
Tip panou:
Grup:
Adresa IP panou:

Numar Telefon 1
Numar Telefon 2
Anulare
Save
Adauga/Edit Conturi
ID
Nume instalatie
Adresa
Tip panou

Grup
Data Modificata
Instalari SPC
Filtru Cont:
Sterge
Edit
Lucru Offline
Lucru Online


Import din Flash
Export la Flash
Detalii instalatie
SPC
Sumar Sistem
Adresa IP:
ID Sistem:
Nume instalatie:
Nume instalator:

Telefon Instalator:
Ultima descarcare in Centrala:
Ultima incarcare din Centrala:
Configurarea Ariei
Aria
Activ
Text
Intr.
Ies.

Comun
Save
Setari Intrus - Extensii
Extensii configurate
Extensie
Stare
Tip
# Serie
Descriere

Intrari
Iesiri
Save
Setari Intrus - Utilizatori
Configurare Utilizator
Utiliz.
Nume
Nivel
Rights

Limita Timp
Limita Data
Save
Setari Intrus - Zone
Configurare Zona
Zona
Activ
Intr
Text Zona

Tip
Arie
Atribute
Save
Setari de politica
OPT. UTILIZAT.
OPTIUNI INGINER
SISTEM
Alert

Restaur.
Inhib.
Izolare
Restaur.
Inhib.
Izolare
Alarm
Armare
Save

Limitat
Standard
Manager
Unset
Partset A
Partset B
fullset
Restaur
Inhib.

Test Sir
Chime
Test Misc
Set Data
Vizual Log
Utiliz.
Inginer
Upgrade
Acces Web

X-10
Schimb. PIN
Set Fortat
SMS
<Neutilizat>
Configurare utilizator
Config. Utilizator
Utiliz:
Nume Utiliz:

PIN Utiliz:
Nivel User:
Drepturile acestui utilizator:
Arii acces utilizator
Limita Timp
Limita Data
Validar.Limita
De la:
La:

Hr
Min
Save
Triggere X-10
Triggere On X-10
Trggere Off X-10
Tip Echip
Stare Echip
Nume Echipament/Timp

Add
Sterge
Close
Configurare Zona
Edit Zona
Zona:
Activ:
Descriere
Intrare:

Tip:
Aria:
Atribute:
Save
Limba
File
Help
Import Instalare din Fisier
Export Instalare in Fisier

Citeste de pe Programator
Scrie pe Programator
Exit
Continut
Despre





Setari Sistem/ Listing
Mod Config iesire
Back
Retea
Serial
Modem
ARC
EDP
Arii

X-10
File
Arata toate Instalarile
Adauga Instalare Noua
Sumar
Zone
Alerte Sistem
X-BUS
List

Autoconfigurare
Ethernet
Servicii
List
Add
Setari
Triggers



Iesire
Zona
Timer
Setari X-10
Activ.:
Controller X-10
Log:
Bifeaza pt a activa X-10
Bifeaza pt logare comenzi X-10

Selecteaza tip controller X-10 conectat la port serial SPC X-10
Limba
Sterge Instalare
ID
Esti sigur?
Esti sigur ca vrei sa iesi din Modul Configurare?
Temporiz. Sistem
Timer
Value

Descriere
Sirene Interne
Sirene Externe
Strobe Sirena Externa
Timp intarziere sir ext
Chime
Confirm.
Activare Dubla
Soak

Timeout tastatura
Intr.
Ies.
Timp sunet sirene interne la activare alarma
Timp sunet sirene externe la activare alarma
Timp activare strobe la alarma, 0=Permanent
Intarziere sirene externe
Timp maxim intre alarme de la doua zone nesuprapuse,
care vor determina o alarma confirmata. (Minute)




Temporizare in secunde la intrare
Temporizare in secunde la iesire
Save
Iesiri Controller
Iesire
Text

Tip
Negativ
Save
Optiuni Limba
Limba
Selecteaza limba pentru tastaturi, interfata web si raport evenimente
Save
<Alocat>


Nimic
Par
Impa
Off
Nepotrivit
activat
Cod SIA

Filtru Evenim pt Receptor

Receptor
Evenim
Tot Grupele
ID instalatie
Nu exista fisier asociat cu aceasta instalare
Necesara conectarea la centrala si incarcarea configuratiei actuale
pentru editarea in offline...
Avert. fisier configurare
Instalare

Arie
<Neasignabil>
<Asignat Comun>
Controller
Intr.
Extensie
ON
OFF
DESC.

INCH.
Ora
Zona
Online
(Minute)
(Secunde)
Durata activare Iesire Chime cand se deschide o zona cu Chime
Intarzierea maxima intre activarea zonelor cu atribut "dublu"
care va det o alarma. (secunde)

Numarul de zile cat o zona ramane in soak test inainte de
revenire la operare normala. (Zile)
Durata asteptare tasta noua inainte ca tastatura sa iasa
din meniu. (Secunde)
GRUP IMPLICIT
Sigur vrei sa stergi trigger-ul selectat?




Optiuni
Avansat
Schimba Parola de acces
Optiuni Sistem
Actualizare firmware (Numai in Mod Inginer)
Grup
Eticheta Data
IP
Modem

Programator rapid SPC
Add Nou
Config.
Adauga/Edit Grupuri Instalari
Instalari SPC Pro
Instalarile pot fi filtrate pe Grup utilizand lista expandabila de mai jos...




Despre
Versiune
Avertisment: Acest program este protejat de copyright!
Reproducerea sau distributia neautorizata a acestui program genereaza  pedepse
civile si penale.
Compatibil cu urmatoarele tipuri de centrale
Stergere Instalare
Editeaza Detalii Instalare
Configureaza Instalare

Nec.
Contact Magnetic
Inertie
PIR
Universal
Detector Fum
Detector Apa
Detector Gaz
Buton Panica
Detector CO
Handheld


Keyarm
Shunt
X-Shunt




Tast.
Extensie I/O
I/O Analizat
PSU
Radio
Tip necunoscut
SPC E-BUS GW



Export configuratie la fisier...
Format config SPC
Export pt
Fisier config SPC
Select fisier config pentru import in SPC Pro...
Restartare centrala....Asteptati....
Primire Fisier Config
Citire Stare Iesiri
Cautare informatii noi Etichete date...

General
Status
Vizualizare detalii si stare centrala.
Jurnal sistem
Vizualizare istoric centrala
Setare Utiliz
Vizualiz/Edit/Add utilizatori sistem.
Config X-10
Configureaza X10 si triggers

Setari panou
Setari Sistem
Setari Inginer, Optiuni, etc.
Intrari&Iesiri controller
Modifica intrari si iesiri Controller
Extensii & Tastaturi
Modifica sau Adauga extensii sistemului
Radio
Vizualizare configurare detectori wireless pe sistem

Tot Zonele
Configurare zone
Comunicatii
Port Seriale
Modemuri
setari ARC
Setari EDP



Iesiti din Mod Configurare inaintea iesirii din program...
Configuratie exportata la locatia:
Problema aparuta deschidere
file
Asigura-te ca Acrobat Reader este instalat....
Nu gaseste
Expirare comanda SPC
Eroare comprimare fisier-Configuratie netransmisa la panou!!!
Eroare decomprimare fisier configurare..

Recuperare fisier configurare din panou esuata..
Functie valida numai cu centrala online
Eroare decriptare fisier configurare!!
Probleme Comprimare fisier - Configurare netransmisa la centrala!!!
Salvezi toate schimb facute?
Salvez & Transmit fisier la centrala?
Descarc fisier configurare din panou?
Modificarile se vor suprascrie in SPC Pro...
Unele modificari nu au fost salvate ... Salvati acumin fisier?

Trasmiteti catre centrala conectata?
Fisierul exista deja - Suprascrieti?
Confirma
Problema intervenita in timpul comprimarii fisierului! ...
Arii
Configurare Arii pe panou.
Vacanta
Configurare Vacanta


Auto Armare
Configurare Auto Armare pe panou
Setari Retea
Configurare setari si servicii retea
Setari EDP
Configurare Setari EDP




www.Vanderbiltindustries.com
Aplicatie configurare panou SPC PRO
Vanderbilt
SPC Pro
OK
Conectare la Programator Rapid..
Programator Rapid
Select.
Conect.

Nu detecteaza un Programator Rapid SPC!
Manager Programator Rapid
Fisiere gasite in Programator
Port
Versiune
Atentie: Nu deconectati Programatorul Rapid in timp ce formularul 'Manager
Rapid' este deschis
Refresh
Sterg Tot Fisiere

Sterge Fisier
Close
Import de la Programator
Export la Programator
% Spatiu Utilizat
% Spatiu liber
Capacit.
Bytes


ID
NumeFisier
Marime(Biti)
Data
Actualiz lista fisiere...
Importa fisier de la Programator rapid
Primeste fisier de la Programator...
Exporta fisier la Programator rapid


Sterge fisier
de la programator?
Problema intervenita in timpul stergerii fisierului!!
Sterge toate fisierele din Programator?
Import fisier
Selecteaza fisier de import
Ac e un fisier Jurnal
SPC Pro va extrage si deschide acest fisier in Notepad.
Continui?

Import Fisier Config
Eroare decriptare fisier config!!!
Probl intervenita la primirea fisierului de la Programator
Problema intervenita in timpul stergerii fisierelor!!
Selecteaza fisier pentru Import





Export Fisier Programator
Selecteaza Instalare de Exportat
Nume fisier in Programator
Progres
Export
Alege Instalarea...
Introduceti nume valid ...
Programatorul rapid nu are suficient spatiu
pentru a indeplini aceata cerere!

Numele fisierului exista deja in programator!
Doriti sa suprascrieti?
Exporta Fisier...
Refresh...
Asteptati...
Atentie
Add Receptor EDP
Detalii configurare receptor EDP nou...
Descriere

ID Receptor
Adresa IP receptor
Numar Telefon 1
Numar telefon 2
Descriere Receptor
Numar identificare unic pentru receptorul EDP
Adresa IP a receptorului. (nu completa daca e doar dial-up)
Numar telelefon receptor. (nu completa daca e doar IP)
Numar rezerva receptor. (nu completa daca doar IP)

OK
Anulare
Introduceti ID Receptor inainte de salvare...
Exista acest ID Receptor!...
Adauga Extensie
Adauga Extensie Noua
Selecteaza detalii tip Extensie
ID Extensie
#serie

Descriere
Tip
Intr.
Iesire
Numarul maxim de extensii a fost atins!...
Numarul maxim de tastaturi a fost atins!...
Numarul maxim de Extensii I/O a fost atins!...



Acces
Exclude A
Exclude B
24  Ore
Local
Dubla Activare
Chime
Inhib.
Normal Deschis
Silent.
Log
Doar Desch.
Doar Raport
FinalExit
Fullset Tastatura
Unset Tastatura
Shunt



Auto Set
Duress Utiliz.
PIR Mascat
Zona Omise






Ianuarie
Februarie
Martie
April
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie

Octomb
Noiembrie
Decembrie

Config Zona
Editeaza detalii zona
OK
Renunt


Selecteaza din lista tipul zonei valide...
Edit Grupuri
Editeaza Grupuri Instalari
Sterge
Add Nou
Rename
Close
Descriere Grup
Grupul Implicit nu poate fi sters!...

Selecteaza un grup din lista...
Sterge grup
Instalarile din acest grup vor fi reasignate la grupul 'IMPLICIT'...
Schimba Parametri Logare
Schimba Parola Logare
Parola Veche
Parola Noua
Confirma noua parola
Save

Renunt
Introduceti o noua parola!...
PIN Noi si Confirmate nu se potrivesc!
Parola a fost schimbata...
Trebuie descarcat fisierul config pentru ca schimbarile sa aiba efect
Parola veche este incorecta!!




Optiuni Sistem
General
Optiuni Modem
Verifica data fisierului config din panoul conectat
Sir preapel
Timp Astep
1-60 sec
OK
Renunt

Adaug trigger X-10 ON
Adaug trigger X-10 OFF
Tip Trigger
Trigger
Iesire Trigger
Trigger Zona
Trigger timp
Telecomanda
Ora

Minute
Zona
Stare
User Fob
Renunt
User
Fisierul selectat nu este un fisier SPC Firmware valid...



Actualizare Firmware
Detalii Fisier Firmware selectat...
cale fisier:
Tip Firmware
Tip panou
Firmware
Lungime
CRC
Actualiz. acum...

Renunt
N.B.: Dupa transmitere fisier firmware centrala va restarta.
Vei pierde conexiunea.Necesara reconectarea
cand panoul va reporni...
Firmware actualizat!...
Actualizare reusita....SPC Pro va deconecta acum...
NOTA: Trebuie  scos si reintrodus cablul USB la centrala
inainte ca reconect. sa fie posibila!
Atentie: Procedura de actualizare a inceput si nu puteti renunta...Continui?

Direct - USB
Direct - Serial RS232
Comport:
Receptionez Fisier
Renunt...
Nu detecteaza SPC comport!...
Conect.
Info gasire Echipament...


Firmware-ul centralei nu este suportat de aceasta
versiune SPC Pro...
Necesar sa se instaleze ultima versiune SPC Pro pentru conectare la centrala...
Firmware-ul din acest panou nu este suportat de SPC Pro...
Actualizati firmware-ul centralei SPC inainte de reconectare...
Versiunea Curenta Firmware din panou
Probl Ver Firmware
Conect in orice caz?


Esti conectat la
Fisierul config stocat pe disc este incorect...Continui?
Nu poate detecta o centrala SPC pe acest port..
Nu poate detecta o centrala SPC valida...
SPC Pro a detectat un fisier config in centrala
care nu poate fi sincronizat cu fisierul config din PC:
Eticheta data fisier config panou
Eticheta data fisier config PC


Este recomandat sa faci o incarcare sau descarcare
pt a sincroniz fisiere de config.
Cautare  informatii Stare...
Nici o centrala SPC conectata la USB!
Selecteaza o cale de conexiune!...
Incarca Instalare fisier Configurare...
INSTALARE
Selecteaza din lista Instalarilor
Introduceti un ID Instalare valid!...

Exista deja o instalare cu acest ID
schimba ID Instalare
Transmiteti fisier config pentru ID
Trigger iesire
Trigger Zona
Trigger timp
Wireless Fob Trigger



Adauga trigger s detalii...
Validat
Descriere
Tastatura X-10
Test echipament X-10
OFF
ON
OK
Renunt

Telecomanda
User FOB
Zona
User
Transmite Comanda pentru Echipament X10
Nimic
Trigger pt echipament X-10
Setari
Trigger echipament X-10

Config X-10 general
Conecteaza la panou
Deconecteaza de la panou
Transm. fisier Config la panou
Ia Fisier Config de la panou
Emulare Tastatura
Comuta Mod Inginer
Imprimare Sumar Configurare
Salveaza Modif fisier Config

Exit Mod Config
Bara Instr. Mod Config
ONLINE
Offline
Cautare Informatii Noi Eticheta Date...
Receptare fisier Config...
Actualizare date Configurare...
Activare Mod Soft Inginer
Activare Mod Total Inginer

Problema Comprimare fisier - Configuratia nu a fost transmisa la panou!!!
Decomprimare fisier config esuata...
Salvezi toate modificarile fisier config?
Deconectare de la panou?
Salvezi modif & transmiti fisier Config la panou?
Preia fisier Config de la panou?
Cofigurare Utiliz
Editeaza Drepturi, Arii, Restrictii, etc...
Setari SMS

Enable
Numar
Evenim.
Bifeaza pentru ca Inginerul sa primeasca evenimente SMS
Activare Alarme
Alarme confirmate de zone multiple
Activari Defecte sau Tamper
Armare si Dezarmare
Inhibare si Izolare

Alte tipuri de evenimente
OK
Sterge
Renunt
Alege alt PIN utilizator...
Esti sigur ca doresti sa stergi user?
FOB
Wireless FOB
Add User

Schimba PIN Inginer
Setare Mesaj SMS Inginer
PIN Web Inginer
Toti userii
General - Setare Utilizatori
Izoleaza
Intarziere Aut Set



Jurnal Sistem
General - Jurnal sistem
Jurnal sistem
De la
La
Data
Ora
Ia Jurnal
Salv. Log in Fisier

Log
Format Text
Cere Fisier jurnal...
Data start treb. mai devreme decat data sfarsit!!...
Conecteaza la centrala inainte de executie raport...
Fisierul Exista - Scrieti peste?
Fisier Log pt
Confirma


Selecteaza Mod Inginer Soft
Selecteaza Mod Full Inginer
PIN Inginer
Schimba PIN Inginer
PIN
PIN Vech
PIN Nou
confirma PIN  Nou
OK

Renunt
N.B. Modificarile n-au efect dupa ce fisierul config  trimis catre centrala
PIN Acces Web
Validare PIN Web
Nu bifa pentru acces web cu ajutorul cod PIN
Cod PIN Inginer modificat!
Trebuie descarcat fisierul config pentru ca moficarile sa aiba efect in centrala
PIN Nou si Confirmat nu se potrivesc!
PIN inginer vechi incorect!...

PIN Web Inginer modificat!
PIN Web Nou si Confirmat nu se potrivesc
Introduceti un PIN Web valid
Setare SMS
Setare SMS Inginer
OK
Renunt
Setari Centrala - Zone
List

Senzor radio
Setari Centrala - radio
Senzor radio
Scoate Senzori radio
Vizualiz Log Senzor
Afiseaza Echipamente radio Neinrolate
List
Setari


Intern
Extern
Tamper Dezactivat
Tamper Activat
Setari radio
Antena
Selecteaza ce tip de antena este conectata la modulul wireless
Supervizare
Selecteaza daca lipsa supravegherii ptr. un sezor va genera o alarma tamper.

OK
Cere jurnal evenimente pentru ID Senzor
Jurnal rapid-ID senzor
Niciun echipament radio selectat!...
Selecteaza un senzor radio din schema...
Doriti sa sterget ID senzor




Senzor
ID
Tip
Zona
Baterie
Superviz.
Echipament Neinrolat
Echipament radio Neinrolat
Selecteaza un Echip Radio pt Inrolare

Refresh
Close
ID Senzor
Tip
Primit
Stare
Receptor
Semnal


Radio
ID
Toate zonele au fost deja asignate!...
Inroll Senzor
Inrolare Senzor radio
Detalii Senzor radio...
ID Senzor
Descriere
Tip Senzor

Tip Zona
Add
Renunt
N.B. pentru a Inrola acest Senzor radio la panou trebuie
descarcat fisierul config in centrala.
Test
Transmitere Comanda Test SMS...



Chime
Auto Set
Configurare Arie
Add Arie
List
Aria
Edit
Ai asignat deja numarul maxim de arii pentru aceasta panou...


Da
Nu
Detalii configurare pentru aria...
Chime
Optiuni Part Set
Part Set A
Part Set B
PartSet temporiz
Acces Part Set

Intr/Iesire Part Set
Part set Local
Sterge
OK
Renunt
Nu se poate dezactiva Aria 1...
Aria 1 trebuie sa fie activa permanent...
Stergi aceasta arie?


General - Stare

N.B. Informatiile de mai jos arata informatii online despre starea centralei
(disponibile numai cu panoul conectat)
Sumar
Sistem
Ethernet
Putere
Modem 1

X-BUS
Modem 2
Nume Instalare
ID Instalare
Adresa IP
Nume Instalator
Numar Instalator
Data Instalarii
Arii

Useri
Zone
Extensii
Versiune Firmware
Panou S/N
Restaur Alertele
Refresh
Inginer
Jurnal modem 1

Jurnal modem 2
Timp sistem
Tamper Carcasa
Aux. Tamper 1
Aux. Tamper 2
Tamp. Sirena
Modul radio
Tamper Antena
Adresa MAC

Adresa IP
Netmask
Gateway
Receptie
Transmite
Retea
Baterie
Voltaj Baterie
Tensiune aux

Curent Aux.
Sig. Aux
Sig. Sir Ext
Sig. Sir Int
Stare Modem
Tip potrivit
Stare Linie
Apeluri Primite
Durata Apeluri Primite

Apeluri Transm
Durata apeluri transmise
Incercari apel esuate
Stare cablu
Extensii Online
Comunicare
Tamper Carcasa
Tamper Antena
Interferenta RF

Sig.
Retea
Baterie
Offline
Sumar
Zone
Arii
Alerte Sistem
X-BUS

Sumar Zona
Refresh Zone
Log
Restaur Alarme
Inhiba
Izoleaza
Soak
Sumar X-BUS
Refresh

Sumar Alerta Sistem
Refresh
Restaur Alerte
Inhiba
Izoleaza
Restaur
Sumar Arii
Refresh
Dezar.

Arm Part A
Arm Part B
Arm Tot
Alert
Intr
Stare
Arie
Descriere
Mod

ID Extensie
Descriere
Map Cabluri
Tip
Firmware
Comunic
Stare



Zona
Descriere
Aria
Tip Zona
Intr
Stare
Online
Offline
Informatii Stare panou

Transmite comanda Inhibare...
Transmite comanda Dezinhibare...
Transmite comanda Izolare...
Transmite comanda Reactivare...
Transmite Zona
Comanda Izolare...
Comanda Reactivare...
Comanda Inhibare...
Comanda Dezinhibare

Comanda Soak
Comanda Desoak
Aciveaza Mod Soft Inginer
Activeaza Mod Full Inginer
Cerere Zona
Log
Jurnal rapid - Zona
Sterge toate alarmele zona...
Cere jurnalul de evenimente pt Modem

Jurnal rapid - Modem
Sterge toate alertele...
Sterge toate alertele sist
Transmite Aria
Comanda full set...
Controller - Chan. 1
Controller - Chan. 2
ID Extensie


Defect Cablu
Intre
si
Imprimare Configuratie Centrala
Imprimare Sumar Configuratie Centrala...
NOTA: Aceasta imprimare extrage informatii din
fisierul de cofigurare stocat de SPC Pro
Restaureaza informatii config
Print

Cancel
Coleaza date configurare
Transmitere date la imprimanta
Limitat
Standard
Manager
Izolat
Intarz auto set


Detalii Instalatie
Optiuni Sistem
Valori temporiz
Configurare Utilizatori
Numar utilizatori
Configurare Arie
Numarul Ariilor
Cofigurare zona
Numarul Zonelor

Zona
Arie
User
Configurare Extensie
Numar de extensii
ID
Echipamente radio
Numarul echipamentelor radio
Echip.

Nume Sistem
ID Sistem
Tip panou
Adresa IP
Telefon 1
Telefon 2
Tip
Regiune
Grad

Duress
Sir la Prima
Reactiv. Sirena
Sir la esuare Armare
Strobe la esuare Armare
Restaurare FOB
Cifre PIN
Arata Starea Mereu
Autorestaurare

Permite Inginer
Permite Fabricant
Sir Int.
Sirene Ext.
Intarz Sir Ext.
Flash Sirena Ext.
Chime
Ora Confirmare
Dubla Activare

Soak
Intarz. alim.
Intarz Apel Tel
RKP timeout
Esuare armare radio
Radio pierdut
Acces Inginer
Sir la Arm Totala
Flash la Arm Totala

Timp Iesire
Timp Intrare
Final Exit
Avert. Autoarmare
Nume
Tip
Optiuni
Arii
Descriere

Extensie
Tip
Arie
Atribute
Descriere
#serie
Tip



ID Senzor
Tip Senzor
ID Zona
Domestic
Comercial
Comformitate UK PD6662
Conform Standard Irlanda
Conform Standard Europa
Conf Standard ULC Canada

Conf Standard U.S.
Inginer
Grad 2
Grad 3
Activ
Inactiv
Minute
Secunde
Zile

Intr.
Iesire
Comunicare - Port Serial
Setari






Comunicare - Modem
Setari Modem
Modem 1 Primar
Modem 2 Secundar
Activat

telefon # prefix



0 la 999 secunde
Activat
Tip Modem
Tara
Mod Raspuns
Numar apeluri
Prefix
Monitorizare Linie
Cronom. Monitoriz. Linie

SMS Activ
SMS Numar Server
PIN SIM
SMS test
(Numai PSTN)
(Numai GSM)
Test
Tip Modem Redcare
Mapare Iesire Redcare

Ch1
Ch 2
Ch 3
Ch 4
Ch 5
Ch 6
Ch 7
Ch 8


Fara raspuns
Rasp. dupa 'X' APELURI
Apel/Inchide/Secventa Apel
Irlanda
UK
Spain
Franta
Germania
Italia

India
USA
Canada
Singapore
Finlanda


Dezact
Alarm

Alarma Confirmata
Panic
Jaf
Foc
Tamper
Def.
Medical
Armare


Dezact.
Activat
ArmTot
PSTN
GSM
REDCARE
Clasic
GSM
Setari

Test SMS
Receptor Mesaj SMS
Numar
Mesaj
OK
Renunt




Introduceti numar pentru a transmite mesaj la...
Test SMS Reusit!
Numere Server SMS

Lista Servere SMS Cunoscute...
Numere Server Mesaj
N.B. Trebuie activat ID Apelator
Close


Tara/Compania
Numar apelat
Inregistrare
Comunicatie-Setari ARC(Alarm Reporting Centers)
Add
List




SIA
Contact ID
Format Rapid
SIA Extins 1
SIA Extins 2
Primar
Rezerva



Dezact
Ora
Ore
Zile
Centru Receptare Alarma
Add/Edit ARC
Add/Edit detalii Centru Receptare Alarma
Descriere
Cont

Protocol
Priority
Numar1
Numar 2
Incercari Apel
Apel Test
Identificare Centru Receptare Mesaje
Numar Cont
Protocol utilizat in comunicare

Prioritatea ARC
Numar Telefon 1
Numar Telefon 2
Numar incercari apel pentru conectare la receptor
Interval intre apeluri test
Apel test ARC modem
NOTA: ARC trebuie sa fie programat pentru ca acest apel test sa fie reusit...
Filtre
OK

Sterge
Anulare
Transmite Comanda Test ARC Modem...
Test ARC Reusit!
Exista deja un Centru de Receptare Alarma cu acest Cont! ....
Nu poate fi stearsa intrarea nesalvata...
Sigur stergi acest Centru Receptare Alarma



Filtre ARC...
Filtre ARC
Configurare setari Centru Raportare Alarma....
Filtru Evenim
Alarme
Alarme Confirmate
Def.
Armare
Inhibari

Altele
Activare alarma si restaurare
Alarme confirmate de zone multiple
Activari Defecte si Tamper
Armare si Dezarmare
Inhibare si Izolare
Celelalte tipuri de evenimente
Arii
Filtru Canal Format Rapid

Canal
Camp
Sistem
OK
Anulare





Enable
Bifeaza pt a valida EDP
Port panou
port IP pentru receptarea pachete IP (Implicit este 50000)
Configurare la distanta
Bifeaza pentru configurarea la distanta a EDP
Parola la distanta
Parola pentru configurare la distanta
Receptori EDP configurati

Adauga Receptor Nou
ID
Descriere
Adresa IP
Telefon 1
Telefon 2
Comunicare -Setari EDP(Enhanced Data Protocol)
List
Setari

Introduceti ID receptor inainte de salvare
Exista deja acest ID receptor!...
Edit Receptor EDP
Edit Receptor
Editeaza setari receptor EDP
Descriere
ID Receptor
Adresa Receptor
Numar Telefon 1

Numar Telefon 2
Descrierea receptorului
Numar identificare unic al receptor EDP folosit de acest panou
Adresa IP a receptorului
Numar apelare receptor
Numar apelare receptor
Avansat
OK
Sterge

Anulare
Sigur stergi ID receptor
Receptor EDP - Setari avansate
Setari Avansate Receptor
Setari configurare EDP - Avansat
Security
Retea
Apel tel
Evenim

Filtru
OK
Cancel
Validare Comenzi
Criptare validata
Cheie criptare
Bifeaza daca permise comenzi intrate de la acest receptor.
Bifeaza daca datele catre si de la acest receptor sunt criptate.
Hexazecimal de 32 cifre

Activare Retea
Adresa Retea
Port Retea
Permanent conectat
Interval Polling
Trigger Interog
Bifeaza daca evenimentele pot fi raportate prin retea
Adresa IP a receptorului. (Necompletat= doar dial-up)
Port retea receptor.

Bifeaza pt a activa interogare IP de la ac receptor
Secunde intre interogari
Numar interogari lipsa inainte ca defect retea sa fie inregistrat
Dial-up activ
Defect Dial-up
Dial-up interval 1
Dial-up interval 2
Verifica daca evenimentul poate fi raportat prin dial-up
Verifica daca defect retea genereaza apel test dial-up

Minute intre apelurile test dial-up cand legatura la retea este activa
Minute intre apelurile test dial-up cand legatura la retea este inactiva
Receptor Primar
Reluare evenim
Filtru Evenim
Bifeaza daca primar, sterge pt back-up
Bifeaza daca evenimentele neraportate vor fi reinsiruite.
configureaza care evenimente sunt raportate la acest receptor


Filtru Evenimente Recept
Filtru Evenim
Configureaza setari Filtru Evenimente EDP
Alarme
Alarme Confirmate
Def.
Setare
Inhibari
Alte

Activarea si restaurarea alarmei
Filtru Evenimente recep
Activari Defect si Tamper
Armare si dezarmare
Inhibare si Izolare
Celelalte tipuri de evenimente
Arii
OK
Anulare

Comunicare - Setari Retea
Activare TLS
Bifeaza pentru a activa server web criptat
Activare SNMP
Comunitate SNMP
Bifeaza pentru a activa Protocol Management Retea Simpla
ID comunitate pentru protocol SNMP
Inregistrare Portal
Validat

Adresa IP Portal
Port Portal
Adresa IP Wan
Port WAN
Interval actualiz
ID Inregistrare:
Ultima Inregistrare:
Bifeaza pt activare inregistrare portal
Adresa IP Portal

Portul serverului portal asculta
Adresa IP a SPC din retea externa
Adresa port a SPC din retea externa
Interval inregistrare in minute
Ethernet
Portal
Servicii



Vacanta
Setari Centrala - Vacante
Setari Vacanta
Zile vacanta pentru acest an
Perioada vacanta in fiecare an (Mentine apasata tasta 'Shift' cand selectezi)
Perioada vacanta pentru anul viitor sau anterior
(Mentine apasata tasta 'ctrl' cand selectezi)
[Sfat: Mentine mouse deasupra vacantei pentru a vizualiza detalii]
Vedere Calendar

Vede Lista
Any
Fiecare An
Vacanta
S-a depasit numar maxim de zile libere ce pot fi alocate
Alocare  Vacanta
Select anul pt aceasta Vacanta
Aloca


ID Vacanta
Activ
Zi
Luna
An
Autoarmare
Configurare Autoarmare Sistem
Configurare Autoarmare pentru Sistem....
Autodezarm

Autoarm
Duminica
Luni
Marti
Miercuri
Joi
Vineri
Sambata
Vacanta

Hr
Min
Setari Rapide
Luni-Vin
OK
Save
Introduceti ora Auto-Armare/Dezarmare  si click pe butonul 'Actualizare'
pentru a asigna automat valorile luni-Vineri....


Configureaza Arie
autoarmare
Config Armare Auto pentru Arie
Cronometre Sist
Click pe valoare cronometru pentru editare...
Fiecare intrare are o valoare minima si maxima care trebuie sa adere la...
Identificare
Standarde
Optiuni

Timers
Ceas
Limba
Timer
Value
Units
Min
Max
Descriere

Minute
Secunde
Zile
Sirene Interne
Sirene Externe
Intarz Sir Ext.
Flash Sirena Ext.
Chime
Confirma Timp

Dubla Activare
Soak
Intarz Alim
Intarz Apelat.
Exp. RKP
Esuare armare fara fir
Fara wireless
Acces Inginer
Sir la Arm totala

Flash Armare Totala
Ies.
Intr.
Final Exit
Atentionare Autoarm
Timp cat va suna sirena externa la activare alarma
Timp cat va suna sirena externa la activare alarma
Intarzierea activarii sirenelor externe
Durata iesirii pentru flash in alarma.

Durata Iesirii Chime cand o zona cu atributul CHIME este deschisa.
Intarziere intre alarmele din zone diferite ce pot determina o alarma confirmata
Perioada intre activari, a unei zone cu atribut dubla activare
Numar zile test soak inainte de a reveni la starea normala.
Timp intarziere raportare defect retea.
Intarziere apelator inainte de transmitere alarma activa.
Timp asteptare tasta noua dupa care tastatura va iesi din meniu.
Numar minute fara supervizare in care armarea este blocata.
Numar minute fara supervizare pentru raport lipsa senzor.

Numar minute pana cand acces inginer va fi revocat automat.
Timp activare sirena externa pentru a indica Armare Totala.
Timp activare flash sirena externa pentru a indica Armare Totala.
Numar de secunde permise pentru  iesirea din perimetru in timpul armarii.
Numar de secunde permise pentru intrare in timpul dezarmarii.
Timp intarziere armare dupa inchidere punct iesire final.
Numarul de minute afisare atentionare inainte de autoarmare.



Set Data/Ora
Data
Ora
Preia Data/Ora PC
Trimite la panou
Valid
Bifeaza pentru  conectarea SPC Pro la centrala
Acces Inginer
Bifeaza  acces inginer pentru conectare la SPC Pro

Parola
Parola utilizata de SPC Pro
Valid IP
Bifat permite  SPC Pro conectarea la sistem prin IP.
Port panou
Selecteaza care Port IP SPC Pro va fi conectat




Duress
Sir la esuare armare
Flash la esuare armare
Restaur cu telecda
Reden Partset A
Reden Arm Part B
Optiuni  Partset
Mesaj apel ARC
Linie 1 Mesaj apel ARC

Linie 2 Mesaj apel ARC
Arata mereu Stare
Confirmare
Bifeaza si cod utilizator+1 raporteaza Duress utilizator.
Bifeaza si iesirile Sirena/Flash se activeaza in alarma neconfirmata.
Bifeaza si flash/sirena devin active daca o alta zona este activata.
Bifeaza si sirenele interioare devin active cand centrala esueaza armarea.
Bifeaza si flash sirene exterioare devine activ cand centrala esueaza armarea.
Bifeaza si o a doua dezarmare cu tasta fob va restaura alarmele.

Schimba nume Armare Partiala A.
Schimba nume Armare Partiala B.
Schimba optiuni armare Partiala a si B...
Valideaza pentru Afisare mesaj cand centrala contacteaza ARC
Mesaj ARC in linie 1 afisaj (16 caractere)
Mesaj ARC in linie 2 afisaj (16 caractere)
Daca bifat  pe tastatura mereu afisata starea armarii.
Mod Confirmare Secventiala
Edit

Data Instalarii
Setari Centrala - Setari Sistem
Domestic
Comercial
Regiune
Selecteaza pentru conformitate cu ULC Canada
Selecteaza pentru conformitate cu U.S. UL



Optiuni  Arm Part
Schimba modificatori Arm Part A si Arm Part B
Arm Part A
Arm Part B
Arm Part tempor
Acces Arm Part
Intr/Ies Arm Part
Arm Part Loc.
Save

Cancel
Introduceti o val pt acest cronometru...
Transmite Data/Ora
Configurare politica alerte sistem
Configurare politica alarme zone
Configurare politica Tamper Zona
Transm eroare Data/Timp!!...
Functie valida doar online!...


Atentie!!....dezactivezi
accesul....
Daca descarci aceasta modificare in centrala nu vei putea
sa te conectezi la centrala utilizand
Esti sigur?...
Ai ales sa modifici la un grad care poate afecta valorile cronometrului.
Orice valoare aflata in afara limitelor permise de acest grad
se va ajusta automat.
Vrei sa continui?

Schimba grad - Avertizare cronometre...
PIN-ul tau este setat la 4 cifre.
Modificarea  la acest grad
va schimba automat PINl la 5 cifre
Vrei sa continui?
Modificare grad - Avertizare PIN utilizator...




Defect Retea controller
Defect Baterie controller
Defect Sig. Aux.controller
Defect Sig. Sirena Ext.controller
Defect Sig. Sirena Int. controller
Tamper Sirena controller
Tamper Carcasa controller
Tamper Aux. 1 controller
Tamper Aux. 2 controller

Tamper Antena controller
Interferente RF controller
Defect Modem 1
Defect linie Modem 1
Defect Modem 2
Defect linie Modem 2
Defect cablu X-BUS
Defect Comunicare
Duress Utiliz.

Stare Extensie

Detalii Stare Extensie...
ID Extensie
Tip
S/N
Versiune Firmware
Tensiune
Tensiune Baterie

Curent
Restaur Alerte
Inhibat
Izolat
Close
N/A




Comunicare
Tamper Carcasa
Def Sigurant
Retea
Baterie
Interf. RF
Tamper Antena
Panic
Soak

Izolat
Inhibat
Restaur.
Reactivat
Dezinhib.
Transmite comanda Inhibare...
Transmite comanda Dezinhibare...
Transmite comanda Izolare...
Transmite comanda Reactivare...

Sterge alerte extensie
Selecteaza o alerta din tabelul de mai sus...
Desoak
Configurat ca Bucla
Canal 1 - Pozitie
Canal 2 - Pozitie
Transmite Aria
Cda Armare Partiala A...
Cda Armare Partiala B...

Citeste stare...
Cda Dezarmare...
Tip Necunoscut
baiti
Modem Invalidat
Secunde
Intr.
Iesire


Functie valabila numai cand centrala este online...
Selectati o zona din tabelul de mai sus...
Selectati o arie din tabelul de mai sus...
Setari Centrala - Extensii && Tastaturi
Adaug Extensie Noua
Reasigneaza ID-ul Extensiei/ Numar Serie
Autoasignare numere seriale din Nodurile Centralei
Setari
List

<Nealocat>
Afost atins numarul maxim de extensii!...
Functie valabila numai cu centrala online
A fost atins numarul maxim de tastaturi!...
A fost atins numarul maxim de extensii I/O!...
Nicio extenie configurata inca!




Setari X-BUS
Setari configurare ENET
Tip X-BUS
Reincerc
Timeout
Incercari retransmitere in cazul interferentelor.
(Implicit este 25)
Timp in secunde prezenta  interferenta inainte de raport alerta
(Implicit este 10)

OK
Renunt
Bucla
Linie
Extensii
Reasignare extensiii
Selecteaza o extensie si utilizeaza butoanele SUS/JOS pentru repozitionare...
Utilizati butoanele sageti din dreapta pentru reasignare ID Extensii
Dublu click pe o extensie pentru a inlocui numarul de serie ...

N.B.Zonele/iesirile configurate vor pastra ID Extensie.
Muta selectia in sus
Muta selectia in jos
Aplica modificarile in fisierul Config...
Pozitie
Extensie
Tip
serial #
Descriere

Schimb numar serial Extensie
cu
[8In/2Out]
[8Out]
Aceste extensii vor fi reasignate - Continui?
Selectati o extensie din tabel
Schimbarea numerelor seriale este permisa numai intre extensii de acelasi tip...
Nu exista alte extensii de acest tip configurate...
Problema Numar Serial Extensie!!!

Zona
Descriere
Tip
Atribute
Arie
Modifica EOL pentru toate intrarile
Intrari
Iesiri


Setari Centrala - Intrari && Iesiri Controller
Iesire
Descriere
Tip
Asignat ca:
Tip
Invert
Log
Iesiri test

Refresh Stari Iesire
<Assignat>
Continuu
Momentan
Pulsed
<Iesire Arie>
<Iesire Sistem>
<Zona Mapata>
<Usa Acces>

Arie
Sistem O/P
Zona
Iesire transmisie
Comanda SET OFF...
Comanda SET ON...
Citeste Stari Iesiri...



Edit Input
Configureaza Setari Intrare
Input
Sfarsit Linie
Analizat
Numar pulsuri
Atac brutal
Zona
Descriere

Tip
Arie
Atribute
OK
Anulare
Selectati tip zona valida din lista...
Editare iesire
Iesire Editare
Configureaza setari Iesire...

Tip Iesire (Mapare)
Iesire Sistem
Iesire Arie
Mapare Zona
Descriere
Mod
Timp On
Timp Off
Invers

Log
[100 ms]
OK
Anulare
Selecteaza o functie de iesire sistem
Selecteaza un numar de Arie si o functie de iesire a acestei arii...
Selecteaza o zona pt a mapa ac iesire la...



Edit Expander
Configureaza setarile pentru aceasta extensie
ID Extensie
Tip
Serial #
Descriere
Iesire
Descriere
Tip

Asignat ca:
Mod
Invers
Log
Refresh Stari Iesire
Test Iesiri
OK
Sterge
Anulare

Intr.
Sfarsit Linie
Analizat
Numar pulsuri
Atac brutal
Zona
Descriere
Tip
Atribute

Arie
Optiuni Tastatura
Arii asignate la aceasta tastatura
Lumina fundal
Indicatori
Buzzer
Intrare RITM
Panic
On cand se apasa o tasta

Mereu ON
Mereu OFF
Activeaza Indicatori Vizibili(LED-uri)
Valid. buzzer tastatura
Invalideaza taste pe timpul intrarii.
Utilizare 2 taste soft
Intrari
Iesiri


Invalidat
Validat
Validat (Silentios)
Editeaza Intrare Extens
Iesire transmisie
Comanda SET OFF...
Comanda SET ON...
Continuu
Momentan

Pulsat
Citeste Stari Iesiri...
Sistem O/P
Zona
Sterge ID Extensie
Esti sigur?
Anulare
<Nu sunt evenimente>


Data/Ora
Evenim
Receptor
Semnal
Stare
Baterie
Tip
Numar
Rezult

Modifica EOL sistem
Valoare EOL sistem
Seteaza val EOL pentru toate intrarile (Controller & Extensii)...
Select Tip Sfarsit de Linie
OK
Anulare




Extensie Schimbare...
Extens. Schimbare
Alege extensia pentru a schimba Numar Serial cu...
Anulare
Swap
ID
Tip
Serial #
Descriere

Schimba numar serial
cu
Selectati o extensie din lista...
Va descarca fisier config complet.....Esti sigur?
Vor fi facute schimbarile de configurare extensie ....Continui?
AVERTSMENT - Panoul este in mod Full Inginer
Daca deconectezi toate alarmele din panou ramane inactiva...
Esti sigur? (Y/N)


Probleme Comprimare fisier - Configuratie netransmisa la panou!!!
Fisierul nu exista!!!
Selectati un fisier pentru Import...
Eroare decriptare fisier config!!!
Alocare serii esuata,
exista in continuare cateva nealocate...
Transmite fisier Firmware la panou...
Importa fisier config


Probleme Extensii!...
Numar extensii in fisier config  nu se potriveste cu numar
extensii in panou...
extensii pe Panou
extensii in Fisier Config
Abort
Problema tipuri Extensii
Tipurile de extensii din centrala nu se potrivesc
cu tipurile de extensii din fisier config...

infisierul config
pe panou
Nu se poate transmite fisier configurare catre acest panou decat daca expandoare
se potrivesc cu panoul si SPC Pro!..
Tast
I/O [8In/2Out]
I/O [8Output]
Analizat
PSU

Fara fir
Problema Extensii!...
Numarul extensiilor in fisierul config nu este acelasi
cu cel al extensiilor din centrala...
extensii pe Centrala
extensii in Fisier Cofig
Iesire
Citeste Informatii X-BUS Extensii...
Firmaware SPC

!!!Problema intervenita in timp ce analizeaza Jurnal date Centrala...
Preluare Stare Zona
Asteptati in timp ce fisiere sunt sterse...
Preia Echipamente Fara fir Neinrolate...
Echipamentul nu este un Programator Rapid SPC
Echipamentul conectat nu este un panou SPC 5000 sau SPC 6000
Eroare Comunicare - Conectare esuata cu panoul...
Tipul panoului conectat este diferit de tipul salvat in fisierul Config
Panou

File
Schimbi setarile fisierului conform cu noul tip de panou?
ID-Fara fir
Intr.
Iesire
Soft Inginer
Full Inginer



Comanda Inhiba/Dezinhiba esuata!
Comanda Izoleaza/Dezizoleaza esuata!
Comanda Soak/Desoak  esuata!
Comanda schimbare Mod Inginer Esuata!
Eroare in executia comenzii Jurnal Zona
Comanda stergere toate alarmele esuata!
Problema cautare Jurnal Modem...
Sterge toate cda alerte esuate!
Eroare aparuta in timpul Armarii Totale Arie...

Eroare aparuta in timpul Armarii Totale...
Eroare aparuta in timpul Armarii Partiale de Arie A...
Eroare aparuta in timpul Armarii Partiale de Arie B...
Eroare aparuta in timpul in Armarii Partiale B...
Eroare aparuta in timpul Dezarmarii Ariei...
Eroare aparuta in timpul Dezarmarii
Conectare la panou esuata!...
Comanda de SChimbare Stare Iesire X-10 esuata!
Problema intervenita la preluare fisier din programator

Problema citire Detalii Echipament Programator Rapid
Actualizare Stare Zona esuata!...
Actualiz Stare Centrala esuata!...
Actualizare Stare Iesire esuata!...
Eroare in timpul preluarii Info Echipament...
Preluare echipamente Fara fir Neinrolate esuata!...
Comanda Schimba Stare Iesire esuata!
Eroare in transmiterea fisierului la programator
Problema intervenita in timpul comprimarii fisierului!...

Test ARC esuat!...
Eroare la executia comenzii Jurnal Sensor...
Problema intervenita in timpul cautarii jurnalului...
Apasare tasta esuata!
Transmisie fisier la panou esuata...
Recuperare Inform Eticheta Date Esuata
Recuperare fisier config din centrala esuat...
Comanda Schimba Mod Inginer esuata!
Comanda stergere alerte extensii esuata!

Test SMS esuat!...
Recuperare Info Eticheta Data esuata...
Upgrade Firmware esuat!...
Eroare decriptare fisier config!!!
Spatiu Liber
Spatiu Utilizat
Bytes



OK
Reset imposibil dupa actualizare firmware (conexiune pierduta)
Nu poate apela
Pre-init Modem esuat
Modem nu a raspuns la mesaj preinitializare
Conectare Modem esuata dupa apel
Conectare priza pierduta
Conectare priza inchisa
No carrier
Comanda expirata
Nu poate aloca memorie
Nu poate decomprima
Receptare dimens gresita la decomprimare
Nu deschide fisier destinatie
Transfer Y-modem esuat
Argumente invalide
Permis numai in mod Inginer
Nu este permis in mod Inginer
Eroare interna
Arie invalida
Armare imposibila datorita zonelor deschise
Armare imposibila datorita zonelor in alarma
Armare imposibila datorita zonelor cu tamper
Armare imposibila datorita alertelor de sistem
Nu poate aloca memorie
Id zona invalid
Id zona neutilizata
Id nod invalid
Id alerta invalida
Nu poate act. la duress Utiliz.
X-10 inactiva in controller
Modem Ocupat
Defect Modem
Transm esuata
Acces interzis! Acces SPC Pro dezactivat in panou
Acces interzis! necesar acces inginer
Acces interzis! parola gresita
Se afla deja in mod Inginer
Nu poate parasi mod Inginer. Sterge defecte si tamperi!
Nu se afla in mod Inginer
Id senzor invalid
Numar telefon prea lung
Numar modem invalid
Modem dezactivat
Comanda inacceptabila
Tip fisier invalid (eroare interna)
Receptie fisier esuata
Transmitere Fisier esuata
Fisier invalid
Limba inexistenta
Nu poate salva fisier in  flash
Tip eroare necunoscut!!!
ID Grup este Invalid







OK si Complet
OK si  avanseaza
Nu poate deschide port/fisier pentru citire
Citire port/file esuata
Nu poate scrie port/fisier
File e invalid
Eroare: ocupat cu comanda anterioara
Neconectat la centrala/programator
Nu deschide port COM
Nu transmite comanda la controler sau fp (conexiune proasta)
Nu poate lua dimen file
Arg. gresite
Eroare winsock
Nu poate aloca memorie
Tip fisier invalid
Dim. fisier inval.
Fisier CRC invalid
Nu se poate conecta : este deja sau in curs de conectare
Eroare interna
Lipsa purtat.
Conexiune imposibila prin TCP/IP (adresa IP sau port TCP invalid)
Sir Init Modem esuat
Apelare modem esuata
Tip eroare necunoscut!!!
Nu e gata
Comanda nu este implementata...
Timp expirat
Transfer esuat
Conexiune esuata











Port 1 in uz - X10 Activat
Port 2 in uz - Modem 2 Activat
Engleza (America Nord)
Franceza (Canada)






Tastaturi
Sumar Tastatura
Configurare Tastaturi
Extensii
Numarul maxim al tastaturilor a fost depasit!
Sterge ID Tastatura




Parola SPC Pro a fost schimbata!....
Modifici fisierul de instalare SPC Pro?
Versiune Firmware







Dual 6K8/4K7
Dual 4K7/4K7
Dual 3K0/3K0
Dual 3K3/3K3
Dual 5K6/5K6
Dual 2K7/8K2
Dual 3K9/8K2
Dual 1K0/470


Versiune
Fisierul de configurare SPC Pro nu este compatibil cu
versiunea firmware a panoului conectat!!!
Versiune panou
Fisier Config
SPC Pro se va  deconecta....
Upgrade
Exista deja o instalare cu acest ID
schimbati ID Instalare

Upgrade Versiune Firmware
Upgrade la Versiunea 1.3
Upgrade Versiune Firmware la
Upgrade la
complet!...
Ver. Firmware
Functia Upgrade Firmware modifica fisier configurare
SPC PRO pentru aceasta instalare...
Nu poate fi anulata - Sigur continui?

N/A
Gata
Detecteaza
Initializeaza
Apel
Raspunde
Conectat
Deconectat
Ocup

Nec.
Dezact
Ok
Nu Raspunde
Def.
Bad Pin
Defect linie



PSTN
GSM
Redcare
OK
Alert
Inhiba
Izoleaza
Def.


Unset
Part Set A
Part Set B
Full Set
Necun.
Inchis
Desch
Scurt
Deconectare

Mascat
DC Sub
Lipseste Senzor
Necun.






OK
Inhiba
Izoleaza
Soak
Tamper
Alarm
Necun.



Online
Offline
Lost
Astept.
Permite Inginer sa controleze centrala prin SMS
Evenim SMS
Control SMS
Arata Zone Deschise
Daca bifezi zonele deschise vor fi afisate pe tastatura in modul Dezarmat

Close
Tamper
Desch
Controller
Extensie
Inalt
Jos



Stare Tastatura
Detalii Stare Tastatura...
ID Tast.
Introduceti un nume de grup valid!...
Nume grup exista deja...





Engleza (USA)
Franceza (Canada)
Suedeza
Norvegiana
Daneza
Ceha
Polona



Raport Zone Tehnica
Afiseare Zone Tehnica
Zone Tehnice Audibile
Intarz Zone Tehnice
Intarz Tehnica
Numar secunde intarziere trigger al zonelor tehnice
cu atributul intarziere tehnica



Avansat
Calendare
Triggere
Porturi mapare
X-10
Licenta
Tip Sapt



Vizualiz/Edit Trigger Selectat
Creaza Trigger Nou
Adauga Trigger ON Nou
Adauga Trigger OFF Nou
Pozitiv
Negativ
ID
Descriere Trigger
<Nici un trigger configurat>

Selectati un trigger din tabel
Incarcare Date trigger...
Selectati un trigger din tabel...
Numarul maxim de triggere a fost atins!
Incarca Date Triggere
Select Trigger
Limita
Asign.
Anulare

Genereaza Trigger Nou
Vizualiz Trigger Selectat
Triggere  Porti mapare
Configurare Triggere ON/OFF pentru  Porti mapare...
Trigger ON
Trigger OFF
Elimina Trigger
Add Trigger ON
Ada Trigger OFF

Inch.
Selectati un trigger din tabel...
ID
Trigger
Limita
Setari Avansate - porti mapare
Lista Porti mapare
Iesire
Tast

Triggere
<Niciun>
Trigger(e) asignate
Incarca Date Trigger Poarta Directionata
Setari Avansate - Triggere
Lista Triggere
Listing Triggere
Adauga Trigger Nou
ID

Descriere
Numarul Conditii Trigger
Configurare Zile Libere generale
Conditii Trigger
Incarcare Date Trigger...





Configurare Trigger
Conditii Configurate pentru acest Trigger
Numar Trigger
Descriere Trigger
Timp Activ
Limita Timp
la
Calendar
Vizualizare Setari calendar Selectat

Genereaza Calendar Nou
Conditii Trigger
Zona
Iesire Sistem
Iesire Arie
FOB Radio
PIN Tastatura
Conditii Timp
Calendar

Sterge Acest Trigger
Elimina Conditii Selectate
Renunt
OK
<Fara Calendar>
ID
Conditii Intra/Iesire
IESIRE SISTEM
IESIRE ARIE

ON
OFF
Arie
Zona
DESC.
INCHIS
DECONECTARE
SCURT
Timp Anterior

Timp Ulterior
Egal cu
KeyFOB
Orice Utiliz
Utiliz
PIN Tastatura
Conditie Trigger
Conditii Configurare Trigger...
Iesire Sistem

Stare
Renunt
Asignare la Trigger
Conditie Zona
Iesire Sistem
Telecomanda
PIN Valid Tastatura
Conditie Timp
Calendar

Conditie Iesire Sistem
Conditie FOB Radio
Conditie PIN Tastatura
Conditie Timp
Conditie Calendar
Conditie Iesire Arie
Selecteaza Zona si Stare Zona...
Selecteaza Iesire si Stare Iesire
Selecteaza FOB individual sau ORICE FOB...

Select PIN Individual sau ORICE PIN...
Selecteaza conditii timp...
Selecteaza Calendar (timpi activi utilizati)...
Selecteaza arie, iesire si stare iesire...
<Fara calendare Configurate>
Numarul secundelor conditii trigger trebuie sa fie real.
Zona
Conditie Zona
PIN Valid Tastatura

Arie
Iesire Arie
Stare Iesire
Sterge acest trigger - Sterge triggerul si toate Conditiile sale...
Continui?
Avertiz Stergere
Elimina conditia
Selectati o conditie trigger pentru eliminare


Timp ON
Timp OFF
Timp ON/OFF
Elimini Trigger selectat din lista?...
Continua
Elimina
Mod Adresare
Manual
Automat

Retigger
Select Poarta mapare pentru maparea acestei iesiri la...
Mapare Iesiri
Configurare Iesiri
Calendar
Invalidat
Automat
Supervizat
Full Set

Unset
Auto Armare/Dezarmare Arie
Config Auto Arm/Auto Dezarm pt Arie
SMS Automat #
Interval SMS Automat
Apeluri Intrate
Doar raspuns cand acces inginer este permis



Inactiv
1 Ora
24 Ore
48 Ore
7 Zile
30 Zile




Versiune Protocol
Selecteaza versiune protocol EDP de utilizat cu acest receptor
Versiune 1
Versiune 2
Test. tot
Bifeaza daca treb test toate modem-urile
Numarul maxim al calendarelor a fost atins!...
< Poarta mapare>


Suedeza
Norvegiana
Daneza
Ceha
Polona





PACE+PIN
Restaur la Dezarm
Tamper offline
Bifeaza si va solicita Cod PIN si PACE
Bifeaza si alertele se vor sterg aut la 30 sec dupa Dezarm
Bifeaza si zonele extensiei care sunt offline vor genera un tamper zona.
Duress
Raporteaza duress utilizator daca este introdus 'PIN+1' sau 'PIN+2'
Dezact

PIN+ 1
PIN + 2
Intarz Tehn
Numarul sec. de intarziere trigger al zonelor tehnice cu acest atribut
Verif pt a activa Utiliz sa primeasca evenimente SMS
Raport Zone Tehnice
Afisare Zone Tehnice
Zone Tehnice Audibile
Intarz Zone Tehnice

Incarca Date Calendar...
ID
Descriere
Data Incep
Data Sf.
Numarul maxim al zilelor exceptie a fost atins!...
Zile Libere
Stergi Zi Exceptie?
Asignezi Zi Exceptie?

Spat
Schita
De la
la
Timp ON
Timp OFF
Tip Sapt



Programare Data/Ora
Asigneaza Tipuri Sapt cu numere saptamana
Nr Saptamana:
Calendar:
Descriere:
Select Anul:
Tipuri Sapt:
Asigneaza Zile Libere
Vizualiz/Definire Tipuri Sapt

Zi Select Neasignata
Add/Edit Zile exceptie
Asigneaza tipul sapt selectate cu toate nr saptamanii
Sterge tipuri sapt din toate numerele saptamanii
Asigneaza toate sapt ca Tip Sapt
Reimprospatare Date Calendar...
Sterg toate tipurile de sapt alocate?
Actualizare Calendar...


Zi Exceptie Noua
Creez Zi Exceptie Noua...
Asigneaza ca Zi Libera generala
Vizualiz/Edit Zi Exceptie
Zile Exceptie Existente
Sterge Zi Exceptie
Data Sapt
Arata programare On/Off pentru ac Sapt
Stergere acest calendar - Esti sigur?

Filtru Grupuri:
Cauza & Efect
<Neasignat>
Autentificare SMS
Autentificare a comenzilor de control pentru SMS receptionat
Doar PIN
Doar ID Apelat
PIN si ID Apelator
Doar Pin SMS
Pin SMS si ID Apelator
Problema Tastaturi!...
Numarul tastaturilor in fisierul config nu se potriveste cu numarul
tastaturilor din centrala...
Tastaturi in Centrala
tastaturi in Fisier Config
Iesire




Fisierul selectat nu este un fisier pentru Configurare SPC Pro...
Copiezi Firmware la Programator
Copiaza ...
Fereastra Programator Rapid a fost inchisa...
Nicio tastatura configurata inca!
Auto Refresh Stare
Nepotrivit
Tip
Vizualiz Stare PSU

Legat lipsa
Mod 12V
Baterie 7AH
Baterie 17AH
--
Bifeaza si semnalul slab receptat va fi ignorat
Filtru



Tip RF
Versiune RF
Data && Ora
Timp Automat Economisire Energie
Sincroniz timpul cu Reteaua AC
Duress
Tehnic
Zone Omise


Schimbarea la mod manual de adresare va
reconfigura automat extensiile
Unele zone vor fi poate mutate in timpul acestui proces...
Nu se poate configura panoul pentru X-BUS manual ca si cand ar exista
extensii neadresab deja config...
ID Extensie este deja in uz!
Arata zonele



Pozitia
ID
Stare
Tip
S/N
Descriere
Sumar harta online X-BUS
Lista Extensii/Tastaturi conectate fizic la panou...
Refresh

Bucla
Linie
Close
Topologie
Port
Tipurile extensiei sunt configurate astfel incat nu permit adresare manuala...
X-BUS va ramane configurat ca Automat
Nu poti asigna centrala pentru adresare X-BUS Manual pentru ca exista
extensii non-adresabile conectate!

Click OK pentru a schimba fisierul config asignat la Adresarea Automata X-BUS
inainte de descarcare?
N.B. Cand adresarea X-BUS setata  'Manual', Extensiile  cu o valoare ID
mai mare de 63 nu vor avea nicio zona asignata!...
IMPORTANT! - Actualizare configurare...
Aplicatia a detectat ca fisierele de configurare ar putea fi generate
de o versiune anterioara a SPC Pro.
Fisierele de cofigurare vor fi actualizate acum...
OK

Verificare si actualizare fisierele de configurare...Asteptati....



















SPC4000
SPC5000
SPC6000







Configurare Tastatura
Numarul tastaturilor
ID ARC nu exista in panou...
Aveti cel putin o Extensie/Tastatura neconfigurate conectate la centrala!!
Nicio Arie configurata pe centrala...
Setare SMS
Evenim SMS
Control SMS
Vizualiz/Edit evenim SMS

Vizualiz/Edit control SMS
Raportare evenimente SMS pt Utiliz
Trebuie salvat acest utilizator inainte de a crea/modifica optiuni SMS...
Control SMS pentru Utiliz
Raport Eveniment SMS
Detalii configurare pentru Raportare Eveniment SMS...
Activ
Numar
Activare Alarma

Alarme Confirmate
Defect & Tamper
Armare & Dezarmare
Inhibare & Izolare
All other
(pentru a sterge o intrare, lasa spatiul liber)
Save
Anulare


Activ
Numar
PIN
Comenzi activate pentru acest user
Bifeaza pentru a activa Mesajele SMS
ID Apelator al Telef Utiliz
PIN autentificare
Comanda
Descriere

Permite Full Set al alrmei prin SMS
Permite Unset al alarmei prin SMS
Permite acces la Stari
Permite acces la Jurnal Evenim
Permite control acces la Inginer
Permite control acces la Fabricant
Permite controlul iesirilor
Permite control al iesirilor X10
OK

Anulare
Numar secunde pentru afisare mesaj defect armare (0=pana la introd cod valid)
Tip Instalare
Vizualiz Map X-BUS
Add Tastatura Noua
Detect Interf RF
Bifeaza si o alerta se va activa cand detecteaza interferente RF
Log ARC


Configureaza Lista Cauza & Efect
Lista Cauza/Efect
Listare Cauza & Efect
ID
Tip
Elem
Descriere
Numar Triggere
Adauga Cauza/Efect Nou

Vrajitor Configurare Cauza && Efect
Creaza si configureaza obiecte Cauza && Efect...
Pas
al
Select Element ce vrei sa actionezi :
Selecteaza tip element pe care vrei sa-l actionezi
Poate fi ori echipament X-10 ori Poarta mapare
Click buton 'Next' pentru a incepe configurarea acestui echipament si conditiile
care il vor declansa.

Next
Inch.
Select tip echip pentru activare
<Select elem>
Echip X-10
Control iesire
NIMIC
Introduceti Descr pt Poarta Mapare:
#tasta pt aceasta iesire (optional):
Asigneaza o descriere Portii de mapare si o tasta care va comuta
ac iesire (daca este necesar)...
Add Trigger ON
Elimina Trigger
Add Trigger OFF
Adauga/Elim triggere pt a comuta ON sau OFF echipamentul selectat...
Fiecare trigger are un numar de conditii care activeaza dispozitivul.
Click pe un trigger pentru a-i vedea conditiile de activare
Trigger ON
Trigger OFF

Selecteaza Nr  Portii de Mapare:
Selecteaza o Poarta de mapare din lista. Acest echipament va fi declansat.
Asignarea Iesirii Extensiei:
Adauga Asignare Noua
Poarta de mapare TREBUIE  mapata la o iesire pe o extensie conectata.
Cand Poarta de Mapare este comutata iesirile extensiei mapate vor fi activate.
Poti asigna/mapa Poarta de Mapare la mai mult de 1 Iesire de Extensie
Introd descr pentru dispozitivul X10:
# tasta pt dispozitiv X-10 (optional):

Selecteaza dispozitiv  X-10, Descriere si Numar Tasta (daca este necesar)...
Select dispozitiv X10:
Select dispozitiv  X10:
Cauza & Efect pot fi configurate doar pentru X-10 si Portile de mapare!...
Selectati un tip de Echipament din lista...
Configureaza Descriere/Tastatura X10
Asigneaza/Creaza Triggere
Selecteaza Numar Poarta Mapare
Introduceti Descrierea Portii de Mapare si # Tasta

Asigneaza Poarta Mapare la Iesire Extensie
Asigneaza/Creaza Triggere pentru comutare Poarta Mapare
Selectati o Poarta Mapare din lista!...
Poarta Mapare
ID Extensie
Serial #
Descriere Extensie
Iesire Extensie
Controller

Controller/Extensii - Iesiri & Asignari
Asigneaza iesirea selectata ca Poarta Mapare
Sterge Iesirea Selectata
Close
Asigneaza iesirea selectata ca Poarta Mapare
Schimba Tipul Iesirii de la
Stergi tipul iesirii?
Modifica Extensie
Iesire

Iesire Sistem
Aria
Iesire Zona - Zona #
Iesire Usa - Usa #
Poarta Mapare
Necunoscut!!
ID Extensie
SN:
Controller

Modifica Controller - Iesire
Sfarsit
Back
Lista Calendar Configurata
Lista Calendar
Listare Calendar
ID
Descriere
Tip Saptamana Asignat

Adaug Calendar Nou
Configureaza Zile Libere
Vizualiz/Config Zile Exceptie
Zile Exceptie
Acesti timp vor inlocui timpii saptamanali asignati normal
in respectivul calendar...
Adauga Zi Exceptie Noua
Elimina Exceptii neutilizate
Elimina Exceptii Expirate

Close
ID
Descriere
Data Start
Data Sfars
In Uz
ON
OFF
Aceasta va sterge toate Zile Exceptie neasignate unui calendar...

Continui?
Numarul maxim de Zile Exceptie a fost depasit!...
Aceasta va sterge toate Zile Exceptie care au Expirat...
Continui?
Configurare Zi Exceptie
Fiecare zi are 4 per. ON respectiv 4 OFF...
Descriere
De la Data
La

Ora On
Ora Off
Calendare Asignate la
Autoasign la Toate
Sterge
Anulare
Save
Zi Exceptie
Sigur elimini aceasta Zi Exceptie?

Fiec Zi are 4 perioade ON/DEZARMARE si 4 OFF/ARMARE....
On/Dezarm
Off/Arm
NOTA: Debifeaza caseta pentru a dezactiva acel timp.
Un singur timp ON sau OFF este considerat a fi un timp instantaneu de trigger...
Save
Modifica parametri pentru Zi....
Zile Libere Generale - perioade On/Off....


Arata elem la care este asignat Calendarul...
Sterge acest Calendar
OK
Configurare Tipuri Saptamana
Defineste setari zile/ore pentru Tip Saptamana
Descriere Tip 1:
Descriere Tip 2:
Descriere Tip 3:
Ziua Saptamanii

ON/Dezarm
OFF/Arm
Arata Imag in Sapt...
Close
Copy Perioade On/Off
Paste Perioade On/Off
St Perioadele On/Off
Tip Sapt
Enable

Afisare Progr Saptamanala
Tabelul de mai jos arata orele On/Off pentru saptamana aleasa
Zi
AM
PM
Close
N.B. Acest trigger va deveni activ doar cand TOATE conditiile de mai jos sunt
indeplinite in acelasi moment
Daca asignezi o 'Limita Timp' sau 'Calendar' la acest trigger aceasta va

limita triggerul sa fie activ doar cand toate conditiile sunt indeplinite
SI in timpul unei perioade valide On/Off.
ON
OFF
Asign. acum
Neasignat!!!
# Poarta Mapare
Mapat la
Tasta Acces Rapid

Arata asignarea extensiei
N.B. Cand ORICARE trigger din lista are TOATE conditiile indeplinite atunci
poarta de Mapare se va activa
Poarta de Mapare se va dezactiva
Clear
OK
Transmite Cda pt a comuta Poarta de Mapare
OFF...
ON...

Schimb Starii Portii de Mapare a esuat!...
Stergi Poarta Mapare?
N.B. Cand ORICARE trigger din lista are TOATE conditiile indeplinite atunci
echipamentul X-10 va activat ON...
echipamentul X-10 va activat OFF...
!!!FILTRUL ESTE ON !!!
Zone Filtru:
All Zonele
Calendar neasignat...

Iesire Controller
Extensie
Tast
Zona
Arie
Utiliz
Trigger
ID
Iesire

Asignare Calendar...
Atentie: Acest calendar este asignat elementelor de deasupra!...
Renunt
Sterge Calendar
CURENT ASIGNAT LA..
Versiune veche panou - Comanda neacceptata
Raport Intret.
Nepotrivire Semn Panou la Incarcare


Resetare Inginer
Daca bifat Solicita inginer la restaurarea zonelor dupa alarma confirmata.
Introduceti PIN utilizator...

Suedia
Norvegia
Denmark
Cehia
Polonia
Rusia
Slovacia
Slovenia
Olanda
Lituania
Turcia
Romania
Letonia
Portugalia
Elvetia

Comanda nesuportata
Eroare analiza
Serial validat
USB validat
Acces Interzis
Acces Interzis - Inginer
Acces Interzis - parola
Comanda Invalida
Transfer realizat

Transfer Esuat
Fisier Comenzi Invalid
Activ
Cu licenta
Fara licenta
Optiuni Limba nedisponibila in panou
Numarul maxim de triggere a fost atins!
Incarca Date Trigger...


Pentru informatii suplimentare folositi Manual Configurare SPC Pro
General - Jurnal Acces
Jurnal Acces Panou
Any Utiliz
Orice Usa
Usa
Jurnal Acces
Utiliz
Usa

Preia Data & Ora Curente
Preia Jurnal Acces
Ora
Utiliz
Usa
Evenim
Salveaza in Jurnal
Acces
Solicita Fisier Jurnal Acces...

Raport Intretinere la Distanta
Raport Intretinere
Filtru Intretinere







All centrale
Neconfigurat pentru Rapoarte Intretinere
Ultimul Raport de Intretinere Reusit
Ultimul Raport de Intretinere Esuat
Raport intretinere depasit
Asteapta Primul Raport
Raport Nou - nerevizuit inca...



Ultimul Service Reusit
Problema(e) gasita in raport
Service Depasit
Asteptare prim raport
Nou - necesara Revizuire...





Copiaza/Genereaza Instalatie Noua
Raport Intretinere la Distanta
Preia Raport Intretinere pentru aceasta Instalatie
Vizualiz Rap Intretinere Salvate pentru aceasta Instalare
Copiaza Setari Arie
Lipeste Setari Arie
Copiaza Setari Zona
Lipeste Setari Zona
Copiaza Setari Calendar

Lipeste Setari Calendar
Copiaza Setari Calendar
Lipeste Setari Calendar
Copiaza Setari Iesire
Lipeste Setari Iesire
Introd detalii pentru aceasta instalatie...
Program Raport Intretinere
OK
Modifica detaliile de salvat pentru aceasta instalatie...

Programare raport intretinere la distanta
Validare
Urmat Data Programata pt Raport
Frecventa
OK
Anulare
Luni



Optiuni Raport Intretinere
Solicita Raport Intretinere
Vizualizare rapoarte Intretinere arhivate
Close
Rapoarte de intretinere  pentru ID Instalatie
Vizualiz Raport Selectat
Close
Data Raport
ID Raport

Stare
Incarcare Raport...
Nu exista rapoarte de intretinere stocate pentru instalatia selectata...
Solicitarea  Raport Intretinere pentru Instalatie
a fost pusa la coada
Copiaza Fisier Firmware in Programator
Actualizare la distanta Stare Intretinere
Instalatie


Setari RM
SetariRM (Intretinere la distanta)
Activ
ID Instalatie
Parola
Cale Raport
Urmat Raport progr.
Adresa IP server primara
Port IP server primar

Adresa IP de backup server
Port IP backup  server
# modem primar server
# modem backup server
Activare Intretinere la distanta
ID intretinere la distanta (1 la 999999).Trebuie sa coincida cu ID SPC PRO.
Parola Intretinere la distanta
Cale  Programata catre server intretinere la distanta.
Data/Ora cand centrala va transmite urmatorul raport...

Adresa IP sau DNS server primar intretinere la distanta.
Port TCP server primar intretinere la distanta.
Adresa IP sau DNS server backup intretinere la distanta.
Port IP server backup intretinere la distanta .
Numar Modem Server primar intretiner la distanta.
Numar Modem Server Backup intretinere la distanta.
Setari Service
Invalidat
Trim. prin IP

Trimite prin Modem
All doors
Configureaza usi pe panou.
Raport Service la distanta pentru ID Instalatie.
Raport Sumar Service la distanta panou
NOTA: Acesta este Raportul Sumar Service...
Arata Raport Service Complet
Save ca...
Print

Close
Reincarcare Raport...asteptati...
Arata Raport Service pe scurt
NOTA: Acesta este Raport Service la distantaComplet
Arata Raport Service Complet
NOTA: Acesta este Sumar Raport Service
Salveaza Rap Service de la distanta ca fisier



RAPORT SERVICE DISTANTA - Data
INSTALATIE
ADRESA
ID. INST
VERIF INTEGRIT SISTEM
TIMP ANTERIOR APEL:
ULTIMA ARM SISTEM
ULTIMA DEZARM SISTEM
ULTIMA ALARMA IN ARIE(I)

COMUNICATII TESTATE SI OPERATIONALE
VERIFICA ZONA/DETECTOR
TEST SOAK DETECTOR
TEST INHIBARE/DEZACTIVARE DETECTORI
RAPORTARE STARE VALIDA DETECTORI
VERIFICARI ELECTRICE SISTEM
VERIF ALIMENTARE AC
CONTROLEAZA BATERIE PANOU
VERIF SIGURANTE PANOU

VERIF TAMPER PANOU
VERIF CABLU X-BUS
VERIF ECHIPAMENTE X-BUS
VERIFICARE RETEA X-BUS
VERIFICARE STARE/TAMPER EXTENSII
VERIFICARE STARE/TAMPER TASTATURI
JURNAL EVENIM CENTRALA



Controler Usa
Usi
Usa
DPS
DRS
Mod Usa
Bloc.
Debl.
Normal

Momentan
Refresh Usi
Stare Controller Usa
Stare Controller
Detalii Stare Controller Usa...
Preluare Stare Usa..
Actualizare Stare Usa Esuata!...



Inchis
Desch
Scurt
Deconect
N/A
Substitutie DC
Offline



OK
Prea Mult Deschis
Lasat Desc
Desch Fortata
Tamper
Offline
Normal
Blocat
Deblocat

Transmite comanda inchidere Usa
Transmite comanda deschidere Usa
Transmite comanda pentru Revenire Usa la Normal
momentan....
Configuratie usa
Configureaza setari I/O pentru aceasta usa..
Intrari Usa
Atribute Usa
Cronom Usa

Calendare Usa
Triggere Usa
Zona
Descriere
Tip Zona
Atribute Zona
Arie
EOL Pozitie Usa
DPS Normal Deschis

EOL Zavor Electric
DRS Normal Deschis
Grup Usa
Card si PIN
Doar PIN
PIN la iesire
PIN la Set/Unset
Urgenta
Escorta

Previne Intoarcere
Intoarcere Soft
Paznic
Sirena
Ignorare Fortare
Usa Incuiata
Usa Descuiata
Edit Triggere Zona
OK

Anulare
Negrupat
Grup Usi
Parametru
Val
Descriere
Unit.
Min
Max

Zona
Selecteaza alocare zona
Descriere
Introduceti descriere usa/zona
Tip zona
Selecteaza tip zona
Atribute zona
Click pentru a edita atribute zona
Pozitie Usa

Selecteaza configurare rezistor EOL pentru intrare pozitie usa
DPS Normal Deschis
Bifeaza daca senzor intrare pozitie usa este Normal Deschis
Eliberare Usa
Selecteaza configuratie rezistor EOL pentru intrare zavor electric
DRS Normal Deschis
Bifeaza daca senzor intr zavor electric este Normal Deschis



Acces permis
Perioada in care zavorul ramane deschis dupa acces permis
Acces refuzat
Timp asteptare controller dupa eveniment invalid
Usa deschisa
Alarma 'Usa Deschisa prea mult' daca  deschisa mai mult decat acest timp
Usa lasata desch
Alarma 'Usa lasata Deschisa' cand este depasit timpul precizat
Extensie

Timp aditional dupa acces permis cu un card cu atributul 'Timp ext.'
Escorta
Perioada de acces permis dupa un card cu atributul 'Escort'
Secunde
Minute
Nimic
Vizualizare Setari Calendar Selectat
Genereaza Calendar Nou
Edit

Nu ai selectat un numar de zona pentru editare...
Incarca Date Calendar...
Selectati un Calendar...
Controller Usa
Intr
Atribute pentru Zona
Editeaza atribute zona
OK
Anulare

Triggere Usa
Adauga Trigger pentru operatii ca  Blocare,Deblocare si Normal
Triggere care vor Incuia Usa
Triggere care vor Descuia Usa
Triggere care vor Seta Usa la Normal
Add Trigger
Elim. Trigger
Close


Trigger usa normala
Trigger incuiere usa
Trigger descuiere usa
Usa
Locatie
Zona
Grup
Arie
Setari Panou - Usi

Controller Usa
I/O
Grup Usi
Lista Usi
Intr
Sumar Controller Usa
Sumar Usa
Controllere Usa


Controllere Usa Configurate
Extensie
Tip
Serial #
Descriere
Intrari
Iesiri
Adauga Controller Usa Nou


Optiuni Usa
I/O usa
Edit
Asignarea usii a fost schimbata...
Este necesar salvarea acestor modificari inainte de a putea sa modifici date usa
Salvezi acum?...
Nu se poate asigna acelas numar  de usa ambelor intrari de usa!!....
Intr
Iesire

Zone/Iesiri
Configurare Usa
Configureaza setari I/O pentru aceasta usa...
Intrare Usa 1 (DPS):
Zona:
Descriere:
Tip Zona:
Atribute Zone:
Arie:

EOL:
Edit
Iesire Usa:
Descriere:
Configureaza Iesire
OK
Anulare
Intrare Usa 2 (DRS) :


Nu ai selectat un numar de zona pentru editare...
Ies. Utilizator
Iesire Usa
IESIRE ZONA
IESIRE USA
IESIRE USER
Numar Usa
Asignare Calendar


ID Usa
Locatie
Zona
Grup
Arie
Intrare Permisa
Intr. Refuzata
Iesire Permisa
Iesire Refuz

Usa deschisa prea mult
Usa las. deschisa
Usa fortata
Usa Normala
Usa Incuiata
Usa Descuiata
Comunicare Esuata
Incuie usa
Descuiere usa

Card User
Control Usa
ID usa este invalid (prea mare)
Usa cu ID atribuit este neutilizata
ID user invalid
ID user inactiv
Nu funct la Panica User
Nu functioneaza la Alarma User MDT
Usi

Evenim Usa
User
Nume User
Usa
Descriere Usa
Evenim
Conditie usa
Selecteaza numar Usa si Stare Usa
Incuiere Inginer

PIN incuiere Inginer
Daca bifat este necesar Cod PIN incuiere Inginer pentru reset la facory default
PIN cu 4 cifre incuiere inginer.
Panica RF FOB
Selecteaza cum ar tebui sa opereze butoanele de Panica in RF Fob
Invalidat
Validat
Validat(Silentios)
Numai Raport Armare

Select calendarul fol pentru orele de auto armare/dezarmare
Se pot activa sau dezactiva functiile Armare Totala si Dezarmare
Cand setat ca 'supervizat' va fi trimis semnal catre ARC
daca locatia esueaza la arm/dezar...
Armare/Dezarmare automata
Configureaza Auto Armare pentru Sistem...
Duress
Tehn
Omite Zona

Setari GPRS
Modem Extern
Resetare releu CDMA
Activare
Setari GPRS pentru modem
Nume Punct Acces GPRS
Utilizat GPRS
Parola GPRS
OK

Anulare
Server DNS
Ai copiat doar-nu se poate lipi!..
Lipeste setari de la Arie
la Arie
Continui?
Lipeste Setari Arie
Lipeste setari de la Calendar
la Calendar

Continui?
Lipeste Setari Calendar
Lipeste setari de la Zona
la Zona
Lipeste Setari Zona
Lipeste setari de la Iesire
la Iesire
Lipeste Setari Usa


Iesire User
Iesire
Unit
Asignat la urmatoarea Iesire Controller/Extensie
Adauga asignare noua iesire Controller/Extensie
OK
Control Acces
Add/Edit Card Control Acces
Trebuie salvat acest utilizator inainte de a modifica optiuni Acces

Config Control Acces pentru User
Detalii Card/Usa
Detalii Card
Atribute Card
Asignare Usa
Format Card
Numar Card
Site Cod
Selecteaza format card acces

Introd numar card
Introduceti cod locatie. (doar formate card Wiegand sau HID).
Timp extins
Dezarm exterior
Dezarm int.
Arm Tot exterior
Arm Tot inter
PIN ignorat
Priority

Escorta
Paznic
Prelungeste  temporizari cand este prezentat acest card.
Panoul/Aria se va DEZARMA cand prezinti card  la cititor intrare.
Panoul/Aria se va DEZARMA cand prezinti card  la cititor iesire.
Panoul/Aria se va ARMA TOTAL cand prezinti de doua ori card la cititor intrare.
Centrala/Aria va ARMA TOTAL cand  prezinti card de doua ori la cititor iesire.
Acceseaza o usa fara PIN de la o usa cu tastatura.
Cardurile prioritare dau acces cand usile sunt offline.

Cardul permite accesul altor carduri care solicita Escorta.
Prima pers care intra in arie si ultima persoana care paraseste aria.
Sterge Acest Card!
OK
Anulare
Fara Acces
24 Ore
Stergi acest card utilizator?
<Neasignat>

Tipul firmware incompatibil cu panoul!...
Doar Radio
Incarca Date Calendar
Selectati un Calendar
Acces
Lipeste Setari de la Usa
la Usa
Continui?
Lipeste Setari Usa

Vizualizare istoric Jurnal Acces.
!!Optiuni Limba nu sunt valabile
Problema Noduri Acces!...
Numarul Nodurilor de acces din fisierul Config nu sunt aceleasi cu numarul
nodurilor de acces din panou...
Noduri acces in panou
Noduri acces in Fisierul Config
Cerere usa
Jurnal rapid-usa.

Pierd  Data/Timp
Panica de la Telecda
Alarma  'Om la pamant'







INFOR CENTRALA
TIP PANOU
VERSIUNE FIRMWARE
SERIAL #
ORA ULTIMA CONFIGURATIE
ORA CENTR
MOD INGINER
VERIFICA SISTEM ELECTRIC
VOLTAJ BATERIE

VOLTAJ PSU
CURENT PSU
FRECV. PSU
TEST ALIMENTARE
TEST DEFECT BATERIE
SIGURANTA AUX
SIGURANTA SIR EXT
SIGURANTA SIR INT
INTR TAMPER SIR

COMUTATOR TAMPER
TAMPER AUXILIAR 1
TAMPER AUXILIAR 2
ANTENA WIRELESS
INTERFER WIRELESS
MODEM1
MODEM 1 LINIE TELEF
MODEM 2
MODEM 2 LINIE TELEF

DEFECT CABLU
COMUNICARE ESUATA
DURESS USER
VERIFICARE DISP X-BUS
ID TAST
VERIF STARI
VERIF STARE INTRARE
ID EXTENSIE
VERIFICARE ZONA/DETECTOR

ID ZONA
SOAKED
INHIBAT/IZOLAT
TEST STARE ESUAT
TESTAT
FOLOS FRECV ESUATA
Cale de raport
Parola
Apeluri la centr permise
//4460
Romana
Olanda
Rusa
Ora' frecvent'
Ore
Perioada in care o zona cu atribut 'frecvent' trebuie sa se deschida(folosit in
Folos Frecventa
Cerere 'Preia'  esuata.
Geam Spart
//4470
Nu pot gasi fisierul service la distanta...service la distanta va fi dezactivat.
Service la Distanta
Activeaza Service la Distanta
DB Path
Alege calea DB...
Baza de Date pt serv la dist
Selecteaza baza de date service la distanta de folosit...
Fisierul nu exista!!

//4480
Dispozitivul conectat nu este un tip de panou SPC suportat
Mentenanta la distanta nu este disponibila in panou
Profile
Restaurari Alarme
Restaurari Tamperi
Restaurari Alarme Zone si Sistem
Restaurari Tamperi Zone si Sistem
Def Retea AC
Defect Baterie
//4490
Restaurari Alarme
Restaurari Tamper
Nu pot gasi
file
Trebuie sa repornesti aplicatia pt. ca modificarile sa aiba efect
File
nu exista
Selecteaza Logo-ul companiei care sa apara in raportul de mentenanta...
Restaur Alarma
//4500
Restaur Sabotaj
Nu pot accesa raportul de service la distanta din baza de date!
Nu pot innoi stare raport inbaza date service la distanta!
VERIFICARE STARE/TAMPER CONTROLER USA
Data/Ora
ID-ul raport
EROARE
Eroare de comunicatie aparuta in timpul preluarii raportului de service la dist
Mesaj Receptionat
//4510
Eroare de comunicare in timpul preluarii data/ora...
Raport/Actualiz esuate
Eroare server pt. service la distanta...
Eroare coruptie raport
Eroare de Conexiune Modem...
Eroare de Conex IP...
Eroare de Trasfer...
Conexiune Expirata...
Conectare cu Modemul Expirata...
//4520
Err de Comunic
Activeaza IP Intrare
Permite conexiuni intrare prin IP...
Port IP Intrare
Acesti parametrii sunt parte din configurarea conexiunii din SPC Pro.
Modificarile efectuate aici vor afecta setarile SPC Pro....
Setari conexiune IP de intrare(panoul receptioneaza).
Setari de iesire IP && Modem(panoul transmite).

/4530
ID RD
La fel ca
Card Anul.
Bifeaza pt.dezactivare temporara a cardului.
Dezarmare la cititor intrare
Dezarmare la cititor iesire
Arm tot la cititorul intrare.
Arm tot la cititorul de iesire.
Nu pot citi raportul de service din baza de date!
//4540
Problema de mentenanta la distanta.
Alerta - Serverul pt service la distanta s-a oprit!!!
Close
Salveaza setari - Esti Sigur?
Setarile server la distanta
Nu gasesc fisierul de configurare!...
Jurnal
Setari Raport/IP
Modem
//4550
Jurn. evenim de sist
File
Fara log
Nivel 1 [Cel mai mic]
Nivel 2 [Mic]
Nivel 3 [Mediu]
Nivel 4 [Inalt]
Nivel 5 [CelMai inalt]
Erori
//4560
Avertizari
Informatii
Tot Evenim
Eroare pornire monitorizare Baza de date  Mentenanta la Distanta
Esuare adaugare cerere raport catre Baza de date de mentenanta la distanta.
Citire lista de rapoarte
Asteapta....
Esuare citire rapoarte mentenanta la distanta din baza de date.
Nu s-a citit starea raportului serverului instalatiei din baza de date.
//4570
Serviciul de mentenanta la distanta in functiune
Serviciul mentenanta la distanta oprit!!
Acesti parametri sunt parte a configuratiei de mentenanta la distanta
Schimbarile pot afecta de asemeni setarile de mentenanta la distanta.
Introdu Cod Autorizare
Autorizare necesara...
!Cod de autorizare incorect!
Sa autoanalizez "noile" rapoarte de mentenanta ?
Raport mentenanta
//4580
Citesc lista noilor rapoarte...
Asteapta....
Nu pot citi lista noilor rapoarte din baza de date de mentenanta la distanta.
S-au gsit noi rapoarte de mentenanta- Sa analizez acum ?
Asteapta,analizez rapoarte.....
de
Nu se pot prelua rapoarte de mentenanta din baza de date
Nu se poate actualiza starea rapoartelor in baza date de mentenanta la distanta
Nu s-au gasit rapoarte noi de mentenanta...
//4590
Nu s-a putut sterge inregistrarea  din baza de date de mentenanta la distanta
Nu s-au putut sterge rapoartele din baza de date de mentenanta la distanta
EROARE TIP PANOU
Ati selectat sa lucrati cu o instalatie cu tipul de panou
Acest tip de panou nu este suportat de aceasta versiune de
Auto-analizeaza si auto-asigneaza rapoarte noi...
Defect de Comunicatie
Nu s-a putut citi starea raportului de menteneanta din baza de date
Nu s-a putut innoi inregistrarea in baza de date de mentenanta la distanta
//4600
Nu s-a putut modifica baza date server mentenanta la distanta cu stare noua serv
IZOLATA
Inhibata
Alert
Zona
DA
NU
Dezact
OK
//4610
Fara Raspuns
Def.
PIN Bad
Def. Linie
SIM Bad
INFORMATII ARIE
ARIE
ULT. ARM
ULT. DEZARM
//4620
ULT. ALARMA
De Utiliz
CONTROLER USA
TESTE ARC
ARC ID
Nodul e Resetat!
Tens 12v Nod - slaba!
Capac Desc!
Tamp din Sp. e Deschis!
//4630
Defect Baterie!
Defect Alim!
Supracurent!
Interf RF Detectata!
Tamper Antena!
Siguranta Nod 1arsa!
Siguranta Nod 2 arsa!
Siguranta Nod 3 arsa!
Siguranta Nod 4 arsa!
//4640
Comunicatie Esuata cu Nod!
Tamper Carcasa Nod!
Defect Sig Nod!
Defect Alim AC Nod!
Defect Baterie Nod!
Interf RF Detectata!
Tamper Antena Detectat!
Buton de Panica Apasat!
Jumper Sursa nu e introd. !
//4650
MODEM
TESTAT OK
Nevalidat
NICI UN TEST EFECT
TEST ESUAT
EROARE MODEM
Varog introduceti un ID corect al instalatiei..
Va rog introduceti un nume al instalatiei..
Aveti deja o instalatie cu acest ID- Va rog schimbati ID
//4660
Imposibil de adaugat instalatia in baza de date pt. service la distanta!
Nu se poate innoi inregistrarea in baza de date de mentenanta la distanta
Copiez fisierul firmware in Programatorul Rapid
Configurez setarile serverului...
Fol. implicit
Selecteaza grafica noua..
Grafica de antet a raportului de mentenanta


//4670
Config serverului de service la distanta...
Modifica setarile serverului de mentenanta la distanta...
NOTA : Trebuie sa repornesti actiunea de service la distanta dupa
salvarea acestor setari,pt ca ele sa devina valabile...
Adauga Modem Nou
Save
Anul
Dest
Cale fisier
//4680
Nivel Log
Tipul evenim de scris in jurnal
Marime max jurnal
Numarul de evenimente de panou de raportat
Accepta conexiunile IP de la Panouri
Port TCP de ascult
Elimina modemul din configuratie
Port Modem
Sir preascultare
//4690
Sir postascultare
Sir preapelare
Astept preapel
Activeaza pt. apeluri primite
Activ pt. apeluri efectuate
Incarca Date Calendar....
Selecteaza un Calendar...
Alarmele raportate sunt restaurate
Restaur Defect
Restaurare Defect si Tamper
Indica Arm Tot
Clipeste Indicatorul "Rosu" la Armare Totala
Activari care vor Descuia Momentan Usa
Reset Carduri
Bifat, starea de passback a cardurilor se va reseta de fiecare data la miezul no
Avertisment!! - Inaintea efectuarii acestui upgrade, asigurati-va ca panoul
a fost actualizat cu un firmware nou corect!!


//4710
Cititor
Permite armare partiala A prin SMS
Parmite armare partiala B prin SMS
Permite sterg alerte prin SMS
---Comenzi SMS ce pot fi trimise la panou...
FSET
USET
SSTA
LOG
ENGA
MANA
O
X
ASET
BSET
CLR



//4730
Incarcare date calendar...
Selectati un calendar...
ComutCheie
<Niciun>
Pozitie centru
Pozitie dreapta
Pozitie stanga
Dezact
Ies sistem
//4740
Iesire arie
Zona mapata
Alege o functie de iesire usa..
Alege un ID de keyswitch..
Edit sarbat
Exista fisirere audio de tastatura asociate acestui panou..
Doriti sa trimiteti aceste fisiere la panou ?
Se trimit fisierele audio...
Tip
//4750
Config Datestamp
Eroare tiparire!...Eroare conectare la imprimanta...
<Lipsa usi>
Actiune
Dezar
Arm partial A
Arm partial  B
Arm total
Actiune arie activata
//4760
Ati atins numarul maxim de actvari de arie care pot fi alocate
Trigger
Edge
Actiune
N.B. Acesta este acelas numar folosit de configuratia controlului SMS
Orice schimbare facuta aici afecteaza de asemeni setatile controlului SMS
N.B. Acesta este acelas numar folosit de raportul de evenimente SMS
Orice schimbare aici afecteaza de asemeni setarile evenimentelor SMS
Esuare recuperare/decomprimare raport mentenanta
//4770
TEST DE FRECV UTILIZ DE DETECTORI
Nu este alocata nici o imprimanta predefinita
Va rog alocati o imprimanta predefinita acestui PC..
Comprimare date esuata
No carrier
Conectare modem esuata
Conexiune la distanta partial inchisa
Transfer Y-modem esuat
Nu s-a putut deschide conexiunea priza
//4780
Adresa IP gresita
Aceasta cartela a fost deja alocata altui utilizator..
Utilizatorilor trebuiesc alocate carduri unice!!..
Copiere/lipire config usa
Alege
Setari usa
Valideaza lipire
Setari zona:
Timpi/Atribute usa
//4790
Alocari de calendare
Alocare declansatoare
Alege setari usa pe care doresti sa le copiezi
OK
Anulare
Configureaza grup arii
Alege arii alocate acestui grup
Descriere
Arii alocate acestui grup de arii
//4800
Add arie noua
Sterge grup
OK
Anulare
Grup arii
Ai ales sa stergi  parametrul 'director import/export' din server.
Esti sigur ?
Directorul import/export sters !...
Directorul Import/export nu poate fi sters !...
//4810
Alege directorul de configuratie
Alege directorul de configuratie de folosit in aceasta sesiune...
Un director SPC sigur de import/export
a fost detecteat pe acest PC...
Te rog alege daca sa incarc instalatii gasite in acest
director sau sa folosesc instalarile SPC Pro normale.
Incarca instalarile sigure de import SPC .
ignora Instalarile de import-Foloseste Locatia Implicita
Incarca datele din locatia implicita
//4820
Incarca instalarile sigure de imprt export SPC.
Nu gasesc fisierul
Serviciul de mentenanta la distanta in functie...
SPCPro/SPC Safe
Fisierul nu exista!!
Fisier config nu poate fi incarcat
Foc
Medical
Taste duale
//4830
Logo
Ceas analogic
Alarma foc(folosind 2 taste soft)
Alarma medicala(folsind 2 taste soft)
Indica taste functii Panica/Foc/Medical
Afisaza logo in mod inactiv
Vizibil in mod inactiv
Invalidat
Aliniat stanga
//4840
Centrat
Aliniat dreapta
Pozitie centrala
Pozitie dreapta
Pozitie stanga
Tasta
Te rog introdu parola...


//4850
Timp preal. foc
Perioada in care alarma foc nu este raportata
pentru zone setate cu atribute 'Prealarma Foc'.
Recunoastere foc
Timp suplimentar alocat pentru verificare foc
pentru zone setate cu atribute 'Prealarma Foc' si 'Recunoastere Foc'.
Restaur codata
Daca bifat utilizatorul lasat sa reseteze alarme cu cod de unica folosinta

//4860
Setari de conexiune IP primite (Panoul receptioneaza)
Setari de conexiune IP transmise (Panoul transmite)
SPC Pro/SPC Safe
Bifeaza sa permiti SPC Pro/SPC Safe sa se conecteze la panou
Bifeaza daca necesara acordare permisiune acces inginer sa se conecteze la panou
Parola folosita de SPC Pro/SPC Safe
Bifeaza sa permiti SPC Pro/SPC Safe sa se conecteze prin IP
Panoul asculta prin Portul TCP pentru apeluri de la SPC Pro/SPC Safe

//4870
Valideaza raportare
Temporiz Raport
Bifeaza sa permiti panoului sa contacteze server
dupa ce i-a fost schimbata comfiguratia.
dupa cat timp dupa ultima schimbare de comfiguratie trebuie panoul
sa contacteze serverul pentru a raporta comfiguratia(in minute)
Adresa IP server
Nume gazda, URL sau adresa IP a serverului SPC Safe.
Port IP server.
//4880
Port TCP al serverului SPC Safe
Tastatura comfort
Indicator
Tastatura.
Prealarma foc
Recunoastere foc
Ies. desch
Test Om Om Jos
Dezar.
//4890
Comfiguratie audio
Comfiguratie logo
I/O [0 In/0 Out]
Toate zonele alocate.
Unele dispozitive radio ar putea sa nu aiba zone alocate.
Nealocat
Eroare aparuta la transmisia fisierului audio la panou
Numar maxim de ARC alocate...
Recuperare date raport...
//4900
Eroare aparuta in timp recuperare raport
Incarcare raport
Disponibil numai la conectare cu panoul
Alocat
ArmTot
Fullset aria cand toate cele arii conectate fullset
Fullset All
Fullset toate ariile cand aria asta fullset
Dezar.
//4910
Unset aria cand orice arie conectata unset
Unset tot
Unset toate ariile conectate cand aceast arie unset
cu Ethernet
Foarte jos
Panoul nu este in mod Inginer !
Acces refuzat!Necesar acces fabricant!...
Se cere jurnal evenim pentru ARC
Jurn evenim
//4920
Problema aparuta la recuperare jurnal ARC
Interval apel
Perioada intre reincercari
Panou master
Bifeaza pentru a face panoul master al cautarii mesajelor
Armare/dezarmare automata prin declansatoare
N.B.Pentru Armare/Dezarmare automata este necesar
ca unul din declansatoare sa fie activat..
Sterge declansator
//4930
Add declans
Setari arie comuna
Setari comunicatie-setari CEI-ABI
Setari comunicatie-setari CEI-ABI
Setari protocol CEI-ABI
Validat
Bifeaza pentru avalida suport CEI-ABI(doar pentru firmware italian)
Mod conectare
Client-Panoul se va conecta la receptorul CEI-ABI
//4940
Server - The panel will listen for connections
Adresa IP server
Adresa TCP/IP a receptorului CEI-ABI.(Necesar doar in mod client)
Port server
Port TCP/IP
Adresa fizica
Adresa fizica CEI-ABI a panoului.
Adresa logica
Adresa logica CEI-ABI a panoului.
//4950
Setari CEI-ABI
Taste functii
Indicator vizual
Indicatie audibila
Limitari
Intr
Zona
Activ
Text zona
//4960
Tip
Arie
Edit
Tast
Calendar
Poarta mapare
Tasta
Tast
Cititor cartele
//4970
Invalideaza taste in timpul intrarii
LED
Functie
ON
OFF
Key
Arie
Functie
Selecteaza daca modulul indicator este amplasat in arie sigura.
//4980
Alarme.
Selecteaza ca alarmele sa fie audibile.
Intrare/Iesire
Selecteaza ca intrarea si iesirea sa fie audibile.
Tastare.
Selecteaza ca tastarea sa fie audibila.
OK
Sters
Anulat
//4990
Mod Flexibil
Mod legat
Niciun
Dez.
Partset A
Partset B
Fullset
Schimb Dezarmat/Armat
Schimb Dezarmat/Armat A
//5000
Schimb Dezarmat/Armat B
Taste de functii
Indicatie vizuala
Indicatie audibila
Dezactivare
Arii
Trimita data/ora PC la panou
Tip cititor
Armare/Dezarmare automate dupa calendar
//5010
RM ID
Descriere
Timer
Add poarta mapare noua
Comfigurare grup arii
ID grup
Descriere grup
Arii alocate
Adauga grup arii
//5020
Grupuri arii
Conditie poarta mapare
Alege poarta mapare si starea...
Conditie comutator
Alege comutatorul si pozitia cheii
Conditie indicator
Alege indicatorul si Numarul butonului
Niciun
Buton
//5030
Indicator
Numar buton
Comutator
Pozitie cheie
Poarta mapare
Stare



//5040
Off
Red
Verde
Amber
Sclipire [lent]
Sclipire [mediu]
Sclipire [rapid]
Permanent

//5050
Functie iesire expandor indicator
Configureaza setarile pentru aceasta iesire indicatoare...
Functie a iesirii
Alocare
Schimb
Starea iesirii cand functia este pornit/oprit
St. pornit
Stare oprit
Stare culoare
//5060
Stare flash
Save
Anulare
Arie
Selecteaza aria sigura in care este tastatura.
Selecteaza ariile care pot fi controlate cu tastatura.
Alarme
Intr/Iesire
Chime
//5070
Tastare
Anunt vocal
Fullset
Fullset apasand tasta F2 de doua ori.
Partset A
Partset A apasand tasta F3 de doua ori
Partset B
Partset B apasand  tasta F4 de doua ori
Arm direct
//5080
Indica taste functii Fullset/Partset
Intensit lumina tast
Zavor
Selecteaza daca pozitia cheii  sa fie zavorata
Timer zavor
Introdu durata zavorarii in secunde
(0-999,0=zavorarea dureaza pana la sucire cheie in pozitia opusa)
Indicatii vizuale
Stg
//5090
Dr
Iesire
Copiaza setari usa
Lipeste setari usa
Valid GPRS
Adresa GPRS
Port GPRS
Bifeaza daca evenimentele pot fi transmise prin GPRS.Necesar modem cu GPRS valid
Adresa IP de retea GPRS a receptorului.
//5100
Portul UDP de retea GPRS a receptorului.
Trebuie sa se potriveasca in SPC
Scoate parametrul director Server Import/Export din PC.
In mod legat trebuie sa alocati o tastatura...
Mereu LED
Bifati daca indicatorii LED trebuie sa fie activi cand tastele sunt dezactivate.
PIN sigur.
Daca bifat PIN utilizator va fi generat permanent de panou.
Invalid SPC Safe
//5110
Valideaza SPC safe
German
Suprav zavor
Activ doar cand o cartela/fob este prezentata la cititorul incorporat.
Portugheza
Flamand
Anulare Alarm
Problema scriere in fisier .INI !!!...
Transm fisierul firmware al perifericului..
//5120
Incarc fisierului periferic esuata...
Numar maxim utilizatori atins.
Nu mai poti adauga alti utilizatori...
Regiunea panoului nu este suportata de aceasta versiune de SigNETpro..
Transfer fisiere catre modulele X-BUS esuat
Nu exista module conectate care suporta anunturi vocale
Versiune firmware incompatibila.Upgrade interzis !...
Licenta invalida pentru acest panou...
Nu se poate conecta la programatorul rapid SigNET...
//5130
Asta va modifica toate intrarile sistemului-de pe controller si expandoare.
Esti sigur ?...
Schimba EOL sistem...
Scoti aceasta zi exceptie din acest calendar ?
Pozitie centru
Pozitie dreapta
Pozitie stanga
Buton 1
Buton 2
//5140
Buton 3
Buton  4
A fost atins numarul maxim de porti de mapare !...
Valoarea depaseste maximul-Schimba parametrul valoare maxima..
Numarul telefonic trebuie sa fie de maxim 16 cifre
Va rog selectati din tabelul de deasupra...
Esuat
ID hard
Firmware dispozitiv
//5150
Firmware disponibil
Tip dispozitiv
Upgrade
Trimitere licenta la panou...
Licenta acceptata !
Eroare la trimitere licenta...
Licenta introdusa nu este valida pentru acest panou...
Anul. alarma
Timp dupa raportare alarma in care poate fi raportat un mesaj  anulare alarma

(0 = Timp infinit)
Licenta panou(numai in mod inginer)
Va rog introduceti o tasta in casuta de intrari
Licenta
Introdu licenta
Trimite licenta la panou..
Alarma pe err iesire
Daca bifat se va genera alarma la violarea traseului de iesire.

//5170
Licenta panou (doar mod inginer)
Unset de urgenta
Daca bifat este disponibila dezarmarea de urgenta.
Ai atins numarul maxim de WPA-uri permis pentru acest panou...
WPA
Protocol retea
Alege protocolul pentru nivel transport pe Eternet
Tip apel
Alege tipul de apel de folosit atunci cand este activat canalul terestru.
//5180
UDP
TCP
Mod streaming
Mod streaming video timp real
Invalidat
Dupa evenim
Mereu
Circuit comutat
GPRS
//5190
Numarul telefon terestru al receptorului.
Numarul de rezerva al receptorului.
Protocol GPRS
Alege protocolul de retea GPRS
Tast. virtuala
Bifeaza sa permiti accesul la tastatura virtuala de la acest receptor EDP.
Anulare alarm daca introdus PIN valid
Devr./Tarz.
Seting/Unseting devreme sau tarziu
//5200
Limita pachet
Marime max. pachet pentru transmisie(originar 1440)
Stare comunic
Comenzi EDP
Evenim A/V
A/V Streaming
Folos tastat
Mem toate schimbarile in disponibilitatea comms.
Memoreaza toate comenzile executate prin EDP
//5210
Memoreaza cand  evenimente verificare audio/video sunt trimise la receptor.
Memoreaza cand incepe transmisia live audio/video.
Memoreaza la activare tastatura virtuala
Generic
Se descara imagine de la camera
Alegeti camera din lista de mai sus...
Esuare gasire imagine camera...
Camera
Sumar camera
//5220
Actualizeaza camere
Arata imagine camera
Camere
Control iesire MG
Sari temporizare iesire
Test WPA
Dezarmare  urgenta
Browser video in

//5230
Pentru acest utilizator poti alege o limba tastatura diferita
de limba aleasa pentru panou.
Daca acest utilizator introduce codul la oricare tastatura
meniul tastaturii se va afisa in limba aleasa.
NOTA: daca panoul nu suporta aceasta limba
atunci meniul se va afisa in limba standard a panoului.
Personal
<La fel ca panoul>
Arm/Dezarm Devreme/Tarz.
//5240
Raportare Arm/Dezarm Devreme/Tar
Financiar
Limba tastatura
Limba revine la standatd dupa aceasta perioada (0= niciodata).
Interv autotest seismic.
Perioada medie pentru test automat senzor seismic.
Test automat senzor.
Unset local
Seismic
//5250
Test seismic
Alarma locala
Usa interblocata
Test senzor seismic pentru zona
Test seismic reusit !
Test seismic esuat...
Expandor audio
Acces limitat usi interblocate
Bifeaza daca pin de urgenta dezarmare poate fi introdus apasand de doua ori '*'
//5260
Limita volum
Canal auxiliar
Limita volum maxim pentru difuzor (0=dezactivat).
Bifeaza daca exista module satelit conectate la acest expandor.
Zona Verificare
Audio
Video
Tip camera
WPA
//5270
Disp WPA
ID WPA
Nume
ID emitator
Adaug WPA nou
Adaug gama WPA-uri
Test WPA
Evita timp armare
Ora pierduta aparat
//5280
Numar zile inainte de notificare WPA netestat (0=Test invalidat).
Daca senzorul a esuat sa raporteze in acest timp, atunci setarea va fi
evitata pentru aria in care se afla zona radio, cu minute (0-720).
Daca dispozitivul radio (senzor sau RPA)a esuat sa raporteze in aceast timp
atunci este raportat ca pierdut in minute (20-720).
Configureaza ID aparat WPA.
Butoane
Suspiciune
Functii buton WPA
//5290
rosu
verde
Galben
Testeaza periodic
Nume aparat WPA
Raza bataie Tx ID
Exista deja un aparat cu acest ID de transmisie
Configureaza alocare butoane/functii WPA...

//5300
Adauga gama de aparate WPA...
Introdu secventa ID emitator
Primul Id din secventa.
Numar aparate
Ultimul ID din secventa.
Alege o secventa de ID-uri emitatoare de configurat intr-o singura actiune...
Nu pot crea duplicate.
Exista deja un aparat configurat cu ID emitator.
Se cieste stare arie...
//5310
Upgrade firmware periferic.
Incarca/sterge fisier limba personalizat.
Preia raport service de la panou.
Fisierul contine urmatoarele firmware aparate
N.B.: Dupa ce trimiti tot fisierul firmware
poti upgrada aparate individuale din sistem.
Upgrade firmware- Aparate sistem
Lista aparatelor de EBUS si a modemurilor din sistem..
Lista aparatelor din sistem
//5320
Trimite fisier nou firmware aparate la panou...
Upgradeaza aparate selectate
Close
Aceasta optiune permite upgrade firmware aparate de X-Bus.
Intai trebuie sa incarci ultima versiune firmware in panou
Si apoi poti selecta aparatele X-Bus pe care sa le upgradezi..
Alegand acest standard regional vei implementa cerinte locale sau nationale.
care depasesc cerintele EN50131.

//5330
Profil arie
Invalidat
Mereu
Arie standard
ATM
Seif
Avansat
Neinterblocat
Interbloc
//5340
Panica (tacut)
Panic
Duress
Nu ai ales un grup de interblocare..
Optiuni partset
Arii conetate
Set/Unset
Program
Alte
//5350
Alocare interblocare arii
Arii alocate interblocarii
Aria afisata in albastru...
Arie
Descriere
Interblocarea alocata
Config pt aceasta  interblocare
Interbloc.
Incercati sa creati prea multe arii...
//5360
Configurare camera
Setari de configurare IP camera...
Sterge camera
Sunteti sigur?
S-a atins numarul maxim de porti de mapare permise!...
Crucea rosie/Tip dual comun
Mapare iesiri
Belgia
Austria
//5370
Grecia
Cipru
Israel
Luxemburg
Ungaria
Croatia
Serbia
Bulgaria
Bosnia-Herzogovina
//5380
Macedonia
Estonia
Ucraina
Pakistan
Egipt
Kuveit
UAE
Arabia Saudita
Africa de sud
//5390
Crucea rosie/dualcom
Afisare evenimente sistem
Afisare evenimente acces
Limba personalizata
Un fisier de limba personalizata poate fi trimis la panou...
Nume limba personalizata pe panou
Pagina de cod limba personalizata pe panou
Sterge fisier limba din panou
Trimite fisier nou limba la panou
//5400
Niciun
1250 (Europa Centrala)
1251 (Chirilic)
1252 (Latin I)
Nu se poate citi informatie limba personalizata de la panou...
Se trimite fisier limba personalizata...
NECUNOSC.
Transferi in centrala un fiser limba cu urmatoarele detalii
Nume limba
//5410
Pagina cod limba
Continui trimitere?
Trimitere fisier limba personalizata
Setare Prefix
PIN sau Card
Usa trebuie alocata unui grup de usi
Eroare upgrade dispozitiv...
Upgrade firmware

//5420
Reusit!
Esuat!
Pin/Site
Totul OK
Verificare
Bifeaza daca trebuie trimisa la acest panou verificarea audio/video
Nestandard SIA
Coduri nesuportate de codul SIA
Copy file in programator
//5430
All Files
DHCP validat
Problema
Ai iesit din mod Inginer cu erori inca pe panou.
Te rog revezuieste ecranele de stare pt a determina aceste erori de panou.
Dezact
OK
Niciun raspuns
Err
//5440
Pin Bad
Defect linie
Stare necunoscuta
N/A
Gata
Detecteaza
Initializeaza
Dialing
Raspunde
//5450
Conectat
Deconectat
Busy
Legat
Calendar
Triggers
Tip


//5460
Arie
Activ
Text
Intr.
Ies.
Comun
PartSetA
PartSetB
ID grup
//5470
Descriere grup
Arii
Invalidat
Tamper
Probl
Alarm
Default
Card si PIN
Card sau PIN
//5480
Limba sistem
Ultimul fol.
Panoul este configurat financiar-nu poti dezafecta arii...
PD6662 (EN50131 Grade 2 Based)
PD6662 (EN50131 Grade 3 Based)
EN50131 Grade 2
EN50131 Grade 3
SSF1014:3 Larmclass 1
SSF1014:3 Larmclass 2
//5490
TO-14 (EN50131 Grade 2 Based)
TO-14 (EN50131 Grade 3 Based)
SES EN-CH-Grad 2
SES EN-CH-Grad 3
Durata test seismic
Timp maxim pentru senzor seismic pentru a activa alarma ca raspuns la
(3-120)
Timp iesire radio
Timp cat iesirea radio ramane activa in sistem
//5500
Limita timp sinc.
Daca timpul in limite niciun eveniment raportat
Suspiciune Audibila
Daca bifat alerta de suspiciune audibila la tataturi
Arata camere ofline
Daca bifat camerele offline vor fi afisate pe tastatura in modul dezarmat.
Armare interzisa la alerta
Daca bifat o arie din sistem nu poate fi armata daca o alerta de arie
sau sistem este prerzenta in sistem.
//5510
Antimasc activ
Tipul evenimentului raportat de antimasc cand armat
Antimasc dezarm
Tipul evenimentului raportat de antimasc cand dezarmat
Test seismic la armare
Daca bifat toti senzorii seismici in toate ariile care sunt armate
vor fi testati inainte de armare.
Verificare audio liniste.
Daca bifat sirenele interne si externe buzerele tastaturilor si anunturile
//5520
de pe MAK vor fi anulate in timpul verificarii audio.
Reactivare duress
Daca bifat duress se va react
Reactivare panica
Daca bifat panica se va react
LED expandor audio.
Daca bifat expandorul audio nu  aprinde LED cand microfonul activ.
Iesire inginer.
Daca bifat se permite inginerului sa iasa cu alerte active.
//5530
Stare limba  inactiva.
Limba in care vor fi afisate mesajele in starea inactiva.
Mod usa armat.
Cum vor actiona usile cand panoul set.
Mod usa unset.
Cum vor actiona usile cand panoul este unset.
Depasire profil cititor
Daca bifat LED-uri cititor vor indica confirmare armare si cerere card+pin

//5540
Eroare la transmiterea licentei...
Configurare avansata iesiri
Config iesiri bistabile
Config iesire autoarmare
Timp intrare
Iesire foc
Unset
Reset alarma
Restare alarma
//5550
Iesire inginer
On
Tast
Progresiv
Puls
N.B. Trebuie select cel putin una din optiunile de mai sus.
Iesirea va ramane activa daca autoarm activ.
Iesirea va urmari operarea la tastatura.
Iesirea va da avertizare progresiva a autoarmarii
//5560
Comuta on la sfarsit timp de iesire si off la inceput timp de intrare.
Comuta on daca oricare zona Fire X e activa
Comuta on daca utilizatorul dezarmeaza temporar (2s)
Comuta on cand o alarma este resetata temporar (2s)
Comuta on in timpul armarii daca zona geamspart/fum deschisa dar nu in alarma
Comuta on cand inginerul iese din inginer temporar (2s)
Timpul cat autoarmarea ramane activa cand este pulsata
Trebuie sa selectezi cel putin o optiune pentru functia iesire bistabila!

//5570
Zona verificare
Salveaza sumarul configurarii ca fisier...
Iesire radio
Sterge toate sapt.
Aloca tuturor sapt
Stergi toate alocarile de tipuri de saptamani din calendar?
Aloca tipul saptamanii
la toate sapt?
Functie WPA
//5580
Panica  telecomanda
Timp
Red
Verde
Galben
Rosu+Verde
Rosu+Galben
Galben+Verde
Rosu+Galben+Verde
//5590
Necunosc.
Orice WPA
Functie
WPA
Timp
Panica telecda
ID WPA selectat si tip functie...
Conditie de timp
Alege timpul de trigger..
//5600
Wiegand 26 biti
Wiegand 36 biti
HID Corporate 1000
EM4102
Cotag
Control RF
Exista deja un utilizator alocat la acest ID
Autset intarziat
Resetare alarme
//5610
Protejat
No video
No audio
Stergere zona verificare
Esti sigur?
Ai alocat deja numarul maxim de camere pentru acest panou...
Ai alocat deja numarul de zone de verificare maxim permis!...
Setari
Zone de verificare
//5620
Camere
Selecteaza zona verificare...
Alege fisier audio de trimis...
Receptioneaza lista zonelor de verificare
Eroare receptie zone verificare...
Audio indisponibil
Audio Online
Audio Offline
Fisierul audio trebuie sa dureze minim 1 secunda...
//5630
Nu exista audio pentru zona de verificare selectata...
Durata testului audio pentru aceasta selectare va fi de
secunde.
Nu poti anula testul dupa ce s-a activat.-Continui?
Panoul a iesit din modul inginer.Aceasta fereastra se va inchide...
S-a pierdut conexiunea cu panoul.Aceasta fereastra se va inchide...
Se trimite fisierul audio la panou...
Testul audio a esuat..
Se reda fisierul audio pe zona de verificare
//5640
Se inregistreaza audio la panou...
Regasire audio captat...
Regasire audio a esuat...
Comfirmi ca doresti sa stergi aceasta camera?
Iesire avansata
Armare intarziata.
Iesire RF
Defect linie modem 1
Defect modem 1
//5650
Defect linie modem 2
Defect modem 2
Baterie slaba
Stare intrare
Stare avertizare
Eroare transmisie fisier catre panou...
Verificare
SURSA CONTROLLER
VERIF DISPOZITIVE WPA.
//5660
Emitator WPA
BIFA
Stare baterie
Stare supraveghere
Stare test
Ultimul test
Zavor usa
Violare trecere inapoi
Card anulat
//5670
Necesara escorta
Necesar custode
PIN invalid
Arie armata full
Usa incuiata
Format card invalid
Card inex. in sistem
Usa nepermisa pentru acest card
Limita exterioara ora/data
//5680
Cardul  anulat
Usa interbloc. e deschisa
Improspatare st arie esuata
Eroare primire date verificare...
Problema stergere date din panou...
Test esuat!...
Nume fisier dispozitiv nu poate fi recunoscut.
Lipsa fisier personalizat limba..
Stergere fisier esuata!...
//5690
Tastatura virtuala ocupata
Camera neconfigurata...
Lipsa imagine...
Imposibil de schimbat modul din cauza ariei conectate.
Imposibil de schimbat modul aria este blocata cu timp
Imposibil de schimbat modul, aria este interblocata.
Imposibil de schimbat modul din motive necunoscute.
Imposibil de schimbat modul (armare partiala nepermisa, sau temporizata, etc.
Panou ocupat
//5700
Ai iesit din mod inginer cu erori in sistem.
Revizuiti ecranele de stare pentru a determina aceste erori de panou
Iesiri RF la care are acces acest utilizator:
Functii comut cu cheie
Key
Arie
Functie
Centru
Dr
//5710
Stg
Locatie
Selecteaza daca expandorul de  cheie se afla intr-o zona sigura
Indicatii
Iesiri
Functii comut. cu cheie
Optiuni  memorare evenim
Versiune protocol
Alege versiunea protocolului EDP de folosit cu acest receptor
//5720
Schimb coduri utilizator
Schimbarea codurilor utilizator  permisa de la acest receptor EDP
Exp timp inchidere GPRS
Apel inchidere GPRS dupa acest timp (0= conectat pana la realizare conexiune IP)
Autoconectare GPRS
Bifeaza daca eroarea  retea IP declanseaza automat  conexiune GPRS catre server.
Stari zona.
Schimbare stare intrare zona.
Retea
//5730
Evenimente sus/jos de retea IP
Timpul cat autoarm va ramane activ daca pulsat
Avansat-Verificare setari
Verificare setari
Setari audio
Inregistrare preevenim
Inregistrare postevenim
Durata inregistrare preeveniment in secunde
Durata inregistrare posteveniment in secunde.
//5740
Zone verificare
Adauga zona verificare noua
Test audio pentru iesire verificare
Test audio pt intrare verificare
Camere
Add camera
Descop.
Configurare zona verificare
Alege surse A/V pentru aceasta zona de verificare
//5750
Descriere
Audio
Video
Sterge
Save
Inchid
Test iesire audio de verificare
Reda fisier test pe dispozitiv verificare audio...
Alege fisier audio
//5760
Zona verificare
Repeta numarat
Volum
Cancel
Reda audio via zona verificare
Alege fisier audio de redat pe panou...
Alegezona de verificare care sa redea fisierul audio.
Numarul de repetari pentru fisierul audio.
Volumul de iesire la dispozitiv.
//5770
[Nota:Volumul maxim permis este cel configurat pentru dispozitiv.]
(1-Max.)
Test intrare audio a zonei de verificare
Capteaza si reda audio de la dispozitivul de verificare audio...
Zona verificare
Durata inregistrare
Volum intrare
Alege zona de verificare care sa redea fisierul audio.
How long to capture audio (in seconds - max. 30 seconds)
//5780
Volumul microfonului de intrare.
Capteaza audio acum
Reda audio captat.
Close
Add/Edit camera
Editeaza detalii configurare pentru camera selectata...
Setari generale
Setari camera
Caut camere...Te rog asteapta...
//5790
Cancel
Citeste setari camera
Setari avansate camera
Instantaneu camera
Trimite setari la camera
Sterge
Cancel
Save
Iesire mod avansat
//5800
ID camera
Descriere
Tip
Camera IP
Port camera
Sir de comanda
Imagini preevenim
Interval preevenim
Imagini posteveniment
//5810
Interval posteveniment
Validare autentificare
Nume utiliz
Parola
Rezolutie
ID camera pe panou SPC
Descriere a camerei
Model al camerei IP
Adresa TCP/IP a camerei
//5820
Port TCP/IP al camerei
Comanda de trimis camerei pentru a lua imagini
Numar de imagini preeveniment de inregistrat
Interval intre imagini preeveniment, in secunde
Numar de imagini posteveniment de inregistrat
Interval intre imagini posteveniment, in secunde
Bifeaza daca se valideaza autentificare camera
Nume utilizator pentru autentificare camera IP
Parola pentru autentificare camera IP
//5830
Rezolutie imagine JPEG a camerei IP
Se anuleaza...
Se cites setari camera
Esuare comunicare camera
Posibil sa se ceara nume utilizator si parola
Introdu dedesubt nume utilizator admin si parola daca cerute de camera.
AVERTISMENT-Comunicare camera esuata
Setari avansate camera
Add IP camera
//5840
Edit IP camera
Gasire IP camera
Gasire camere compatibile SPC
Camere gasite
Refresh dispozitive
Add Camera
Inch.
Caut camere...Asteapta...
Sari
//5850
Nu.
Nume camera
Adresa IP
Adresa MAC
Model
Configuratie
Deja Configurat
Nou

//5860
Test-Verificare video
Test functionalitate camera...
Te rog asteapta.
Arata imag alarma
Ia instantaneu
Activ. alarma
Close
Verificare video-instantaneu
Snapshot
//5870
EROARE incarcare imagine
Avert.
Anuleaza timp iesire
Anulat
Triggers
Optiuni arie legata
Full set
Fullset all
Prevenire Fullset
//5880
Prevenire Fulset total
Unset
Unset all
Prevenire Unset
Prevenire Unset all
Fullset aceasta arie cand toate ariile legate fullset.
Fullset toate ariile legate cand aceasta arie fullset.
Impiedica fullset al acestei arii daca oricare din ariile legate sunt Unset.
Impiedica fullset arii legate daca aceasta arie nu este fullset
//5890
Unset aceasta arie cand oricare arie legata unset.
Unset toate ariile legate cand aceasta arie unset.
Impiedica unset al acestei arii daca oricare din ariile legate este fullset.
Impiedica arii legate de la unst daca aceasta arie este Fullset.
Arii legate (alege care arii se leaga cu aceasta arie)
Optiuni seting/unseting
Setting/Unsetting
Timp avertizare autoset
Anulare autoset
//5900
Intarz autoset
Cheie
Interval intarz
Limita intarziere
Cod dual
Unset intarziat
Durata unset
Interblocare
Nota: aceasta setare se aplica calendarului de armare automata si duratei unset.
//5910
Numar minute de afisare a avertismentului inainte de fullset.
Selecteaza daca seting poate fi anulat cu cod utilizator de la tastaturi.
Selecteaza daca seting poate fi intarziat cu cod utilizator de la tastaturi.
Selecteaza daca setare poate fi intarziata folosind modul cu cheie.
Numar minute cu care este intarziata setare.
Numarul posibil de intarzieri la setare. [0=nelimitat]
Selecteaza daca/cand se cer doua coduri utilizator valide pentru set/unset.
Timp intarziere in minute pentru unset intarziat.0=fara intarziere.
Daca aria este unset mai mult de aceasta perioada, atunci aria va face autoset
//5920
0= inactiv.
Bifeaza daca aria trebuie interblocata.
Acces blocat daca alte arii interblocate de acelas tip sunt dezarmate.
Vezi arii din interblocarea aleasa.
Program ( Set/Unset dupa calendar)
Program
Unset
Fullset
Incuiat cu timp
//5930
Acces seif.
Raporteaza
Early to Set
Late to Set
Early to Unset
Late to Unset
Panoul poate fi configurat sa raporteze la CS daca este set sau unset in afara
programelor normale dupa calendar.
Validat
//5940
Timp
Vezi setarile calendarului selectat
Creaza calendar nou
Min
Bifeaza daca aria sa se dezarmeze automat comform cu un calendar.
Bifeaza daca aria sa se fullset comform cu un calendar.
Bifeaza daca aria sa fie incuiata cu timp comform cu un calendar.
Acest temporizator e activat la inceputul unei perioade unset blocata cu timp
Daca aria nu este unset cand expira acest temporizator atunci
//5950
aria nu poate fi unset pana la pornirea urmatoarei perioade de dezarmare cu timp
(0= inactiv)
Raporteaza daca fullset manual inainte de fulllset programat (timp scurtat).
Raporteaza daca aria nu este fullset la ora programata (timp depasit).
Raporteaza daca unset manual inainte de unset programat (timp scurtat).
Raporteaza daca aria nu este unset la ora programata (timp depasit).
Altele
Intr/Iesire
Necesar 'All Okay'.
//5960
Timp verificare 'All Okay'
Eveniment 'All Ok'.
Intrare unset FOB.
Iesire RF
Timp iesire RF
Utilizatorul trebuie sa comfirme intrarea 'All Okay' sau se va da alarma silent
Timpul (in secunde) in care 'All Okay' de comfirmat inainte sa se dea alarma.
Ce actiune sa se faca cand expira temporizatorul 'All Okay'
FOB va dezarma doar in perioada de temporizare intrare.
//5970
Cat timp ramane iesirea activa (secunde), 0=basculare
Cauta camere CCIC1410
Cauta camere CFMC1315
Configurare rapida arii safe/ATM
Unealta Configurare rapida pentru arii safe/ATM
Alege detalii pentru ariile tip safe/ATM din sistem
Config seifuri
Configureaza ATM
Numar seifuri
//5980
Leaga safe
Vezi/edit defaults
Numar de ATM-uri
Leaga ATM
Vezi/edit defaults
Defaults
Validat
Bifeaza daca doresti ca aceste  noi arii de seifuri sa fie legate impreuna.
Editeaza setarile default care vor fi aplicate fiecarei noi arii de seifuri.
//5990
Bifeaza daca vrei ca aceste noi arii ATM sa fie legate impreuna.
Editeaza setarile default care se vor aplica fiecarei noi arii ATM.
Creaza arii Seif/ATM acum!
Close
Aceasta unealta de comfigurare rapida va permite sa generati un grup de arii
seif si/sau ATM cu aceleasi defaulturi. Aceasta unealta se foloseste normal
pentru a crea arii Seif si/sau ATM pentru o instalatie noua, curata, fara
seifuri sau ATM-uri deja create.
Valideaza partset
//6000
Setari activare arie
Configureaza armare declansata pentru armarea /
dezarmarea automata a sistemului prin declansare
Scoate Trigger.
Pune Trigger.
N.B. Auto set/unset vor aparea cand toate conditiile unui declansator valide...
Close
Canal test
Test de canal esuat...
//6010
Upgradare la
Pagina cod pentru limba personaliz
Europa Centrala
Latin
Importa fisier limba pentru SPC Pro
RITM
Doar WPA
N.B. Daca zona sigura este setata la 'NONE' iesire/intrare nu va functiona.
Permite alegere limba personalizata pe panouri suportate...
//6020
Intarz. Fullset
Daca bifat timpul de iesire folosit pentru toate ariile.
Selecteaza pentru respectarea cerintelor Suedeze
Selecteaza pentru respectarea cerintelor Belgiene
Selecteaza pentru respectarea cerintelor Elvetiene
Card adaugat
Card sters
Card resetat
Atribut card schimbat
//6030
Format invalid
Tara nesuportata
hh:mm
Buzer partset
Validarea va suna timp iesire la partset
Defect detector
Defect atac
Avert. defect

//6040
Zone comfirmare
Numar alarme de zone necesare intr-o arie pentru declansarea alarmei comfirmate
Verific toti parametrii
Defaulting Camera
Astept camera sa revina dupa reset
Restaurare setari retea
Resetez camera
Astept camera sa revina dupa reset
Descarcare setari catre camera
//6050
Resetez camera
Astept camera sa revina dupa reset
Recitire setari camera
Closing
trimite setari camerei
Trimite si salveaza setarile catre camera online
Camera default
Default camera la o configuratie potrivita inaintea trimiterii noilor setari.
Atentie: cu aceasta optiune numele utilizator si parola camerei vor fi resetate
//6060
Caut camere...
Avertisment:setarile avansate sunt disponibile doar prin conexiune directa cu
camera via browser. Schimbarile facute in ecranul avansat nu se vor
salva in fisierul de configurare al panoului.
Apasa OK pt a continua sau Cancel pt a reveni la configuratia standard
Avertisment-setari avansate
SPC PRO va lansa browserul default pentru a se conecta la aceasta camera.
Optiuni avansate
Eroare aparuta in timpul lansarii browserului
//6070
Diverse
Optiuni modem 'Crucea Rosie' se pot aplica doar modemului HW Versiunea 1
Selecteaza pentru a indeplini cerintele Spaniole
Ora trigger zilnic (hh:mm)
Raporteaza evenimente cadere retea IP
Retea
Card anulat la tastatura
Format invalid
Cod site incorect
//6080
Fire clock-data inversate
Card nul
Card necunoscut
Introdu o descriere inainte de a salva
Cheia de cliptare trebuie sa fie lunga de 32 caractere





Editeaza setari utilizatori, profile,etc.
Validare duress
NOTA: Acesta este utilizator global. Editarea/stergerea imposibile.
Data limita
Validat
la
Profile utiliz
Bifeaza pentru a valida cod dures acestui utilizator...
Numar card

Introdu numar card
Control acces
Setare SMS
Parola WEB
Configurat
Configureaza setarile SMS
Configureaza parola WEB
Profil utiliz.
Vezi setarile de profil selectate

Creaza profil nou
Editeaza profil usr
Editeaza permisiuni, drepturi, arii pentru acest profil...
Drepturi panou pt acest profil
Arii la care are acces acest profil
ID profil utilizator
Nume profil utilizator
Calendar
Control acces

Cod site
Cod site al tuturor cardurilor cu ac profil utilizator
NOTA: Acesta este un profil global-Editare/stergere imposibile
Nume profil utilizator
Lista profiluri utiliz.
Profil utilizator folosit pentru a stabili permisiuni,drepturi utilizatori
Adauga profil utilizator
Close
Esti sigur ca vrei sa stergi acest profil utilizator?

Introdu un nume de profil
Evenimente valide
Control validat
Formate card
Formate card suportate
Setare utilizator
Setare utiliz. Master
Setare profile utiliz.
Set calendare

Setare usi
Global
Duress utiliz.
Utilizator care da duress
Localizare duress
Locul unde a aparut duress
Ora ultimului duress
Ora ultimului evenim. duress
Restaur. zona

Raport in mod Inginer
In mod Inginer panoul raporteaza totusi alarme, panica, etc.
Ultima armare intarziata
Ultima dezarmare intarziata
Ultima armare esuata
Nu gata pentru set
Nu gata pentru unset
Timp anulare ultima alarm
Restaur zona

NOTA: Acesta este un calendar global-Edit/Delete nu sunt posibile!!..
NOTA: Aceasta este o zi exceptie globala-Edit/Delete nu sunt posibile!!..
Manager SPC
Mod
Dezact.
PIN 6 cifre
PIN 7 cifre
PIN 8 cifre
Mod utilizator global SPC manager

Proces de upgrade
Dupa upgrade posibil sa fie necesara reprogramarea unor elemente.
S-a atins numarul maxim de profile
Nici un profil selectat
Trebuie sa aloci un profil utilizator!..
Exista deja un utilizator cu acest nume!
Un profil in uz nu poate fi sters!...
ID profil delete
Test seismic

Setare uzeri [master]
Setare profile useri
Setare calendar
Setare usi
Vezi utilizare profile.
Trebuie sa introduci numar telefon!...
Sterge SMS user
Lista useri pt ID profil
Lista utilizatori ai profilului selectat...

Raport in mod Inginer
Panoul va raport mereu Activari alarme, panica
Formate card
Alege formate card suportate de sistemul de control acces
Enable/Disable SPC manager
Numar maxim de SMS-uri introduse atins-nu mai poti adauga altele..
Delete parola web
SMS user
Parole user web

Numar card
Profil
Add SMS
ID SMS
Numar SMS
Configurare user SMS
Configureaza setari SMS pentru acest user...
Nume profil
Add profil

Alege limbi de suport...
Setare autorizare
Elem. incuiere
Introdu un numar de card valid!...
Ai deja un user cu acest numar de card!
Drepturi panou pt acest profil
Arii la care are acces acest profil
ID profil utilizator
Nume profil user

Calendar
Control acces
Cod site
Cod site carduri care au acest profil uzer
NOTA: Acesta este un profil global-Edit/Delete nu sunt posibile
Test seismic
Set useri [master]
Set profile useri
Set calendare

Set usi
Vezi utilizare profile
Trebuie sa introduci un numar telefon!...
Delete SMS user
Validare manager SPC
Mod
Avertisment!!!-Posibi sa fie necesara ajustare coduri user!...
Invalidat


Validare -PIN 6 cifer
Validare -PIN 7 cifre
Validare -PIN 8 cifre
Ai deja un user cu acest nume
Wiegand 26 biti
Wiegand 36 biti
HID Corporate 1000
EM4102
Cotag

HID 37
HID 37F
HID 37BCD
AR618 WIE BCD 52
AR618 OMRON 80
HID ICLASS MIFARE
HID ICLASS DESFIRE
Wiegand


Lista useri pentru ID profil
Lista useri atasati profilului selectat...
Trimite fisierul limba...
Politica coduri PIN
Necesara schimbare periodica
Avertiz. daca nec. schimbari
User selecteaza ultima cifra
User selecteaza cele 2 cifre
Limita schimbari

PIN sigur
Trebuie sa alegi o regiune si un grad pentru aceasta instalatie...
Alege regiune
U.K.
Irlanda
E.U.
Suedia
Elvetia
Belgia

Spain
Germania
Franta
Nerestrictionat
VDS clasa A
VDS clasa C
NF tip 2
NF tip 3
Grad (C)

PIN valid
Perioada de validitate PIN
Limita schimbare PIN
Schimbari
Numar de schimbari intr-o perioada valida
Avertiz PIN
Perioada inainte expirare PIN dupa care se afisaza avertisment
Incuiere postalarma
Perioada dupa alarma in care accesul va fi blocat

Timeout link
Expir timp  eroare legatura eternet (0=dezactivat)
Autorizare setare
Per in care autoriz setarii e valida
Camera offline
Time to camera to offline
Raport in mod engleza
Panoul va raporta mereu activari alarma, alarme panica
Formate card

Alege formate card suportate de sistemul de control acces
Politica PIN
Configurare politica PIN
Mod iesire Watchdog
Mod al iesirii Watchdog.Daca validat iesirea 6 este folosita ca iesire watchdog
Daca invalidat iesirea 6 lucreaza ca iesire normal configurata
Alarma la esuare raport.
Sirena externa se va activa la alerta eroare comunicare
VDS

Validare sursa alimentare VDS
Enable/Disable manager SPC
Mod manager SPC
Invalid
Valid
Pulsat
Validat inversat
Selecteaza pentru conformitate cu cerintele germane
Selecteaza pentru conformitate cu cerintele franceze

Invalidat
Timeout
Priza invalida
Imagine prea mica
Buffer prea mic
LFCR negasit
Anulare TCP
NECUNOSC.
Probl. memorie

Cerere gresita
Eroare client
Autentificare esuata
Numar maxim de introduceri SMS atins-nu mai poti adauga
Stergere parola web pentru user
Stergere parola web
Numar maxim profile atins...
Profile user
SMS user

Parole user web
Numar card
profil
Global
Add SMS
Stergere parola web
Configurare inginer
Date copiate si date lipite sunt aceleasi!


Card inexistent
Incuiere postalarma
Necunosc.
Esuat datorita lipsei autorizarii.
Esuat-nepermis la aceasta ora.
PSU
Niciun
PSU destept
PSU vds

PIR 1k/1k/2k2
PIR 4k7/4k7/2k2
Unic 1k5
Unic 10k
Unic 12k
Dublu 2k2/4k7
Dublu 2k2/1k5
Dublu 2k2/1k0
Dublu sticla

Dublu 2k2/10k
Editare iesire PSU
Leg PSU
Tamper iesire PSU
Tensiune joasa PSU
Sticla sparta
Dublu 10k/10k
SET Fortat


Gata de set
Setare completa
Succes setare
Blockschloss 1
Blockschloss 2
Elem incuiere incuiat
Elem incuiere descuiat
Tamper PIN
Probl

Defect link ethernet
Eroare retea
Lipeste setari din profile
la profil
Continua
Lipeste setari profile
Tip PSU
Improspateaza iesiri PSU
Doar baterie primara

Alege formate card suportate
Iesiri monitor
Iesire test
Iesire monitor
Compatibil vds 2471
Setari EDP intarite sa satisfaca standardul vds 2471
Genereaza eroare retea
O eroare de polling va genera eroare retea.


Arie cittitor intrare
Arie cititor iesire
Aria de partea usii: Intrare
Aria de partea usii: Iesire
Fara Sir
Acces refuzat la alarma
Accesul va fi temporar refuzat dupa alarma
Impiedica seting
Impiedica seting de la tastatura

Previne unseting
Previne unseting de la tastatura
Autorizare seting
Operatie autorizare seting pentru aria aceasta arie
Autorizeaza seting
Autorizeaza seting pentru ariile legate
Parole utilizator web
SMS user
Profile user

Add profil
ID
Nume profil
Global
ID SMS
ID user
Nume user
Numar SMS
Evenim validate

Control validat
ID web pass
Masca 1k_1k_6k8
Masca 1k_1k_2k2
Maska 4k7_4k7_2k2
Actionat
In afara limitelor
Instabil


Initializare
N/A
Incarca
Total Incarcat
Doar Baterie
Puternic Descarcat
Necunosc.
OK
Def.

Jos
Auto Log-out Inginer
Inginerul va fi delogat automat
Set EOL in Afara Limitelor
Mod reactie sistem la o zona cu EOL in afara limitelor la armare arie/sistem
Unset cu EOL in Afara Limite
Mod reactie sistem la o zona cu EOL in afara limitelor dezarmare arie/sistem
Armare Zona Instabila
Cum trebuie sa reactioneze sistemul la o zona instabila la armare arie/sistem

Unset Zona instabila
Cum trebuie sa reactioneze sistemul la o zona instabila la dezarmare arie/sistem
EOL Larg
EOL-urile vor folosi limite largi
Cititor incuiat
Invatare Cod Invalid
PIN Expirat
Acces inginer refuzat de panou


Stare PSU
Stare retea
Temperatura
Tens.Incarcare
Curent Incarc.
Stare incarcare
Circuit Primar
Circuit Incarcare
Iesire NF

Iesire Sursa
Stare Sursa conectata la Nod Enet
Mesaje SMS cu numere de telefon vor fi trimise la/receptionate de la
PIN Autentificare SMS(lasa gol pentru a nu modifica)
Evenimente usa control acces
Raporteaza daca Armare/Dezarmare nu sunt comform programului
Cod utilizator valid introdus la tastatura si zona foc activa
No DRS
Tamper Cod

Firmware Periferic
Panoul s-ar putea reseta
Link
Validat+Raportare(10 sec)
Validat+Raportare(60 sec)
Dezarmare
Afisaza mesaj Test la
Armare
Armare si dezarmare

Event X




Sticla sparta
Reset sticla
Gateway E-Bus SPC
Tastatura SPCK 52x
Iesiri in Mod Inginer
Iesirile si Indicatorii vor lucra in Mod Inginer
Permite roaming
SES EN-CH-Grad 2
SES EN-CH-Grad 3
Alarme pe Intrare
Daca bifat se activeaza alarma la violare ruta intrare
Eroare duplicare user
Editeaza user la panou si reimporta
NF&A2P-Grad 2
NF&A2P-Grad 3










Setari Comunicatie-FlexC
Add. ATS personaliz
Add ATS Cale Unica
Add ATS Cale Dubla
Configuratie ATS
ID
Nume ATS
Count ATP
Even.Timp Expirat ATS
Genereaza FTC
Adauga ATS personalizat la sistem.Pot fi adaugate pana la 10 ATP-uri la un ATS.
Adauga ATS EN50136-1
Adauga un ATS cale unica EN50136-1:2012 la sistem.
Adauga un ATS cale dubla EN50136-1:2012 la sistem.

Sunt permise maxim 10 ATS-uri.
Sunt permise maxim 20 profile.
Sunt permise maxim 10 profile.


Categorie ATS:
Adauga profil nou evenim.
Profile Evenim.
Nume profil Eveniment
Exceptii eveniment





Adauga Profil Comanda Nou
Profile Comanda
Nume Profil Comanda
Comenzi Validate
Comenzi Memorate





Config. ATS
Profile Comanda
Profile Evenim.


Configuratie ATP
Configuratie ATP FlexC
Detalii configurare pentru noul ATP FlexC...
Setari avansate ATP






Identificare Panou
Numar Secventa ATP:
Nume ATP:
Cod Cont SPT:
Identificare ARC
ID RCT:
URL sau Adresa IP:
Port RCT:
Intrerfata ATP
Interfata comunicatie:
Categorie ATP:
Avansat
Setari Avansate:
ID Unic ATP:






Numar secventa ATP in configuratia ATS-ului(1 este principal, 2-10 sunt rezerve)
Numele ATP-ului.
Numarul care defineste in mod unic panoul in RCT(1-99999999, 0=Auto).
Numarul care defineste in mod unic panoul in RCT(1-99999999)
URL sau adresa IP a RCT-ului.
Portul TCP al RCT-ului (Portul TCP din RCT este pe receptie).
Interfata folosita de ATP pentru comunicatie
Alege Categoria ATP
Setari avansate pentru utilizatori experti care inteleg impactul schimbarilor
Id-ul unic al ATP-ului astfel ca sa poata fi recunoscut de RTC





Identificare ARC
Numarul 1:
Numarul 2:
Alegere modem:
Apel. Test
Mod Apel Test:
Ora primului apel test:
Alege aleator:
Protocol Evenim.
Protocol:
Profil eveniment:
Defecte ATP
Defect Monitorizare ATP:
Expir. timp Evenim






Numar telefon 1
Numar telefon 2
Alege modemul de folosit (1-9)
Alege modul de transmisie apeluri test
Ora primului apel test dupa reset sau initializare ATS
Selecteaza aleator ora primului apel test intre 0-30 minute
Protocol folosit in comunicatie
Alege profilul de eveniment care defineste cum si care evenimente sunt transmise
Genereaza un defect la esuarea monitorizarii ATP sau sau transmisia unui evenim
Durata cat ATP-ul va Continua sa incerce sa transmita evenimentul





Eternet
GPRS: Modem 1
GPRS: Modem 2
Internet linie tel: Modem 1
Internet linie tel: Modem 2





Modem 1
Modem 2



Apel test Dezactivat
Fiecare 10 Minute
Fiecare 1 Ora
Fiecare 4 Ore
Fiecare 24 Ore
Fiecare 48 Ore
Fiecare 7 Zile
Fiecare 30 Zile







Trimite Imediat




SIA
SIA Extins 1
SIA Extins 2
Contact ID






30s
60s
90s
2min
3min
5min
10min



Use Setari ATS




ATP Primar
ATP Rezerva
ATP ASP Primar
ATP ASP Rezerva






Te rog introdu un nume ATP inainte de salvare
Te rog introdu o valoare intre 1 si 999999 pentru Cod Cont SPT
Te rog introdu o valoare intre 0 si 99999999 pentruCont Cod SPT
Te rog introdu un COD Cont SPT valid
Terog introdu o valoare intre 1 si 99999999 pentru ID RTC
Te rog introdu un ID RTC valid
Adresa IP sau URL invalide
Portul RTC trebuie sa fie intre 1 si 65535
Te rog introdu un Numar Port RTC valid
Introdu numarul 1 de telefon inainte sa salvezi
Introdu numarul 2 de telefon inainte sa salvezi
Introdu o valoare pentru numarul de telefon



Identificarfe Panou
Nume ATS:
Cod Cont SPT:
Identificare RCT
ID RCT:
URL sau Aderesa IP RCT:
Port TCP RCT:
Numele ATS-ului
Numarul care defineste unic panoul in RCT(1-99999999,0=Auto)
ID-ul unic al RCT-ului(ex:ID-ul Instalatiei SPC Com XT) ( 1-99999999)
URL sau IP al RCT(ex: SPC Com XT)
Portul TCP al RCT (ex:Portul pe care SPC Com XT "asculta")



Te rog introdu un nume ATS
Configuratie ATS
Configuratie ATS
Detalii Configuratie pentru un nou ATS FlexC...
Add ATP pt RCT FlexC
Add ATP Pt ARC Analogic
Detalii Instalatie
Refresh Stare ATP


Nume ATS:
Tabel Secventa Eveniment
Nr.Secv
Nume
Interfata Comunic.
Categorie ATP
Stare
Expir.Timp Evenim.
Profiluri ATS
Profil Eveniment:
Profil Comanda:
Defecte ATS
Expir.Timp Evenim.ATS
Genereaza FTC:
Reia evenimente:
Reia intarziere Evenimente:
Reia Durata Evenimente:



Numele ATS-ului
Alege Profilul Eveniment care defineste cum si care evenimente se transmit
Alege profilul de cmanda care defineste comenzile care sunt permise
Secunde
Durata dupa aparitia unui eveniment pana la transmiterea lui
Selecteaza daca sistemul genereaza un eveniment expirare timp FTC sau ATS
Alege ce se intampla cu evenimentele dupa expirare timp ATS
Temporizare dupa Expirare Timp eveniment ATS inainte de reluarea evenimentului
Durata cat evenimentul va fi reluat inainte sa fie sters
Preluare stare ATP-uri
Eroare:ATP-uri panou nuse potrivesc cu ATP-uri instalatie




Eternet
Modem GPRS
Modem
Modem internet linie telefon
Modem ASP
Initializare
OK
Def.


Maxim 10 ATP-uri pe ATS
Maxim 30 de ATP-uri permise
Expirare Timp Eveniment nu mai mare de 65536
Introdu valoare  Expirare Timp Eveniment
Temporizare reluare eveniment nu poate fi mai mare de 65535
Introdu valoare temporizare reluare eveniment
Durata reluare eveniment nu poate fi mai mare de 999999
Introdu valoare durata reluare eveniment


Detalii Instalatie
Urmatoarele detalii sunt trecute RTC-ului pentru identificarea panoului
ID Instalatie ATS:
ID Companie:
Nume Companie:
Adresa Instalatie ATS:
Coordonate GPS:
Nume Instalator ATS:
Numar Telefon Instalator
Note:
ID-ul Instalatiei ATS
ID-ul Companiei
Numele Companiei
Adresa Instalatiei ATS
Coordonatele GPS ale Instalatiei
Numele Instalatorului ATS-ului
Numarul de telefon al Instalatorului ATS-ului
Orice informatie suplimentara pentru RTC
ID-urile Instalatiei si Companiei trebuie sa fie numerice






Configurare Profil Eveniment
Detalii Configurare pentru profil nou Eveniment FlexC
Vezi Exceptii Eveniment
Nume:
Filtru Evenim.
Filtru Arie
Numele profilului de Eveniment
Alege Eveniment sa Adaugi Exceptie
Grup Filtru
Evenim. Raport
Adauga exceptie Evenim
Numar Exceptie



Alarme comfirmate
Alarme Intrus
Restaurari Alarme Intrus
Panica/Atac/Duress
Alarme Foc si Restaurari
Alarme Medicale si restaurari
Tampere
Restaurari Tamper
Setare
Defect
Restaur. Defecte
Retea
ApeluriTest
Inginerul Acceseaza Sistemul
Informatie Sistem
Inhiba si Izoleaza
Walk Test Zona
Schimbare Stare Zona
Camera
Avertizari Usa
Informare Usa
Informare Utilizator
Profil Evenim.







Limita de maxim 100 de exceptii permise
Introdu un nume de profil inainte sa salvezi
Profilul nu poate fi sters este in lucru.
Nu se poate sterge profilul implicit...






Configuratie Profil Comanda
Detalii configurare pentru Profil configurare FlexC nou...
Nume:
Dezactivare
Poarta Mapare:
Filtru Comanda
Numele Profilului de Comanda
Alege poarta de mapare care invalideaza toate comenzile Profilului de Comenzi
Niciun
Comenzi Sistem
Validare Comanda
Comanda Jurmal
Profil Comanda


Citeste Info Panou
Citeste Stare Panou
Citeste Alerte Panou
Citeste Antete Fisiere Configurare
Citeste Configuratie Limba
Citeste Configuratie Intrus
Citeste Starea Dispozitivelor X-BUS
Executa actiuni la Alerte
Trimite Ora si Data Sistemului
Acorda Acces Inginerului
Acorda Acces Fabricantului
Citeste Jurnalul Sistem
Citeste Jurnalul Acces
Citeste Jurnalul pentru Zona
Citeste Jurnalul Fara Fir
Citeste Starea Ariei
Citeste Configuratia Ariei
Citeste Starea Modului de Schimbare a unei Arii
Schimba modul (Armat/Dezarmat) unei Arii
Stop Sirene
Citeste Stare Zona
Comanda o Zona
Citeste Stare Poarta Mapare
Comanda Prti Mapare
Citeste o Configuratie Utilizator
Citeste o Configuratie Profil Utilizator
Add Utilizator
Edit Utilizat.
Sterge Utilizator
Adauga Profil Utilizat.
Edit Profil Utilizator
Sterge Profil Utilizator
Schimba  PIN Utilizator
Citeste Configuratie Calendar
Add un Calendar
Edit un Calendar
Edit Saptamana  Calendar
Sterge un Calendar
Add o Zi Exceptie de Calendar
Edit o Zi Exceptie de Calendar
Sterge o Zi Exceptie de Calendar
Citeste Configuratia pentru o Usa
Citeste Starea pentru o Usa
Comanda o Usa
Edit Configuratie Usa
Citeste Starea unei Zone Verificare
Citeste datele pentru Zona Verificare
Trmite datele la o Zona Verificare
Citeste Configuratia FlexC
Citeste Starea FlexC
Test FlexC
Reseteaza Panoul
Salveaza Configuratia Panoului
Descarca un Fisier Configurare
Incarca un Fisier Configurare
Tastatura Control
Citeste Imagini Camera








Setari Avansate ATP
Configuratie ATP-Setari Avansate
Detalii Avansate configurare pentru un nou ATP FlexC
Conexiuni ATP
Conexiune ATP Activa:
Conexiune ATP Inactiva:
Apel Test
Mod Apel Test:
Ora Primului Apel Test
Fa aleator:
Criptare(AES de 256 biti cu CBC)
Mod Cheie Criptare:
Cheie Criptare(64 cifre hexa):
Cheie Reset:
Profile ATP:
Profil Eveniment:
Profil Comanda:
Defecte ATP
Defect Monitorizare ATP:
Timeout Eveniment
Lungimi Minime Mesaj
Mesaj Sondaj
Mesaj Eveniment:
Alt Mesaj:
Alege tipul conexiunii ATP cand ATP este calea principala de comunicare
Alege tipul conexiunii ATP cand ATP este calea de rezerva de comunicare
Alege modul de trimitere apeluri test
Ora primului apel test dupa reset sau initializare ATS
Fa aleatoare ora primului apel test cu 0-30 minute
Alege cum se actualizeaza cheia de criptare
Parola optionala pentru securitate sporita in timpul punerii in functiune
Reseteaza cheia de criptare la default cand este transmisa configuratia la panou
Alege Profilul Eveniment care defineste cum si care evenimente sunt transmise
Alege Profilul de Comanda care defineste comenzile care sunt permise
Genereaza un defect daca monitoriz. ATP esueaza sau un Evenim. nu se transmite
Timpul cat un ATP va continua sa incerce sa transmita evenimentul
Lungimea minima a unui mesaj sondaj
Lungime minima a unui Mesaj Eveniment si a unui Apel Test
Lungime minima a mesajelor conexiunii si a actualizarii cheii de criptare
Parola Criptare:





Permanent: Stai Conectat
Temporar: Inchde 1s
Temporar: Inchide 20s
Temporar: Inchide 80s
Temporar: Inchide 3m
Temporar Inchide 10m
Temporar: Inchide 30m



Permanent: Stai Conectat
Temporar: Inchide 1s
Temporar: Inchide 20s
Temporar: Inchide 80s
Temporar: iInchide 3m
Temporar: Inchide 10m
Temporar: Inchide 30m



Apeluri Test Invalidat
La fiecare 10 Minute
La fiecare ora
La fiecare 4 ore
La fiecare 24 ore
La fiecare 48 ore
La fiecare 7 zile
La fiecare 30 zile


Trimite Imediat
Auto Criptare
Criptare Fixa
Foloseste Set ATS
Auto Criptare cu Update





30s
60s
90s
2min
3min
5min
10min



0 Baiti
64 Baiti
128 Baiti
256 Baiti
512 Baiti





Introdu o valoare pentru parola de punere in functiune
Introdu o valoare pentru Cheia de Criptare
Cheie de Criptare Invalida


Definitie Eveniment Exceptie
Definitie Eveniment Exceptie-Setari Avansate
Definitie exceptie FlexC pentru o exceptie Eveniment
Identificare
Nume:
ID Evenim.:
Descriere Eveniment
Filtru Evenim.
Raport Evenim.:
Validare Filtru Exceptie:
If
Then
Format Evenim.
Cod Evenim.SIA
Cod/Calificator Evenim. Contact ID
Validare Remapare Exceptie:
apoi Remapeaza Cod Evenim. SIA la
si Remapeaza Cod/Calificator Eveniment Contact ID la
si Remapeaza Adresa Eveniment la
Numele Exceptiei Eveniment
ID eveniment al evenimentului din sistem
Descrierea evenimentului
Bifeaza daca eveniment este raportat normal
Bifeaza sa validezi exceptia de filtrare
Cod eveniment SIA transmis sa reprezinte evenimentul
Cod/Calificator Eveniment Contact ID transmis sa reprezinte evenimentul
Bifeaza sa validezi exceptia de remapare
Evenim. Raport
Nu Raporta Eveniment
ID Arie
Exceptie Eveniment




Introdu un nume inainte sa salvezi
Introdu valori corecte pentru ID-uri exceptie filtrare
Introdu valori pentru ID-uri exceptie filtrare
Introdu valori corecte pentru ID-uri exceptii remapare
Introdu valori pentruID-uri exceptii remapare
Introdu valoare pentru remapare cod SIA
Introdu valoare pentru remapare cod contact ID
Introdu valoare pentru remapare Calificator Contact ID
Introdu valori corecte pentru adresele de remapare
Introdu valori pentru adresele de remapare





Lista evenim. Exceptie
Nume Evenim. Exceptie
Evenim. Raport
Priorit Evenim.
Exceptie Filtru
Cod Eveniment (SIA/CID)
Exceptie Remapare
Nu
Da
Evenim. Raport
Nu raporta Eveniment
ID Evenim
Jos
Inalt






Profil Comenzi Implicit
Toate Comenzile
Nici o comanda
Profil Even Implicit
Trimite tot even.
Profil Comenzi Portal Implicit
Profil Eveniment Portal Implicit



Live Streaming
Mod Live Streaming
Alege optiuni intimitate Live Streaming
Invalidat
Doar dupa Evenim. Alarma
Mereu Disponibil
Sistem Armat Total
Autentificare Profil Comanda
Mod Autentificare:
Nume utilizator Comanda:
Parola Comanda:
Mod folosit pentru autentific. drepturi utilizator sa foloseasca Profil Comenzi
Numele utilizatorului Profilului de Comenzi
Parola utilizatorului Profilului de comenzi
Utilizator Comanda or Panou
Doar Utilizator Comanda
Oricare Utilizat



Interfata ATP
ATS Categorie EN50136
Interfata Primara
Interfata Secundara
Alege Categoria ATS Definita in specificatia EN50136-1:2012
Interfata folusita de ATP-ul primar pentru comunicatie
Interfata folosita de ATP-ul secundar pentru comunicatie
ATS cale unica:
ATS cale dubla:
Eternet
GPRS:Modem
Internet telefonic: Modem
Alege o Interfata Primara valida
Alege o Interfata Secundara valida






Timeout Interog ATS
Timeout activat daca mesajul interogare nu este transmis pe niciun ATP.(0=Auto)
Timeout Interogare nu poate fi mai mare de 2700000...
Introdu o valoare pentru Tmeout Interogare...
Timeout(uri) Introgare Activa
Verificare
Verificare declansata la tastatura pentru duress sau alerta activata de la tasta
Neatribuit


Panca Silent
Medical



Medic User
Holdup User
Iesire RF


Duress Silent
Timp cat duress va ramane silentios si neresetabil de la tastatura.
Holdup/Panica Silent
Unde holdup/panica raman silentioase si neresetabile de la tastatura
Hide Bypass
Mesajul de bypass nu va mai fi afisat la tastatura
Ignora Cod Site
Sistemul de acces va ignora codulrile Site


Mod Apel Test
(ATP Inactiv):
Mod pentru transmis apeluri test cand ATP se comporta ca ATP Inactiv
(ATP Activ):
Mod pentru transmitere apeluri test cand ATP se comporta ca ATP activ





ID Zona
ID Arie
ID Exp
Id Utiz
ID Alerta
ID WPA
ID Modem
ID ATP
ID EDP
Id Cam
ID Usa




Add ATS Portal
Adauga un ATS la portal SPC
Adauga un ATS EN50136-1:2012 dubla cale si dublu server la sistem
Adauga ATS dubla cala dublu server
Identificare RCT secundar:
Timeout Interogare nu poate fi mai mare de 2700000...




Timp Defect Modem:
Replica
Tastatura SPCK52x
Orice urgenta
Bipass alarma
Iesire Foc
Ruta Iesire Foc
Atac Confirmat
Timp maxim intre alarmele de la doua zone care cauzeaza o alarma comfirmata
Activ - PIN 4 Cifre
Activ - PIN 5 Cifrei




Atac Confirmat
Mains
Baterie
Arm Part A
Arm Part B
Arm esuata
Gata de armare
Cod Tamper
Mod Inginer

Va rog tastati un cod valid
Intarz la dezarm anulata



Preia Detalii Centrala
Programeaza Data si Ora
Permite Acces Inginer
Permite Acces Fabricant
Preia statusul Ariei
Preia statusul modificarilor unei Arii
Schimba starea ( Armata/Nearmata) a unei Arii
Preia status alerte centrala
Actioneaza la alerte
Opreste sirene
Preia status zone
Controleaza o Zona
Preia logurile de Sistem
Preia logurile unei Zone
Prea logurile Wireless
Preia status Harta Cablare
Controleaza Harta Cablare
Verifica Utilizator la Centrala
Preia configuratia unui Utilizator
Preia Profil Utilizator
Adauga Utilizator
Editeaza Utilizator
Sterge Utilizator
Adauga Profil Utilizator
Editeaza Profil Utilizator
Sterge Profil Utilizator
Schimba PIN-ul propiu Utilizator
Preia configuratia unui Calendar
Adauga Calendar
Editeaza Calendar
Editeaza Calendar saptamanal
Sterge Calendar
Adauga zi exceptie de la Calendar
Editeaza zi exceptie de la Calendar
Sterge zi exceptie de la Calendar
Preia stare Ethernet
Preia starea modem
Preia loguri modem
Preia loguri pentru receptor ARC
Preia starea unui FlexC ATS
Preia loguri de retea pt un FlexC ATS
Preia loguri de even pt un FlexC ATS
Preia loguri pt un FlexC ATP
Preia loguri de retea pt un FlexC ATP
Exporta fisier configuratie FlexC ATS
Importa fisier configuratie FlexC ATS
Sterge FlexC ATS
Sterge FlexC ATP
Sterge Profil Evenimente FlexC
Sterge Profil Comenzi FlexC
Necesita apel test pt FlexC ATP
Preia configuratia Usii
Preia statusul Usii
Comanda o Usa
Edit o Usa
Preia loguri de Acces
Preia Imagine Camera
Preia stare Verificare Zona
Preia date pt o Verificare Zona
Trimite date la o Verificare Zona
Comanda tastatura
Upgrade Firmware Centrala
Upgrade Firmware Periferice
Upload un fisier
Descarca un fisier
Salveaza Configuratie Centrala
Reseteaza Centrala
Preia info Centrala
Preia status Centrala
Preia antet Fisier Configurare
Preia configuratie Limba
Preia configuratie Efractiei
Preia status X-BUS echipamente
Preia configuratie Arie
Intra Mod Full Inginer
Iesire Mod Full Inginer




Atac confirmat
Mod Inginer
Arm Tot fortata


Select ATS
Select ATP
Status FlexC ATS
Status FlexC ATS

Codul Inginer implicit trebuie schimbat
Primeste ID inregistrare
Refresh ID inregistrare
ID inregistrare
//7420
Intarziere Activare
Adresa IP a detectat - Conexiunea va fi facuta prin IP .
Eveniment Lipsa Wireless
Daca e bifata Lipsa Wireless evenimentul va fi trimis prin CID/SIA si FlexC
FlexC ATP
Selecteaza ATP
FlexC ATS
Selecteaza ATS
Selecteaza Card valid
//7430
Card valid
Mod Arm Fortata
Optiuni arie pentru operarea armare fortata
NORMAL
BLOCAT
FARA RESTRICTII
Auto restaurare
Buzer Usa
Numarul maxim de ATS a fost atins!...
//7440
Intarziere Auto Restaurare
Timpul de intarziere auto restaurare cand stare zona revenita la normal
